ANEXA B
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – Centre de învăţare (SGCU-CI)

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI

TITLUL SUBPROIECTULUI: CENTRUL DE ÎNVĂŢARE al UAIC: Performanţă Pas cu Pas!

ACORD DE GRANT NR.82/SGU/CI/I/18.12.2017
Termeni şi Condiţii de Execuție*

Achiziția de:

Lucrări de renovare: reparații curente la obiectivul Casa Miclescu, ”zona B” (hol, grup sanitar, 3 săli + 1 încăpere depozitare) ce aparține Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și este situată în  Iaşi, Strada Pinului, nr.2.

Ofertant: ____________________
1.
Oferta de preț      [a se completa de către Ofertant]
	
Nr. crt.

(1)
	Denumirea lucrărilor

(2)
	Cant.

(3)
	Pret unitar

(4)
	Valoare Totala fără TVA

(5=3*4)
	TVA

(6=5* %TVA)
	Valoare totala cu TVA

(7=5+6)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	


2.
Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.
3.
Grafic de execuție: Execuția lucrărilor se efectuează, dupa semnarea contractului de către ambele părți,  în cel mult 45 de zile calendaristice  de la data specificată în  ordinul de începere a lucrărilor. Ordinul de începere a lucrărilor va fi transmis Executantului  de către Beneficiar în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii dovezii cu privire la constituirea de către Executant a garanției de bună execuție.:   
[a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.
	Denumirea lucrărilor
	Cant.
	Termene de execuție

	
	
	
	

	
	
	
	


4.
Plățile se vor efectua in lei, ulterior execuției totale a lucrărilor, pe baza facturii Executantului şi a procesului verbal de recepţie, conform Graficului de execuție al lucrărilor.

5.
Garanţie: Lucrările executate vor fi acoperite de garanţie cel puţin 24 de  luni calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
6. 
Specificaţii Tehnice:
	
	A. Specificatii tehnice solicitate
	B. Specificatii tehnice ofertate

	1
	Sunt necesare realizarea de către executant a următoarelor lucrări:
· reparaţii locale constând în refacere de tencuieli, aplicare de glet, amorsă şi var lavabil pe pereţi şi tavane în sălile identificate ca "zona B" -hol, grup sanitar, 3 sali + 1 încăpere depozitare
· pardoseli din gresie ceramică grupuri sanitare,hol; 

Caracteristici gresie interior :

-Gresie de interior, mată, dimensiuni 33,0x33,0 cm, gradul de rezistență la uzură PEI IV; grosime 8 mm;
· placaje din faianță grupuri sanitare;

· rașchetare, paluxare parchet existent și înlocuire pervaz;

· înlocuire ușă exterioară din lemn cu ușa de exterior din PVC alb dimensiuni 1,55 x 3.20m;

(Dimensiunile tâmplăriei exterioare se vor adapta releveului golului  unde aceasta va fi montată)

Caracteristici ușă exterioară (Descriere materiale componente ușa exterioară):

-Profile PVC, clasa A, cu 5camere izolatoare, culoare  alb,  grosime  perete PVC de 3 mm;

-Lățimea profilelor PVC de =75mm;

-3 garnituri de etanșare din EPDM;

-Clasa de combustibilitate a profilelor C2;

-Sticlă termo-fonoizolantă, sistem 24mm, cu Argon;  

-Feronerie garantată pentru minim 15000  cicluri (câte trei balamale pe foaie usa);

-broască cu yala (închidere în 5 puncte ).

· vopsit calorifere și țevi încălzire;

· înlocuire corpuri de iluminat, prize, întrerupătoare și verificare instalație electrică existentă;

· înlocuire obiecte sanitare : lavoare, vas closet și toate accesoriile componente ale acestora; 

· înlocuire robineți aerisire și trecere calorifere;

· înlocuire conductă canalizare cu scurgere în canal;

· transporturi auto și manuale materiale;

· curățenie;

1

REPARAȚII TENCUIELI SCLIVISITE EXECUTATE CU MORTAR VAR-CIMENT 100 T DE 2 CM GROSIME LA PEREȚI DIN CARAMIDĂ ÎN ZONELE CU TENCUIALA DESPRINSĂ.                      

2

GLET DE IPSOS PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PEREȚI ȘI STÂLPI -ZONELE TENCUITE, CRĂPĂTURI  ETC.

3

EXECUȚIE (MANOPERĂ) VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZĂ DE ACETAT POLIVINIL PT. INTERIOR PE GLET DE IPSOS  EXISTENT                         

3

PROCURARE VAR LAVABIL CULOARE ALB                                                              

4

EXECUȚIE (MANOPERĂ) PARDOSELI DIN PLĂCI DE GRESIE CERAMICĂ CU PLĂCI -model la fel  cu cea montată anterior                                                   

4

PROCURARE PLĂCI GRESIE ANTIDERAPANTĂ, CULOARE ȘI MODEL LA FEL CU CEA MONTATĂ ANTERIOR, CALITATEA I, GROSIME TRAFIC INTENS
5

EXECUȚIE (MANOPERĂ) PLINTE DIN GRESIE CERAMICĂ DE MAXIM 15CM  INĂLȚIME, ORIZONTALE LA PEREȚI 

5

PROCURARE  ELEMENTE RACORD GRESIE 

6

EXECUȚIE (MANOPERĂ) PLACAJ FAIANȚĂ 

6

PROCURARE  FAIANȚĂ CALITATEA I DE MINIM 7 MM GROSIME (VOR FI PREZENTATE MINIM 5 MOSTRE DE TEXTURI ȘI CULORI+ADEZIV MONTAJ+CHIT ROSTURI)

7

STRAT SUPORT PENTRU PARDOSEALĂ DIN  MORTAR DE CIMENT M-100 DE 3CM GROSIME DRISCUIT SAU SCLIVISIT                                           

8

RAȘCHETARE  PARCHET STEJAR, FAG EXECUTATĂ CU UTILAJE SPECIFICE PROFESIONALE                         

9

LĂCUIREA PARCHETULUI CU LAC MAT ACRILIC ÎN TREI STRATURI                                                    

10

REVOPSITUL ÎN CULORI DE ULEI ÎNTR-UN STRAT PESTE VOPSEAUA EXISTENTĂ A TÂMPLARIEI DE LEMN LA INTERIOR ȘI EXTERIOR                                             

11

DEMONTAREA UȘILOR ȘI FERESTRELOR DIN  LEMN                                                            

12

UȘI DIN PVC DE EXTERIOR ÎN DOUĂ CANATE PE TOC                                  

12

DIFERENȚĂ PREȚ MATERIALE - RON                                   
Procurare ușă sistem termopan PVC alb dimensiune 1,55x3,20 m (conform caracteristicilor   tehnice solicitate mai sus).
13

VOPSITUL ÎN CULOARE DE ULEI A CORPURILOR DE RADIATOR DE CALORIFER

14

VOPSIT CONDUCTE INSTALAȚII CU VOPSEA ULEI CU D<60 MM  INCLUSIV

15

ÎNLOC. CORP ILUM. PT. LĂMPI FLUORESCENTE  TUBULARE TIP CGA 120 1X20W DIBLURI LEMN FĂRĂ REFLECTOR                                                   

15

PROCURARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT FIA -01 240   220V 2X 40W CS                                                   

16

ÎNLOCUIRE LOC PRIZĂ ÎNGROPAT LOCUINȚE  BLOCURI  ÎN TUB IP-PVC CONDUCTE F750 ÎNCĂPERI H<3M IN ZID.
17

EXECUȚIE (MANOPERĂ) ÎNLOC. ÎNTRERUPĂTOR MANUAL UNIPOLAR CONSTRUCȚIE NORMALĂ ÎNGROPAT DIN BACHELITĂ                                     

17

PROCURARE  ÎNTRERUPĂTOR CUMPĂNĂ SUB TENCUIALĂ SIMBOL 0174 250V 10A BIPOLAR                                            

18

EXECUȚIE (MANOPERĂ) ÎNLOCUIREA A 3 BUCĂȚI VAS CLOSET DE FAIANȚĂ  FONTA EMAILATĂ SAU PORȚELAN SANITAR TIP     

18

VAS CLOSET COL2-A PORȚELAN ALB C. 1 S    2066

19

EXECUȚIE (MANOPERĂ) ÎNLOCUIRE 3  BUC VAS LAVOAR 

19

PROCURARE 3 BUCĂȚI LAVOAR PORȚELAN CU SPĂTAR LSD-400MM ALB                                                        

20

EXECUȚIE (MANOPERĂ) ÎNLOCUIRE LA LAVOAR A 3 BUC BATERII STATIVE

20

PROCURARE A 3 BUC. BAT. STATIVE MONOCROM SPĂLĂTOR 
(Baterie lavoar monocomanda, finisaj cromat, inălțime 135, racorduri alimentare  apă G3/8'', acționare cartuș ceramic, perlator M24).
21

EXECUȚIE (MANOPERĂ) REVIZUIRE DEMONTARE CURĂȚIRE REFIXARE CONSOLE REMONTARE LAVOAR CHIUVETĂ SPĂLĂTOR ETC

21

PROCURARE MATERIAL MĂRUNT: ROBINEȚI, RACORD FLEXIBIL

22

MONTAT OBIECTE SANITARE OGLINDĂ, ETAJERE, PORTPROSOP, SUPORT  HÂRTIE IG., SĂPUNIERĂ

22

PROCURARE ETAJERE PORTPROSOP, SUPORT  HÂRTIE IG., SĂPUNIERĂ           

23

3 BUCĂȚI OGLINDĂ SANITARĂ SEMICRISTAL MARGINI ȘLEFUITE CU DIMENSIUNI 400X500MM                                                 

24

EXECUȚIE (MANOPERĂ) ROBINET AERISIRE SAU TRECERE SAU FITING  FONTA MUFA COT HOLENDER TEU REGLARE ETC. DIAMETRU PESTE

24

PROCURARE ROBINET TRECERE FONTA 1/2" A VENTIL+ MUFA PN10 S6480; COT FONTĂ MALEABILĂ A1 S474 DN 15 ½

25

EXECUȚIE (MANOPERĂ) ÎNLOCUIT PIESĂ LEGĂTURĂ RACORDARE PVC  SCURGERE ÎNGROPAT ÎN CANAL NIȘĂ APARENT DIAMETRU 32-160 MM

25

PROCURARE A 3 BUC. RAMIFICAȚIE SIMPLĂ PVC-U 45 GRD. 50- 50 NII 2167;

26

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTĂ PE DISTANȚA= 10 KM.

27

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 60M

Lucrările prezentate mai sus vor fi cotate în totalitate de către ofertanți

Oferta tehnică și financiară se va întocmi pe baza antemăsurătorilor și listelor de cantități din documentație (DEVIZUL ESTIMATIV AL LUCRĂRILOR-pct.B al caietului de sarcini) și după vizitarea obiectivului, astfel: 

-se va avea în vedere că executantul va achiziționa toate materialele necesare, va asigura  forța de muncă având calificările/categoriile impuse de articolele de deviz, va asigura transportul auto/manipulările, va asigura utilajele necesare execuției lucrărilor, va asigura organizarea de șantier (unde este cazul);

-la întocmirea ofertei de preț se va ține cont că execuția lucrărilor să fie de calitate și să se folosească materiale de calitate superioară; 

-toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate și înlocuite pe cheltuiala ofertantului
	

	2
	Etapele principale de desfășurare a lucrărilor: 

- începerea lucrărilor după transmiterea ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar;

- execuția lucrărilor se va face  conform graficului de executie propus de executant și aprobat de beneficiar. 

- dacă este cazul, manipularea mobilierului existent în încăperi cade în sarcina executantului;

- în timpul execuției lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, respectiv la terminarea programului de lucru zilnic se va face curățenie;

- la începerea execuției se vor proteja pardoselile, mobilierul, etc, (care nu vor face obiectul lucrărilor), pentru a nu fi distruse odată cu executarea lucrărilor;

- recepția lucrărilor se va face conform legislației în vigoare.
	

	3
	Executantul are obligația de a  respecta: 

-prevederile  caietului de sarcini;

-prescripțiile tehnice și standardele în vigoare;

-normele de protecție a muncii și PSI;

-căile de acces stabilite de beneficiar, prin procesul-verbal de predare/primire amplasament;

Executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe șantier, înainte de procurarea materialelor și începerea execuției, pentru toate categoriile de lucrări.
	

	4
	Executantul are obligația de a executa lucrările cu respectarea  Legii nr. 10/1995-actualizată, privind calitatea în construcţii, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 5N/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului calităţii materialelor, elementelor de construcţii și produselor destinate construcţiilor,  precum și orice alte prevederi legale și normative tehnice prevăzute de legislația aplicabilă pe durata executării Contractului.
	

	5
	Executantul va asigura depozitarea, transportul și predarea la depozitul de deșeuri a tuturor deșeurilor rezultate în urma execuției lucrărilor.
	

	6
	Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale specificațiilor tehnice din contract sunt inferioare sau nu corespund specificațiilor tehnice din propunerea tehnică, prevalează prevederile din propunerea tehnică, iar dacă anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
	

	7
	Termen de execuție: 

45 de zile calendaristice de la data specificată în  ordinul de începere a lucrărilor. 

Ordinul de începere a lucrărilor va fi transmis Executantului  de către Beneficiar în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii dovezii cu privire la constituirea de către Executant a garanției de bună execuție. 
	

	8
	Garanţia de bună execuţie va fi de 10 % din valoarea, fără TVA, a lucrărilor prevăzute în contract.

Garanția de bună execuție va fi constituită de către Executant în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Dovada constituirii va fi transmisă Beneficiarului în cel mult o zi lucrătoare de la data constituirii.

Modalitatea de constituire a garanției de bună execuție:

 a)virament bancar în contul RO02TREZ4065005XXX000411, Trezoreria Iaşi (CF:4701126);

 b) un instrument de garantare constituit irevocabil în favoarea Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract;
c)prin depunerea la casieria Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a garanției, în numerar (pentru sume de până la 5000 lei) (program de lucru cu publicul : luni –vineri : 13.00-15.00);

Beneficiarul  are obligaţia de a elibera/restitui Garanţia de bună execuţie după cum urmează:


a) 70% din valoarea Garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;


b) restul de 30% din valoarea Garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 
	

	9
	Executantul va oferi garanție pentru lucrările pe care le va executa: 

minim 24 de luni calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de terminare a lucrărilor. În perioada garanției, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv în cazul viciilor apărute la materialele folosite. 
	

	10
	Modalități de recepție: 

La terminarea lucrărilor: după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în  caietul de sarcini se întocmește Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor se face atât pe teren cât și la sediul beneficiarului, de către reprezentanții desemnați ai acestuia.

În cazul în care, în urma recepţiei cantitative şi calitative, se constată deficienţe sau neclarităţi în privința lucrărilor efectuate (lista lucrărilor executate prin comparare cu lista lucrărilor de executat, certificate de calitate, buletine de încercări),  executantul are obligaţia de a rectifica/rezolva în cel mai scurt timp posibil aceste deficienţe sau neclarităţi, fară costuri suplimentare faţă de valoarea ofertată a contractului.

La expirarea perioadei de garanție acordate lucrărilor: Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. 
	

	11
	În cadrul propunerii financiare, ofertantul va include toate  costurile legate de:

-execuţia categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantităţi;

-procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în operă a materialelor şi echipamentelor necesare  conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini;

-întocmirea instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare utilaje dacă este cazul;

-protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor;

Prețurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA, și vor conţine doar două zecimale.
	

	
	În cazul tuturor tipurilor de lucrări menționate mai sus, ofertantul va declara că va  respecta toate reglementările /normativele tehnice și standardele de referință  menționate în caietul de sarcini, fără însă a se limita la acestea, ofertantul trebuind să cunoască și să respecte toate normativele în vigoare legate de execuţia lucrării la data realizării acesteia.

	


7. 
Devizul estimativ al lucrărilor
	Art. de lucrare
	Simbol articol lucrare
	Descrierea

 lucrării
	U.M.
	Cantitate
	PREŢUL UNITAR AL LUCRĂRII
*
(în Lei, fără TVA)
	PREŢUL TOTAL AL LUCRĂRII*
(în Lei, fără TVA)

	
	
	
	
	
	material
	manoperă
	utilaje
	material
	manoperă
	utilaje
	TOTAL

	1
	RPCJ23C1
	REP.TENC.SCLIV.EXEC.CU MORT.100T DE 2CM GROS LA PEREȚI DIN CARAMIDĂ   ÎN ZONELE CU TENCUIALĂ DESPRINSĂ    
	MP
	20.400
	
	
	
	
	
	
	

	2
	RPCJ36A1
	GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PEREȚI ȘI STÂLPI ZONELE TENCUITE,CRĂPĂTURI ETC.
	MP
	50.000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	RPCR25A1
	EXECUȚIE (MANOPERĂ) VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZĂ DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS  EXISTENT                         
	MP
	407.000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	YC01
	PROCURARE VAR LAVABIL  ALB                                                               
	KG
	122.100
	
	
	
	
	
	
	

	4
	CG11C1
	EXECUȚIE (MANOPERĂ) PARDOSELI DIN PLĂCI DE GRESIE CERAMICĂ  CU PLĂCI MODEL CA CEA MONTATĂ ANTERIOR
	MP
	43.000
	
	
	
	
	
	
	

	4
	YC01
	PROCURARE PLĂCI GRESIE ANTIDERAPANTĂ CU PLĂCI MODEL CA CEA MONTATĂ ANTERIOR, CALITATEA I, GROSIME TRAFIC INTENS

Gresie de interior, mată, dimensiuni 33,0x33,0 cm, gradul de rezistență la uzură PEI IV; grosime 8 mm
	MP
	45.150
	
	
	
	
	
	
	

	5
	RPCK42A1
	EXECUȚIE (MANOPERĂ) PLINTE DIN GRESIE CERAMICĂ DE MAX.15CM  INĂLȚIME, ORIZONTALE LA PEREȚI
	M
	73.000
	
	
	
	
	
	
	

	5
	YC01
	PROCURARE  ELEMENTE RACORD GRESIE 
	M
	74.459
	
	
	
	
	
	
	

	6
	CI06E1
	EXECUȚIE (MANOPERĂ) PLACAJ FAIANȚĂ 
	MP
	40.000
	
	
	
	
	
	
	

	6
	YC01
	PROCURARE FAIANȚĂ CALITATEA I DE MINIM 7MM GROSIME.VOR FI PREZENTATE MINIM 5 MOSTRE DE TEXTURI ȘI CULORI  DIFERITE +ADEZIV MONTAJ+CHIT ROSTURI
	MP
	42.000
	
	
	
	
	
	
	

	7
	RPCXK01A
	STRAT SUPORT PENTRU PARDOSEALĂ  DIN  MORTAR DE CIMENT M-100 DE 3CM.GROSIME DRISCUIT SAU SCLIVISIT                                           
	MP
	20.000
	
	
	
	
	
	
	

	8
	RPCK15C1
	RAȘCHETARE PARCHET STEJAR, FAG EXECUTATĂ  CU UTILAJE SPECIFICE PROFESIONALE                         
	MP
	60.800
	
	
	
	
	
	
	

	9
	RPCK72A1
	LĂCUIREA PARCHETULUI CU LAC MAT ACRILIC ÎN  TREI STRATURI                                                    
	MP
	60.800
	
	
	
	
	
	
	

	10
	RPCR28A1
	REVOPSITUL ÎN CULORI DE ULEI ÎNTR-UN STRAT PESTE VOPSEAUA EXISTENTĂ A TÂMPLARIEI DE LEMN LA INTERIOR ȘI  EXTERIOR                                             
	MP
	82.000
	
	
	
	
	
	
	

	11
	RPCT33A1
	DEMONTAREA UȘILOR ȘI FERESTRELOR DIN  LEMN  *                                                        
	MP
	3.150
	
	
	
	
	
	
	

	12
	CK03B1
	UȘI DIN LEMN PVC DE EXTERIOR ÎN DOUĂ CANATE PE TOC                                 
	MP
	3.150
	
	
	
	
	
	
	

	12
	YC01
	PROCURARE DIFERENȚĂ PREȚ MATERIALE - RON                              Procurare ușă sistem termopan PVC alb 1,55x3,20 m (caracteristici prezentate mai sus la Caracteristici tehnice) = ...lei
	LEI
	…
	
	
	
	
	
	
	

	13
	RPCR48A1
	VOPSITUL ÎN CULOARE DE ULEI A CORPURILOR DE RADIATOR DE CALORIFER
	MP
	28.000
	
	
	
	
	
	
	

	14
	RPCR51A1
	VOPSIT CONDUCTE INSTALAȚII CU VOPSEA ULEI CU D<60 MM  INCLUSIV
	M
	32.000
	
	
	
	
	
	
	

	15
	RPEF11A01
	ÎNLOCUIRE CORP ILUMINAT PT. LĂMPI FLUORESCENTE  TUBULARE TIP CGA 1X20W DIBLURI LEMN FĂRĂ REFLECTOR                                                   
	BUC
	17.000
	
	
	
	
	
	
	

	15
	YC01
	PROCURARE CORP ILUMINAT TIP LED 240 220 V ECHIVALENT 2X 40W   CS                                                  
	BUC
	17.051
	
	
	
	
	
	
	

	16
	RPEC04A1
	ÎNLOCUIRE LOC PRIZĂ ÎNGROPAT LOCUINȚE  BLOCURI ÎN TUB IP-PVC CONDUCTE F750 INCAPERI H<3M IN ZIDURI SUB TENCUIALĂ
	BUC
	13.000
	
	
	
	
	
	
	

	17
	RPEE01A1
	EXECUȚIE (MANOPERĂ) ÎNTRERUPĂTOR CUMPĂNĂ SUB TENCUIALĂ SIMBOL   0174 250V 10A BIPOLAR                                            
	BUC
	6.000
	
	
	
	
	
	
	

	17
	YC01
	PROCURARE INTRERUPĂTOR CUMPĂNĂ SUB TENCUIALĂ SIMBOL 0174 250V 10A BIPOLAR                                            
	BUC
	6.060
	
	
	
	
	
	
	

	18
	RPSC27A1
	EXECUȚIE (MANOPERĂ) ÎNLOCUIREA  A 3 BUCĂȚI VAS CLOSET DE FAIANȚĂ  FONTĂ EMAILATA SAU PORȚELAN SANITAR TIP                          
	BUC
	3.000
	
	
	
	
	
	
	

	18
	YC01
	PROCURARE  A 3 BUC. VAS CLOSET  COL2-A PORȚELAN ALB C. 1 S    2066
	BUC
	3.000
	
	
	
	
	
	
	

	19
	RPSC17C1
	EXECUȚIE (MANOPERĂ) ÎNLOCUIRE A 3 BUCĂȚI VAS LAVOAR 
	BUC
	3.000
	
	
	
	
	
	
	

	19
	YC01
	PROCURARE A  3 BUCĂȚI LAVOAR PORTELAN  CU SPĂTAR LSD-400MM  ALB  
	BUC
	3.030
	
	
	
	
	
	
	

	20
	RPSC18B2
	EXECUȚIE  (MANOPERĂ)  ÎNLOCUIRE  LA LAVOAR A 3 BUCĂȚI  BATERIE STATIVĂ
	BUC
	3.000
	
	
	
	
	
	
	

	20
	YC01
	PROCURARE A 3 BUCĂȚI  BATERIE STATIVA MONOCROM  SPĂLĂTOR 

Baterie lavoar monocomanda, finisaj cromat, inălțime 135, racorduri alimentare  apă G3/8'', acționare cartuș ceramic, perlator M24.
	BUC
	3.000
	
	
	
	
	
	
	

	21
	RPSXC06B
	EXECUȚIE  (MANOPERĂ) REVIZUIRE DEMONTARE  CURĂȚIRE  REFIXARE CONSOLE REMONTARE LAVOAR CHIUVETĂ, SPĂLĂTOR ETC
	BUC
	6.000
	
	
	
	
	
	
	

	22
	RPSXC13A
	EXECUȚIE  (MANOPERĂ) MONTAT OBIECTE SANITARE  OGLINDĂ, ETAJERE,  PORTPROSOP, SUPORT  HÂRTIE IG., SAPUNIERĂ                                                          
	BUC
	3.000
	
	
	
	
	
	
	

	22
	YC01
	PROCURARE  ETAJERE, PORTPROSOP,  SUPORT HARTIE IG., SAPUNIERA                                                          
	BUC
	3.030
	
	
	
	
	
	
	

	23
	SC26A1
	OGLINDĂ SANIT. SEMICRIST. MARGINI.SLEF.CU DIMENS.400X500MM                                                 
	BUC
	3.000
	
	
	
	
	
	
	

	24
	RPIXD02C
	ROBINET AERISIRE SAU TRECERE SAU FITING  FONTA MUFA COT HOLENDER TEU REGLARE ETC.DIAMETRU PESTE
	BUC
	9.000
	
	
	
	
	
	
	

	24
	YC01
	PROCURARE  ROBINET TRECERE  FONTA 1/2" A VENTIL+ MUFA PN10 S6480; COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 15 1/2
	BUC
	9.000
	
	
	
	
	
	
	

	24
	YC01
	PROCURARE  COT  FONTA 1/2"
	BUC
	9.000
	
	
	
	
	
	
	

	25
	RPSXB07
	EXECUȚIE  (MANOPERĂ)  ÎNLOCUIT  PIESĂ LEGĂTURĂ RACORDARE PVC  SCURGERE ÎNGROPAT  ÎN  CANAL NIȘA  APARENT DIAMETRU 32-160 MM
	BUC
	3.000
	
	
	
	
	
	
	

	25
	YC01
	PROCURARE A 3 BUC. RAMIFICAȚIE SIMPLĂ  PVC-U 45 GRD. 50- 50 NII 2167; MATERIAL MĂRUNT
	BUC
	3.030
	
	
	
	
	
	
	

	26
	TRA01A10
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.
	TO
	3.000
	
	
	
	
	
	
	

	27
	TRB05B26
	TRANSPORTUL  MATERIALELOR  PRIN  PURTAT DIRECT, MATERIALE  INCOMODE  PESTE  25 KG DISTANTA 60M
	TO
	3.000
	
	
	
	
	
	
	


* Prețurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA, și vor conţine doar  două zecimale
	PREŢ TOTAL (fără TVA)
	

	TVA
	

	VALOAREA TOTALĂ (TVA inclus) a lucrărilor de executat
	


NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul: ____________ Data:
� Anexa Termeni si Conditii de Execuție este formularul in care:


 Beneficiarul completeaza conditiile in care doreste execuția lucrărilor (Pct. 3 - perioada de execuție, pct. 6A – Specificatii Tehnice solicitate).


Ofertanții completeaza formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3, pct.6B și pct. 7 -  şi îl returneaza  Beneficiarului semnat, daca accepta conditiile de execuție cerute de Beneficiar.





� Prețurile unitare sunt stabilite, ținând cont de faptul că includ și orice alte costuri adiacente aferente execuției lucrărilor, precum transportul la șantier etc.





