ANEXA B
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – Centre de învăţare (SGCU-CI)

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI

TITLUL SUBPROIECTULUI: Centrul de Învățare LEARN & CONNECT 

ACORD DE GRANT AG 286/SGU/CI/III-18.12.2019
Termeni şi Condiţii de Execuție*

Achiziția de:

Lucrări de reparații și reconfigurare spații Corp „G” din cadrul  Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
Ofertant: ____________________
1.
Oferta de preț      (a se completa de către Ofertant]
	
Nr. crt.

(1)
	Denumirea lucrărilor

(2)
	Cant.

(3)
	Pret unitar

(4)
	Valoare Totala fără TVA

(5=3*4)
	TVA

(6=5* %TVA)
	Valoare totala cu TVA

(7=5+6)

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	


2.
Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.
3.
Grafic de execuție: Execuția lucrărilor se efectuează, dupa semnarea contractului de către ambele părți,  în cel mult 120 de zile calendaristice  de la data specificată în  ordinul de începere a lucrărilor. Ordinul de începere a lucrărilor va fi transmis Executantului  de către Beneficiar în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii dovezii cu privire la constituirea de către Executant a garanției de bună execuție.:   
[a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.
	Denumirea lucrărilor
	Cant.
	Termene de execuție

	
	
	
	


4.
Plățile ce reprezintă lucrările efectuate de Executant  se vor face în cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării de către ambele părți contractante a proceselor verbale de recepție, intermediare sau la finalizarea lucrărilor executate, aferente fiecărei faze de execuție, și primirea de către  Beneficiar a facturii emise de către Executant pentru lucrările executate. 

5.
Garanţie: Lucrările executate vor fi acoperite de garanţie cel puţin 24 de  luni calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
6. 
Specificaţii Tehnice:
	
	A. Specificatii tehnice solicitate
	B. Specificatii tehnice ofertate
(a se completa de către Ofertant )

	1
	Se vor executa:

1. FINISAJE EXTERIOARE 

· inlocuirea tamplariei exterioare de la parter si de la demisol, cu tamplarie din PVC cu folie decorativa, imitatie lemn si geam termopan, conform tabelului de  tamplarie.

2. COMPARIMENTARILE INTERIOARE-PARTER

· principala interventie o reprezinta decuparea partiala a peretilor de compartimentare realizati in cadrul procesului de recompartimentare a salii de mese, care marginesc coridorul existent pana la cota +3.55 pe zona salilor de curs, ce nu au rolul de a sustine structura acoperisului, avand prevazut in continuarea lor pana la nivelul sarpantei inchideri cu glasvand geam simplu, si inlocuirea lor cu sistem de partitionare, complet vitrat cu sticla  cu folie geam sablat, aspect lăptos, cu grosimea de 10mm, securizata, cu module din elemente "full height". Fixarea sticlei se face cu profile din aluminiu pe tavan, la pardoseala si perete;

· decuparea partiala a unor spaleti sau pereti existenti cu refacerea locala a zidariei si a tencuielii;

· inlocuirea tuturor usilor interioare ;

· inlocuirea corpurilor de iluminat.

3. FINISAJELE INTERIOARE

Se propune renovarea tuturor spațiilor astfel :

A. Coridor si acces
· pardoseala existentă se va inlocui cu o pardoseală tip tarket (material cu rezistență buna in timp) gri sau imitație lemn, astfel incât impreună cu pereții de sticlă propuși vor oferi o imagine caldă, primitoare si unitară pe toata lungimea coridorului;

· peste tencuiala decorativă existentă se va realiza un strat finit din vopsea albă conform  planșelor de arhitectură;

· in zona holului de acces se realizează pe tavan o zonă cu lamele de lemn, la cota +3.40, conform  planșelor de arhitectură;

· pe lungimea coridorului se propune realizarea unui tavan fals din gips carton la cota +3.55, cu insertii cu rigle de lemn,  la cota +2.65,  pe structura metalica, conform  planșelor de arhitectură;

· desfacerea glasvandului existent in continuarea  peretilor de la coridor si inchiderea golurilor ramase, cu pereti din gips carton, gr. 15cm, pe structura metalica, pana la nivelul noilor tavane ce se vor realiza in salile de curs. Structura peretelui presupune placare cu 2x12.5mm placa gips carton pe ambele parti ale peretelui. Placarea se va face in felul urmator : 2 x12.5 mm placi gips carton normal pe partea exterioara si 2x12.5mm placi gips carton fonic pe partea dinspre salile de clase, conform  planșelor de arhitectură.

· vopsit calorifere si tevi incalzire;

· realizare masca calorifer, conform  planșelor de arhitectură;

· Pe conturul spatiului P9 se va monta un brau din polistiren conform plansei A07.

B. Spatii existente -Sali de curs :
· principala interventie in zona salilor de curs o reprezinta realizarea a 6 decupaje in peretii de compartimentare  existenti dinspre coridor pentru montarea unor  pereti din sticla, 10mm, sticla securizata; Pentru bordarea  golurilor s-au propus cadre-metalice portal inlocuitoare din teava rectangulara, 120x100x6mm, prinse cu ancore chimice in pardoseala si peretii laterali, conform  planșelor de arhitectură.

· in 4 din spatiile de “Sali de clasa” existente , se vor aplica pardoseli din tarket colorat, in celelalte se va reconditiona parchetul existent (raschetare, paluxare si inlocuire pervaz), conform  planșelor de arhitectură;

· peste tencuiala decorativa existenta se va realiza un strat finit din vopsea alba conform planselor de arhitectura;

· vopsit calorifere si tevi incalzire;

· realizare de tavan fals din gips-carton pe structura metalica, in toate spatiile de clasa cu inaltime mai mare de 4.00m, conform planselor de arhitectura .

C. Grupuri sanitare:

· in zona de grupuri sanitare se vor realiza pardoseli din gresie;

· in bai, peretii se vor placa cu faianta pana la h = 1,60m;

· se vor inlocui obiectele sanitare existente: lavoare, vas closet si implicit toate componentele acestora si se va reface instalatia sanitara, acolo unde este necesar.

· peste tencuiala decorativa existenta se va realiza un strat finit din vopsea alba conform planselor de arhitectura.

· demontarea glasvandului existent la partea superioara a peretelui despartitor si  inchiderea golului ramas, cu pereti din gips carton cu structura metalica. Structura peretelui presupune placare cu 1x12.5mm placa gips carton rezistent la apa pe ambele parti ale peretelui . 

· vopsit calorifere si tevi incalzire;

D. Demisol- se vor face reparatii si zugraveli locale, doar in zona ferestrelor care se vor schimba.

             - curatenie in toate spatiile dupa renovare

E. Instalaţii sanitare: 

F.             Lucrarile de reparatii pentru instalatii presupun atat inlocuiri de elemente degradate (tevi, racorduri, obiectelor sanitare: baterie lavoar (2buc), vas  WC (4buc), cat si accesoriile componente ale acestora: oglinzi (2buc), etajere (2buc), dozator sapun-etajera portsapun(2buc), suport prosoape hartie (2buc), suport hartie igienica (4buc)) cat si reparatii la elemente care pot fi afectate pe perioada de executie a lucrarilor: tevi, racorduri, robinete.

G. Instalaţii electrice: 

            Lucrarile de reparatii pentru instalatii presupun atat inlocuiri de elemente degradate cat si reparatii la elemente care pot fi afectate pe perioada de executie a lucrarilor.

Se vor inlocui/repozitiona corpuri de iluminat, prize, intrerupatoare, conform planselor de arhitectura, cu prelungirea instalatiilor electrice sau refacerea lor, precum si verificarea instalatiei electrice existente. 

H. Instalaţii de iluminat de siguranţă: cladirea are prevazuta o instalaţie electrică pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuare, împotriva panicii si pentru marcarea hidranţilor interior. Se vor realiza verificări si reparatii/ inlocuiri locale.
I. Instalatii retele de date. Se vor reface traseele cu ingropare in perete a cablajelor existente. Se va verifica inainte de ingropare, functionarea instalatiei de retele date. 
	

	2
	Anexat, se regăsesc fișe tehnice (nr. A1 la nr. A11) ce conțin toate informațiile aferente produselor solicitate
	

	3
	Caietul de sarcini pentru lucrări de reamenajare si recompartimentare cuprinde cerințe tehnice şi caracteristici geometrice ale construcţiei, minime acceptate, privind calitatea materialelor şi lucrărilor ce trebuie executate.

Orice caracteristici tehnice superioare celor cerute prin Caietul de Sarcini și anexele acestuia vor fi acceptate.
	

	4
	La antemăsurători pot exista erori de până la 5%.
Cantitățile prezentate nu au adăugate pierderile specifice.

În prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor. La terminarea lucrării executantul va preda lucrarea completă .
	

	5
	Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrărilor: transport, procurare de materiale, manopere, montaj, și alte cheltuieli imprevizibile ce se subînțeleg din caietul de sarcini.
	

	6
	Executantul are obligația de a  respecta: 

-prevederile  caietului de sarcini;

-prescripțiile tehnice și standardele în vigoare;

-normele de protecție a muncii și PSI;

Executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe șantier, înainte de procurarea materialelor și începerea execuției, pentru toate categoriile de lucrări
	

	7
	Executantul are obligația de a executa lucrările cu respectarea  Legii nr. 10/1995-actualizată, privind calitatea în construcţii, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 5N/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului calităţii materialelor, elementelor de construcţii și produselor destinate construcţiilor,  precum și orice alte prevederi legale și normative tehnice prevăzute de legislația aplicabilă pe durata executării Contractului
	

	8
	Executantul va asigura depozitarea, transportul și predarea la depozitul de deșeuri (varsatoare) a tuturor deșeurilor rezultate în urma execuției lucrărilor fara costuri suplimentare pentreu beneficiar.
	

	9
	Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale specificațiilor tehnice din contract sunt inferioare sau nu corespund specificațiilor tehnice din propunerea tehnică, prevalează prevederile din propunerea tehnică, iar dacă anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini + anexele sale, prevalează prevederile caietului de sarcini +anexele sale.
	

	10
	Etapele principale de desfășurare a lucrărilor: 

-începerea lucrărilor după transmiterea ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar;

-execuția lucrărilor se va face  conform graficului de executie propus de executant și aprobat de beneficiar; 

-dacă este cazul, manipularea mobilierului existent în încăperi cade în sarcina executantului;

-în timpul execuției lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, respectiv la terminarea programului de lucru zilnic se va face curățenie;

-pe durata execuției lucrărilor se vor proteja pardoselile, mobilierul, etc, (care nu vor face obiectul lucrărilor), pentru a nu fi distruse odată cu executarea lucrărilor;

-recepția lucrărilor se va face conform legislației în vigoare
	

	11
	Termen de execuție: 

120 de zile calendaristice de la data specificată în  ordinul de începere a lucrărilor 

Ordinul de începere a lucrărilor va fi transmis Executantului  de către Beneficiar în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii dovezii cu privire la constituirea de către Executant a garanției de bună execuție.
	

	12
	Garanţia de bună execuţie va fi de 10 % din valoarea, fără TVA, a lucrărilor prevăzute în contract.

Garanția de bună execuție va fi constituită de către Executant în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Dovada constituirii va fi transmisă Beneficiarului în cel mult o zi lucrătoare de la data constituirii.

Modalitatea de constituire a garanției de bună execuție:

 a)virament bancar în contul RO02TREZ4065005XXX000411, Trezoreria Iaşi (CF:4701126);

 b) un instrument de garantare constituit irevocabil în favoarea Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract;

Beneficiarul  are obligaţia de a elibera/restitui Garanţia de bună execuţie după cum urmează:


a) 70% din valoarea Garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;


b) restul de 30% din valoarea Garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.
	

	13
	Executantul va oferi garanție pentru lucrările pe care le va executa: 

minim 24 de luni calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de terminare a lucrărilor. În perioada garanției, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv în cazul viciilor apărute la materialele folosite.
	

	14
	Modalități de recepție: 

La terminarea lucrărilor: după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini se întocmește Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Receptii intermediare :

Receptiile intermediare se realizeaza la finalizarea etapelor de lucru pe baza unui proces verbal intermediar si a situatiilor de lucru  avizate de coordonatorul cotractului.

Recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor se face atât pe teren cât și la sediul beneficiarului, de către reprezentanții desemnați ai acestuia. 

Plata  lucrărilor se va face etapizat, pe stadii de lucrări/faze de execuție, pe baza următoarelor documente: situații de lucrări (intermediare/la terminarea lucrărilor) vizate și acceptate de beneficiar, proces-verbal de recepţie (intermediar/la terminarea lucrărilor), factura în original, certificate de calitate, declaraţii de conformitate, fișe/agremente tehnice în limba română, avizate de coordonatorul contractului. 

Nu se accepta la plata  situații de lucrări intermediare care reprezintă fracții ale categoriilor de lucrari din deviz.

În cazul în care, în urma recepţiei cantitative şi calitative, se constată deficienţe sau neclarităţi în privința lucrărilor efectuate (lista lucrărilor executate prin comparare cu lista lucrărilor de executat, certificate de calitate, buletine de încercări),  executantul are obligaţia de a rectifica/rezolva în cel mai scurt timp posibil aceste deficienţe sau neclarităţi, fară costuri suplimentare faţă de valoarea ofertată a contractului.

La expirarea perioadei de garanție acordate lucrărilor: Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.
	

	15
	Ofertantul trebuie să confirme că în cadrul propunerii financiare, a inclus toate  costurile legate de:

-execuţia categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantităţi;

-procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în operă a materialelor şi echipamentelor necesare  conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini +anexele sale;

-întocmirea instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare utilaje dacă este cazul;

-protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor;

Prețurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA, și vor conţine doar două zecimale
	

	16
	În cazul tuturor tipurilor de lucrări menționate mai sus, respectiv în devizul estimativ al  lucrărilor de mai jos, ofertantul va declara că va respecta toate reglementările /normativele tehnice și standardele de referință  menționate în caietul de sarcini, fără însă a se limita la acestea, ofertantul trebuind să cunoască și să respecte toate normativele în vigoare legate de execuţia lucrării la data realizării acesteia.
	

	17
	Alte mențiuni

- nu se acordă avans la lucrare

- Plata ce reprezinta lucrările efectuate de Executant  se va face în cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnării de către ambele părți contractante a procesului verbal de recepție, intermediare sau la finalizarea lucrărilor executate aferente fiecărei faze de execuție, și primirea de către  Beneficiar a facturii emise de către Executant pentru lucrările executate. 

- Preţul contractului NU poate fi majorat în nicio situație, întrucât valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este 0. 

- Nu vor fi acceptate schimbări de specificaţii  tehnice sub nivelul standardelor tehnice  în vigoare.

- Facturarea și plata se vor face în termenii stabiliţi în contract,  lucrările se vor verifica în termen de maxim 10 zile de la prezentarea situaţiilor de lucrări. Se vor accepta la plată doar situații de lucrări real executate.

-Se vor prevedea în contract penalități de 0,1% zi de întârziere pentru ambele părți (întârziere execuție lucrări – Executant sau neplată la termen -Beneficiar).
	


Ofertanţii trebuie să asigure corelarea informaţiilor precizate mai sus, în specificații tehnice, cu informaţiile din propunerea financiară (devizul estimativ al lucrărilor).

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini și a anexelor sale, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care caracteristicile tehnice ofertate presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini+ anexele sale.
NOTA : Specificațiile tehnice (indiferent dacă a apar în caietul de sarcini, fișe tehnice, planșe, detalii de execuție, planuri  de arhitectură) care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate în prezenta documentație doar pentru  identificarea cu ușurință a tipului de produs/serviciu/lucrare și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii/lucrări. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de ”sau echivalent”. 
7. 
Devizul estimativ al lucrărilor ( a se completa de către Ofertant )
	Nr.crt.
	Simbol articol lucrare + Descrierea

 lucrării
	U.M.
	Cantitate
	PREŢUL UNITAR AL LUCRĂRII
*

(în Lei, fără TVA)
	
	PREŢUL TOTAL AL LUCRĂRII*

(în Lei, fără TVA)

	
	
	
	
	material
	manoperă
	utilaje
	transport
	material
	manoperă
	utilaje
	transport
	TOTAL

	1
	RCSG10C# - Decuparea zidurilor de caramida, in grosime de peste 25 cm, executate cu mortar de var grass sau mixt
	M CUB
	53,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	RPCT33A1 - Demontarea glaswand existent coridor 
	mp
	265,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	RPCM33A# - Demontarea placajelor din faianta, gresie ceramică
	mp
	80,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	RPCM33A# - Demontarea placajelor din faianta, gresie ceramică
	mp
	15,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	RPCT04D01> - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .
	mp
	135,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din PVC .
	mp
	10,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	RPCK15C1 - Raschetare parchetului de stejar sau fag, executata cu discuri abrazive
	mp
	130,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	RPCK72A1 - Lacuirea parchetului cu lac palux in trei straturi sau echivalent
	mp
	130,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	NLPD02A02> - Pereti despartitori de 15 cm din gipscarton
	mp
	141,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	YC01-Procurare: Placi gips-carton normale 12.5 MM
	mp
	287.64‬
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	YC01- Procurare: Placi gips-carton acustice 12.5 MM
	mp
	287.64‬
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	YC01- Procurare: Saltea vata minerala de sticlă la rolă, 80MM,  R(Mk/W)=2,11
	mp
	141,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.4
	YC01- Banda îmbinare pt. rosturi placi gipscarton
	m
	451,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	NLPD02A02> - Pereti despartitori de 15 cm din gipscarton, rezistent la apa
	mp
	4,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	YC01- Procurare: Placi gips-carton rezistent la apa 12.5 MM
	mp
	19,584
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2
	YC01-Procurare: Saltea vata minerala de sticlă la rolă, 80MM, , R(Mk/W)=2,11
	mp
	4,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.3
	YC01-Banda îmbinare pt. rosturi placi gipscarton
	ml
	15,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	CQ17A* - Tavan fals executat cu placi de gips-carton intr-un singur strat, montat pe schelet metalic, cu elemente de fixare directa
	mp
	220,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	YC01- Procurare: Placa  gips-carton 12,5 mm
	mp
	222,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	PF07A# - Parapet din lemn  dulapi sau grinzi (elemente decorative tavane)
	M CUB
	0,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	YC01- procurare rigle lemn realizare insertii tavan , gr.1.8cm
	M CUB
	0,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	YC01-procurare tub rotund din metal diam. 22mm 
	ml
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.3
	YC01-procurare teava din metal  50x30mm
	ml
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.4
	YC01-procurare tirant cu bucla si clema suspensie
	buc
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	CG41A01* - Sapa autonivelanta
	mp
	177,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	CG03B1 - Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (pvc)...1) pe suport textil lipit cu prenadez, in incaperi cu suprafete peste 20 M2, cu plinta din pvc
	mp
	177,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	YC01 - Pardoseală din clorură de (poli)vinil omogen (ISO 10581), Grosime totală: 2 mm
	mp
	194,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	CG05A1 - Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp
	m
	309,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	6718362 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru plinta 80mm


	m
	315,177
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	CG01E# - Strat suport pentru pardoseli de cca 2-3 CM grosime (sapa de egalizare)
	mp
	150,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Y CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceiasi culoare asezate simplu 
	mp
	15,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	YC01 - Procurare: Placa gresie  tip Cement gri 30X60cm  antiderapanta sau echivalent 
	mp
	15,965
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	CI06A1 - Montare placaje din faianta la grupurile sanitare, H=1,60m, fara pierderi
	mp
	81,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	YC01 -Procurare: Faianta tip metro bevel alb- 10x20cm  sau echivalent 
	mp
	78,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.2
	YC01 -Procurare: Faianta tip metro bevel neagra- 10x20cm sau echivalent 
	mp
	3,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	RPCR08A# - Vopsirea, zugraveli lavabile, vopsea PA baza de aracet- vinacet,  la int-ext, 2 straturi, tencuieli exist.
	mp
	1.096,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.1
	6104353 - Vopsea  alba V.108-210 stas 7359-80 
	kg
	493,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	CD17A1 - Fixarea profilelor de colt pentru pereti din gips-carton
	m
	200,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.1
	YC01- Procurare - Profile de colț pentru pereți din gips-carton: Profil de colţ pentru protecţia colţurilor la acţiuni mecanice; Dimensiuni : 34x34x3000 mm
	m
	200,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	CJ08A1 - Ornamente decorative la interior, prefabricate din polistiren
	ml
	33,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.1
	YC01 - Procurare: Ornament decorativ polistiren, 120x30x2m 
	ml
	33,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	CN13D1 - Vopsitorii la instalatii obisnuite, cu vopsea de ulei, pe corpurile radiatoarelor, de calorifer;
	mp
	110,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.1
	6103220 - Vopsea alba (fp) V.101-1 ntr 90-80
	kg
	19,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.2
	RPCR51A1- Vopsit conducte instalatii cu vopsea ulei cu D<60mm inclusiv
	m
	100,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	CK25A# - Procurare si montare tamplarie interioara (usi) celulare pt. grupuri sanitare-wc, 4 bucati  
	mp
	6,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.1
	YC01 -Procurare tamplarie interioara (usi) celulare- UI5/ UI6 - conf. tabel tamplarie, pl. A05
	mp
	6,72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	RPCO20A1 - Procurare si montare usi de stejar pline -  4 bucati
	mp
	7,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.1
	YC01 -Procurare tamplarie interioara: Usi stejar pline, UI1, UI2, UI3, UI4
	mp
	7,61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	CK01A1 - Procurare si montare glaswand-uri -  cu o singura foaie de sticla securizata, tip float, de 10 mm grosime, full hight  (cu folie geam sablat, aspect lăptos), cu  profile perimetrale metalice din aluminiu anodizat. Fara montanti verticali intermediari intre foile de sticla, pe h = 2.50m

 Feronerie Dorma 96 sau echivalent
	mp
	97,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.1
	20015051 - Glaswand-uri -  cu o singura foaie de sticla securizata, tip float, de 10 mm grosime, full hight  
	mp
	97,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri
	kg
	1.800,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.1
	YC01 -Procurare teava metalica 120x100x6mm
	kg
	1.800,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.2
	YC01 -Procurare ancore chimice, diam. 16 mm, L= 600mm
	buc
	170,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	27
	CK25A# - Montare tamplarie exterioara (usi) 
	mp
	11,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.1
	6720287 - Usa din profile pvc-infoliate cu folie imitatie lemn, CU GEAM TERMOIZOLANT -U01, U02, U03, U04, conf. tabel tamplarie exteriora, pl. A06
	mp
	11,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	CK25A# - Montare tamplarie exterioara (ferestre) din  PVC- parter 
	mp
	81,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.1
	6720287 - Ferestre din profile pvc infoliate cu folie imitatie lemn, CU GEAM TERMOIZOLANT- F01,F02, F03, F04, F05, F06, conf. tabel tamplarie exteriora, pl. A06
	mp
	81,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	CK25A# - Montare tamplarie exterioara (ferestre) din  PVC- demisol 
	mp
	10,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.1
	6720287 - Ferestre din profile pvc infoliate cu folie imitatie lemn, CU GEAM TERMOIZOLANT- F07, F08 ,F09, conf. tabel tamplarie exteriora, pl. A06
	mp
	10,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	RPCO11A+ - Confectionare si montare glafuri interioare  din PVC la ferestre realizate din PVC, la culoarea ferestrelor, cca 300-350 mm
	m
	45,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	RPCO11A# - Montare glaf exterior din tabla vopsita in camp electrostatic la ferestre, cca 200-300 mm
	m
	45,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	RPCJ04A01> - Reparatii glafuri usi si ferestre, muchii la grinzi, stilpi,  etc
	m
	300,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.1
	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030
	mc
	2,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	SC07E1 - Executie (manopera) inlocuire lavoar din portelan sanitar, montat pe piedestal si accesorii
	buc
	2,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.1
	YC01 -Procurare lavoar vergina 68X56 alb sau echivalent 
	buc
	2,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.2
	YC01 -Procurare piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806
	buc
	2,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.3
	YC01 -Procurare baterie spalator, stativa, monocomanda, finisaj cromat, inaltimea de 115 mm si latimea de 100 mm.
	buc
	2,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.4
	YC01 -Procurare oglinda sanit.semicrist. margini slefuite 60x120cm
	buc
	2,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.5
	YC01 -Procurare dispenser prosoape hartie
	buc
	2,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	SC13A1 - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior  tip S
	buc
	4,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.1
	2442740 - Vas closet orhideea alb cod 79se6802 sau echivalent 
	buc
	4,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	RPSXA04 - Diverse lucrari de instalatii: inlocuire teava pvc rigid cu teava cupru 
	m
	25,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35.1
	YC01 - Procurare teava din cupru
	m
	25,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	SC15A01> - Suport pentru hartie calitatea 1 (porthartie) din portelan sanitar, ha1 ni 545/63
	buc
	4,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	RPSC68A1 - Inlocuire sapun port sanit. fonta EM pe pereti zidarie sau beton
	buc
	2,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37.1
	2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716
	buc
	2,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	CK21B1 - Masca pentru conducte si radiatoare 
	mp
	3,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	CK21B1 - Masca pentru conducte si radiatoare 
	mp
	1,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	EE12B1 - Corp de iluminat suspendat liniar led negru
	buc
	34,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40.1
	5102425 - Corp de iluminat suspendat liniar led negru
	buc
	34,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	EE12B1 - Corp iluminat tip pendul 
	buc
	3,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41.1
	5102425 -  Corp iluminat tip pendul 
	buc
	3,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	EE12B1 - Corpuri iluminat etans, liniar, led, spatii umede 
	buc
	4,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42.1
	5102425 - Corp iluminat iluminat etans, liniar, led, spatii umede
	buc
	4,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	EE12B1 - Semnalizare Exit 
	buc
	3,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43.1
	5102504 - Corp iluminat Led -Semnalizare Exit
	buc
	3,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ED08A1 - Priza bipolara, simpla sau dubla, flans montata ingropat
	buc
	39,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44.1
	5535933 - Priza si fisa tripol, 25a
	buc
	39,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	RPEE14A% - Montarea intrerupatoarelor 
	buc
	8,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45.1
	5500081 - Doza pentru tevi de instalatii DN 4 toli
	buc
	8,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	RPSXF08 - Reparatii inlocuiri instalatii sanitare
	m
	320,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	RPSXA04 - Reparatii inlocuiri instalatii termice
	m
	160,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47.1
	6700547 - Tevi din P.v.C. rigid
12X1 stas 6675/2
	m
	164,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	RPEXD01A - Reparatii inlocuiri instalatii electrice
	M
	225,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48.1
	4801127 - Cablu energie CYY 0,6/ 1KV 3X 25 M nid 2405
	m
	234,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	RPEXD06 - Verificare, reparatii  instalatii retele de date
	M
	670,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Prețurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA, și vor conţine doar  două zecimale
	PREŢ TOTAL (fără TVA)
	

	TVA
	

	VALOAREA TOTALĂ (TVA inclus) a lucrărilor de executat
	


Valabilitatea ofertei ___________(minim 90) de zile de  la termenul limită de depunere

Oferta cuprinde și umătoarele Anexe: 
J.  FISELE  TEHNICE A1-A11 
II.    FIȘE TEHNICE ALE   PRODUSELOR PRECIZATE ÎN FIȘELE  A1-A11

FISA TEHNICA NR. A1

Fisa tehnica glaswand cu sticla securizata

	Nr.
	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Specificațiile tehnice ofertate

(a se completa de către Ofertant )

	0
	1
	2

	1.*
	-Tip geam : geam float g=10mm, securizat ;

-Profil de aluminiu perimetral eloxat argintiu ;
	

	2.
	- Geam securizat, clar si partial cu folie geam sablat, aspect lăptos;

-Feronerie (balamale, manere, coltare, amortizor pardoseala) Dorma Kaba ;

-Intre foile de geam fixe se aplica banda siliconica transparenta dublu adeziva ;

-Fara montanti verticali intermediari intre foile de sticla, pe h = 2.50m.
	

	3
	Condiții de garanție:

- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de instructiuni  in limba romana (dupa caz), certificat de calitate si garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.

	

	
	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului
	



*Anexat regăsiți fișe tehnice de la producători/ pagini de catalog/declarații de conformitate/performanță emise de producători/organisme abilitate/tablou tâmplărie, aferente produsului ofertat, din care reies că sunt îndeplinite cerințele  specificate la pct. 1 
FISA TEHNICA NR. A2

Usi exterioare

	Nr.
	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Specificațiile tehnice ofertate

(a se completa de către Ofertant )

	0
	1
	2

	1.*
	· Profile PVC clasa A cu minim 5 camere izolatoare innobilate stejar auriu sau mahon.

· Grosime perete PVC de minim 3 mm.

· Latimea profilelor PVC de minim 70 mm.

· Clasa de combustibilitate a profilelor C2.

· Armaturi din otel zincat de 1,5 mm.

·  2 garnituri de etansare 

· Sticla termo-fonoizolanta, tripan 32 mm, izolare fonica min 30 db; 
· Coeficient de transfer termic estimat al confectiei  K=1,2-1,4 W/mp*K, izolare fonica  a confectiei min 27 db
	

	2.
	Sticla termo-fonoizolanta, tripan 32 mm, cu marcaj CE

Feronerie pentru usi – balamale aplicate, triple, destinate traficului intens

Usi intr-un canat cu deschidere exterioara:

Usi 2 canate– profile de cercevea speciale, care asigura un luft de 11 intre cele 2 cercevele, pentru deschiderea simultana a lor (F)
	

	3.
	Condiții de garanție

- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de instructiuni  in limba romana (dupa caz),
certificat de calitate si garantie minim 24 de luni,
declaratie de conformitate.

	

	4
	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului
	


*Anexat regăsiți fișe tehnice de la producători/ pagini de catalog/declarații de conformitate/performanță emise de producători/organisme abilitate/tablou tâmplărie, aferente produsului ofertat, din care reies că sunt îndeplinite cerințele  specificate la pct. 1 

FISA TEHNICA NR. A3

Ferestre exterioare:

	Nr.
	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Specificațiile tehnice ofertate

(a se completa de către Ofertant )

	0
	1
	2

	1.*
	· Profile PVC clasa A cu minim 5 camere izolatoare innobilate stejar auriu sau mahon.

·   Grosime perete PVC de minim 3 mm.

· Latimea profilelor PVC de minim 70 mm.

· Clasa de combustibilitate a profilelor C2.

· Armaturi din otel zincat de 1,5 mm.

·  2 garnituri de etansare 

· Sticla termo-fonoizolanta, tripan 32 mm Low-E cu Argon, izolare fonica min 30 db;  
· Coeficient de transfer termic estimat al confectiei K=1.2- 1,4 W/mp*K izolare fonica a confectiei min 32 db;  
	

	2.
	Sticla termo-fonoizolanta, tripan 32 mm, cu marcaj CE

Feronerie ferestre – feronerie proprie sistemului de tamplarie. 

Se prefara sistem de feronerie cu balamale ascunse
	

	3.
	Condiții de garanție si post garanție:

- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de instructiuni  in limba romana (dupa caz),
certificat de calitate si garantie minim 24 de luni,
declaratie de conformitate.

	


*Anexat regăsiți fișe tehnice de la producători/ pagini de catalog/declarații de conformitate/performanță emise de producători/organisme abilitate/tablou tâmplărie, aferente produsului ofertat, din care reies că sunt îndeplinite cerințele  specificate la pct. 1 

FISA TEHNICA NR. A4

Placa Ipsos rezistenta la umiditate

	Nr.
	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Specificațiile tehnice ofertate

(a se completa de către Ofertant )

	0
	1
	2


Absorbţia de apă (totală): ≤ 10% (SR EN 520

	·  )
	· 
	

	2.
	Condiții de garanție si post garanție:

- Se va livra cu documentatie tehnica si manual de instructiuni  in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
	

	3.
	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului
	


*Anexat regăsiți fișe tehnice de la producător/pagini de catalog/declarații de conformitate, aferente produsului ofertat, din care reies că sunt îndeplinite cerințele  specificate la pct. 1 

FISA TEHNICA NR. A5

Covor PVC omogen

	Nr.
	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Specificațiile tehnice ofertate

(a se completa de către Ofertant )

	0
	1
	2

	1.*
	· Tipul produsului ISO: Pardoseală din clorură de (poli)vinilomogen (ISO 10581)

· Clasificare comercială: 34 Foarte intens

· Clasificare industrială: 43 Intens

· Grosime : 2 mm 
· Greutate :2780 g/m2 (EN430) 

· Latimea tapetului: 2m 

· Lungimea tapetului :23m

· Clasificare europeana :clasa 34 - 43 (EN 685)

· Rezistenta la foc :Bfl- s1,clasa I /Cfl-s1  (EN 13 501-1)

· Marcaj CE: EN 14041

· Propr. electrostatice: EN 1815, Antistatic (≤ 2 kV)

· Antialunecare: DIN 51130, R9/R10

· Antialunecare: EN 13893, Clasa DS (μ ≥ 0,30)

· Rezistență termică: EN 12667, 0.0100 /  EN ISO 10456 0.02 m2 K/W;
· Urme apăsare: ISO 24343-1, 0,10 mm /ISO 24344-pass
· Rezistență chimică: ISO 26987,Rezistență bună 
· Rezistența culorii la lumină: ISO 105-B02, ≥ 6 
· Stabilitate dimensională: ISO 23999, ≤0,40 %
	

	2.
	Condiții de garanțiesi post garanție:

- Se va livra cu agreement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni  in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
	

	3.
	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului
	


*Anexat regăsiți fișe tehnice de la producător/pagini de catalog/declarații de conformitate, aferente produsului ofertat, din care reies că sunt îndeplinite cerințele  specificate la pct. 1 

FISA TEHNICA NR. A6

Corpuri de iluminat tip pendul

	Nr.
	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Specificațiile tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant )

	0
	1
	2

	1.*
	· Lampă de tavan LARA 1L

· Lampă suspendată din metal vopsit negru. 

· [image: image4.jpg]ST ... .. oo
SROINUL ARKTECHLOR \
3505




Dimensiuni:  75 cm/22 cm/28 cm


	· 

	2.
	Condiții de garanție si post garanție:

- Se va livra cu agreement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni  in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
	

	3.
	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului
	


*Anexat regăsiți fișe tehnice de la producător/pagini de catalog/declarații de conformitate, aferente produsului ofertat, din care reies că sunt îndeplinite cerințele  specificate la pct. 1 

FISA TEHNICA NR. A7

Corp de iluminat suspendat liniar led negru

	Nr.
	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Specificațiile tehnice ofertate

(a se completa de către Ofertant )

	0
	1
	2

	1.*
	CORP DE ILUMINAT SUSPENDAT LINIAR LED NEGRU 40W

· [image: image5.png]


Tensiune: 220V

· Putere:40 W

· Luminozitate:3400 lm

· Tip SMD: 2835
· Dispersor: mat
· Iluminare (grade) :120
· Dimensiuni (cm) :120 x 3.5 x 6.7
· Material aluminiu vopsit, 
	

	2.
	Condiții de garanție si post garanție:

- Se va livra cu agreement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni  in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
	

	3.
	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului
	


*Anexat regăsiți fișe tehnice de la producător/pagini de catalog/declarații de conformitate, aferente produsului ofertat, din care reies că sunt îndeplinite cerințele  specificate la pct. 1 

FISA TEHNICA NR. A8

Corpuri iluminat etans, liniar, led, spatii umede

	Nr.
	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Specificațiile tehnice ofertate

(a se completa de către Ofertant )

	0
	1
	2

	1.*
	· Corp LED tip FIDA liniar cu corp din aluminiu si cu placa leduri integrate.

· Culoare: Alb Rece

· Lumeni 4000-4320 Lm

SPECIFICATII

· Clasa Energetica  min. A, 
·  Consum(W) 36-40W

· Dimensiune min.1200mm

· Durata Medie De Viata min. 15.000 ore

· Indice de Protectie : IP22 sau IP 65 

[image: image1.png]



	

	2.
	Condiții de garanție si post garanție:

- Se va livra cu agreement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni  in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
	

	3.
	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului
	


*Anexat regăsiți fișe tehnice de la producător/pagini de catalog/declarații de conformitate, aferente produsului ofertat, din care reies că sunt îndeplinite cerințele  specificate la pct. 1 

FISA TEHNICA NR. A9

Priza dubla, incastrata, rama inclusa, contact de protectie

	Nr.
	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Specificațiile tehnice ofertate

(a se completa de către Ofertant )

	0
	1
	2

	1.*
	· Priza dubla cu rama, de culoare albă, cu impamantare laterala.  Alimentare la tensiunea maxima de 250 V. 
· Curent suportat - 16A. Puterea maxima - 3680 W.

· Grad de protectie _ IP20

· Tip contacte - borne lift
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	2.
	Condiții de garanție si post garanție:

- Se va livra cu agrement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni  in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
	

	3.
	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului.
	


*Anexat regăsiți fișe tehnice de la producător/pagini de catalog/declarații de conformitate, aferente produsului ofertat, din care reies că sunt îndeplinite cerințele  specificate la pct. 1 

[image: image6.png]



FISA TEHNICA NR. A10

Intrerupator dublu sau simplu, incastrat, cu rama

	Nr.
	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Specificațiile tehnice ofertate

(a se completa de către Ofertant )

	0
	1
	2

	1.*
	· Intrerupatorul dublu sau simplu culoare alba,  finisaj de tip glossy, cu rama

· Curentul suportat este de 10A.

· Montajul incastrat

· sistem de fixare de tip ghiare, 
· Gradul de protectie, de IP20, 

· Tip montaj –(incastrat)

· [image: image7.png]


Sistem de fixare: gheare 
[image: image8.png]



	

	2.
	Condiții de garanție si post garanție:

- Se va livra cu agreement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni  in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
	

	3.
	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului
	


*Anexat regăsiți fișe tehnice de la producător/pagini de catalog/declarații de conformitate, aferente produsului ofertat, din care reies că sunt îndeplinite cerințele  specificate la pct. 1 

FISA TEHNICA NR. A11

Brau perete decorativ din polistiren

	Nr.
	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Specificațiile tehnice ofertate

(a se completa de către Ofertant )

	0
	1
	2

	1.*
	· Brau perete decorativ polistiren

· Material :POLISTIREN (PS)
· Lungime :minim 2m

· Grosime 30mm

· Inaltime :120mm
· Zona de aplicare: perete

· Adezivi folositi :Adeziv lipire; Adeziv imbinare

· Tipul de vopsea recomandata :Vopsea lavabila
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	2
	
	

	3
	Condiții de garanție si post garanție:

- Se va livra cu agreement tehnic, documentatie tehnica si manual de instructiuni  in limba romana, garantie minim 24 de luni, declaratie de conformitate.
	

	4
	Montajul va fi asigurat conform instrucțiunilor producătorului.
	


*Anexat regăsiți fișe tehnice de la producător/pagini de catalog/declarații de conformitate, aferente produsului ofertat, din care reies că sunt îndeplinite cerințele  specificate la pct. 1 

II FIȘE TEHNICE ALE   PRODUSELOR PRECIZATE ÎN FIȘELE  A1-A11
Valabilitatea ofertei ________________________

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul: ____________ Data:
� Anexa Termeni si Conditii de Execuție este formularul in care:


 Beneficiarul completeaza conditiile in care doreste execuția lucrărilor (Pct. 3 - perioada de execuție, pct. 6A – Specificatii Tehnice solicitate).


Ofertanții completeaza formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3, pct.6B și pct. 7 -  şi îl returneaza  Beneficiarului semnat, daca accepta conditiile de execuție cerute de Beneficiar.





� Prețurile unitare sunt stabilite, ținând cont de faptul că includ și orice alte costuri adiacente aferente execuției lucrărilor, precum transportul la șantier etc.





