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SPECIFICAȚII TEHNICE
SERVICII DE REPARARE  ȘI VERIFICARE METROLOGICĂ A 
APARATELOR DE MĂSURARE
 (verificare, întreținere şi reparaţii “la cerere”  a echipamentului de cântărire) 

INFORMAȚII GENERALE
1.1 Denumirea serviciilor : SERVICII DE REPARARE  ȘI VERIFICARE METROLOGICĂ A 
APARATELOR DE MĂSURARE (verificare, întreținere şi reparaţii a echipamentului de cântărire) DIN UNIVERSITATEA „ALEXANDRU  IOAN CUZA” din Iași
1.2 Autoritatea contractanta: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași
1.3 Beneficiar: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași
1.4 Ordonator de credite: UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” Iași
[bookmark: _GoBack]1.5 Surse de finanțare: fonduri proprii
1.6 Codul de clasificare CPV: 50410000-2– “Servicii de reparare și intreținere a aparatelor de    
                                                                      măsurare” 
Glosar de termeni 
· rezerva de implementare reprezinta o rezervă la dispozitia autoritații contractante și nu este obligatoriu a fi cheltuita in totalitate, ci strict pentru destinatia pentru care a fost alocată de la inceput in documentatia de atribuire, daca in procesul de executie a contractului apar lucrari ce se incadreaza in aceasta destinatie;
· verificarea periodică prin care se stabileşte conformitatea mijlocului de măsurare respectiv cu modelul aprobat şi/sau cu cerinţele aplicabile din reglementările de metrologie legală care s-au utilizat la verificarea iniţială (norme de  metrologie legală, norme de metrologie legală CEE) sau, respectiv, la punerea în funcţiune
· verificarea metrologică după reparare prin care se stabileşte dacă mijlocul de măsurare reparat îşi menţine conformitatea cu modelul aprobat şi/sau cu cerinţele din reglementările de metrologie legală aplicabile. Ea se efectuează obligatoriu după orice reparaţie a unui mijloc de măsurare, dacă aceasta a fost efectuată în condiţiile prevăzute de reglementările specifice BRML

Obiectul contractului de servicii : 
Serviciile de verificare, întreținere şi reparaţii a echipamentului de cântărire se fac în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie care prevede verificari periodice ale dispozitivelor de cantarit puse în funcţiune şi aflate în utilizare. 
Sunt prevăzute efectuarea următoarelor verificări : 
· Verificarea periodică prin care se stabileşte conformitatea mijlocului de măsurare respectiv cu modelul aprobat şi/sau cu cerinţele aplicabile din reglementările de metrologie legală care s-au utilizat la verificarea iniţială (norme de  metrologie legală, norme de metrologie legală CEE) sau, respectiv, la punerea în funcţiune, cu o periodicitate conform datelor prezentate în tabelul 1.
                                                                                                                                               

Tabelul 1 
	Mijloace de măsurare de lucru supuse obligatoriu controlului metrologic al statului

	
	
	
	
	
	

	
	Poziția
	Sortimentul
	Modalități de control
	Periodicitate (ani)

	
	L 52
	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată
	AM; AI5); VP
	1

	
	L 53
	Aparat de cântărit cu funcționare automată
	AM; AI5); VP
	1


· Verificarea metrologică după reparare prin care se stabileşte dacă mijlocul de măsurare reparat îşi menţine conformitatea cu modelul aprobat şi/sau cu cerinţele din reglementările de metrologie legală aplicabile. Ea se efectuează obligatoriu după orice reparaţie a unui mijloc de măsurare, dacă aceasta a fost efectuată în condiţiile prevăzute de reglementările specifice (BRML Norma de metrologie legală NML 056-05 "Aparate de cântărit cu funcționare neautomată, respectiv NML 008-05 "Aparate de cântărit cu funcționare automată").

Prestatorul trebuie să asigure serviciile de verificări periodice anuale, reparaţii, etalonare şi interventii la cerere (service), pentru echipamentul de cântărire din cantinele și căminele aparţinând Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în vederea asigurării funcţionării şi utilizării acestora în parametrii constructivi. 
Serviciile vor consta în :
a) efectuarea verificării periodice anuale a aparatelor de cântărire, conform documentaţiei tehnice a echipamentelor, constând cel puțin în : 
· Testări iniţiale;
· Vizualizarea componentelor cu scopul depistării unor eventuale defecţiuni mecanice şi/sau electrice;
· Înlăturarea defecţiunilor constatate si refacerea capacităţii funcţionale a echipamentului prin efectuarea reparațiilor/etalonărilor necesare;
· Testarea finală a acestora prin verificarea funcţionării lor în parametrii iniţiali;
· Emiterea  documentelor  necesare și obtinerea din partea unui laborator de metrologie autorizat  a “Buletinului de verificare  Metrologică”.
Costul   aferent eliberării de catre  laboratorul de metrologie autorizat  a “Buletinului de verificare  Metrologică”  va fi inclus în pretul ofertei.
În cazul în care în cadrul verificării periodice anuale este necesară şi înlocuirea unor componente constatate defecte, termenul de rezolvare este de maximum 24 de ore, cu exceptia situatiei in care piesa defectă nu se gaseste uzual pe stoc, caz în care părțile vor conveni de comun acord termenul de remediere.
Piesele defecte găsite în timpul verificării periodice anuale sau în timpul interventiilor la cerere se vor plăti separat pe baza proceselor verbale de constatare semnate de ambele părţi şi notelor de comandă din partea achizitorului, in limita rezervei de implementare bugetate.
Remedierea defecțiunilor se va face numai dupã acceptarea de către achizitor a devizului de reparaţii.
Contravaloarea pieselor ce urmează a fi înlocuite nu se cuprinde în ofertă, fiind facturată şi decontată separat, în urma unui raport de service şi a unui deviz estimativ, întocmit de Prestator şi aprobat de Achizitor; fără a se include manoperă suplimentară.
    Piesele de schimb  utilizate trebuie sa fie noi, originale sau compatibile.
În tarife ofertantul va cuprinde inclusiv cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul achizitorului, precum şi transportul pieselor de schimb /subansamblelor /materialelor necesare prestarii serviciilor.
b) intervenții “la cerere” (service) la solicitarea scrisă a achizitorului  ori de câte ori este cazul.  
Constatarea şi remedierea defecţiunii se va efectua în cel mult 24 ore de la comunicarea defectiunii transmise prin fax  sau e-mail de către autoritatea contractantă, cu exceptia situatiei în care piesa defectă nu se găseste uzual pe stoc, caz în care părtile vor  conveni de comun acord termenul de remediere.
Remedierea defecțiunilor se va face numai dupã acceptarea de către achizitor a devizului de reparaţii întocmit de Prestator şi aprobat de Achizitor; fără a se include manoperă suplimentară, in limita rezervei de implementare bugetate.
    Piesele de schimb  utilizate trebuie sa fie noi, originale sau compatibile.
In cazul în care sunt necesare intervenţii a căror complexitate fac imposibilă realizarea acestora în locaţia unde este instalat echipamentul,  prestatorul va asigurarea transportului aparatelor de la locaţia unde este instalat până la sediul firmei şi retur.       
În tarife ofertantul va cuprinde inclusiv cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul achizitorului, precum şi transportul pieselor de schimb /subansamblelor /materialelor  necesare prestarii serviciilor.

Tipuri de cântare care vor face obiectul contractului :
	Nr crt.
	Tip cântar
	Nr buc
	Locația

	1
	Cântar electronic  capacitate 15kg
	7
	cantina Titu Maiorescu

	2
	Balanță electronică capacitate 500 kg
	1
	cantina Titu Maiorescu

	3
	Balanță Sibiu capacitate 500 kg
	1
	cantina Titu Maiorescu

	4
	Balanță Sibiu capacitate 300 kg
	1
	cantina Titu Maiorescu

	5
	Cântar platforma electronica Digi DS capacitate 60 kg
	1
	spălătoria de rufe complex studențesc Tg.Copou , camin C1

	6
	Cântar electronic PARTNER  capacitate 15kg
	1
	spălătoria de rufe complex studențesc Titu Maiorescu, camin C7

	7
	Cântar electronic PARTNER  capacitate 15kg
	1
	spălătoria de rufe complex studențesc Codrescu, camin C13

	8
	Cântar electronic PARTNER  capacitate 15kg
	3
	Camin Gaudeamus

	9
	Cântar electronic APM capacitate 60kg
	1
	Camin Gaudeamus

	10
	Cântar bascula PARTNER  capacitate 600 kg
	1
	Camin Gaudeamus

	11
	Cântar electronic APM capacitate 60 kg
	1
	Cămin Akademos

	12
	Cântar cu autocalibrare capacitate 60 kg
	1
	Cămin Akademos



Garanţii 
Piesele sau subansamblele achiziţionate şi care le vor înlocui pe cele defecte precum şi manopera (operaţiunile aferente) vor avea o perioadă de garanţie de minim 12 luni de la data recepției serviciilor prestate.
Calitatea serviciilor pentru service va fi confirmată printr-un certificat de garanţie.

Metode de prestare
· Prestatorul îşi va desfăşura activitatea prin metode specifice, respectând documentaţia tehnică a echipamentului precum si Normele de Securitate şi Sănătate in Muncă, conform legislaţiei in vigoare;
· Intervenţiile operative la cerere vor fi asigurate prin personal de specialitate pentru  deranjamentele semnalate de achizitor, în tipul programului de lucru (luni – vineri: 730 ÷1600);

Perioada de prestare a serviciilor este de la semnarea contractului de ambele parti până la 31 decembrie  2021  cu posibilitatea prelungirii prin act aditional  pentru maxim 3 luni (ian.-mart. 2021). 
Verificarea periodica anuală va fi efectuata in maxim 30 zile de la semnarea contractului de ambele parti.
Constatarea şi remedierea defecţiunilor se va efectua în cel mult 24 ore de la comunicarea defectiunii transmise prin fax  sau e-mail de către autoritatea contractantă, cu exceptia situatiei în care piesa defectă nu se găseste uzual pe stoc, caz în care părtile vor  conveni de comun acord termenul de remediere.
In cazul în care sunt necesare intervenţii a căror complexitate fac imposibilă realizarea acestora în locaţia unde este instalat mijlocul de măsurare,  prestatorul va asigurarea transportul de la locaţia unde este instalat până la sediul firmei şi retur.  

In timpul prestării serviciilor  se vor respecta normele de protecţie a muncii şi normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

Prezentele specificaţii stau la baza întocmirii ofertei de lucrări.
Prevederile prezentelor specificaţii sunt obligatorii pentru ofertanţi.
Prevederile prezentelor specificaţii nu anulează obligaţiile ofertanţilor de a respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor care fac obiectul specificaţiilor tehnice.

Ofertantul va oferta un singur tarif pentru fiecare tip mijloc de măsurare și va lua in considerare atât pretul verificarilor metrologice cit si manopera pentru eventualele reparatii, inclusiv cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul achizitorului, precum şi transportul pieselor de schimb /subansamblelor /materialelor necesare prestarii serviciilor.

Cerințe minime de calificare
Ofertantul va prezenta :
- copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul”  dupa autorizația de verificator metrolog,  emisă de B.R.M.L.  pentru activități de verificare metrologică în domeniul MASE.

Director tehnic
                                                          Ing. Dorina PRISECARU                         




Întocmit,
Ing. Radu PRUNĂ
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