

Anexa                     Va fi completata de Ofertant

Termeni şi Condiţii de Livrare*[footnoteRef:1] [1:  Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).
 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.
] 

Achiziția de Materiale instruire – APARATE DE MASURA

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Beneficiar:  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

	Nr. crt.
(1)
	Denumirea produselor
(2)
	Cant.
(3)
	Preț unitar
(4)
	Valoare Totală fără TVA
(5=3*4)
	TVA
(6=5* %TVA)
	Valoare totală cu TVA
(7=5+6)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL oferta
	
	
	
	
	



2. Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3. Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 15 zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



4.        Plată: Beneficiarul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va efectua plata în lei, către contractant în termen de până la 30 de zile de la recepţia produselor, în baza facturii fiscale, a procesului - verbal de recepţie şi a documentelor emise de beneficiar pentru recepție. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Magazia Centrală: Camin C5, str T. Maiorescu nr. 7-9. Livrarea efectivă a produselor se va face conform Graficului de livrare.
 
5.	Garanţie: Produsele ofertate vor fi acoperite de garanţia producătorului. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.	Instrucţiuni de ambalare:  
	Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală. 



7. 	Specificaţii Tehnice:    Va fi completat de Ofertant
(de inserat specificațiile tehnice ale produselor):

Aparate de masura (aparat pentru temp si umiditate, aparat laser pentru distante si unghiuri c, clinometru optic si busola de precizie, pH metru) pentru GT (anul III de proiect)
	
	A. Specificații tehnice solicitate
	B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

	[bookmark: _GoBack]Lot 1 - pH-metre

	1
	Denumire produs: pH metru pt analiza de apa, sol
	Marca / modelul produsului

	
	Descriere generala:
Dispozitiv electronic pentru măsurarea valorii pH a lichidelor. Interval de măsurare este de 0-14 unități pH, acuratețe de 0,01 pH. Compensare temperatură  5-60 oC. Alimentare cu baterii. Temperatura optimă de funcționare 0-60 oC. cu calibrare automata cu soluțiile de calibrare incluse pH 6,86 și pH 4,00. (initial calibrat de către producător). Dimensiuni 175x39x23mm. Dispozitivul va fi însoțit de manual de instrucțiuni.
	Descriere generală
Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat

	Lot 2 – Clinometre busolă
	

	1
	Denumire produs: Clinometru optic si busola tandem 
	

	
	Descriere generala:
Aparatul - combinație de clinometru și busolă de precizie cu umplutură lichidă într-o carcasă compactă din aluminiu. 
Clinometru = Precizie 1/4 °, Intervalul de intercalare 0,5 °, Scară: panta ± 90 °, panta%,  Dioptrie reglabilă 
Busolă = Precizie 1/3 °, Intervalul de intercalare 0,5 °, Scară: Azimut 360 °, inversat 360 °, Dioptrie reglabilă
• Calibrat individual
• Husă din nailon cu buclă
• pentru 5 zone geografice de echilibrare
• Dimensiuni: min 120 x 76 x 15 mm
• Greutate: max 180 g
	

	2
	Denumire produs: Busola clinometru optic precizie
	

	
	Descriere generala:
Aparat masurarea exacta a inaltimilor si a pantelor
Citire optica, Precizie 1/4 °, Intervalul de intercalare 0,5 °, Scara: panta ± 90 °, panta%, Dioptrie reglabila, Sarcina dubla pentru safir, Capsula umpluta cu lichid pentru o functionare stabila,   Carcasa din aluminiu din aliaj usor, Husa din nylon cu snur
	

	Lot 3 – Telemetru cu laser

	1
	Denumire produs: Aparat laser pentru masurat distante si unghiuri de relief (Telemetru cu laser)
	

	
	Descriere generala:
Telemetru cu laser
- Distanta masurata: 4-1500 yd (4-1350 metri)
Acuratete: ± 1 m
Viteza de masurare: 0-300 km / h
Marire: 7 x
Diametrul obiectivului: 25 mm
Inaltimea de masurare: 600 yd (550 metri)
Valoarea erorii de masurare: ± 0,5 m
Unghi de masurare: +/- 60 °
Unghi de masurare: +/- 1 °
Oprirea automata: da
Alimentare: Baterie incorporata de 1500 mAh; 3.7 V Li-ion; incarcarea prin portul micro USB
Greutate: 225 g
Dimensiuni: 114x78x46 mm
	

	
	Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante
	

	
	Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de inventive, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii
vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent »
	



8. Valabilitatea ofertei este de……………..( cel puțin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor și anume ______________)
9. Oferta este insotita de o copie a Certificatului de Înregistrare SAU a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:                                                                     Data:
1

2

