Anexa   
Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de Echipamente Media, IT și Software  
Proiect: Centrul de Învățare LEARN & CONNECT 
ACORD DE GRANT AG 286/SGU/CI/III-18.12.2019
Beneficiar: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Ofertant: ____________________

1.
Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.

(1)
	Denumirea produselor

(2)
	Cant.

(3)
	Preț unitar, lei fără TVA
(4)
	Valoare Totală fără TVA

(5=3*4)
	TVA

(6=5* %TVA)
	Valoare totală cu TVA

(7=5+6)

	Lot 1 –   Laptopuri și Software

	1.
	Laptopuri cu sisteme de operare Windows 10 sau echivalent si pachete aplicatii Office
	20
	
	
	
	

	Lot 2 –   Multifuncțională

	1.
	Multifuncțională
	1
	
	
	
	

	Lot 3–   Sistem de tip Switch

	1.
	Sistem de tip switch pentru conexiuni multiple de date
	1
	
	
	
	

	Lot 4 –   Sistem Ecran Interactiv

	1.
	Sistem compus din ecran interactiv cu difuzoare incorporate, camera web cu microfon si tastatura si mouse
	3
	
	
	
	

	Lot 5 –   Table albe, magnetice, din sticla

	1.
	Tabla alba, magnetica, din sticla
	7
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	


2.
Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.
Grafic de livrare: în cel mult 45 de zile  de la semnarea Contractului, la destinația  finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	
	
	
	

	
	
	
	


4.      Plata facturii se va efectua în lei, 100%, către contractant în termen de până la 30 de zile de la recepţia produselor, în baza facturii fiscale, a procesului - verbal de recepţie şi a documentelor emise de beneficiar pentru recepție. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Magazia Centrală /Centrul de Învățare LEARN & CONNECT.

Livrarea efectivă a produselor se va face conform Graficului de livrare.

5.
Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului pentru o perioadă cel puțin egală cu cea indicată în specificațiile tehnice solicitate, calculată de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi în ofertă perioada de garanţie.
6.
Instrucţiuni de ambalare:



Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală. 
7. 
Specificaţii Tehnice: 
	LOT 1: DENUMIRE ACHIZIȚIE:  Laptopuri și Software

	A. Specificații tehnice solicitate
Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	1. Laptopuri și Software
Cantitate: 20 buc 

CARACTERISTICI: 

Laptop cu sistem de operare Windows 10 sau echivalent si pachet aplicatii Office pentru scriere de documente, procesare tabele, producere slideuri pentru prezentari cu derulare conform programare sau la actionarea butonului. 

Laptopul trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici minime ale componentelor de baza:

-
procesor din serie lansata cel devreme in 2019
-frecventa de baza a procesorului sa fie de minim 2.6GHz
-memorie RAM instalata minim 8GB
-SSD de minim 256GB
-diagonala display de minim 15”
-rezolutia displayului minim full HD
-placa video inclusa, se accepta si integrata
-placa de retea 10/100/1000Gb inclusa, se accepta si integrate
-componente pentru conectica WiFi 802.11ax incluse, se accepta si integrate
-componente pentru conexiune cu echipamente Bluetooth, minim 5.0
-sa include citator de carduri SD
-sa aiba accesibile la exterior porturi HDMI, audio out si microfon, RJ45, USB3.1 si USB2.0
-sa includa camera web, microfon, touchpad care accepta gesture de atingere multipla, tastatura antistropi, cititor de amprente, alimentator de la priza de 220V si baterie de alimentare montata in interior care sa asigure independenta energetica minima de 4 ore.
-sistem de operare Windows 10 sau echivalent inclus si instalat cu licenta perpetua
-pachet aplicatii Office 2019 sau echivalent inclus si instalat cu licenta perpetua

(Laptopurile vor fi avea instalate, la livrare, sistemele de operare și licențele  precizate mai sus)

garanție: min. 2 ani

termen de livrare: maxim 45 de zile
	Marca / modelul produsului

Specificatii tehnice ofertate 



	LOT 2: DENUMIRE ACHIZIȚIE:  Multifuncțională

	A. Specificații tehnice solicitate
Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	1. Multifuncțională
Cantitate: 1 buc 

CARACTERISTICI: 

Echipament multifunctional accesibil prin WiFi, cu urmatoarele caracteristici tehnice minime:

-format minim A4

-model de imprimare color

-tehnologie de fixare laser

-4 functii intr-un echipament (imprimanta, scanner, copiator si fax),

-sa functioneze la o viteza de minim 26 ppm la imprimare color si negru,

-sa includa touch panel pentru controlul functiilor si setarilor,

-sa poata realiza imprimare la rezolutie de minim 1200x1200 dpi,

-minim 512MB memorie instalata,

-timpul pana cand incepe imprimarea: maxim 11 secunde

-sa fie fiabila la o incarcare de minim 64000 copii/luna

-sa include sertar de capacitate minim 250 coli (80g/m),

-imprimarea din sertar sa poata fi realizata fata-verso, intoarcerea hartiei sa se realizeze fara interventia utilizatorului,

-sa includa raft ADF pentru scanare fata-verso, capacitatea minima de foi a ADF sa fie de 50 de coli 80g/m

-porturi de conectare accesibile din exterior USB2.0, GigabitEthernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),

-tipuri de conexiuni pentru transferul de date USB2.0, GigabitEthernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN,

-tonere starter pentru toate culorile incluse (K/C/M/Y fiecare pentru 1200 pagini) si tonner negru suplimentar pentru 4000 pagini.

garanție: min. 1 an

termen de livrare: maxim 45 de zile
	Marca / modelul produsului

Specificatii tehnice ofertate 



	LOT 3: DENUMIRE ACHIZIȚIE:  Sistem de tip Switch 

	A. Specificații tehnice solicitate
Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	1.Sistem de tip Switch
Cantitate: 1 buc 

CARACTERISTICI: 

Sistem de tip switch pentru conexiuni multiple de date compus din maxim doua componente interconectate între ele (toate cablurle și manopera de montaj trebuie inclusă în ofertă, montajul se realizează în locațiile indicate de responsabilul logistic al proiectului Learn&Connect și pentru corecta ofertare recomandăm vizitarea locației împreună cu acesta înainte de ofertare) cu urmatoarele specificatii pentru diferite tipuri de conexiuni:

•
Cerinte pentru componenta care realizeaza conexiuni multiple prin cablu: 

-minim 24 porturi RJ45 de 1 Gbps

-minim 4 porturi de uplink format SFP echipate astfel: 2 module (transceiver) SFP 1000Base-T Ethernet pe cupru, hot-swappable, permite conectarea la o distantă de cel puțin 100 m, compatibil 100 % cu switch-ul, se accepta ca porturile să fie fixe sau printr-un modul suplimentar instalat în echipamentul ofertat

-minim 4 GB flash pentru stocare sistem de operare

-minim 2 GB memorie activă (DRAM)

-lărgime de bandă de transfer totală (măsurat în transmisiune duplex) minim 56 Gbps însumat pe porturile de rețea Ethernet și minim 130 Gbps însumat porturi de rețea Ethernet și modul de interconectare de tip stack

-rată de transfer wire-speed minim 40 Mpps (pentru pachete de 64 octeţi)

-suportă minim 15000 de adrese MAC

-unitate maximă de transfer (MTU) configurabilă până la cel puţin 9000 octeţi 

-minim 4000 identificatoare de VLAN si minim 500 de interfețe de comutare virtuale

-minim 3000 prefixe IPv4 și minim 1500 prefixe IPv6 (pentru componenta de rutare)

-minim 1500 intrări de tip liste de acces

-minim 6 MB buffer la pachete 

-minim 15000 de flow-uri pentru monitorizare  

-va vea inclusi urmatorii conectori reţea de date şi management: minim 24 porturi RJ45 de 1 Gbps, minim 4 porturi de uplink de tip SFP din care două porturi echipate cu modul optic SFP pe cupru cu caracteristicile descrise mai sus, minim un port serial pentru configurare de tip conector RJ45 (cablu serial cu adaptare la DB9 inclus), minim un port pentru configurare de tip Ethernet format RJ45

-echipamentul trebuie să permită instalarea de module pentru dezvoltare ulterioară, precum: modul de interconectare cu alte dispozitive (stack) cu lărgime de bandă de minim 80Gbps

Indicatori:

-component ava avea un sistem de semnalizare luminoasă alcătuit din LED-uri indicatoare pentru fiecare port care afişează diverse informaţii cum ar fi: conexiune validă, port dezafectat, activitate pe port și LED-uri indicatoare stare sistem

-standarde respectate (cele mai noi versiuni aplicabile): IEEE 802.1s, IEEE 802.1p CoS, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x full duplex on 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, RMON I şi II, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, 

MTBF estimat: minim 500.000 de ore

-echipamentul poate transfera date și fără intervenţii în configurare din partea utilizatorului sistemul de operare instalat pe echipament permite configurare în mod CLI (acces inclusiv prin SSHv2) și prin interfață web

-sistemul de operare instalat pe echipament permite configurare în mod CLI (acces inclusiv prin SSHv2) și prin interfață web

-sistemul de operare permite actualizarea acestuia prin TFTP, FTP, SCP

-acces de la consolă şi prin reţea pe mai multe nivele de securitate, cu posibilitate de activare/dezactivare comenzi pentru diferite nivele de acces

-autodetectare polaritate, viteză şi mod duplex pentru interfetele Ethernet pe cablu UTP

-posibilitate dezafectare VLAN1 pe orice conexiune de tip trunchi

-VLAN separat pentru trafic de tip VoIP

-control per port la inundare unicast, multicast, broadcast

-pentru compatibilitatea cu echipamentele de rețea instalate si utilizate, cele ofertate trebuie să suporte sau să aibă echivalențe pentru următoarele: PVST+, VTP prunning, layer 2 load sharing, Dynamic Trunking Protocol (DTP), detectarea conexiunilor unidirecţionale - UniDirectional Link Detection (UDLD) (compatibilitate)

-IEEE 802.1s MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), IEEE 802.1w RTSP (Rapid Spanning Tree)

-suport pentru formate adiţionale de cadru: Ethernet II (tagged şi untagged), şi 802.3 SNAP (tagged şi untagged)

-permite agregarea porturilor folosind LACP

-suport pentru trafic multicast IGMP v1-v4, MVR și MLD v1-v2

-filtre de acces la nivel 2, 3, 4 OSI, standard sau extinse, cu aplicabilitate si la nivel de interfata virtuala

-posibilitatea filtrări traficului IPv6

-monitorizarea traficului prin intermediul pachetelor de tip flow

-clasificare a pachetelor din punctul de vedere al securităţii la nivel 2: după adresă MAC sursă, adresă MAC destinaţie şi identificator Ethertype pe 16 biti

-clasificare a pachetelor din punctul de vedere al securităţii la nivel  3 şi 4: adresă IP sursă/destinaţie, port TCP sursă/destinaţie, port UDP sursă/destinaţie; posibilitate de filtrare după DSCP

-suport pentru autentificare 802.1x, cu atribuire dinamică a VLAN şi bypass pentru voice VLAN; blocarea traficului către adrese MAC necunoscute

-posibilitate autentificare locală sau folosind servicii de tip RADIUS şi TACACS+

-notificare adrese MAC utilizatori

-BPDU Guard, Spanning Tree Root Guard

-QoS – clasificarea pachetelor de intrare după câmpuri nivele OSI  2, 3 sau 4; marcarea pachetelor pe baza mapării DSCP la 802.1p şi 802.1p la DSCP, 14 valori cunoscute de DSCP.

-QoS – suport de planificare a cozilor de ieşire; coadă de prioritate strictă pentru aplicaţii sensibile tip VoIP

-identificarea traficului pe baza DSCP (DiffServ Code Point )

-limitarea ratei de transfer se poate face pe baza adresei MAC sursă şi destinaţie,  a adresei IP sursă şi destinaţie, a infomaţiilor de nivel 4, TCP şi UDP

-minim 50 de politici de limitare a ratei de transfer, agregate sau individuale, pentru fiecare port

-notificare adrese MAC utilizatori conectaţi

-layer 2 traceroute

-RMON I şi II, SNMPv1, 2c, 3

-monitorizare a traficului pe un port sau un grup de porturi, local sau la distanță (SPAN, RSPAN)

-sincronizare ceas/dată prin NTP sau similar

-sistemul de operare să aibă facilități Network Essentials image sau echivalent

-are inclus in sistemul de operare facilități pentru: RIP, OSPF, PBR, PIM, VRRP, 802.1X, MACsec-128, IP SLA, NETCONF, RESTCONF, PnP 

-echipamentul va include o sursă de alimentare în configuție ce va permite pe viitor adăugarea unei surse pentru redundantă de tip 1+1, având putere de minim 120W fiecare, în curent alternativ; sursa  acceptă tensiuni în intervalul 100 – 240 Vac, 50 – 60 Hz

-cablu de alimentare la priză cu împământare incluse

-componenta aceasta nu ocupa decat o unitate de rack (1RU) dupa montaj si kittul de instalare in rack va fi inclus

-temperatură de operare între  10 până la +45 °C cel puțin

-umiditate 10 – 95%

-minim 3 ani de garanție și suport, cu acces online la actualizări de software și cu soluționarea completă a problemelor sesizate în maxim 24 de ore

-componenta este certificata CE conform normelor europene privind siguranța funcționării și să respecte normativele europene privind emisiile electromagnetice

•
Cerinte pentru componenta ca realizeaza conexiuni multiple fara fir:

-echipament modular, cu antene interne

-2 interfeţe de reţea LAN 10/100/1000 Mbps

-interfaţă USB 

-software pentru controller wireless gratuit, inclus în oferta

-antene omnidirecționale duale in 2.4 GHz și 5GHz   

-componenta trebuie sa fie insotita de certificat de calitate, certificat de garanție, documente care certifică conformitatea cu cerinţele din aceasta lista

-dimensiuni maxime: 225 x 225 x 50 mm

-greutate cu seturi de montare: aprox. 1000 g

-interfețe de rețea: 2 x 10/100/1000, 2 x Ethernet RJ45

-buton de resetare

-metoda de alimentare: PoE 802.3at 

-sursa de alimentare PoE Injector 48 VDC @ 0.5A, Gigabit inclusă

-consum maxim de energie 17W 

-putere max TX 25 dBm 

-BSSID’s: minimum 8 per radio 

-economisire energie acceptată 

-securitate wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF

-autentificare: utilizatori se vor putea autentifica la rețeaua wireless prin intermediul protocolului RADIUS suportat de către echipamentele acess rețea wireless ofertate.

-certificări CE, IC 

-montare pe perete / tavan (seturi de montare incluse) 

-VLAN: 802.1Q

-QoS avansat: Limitarea ratei per utilizator 

-suportă izolarea traficului utilizatorilor tip guest 

-suportă WMM Voce, video, background

-clienți simultani +1000

-echipamentele vor veni cu sistem de operare ce facilitează funcționarea echipamentului ca punct de acces la rețea wireless

-respectă cel puțin standardele: 802.11a (6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps), 802.11n  (6.5 Mbps to 450 Mbps; MCS0 - MCS23, HT 20/40), 802.11ac (6.5 Mbps to 1.7 Gbps; MCS0  MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80 și 58 Mbps to 1.7 Gbps; MCS0   MCS9 NSS1/2, VHT 160), 802.11b (1, 2, 5.5, 11 Mbps), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2

-software de management integrat (controller) pentru mai multe AP-uri gratuit, compatibilitate cu sistemul de management existent în instituție, software de management va fi compatibil cu sisteme de operare de tip linux (Debian sau CentOS), sau o masina virtuala instalata prin virtualizare de tip KVM la beneficiar cu drept de folosinta nelimintat, nu se accepta management-ul echipamentelor de la host-uri din afara retelei de date a institutiei

-număr de antene: minim 4, minim 2 x antene interne cu bandă unică 2.4GHz, polaritate dublă și minim 2 x antene interne cu bandă unică 5GHz, polaritate dublă, tip antene omnidirecționale duale in 2.4 GHz și 5GHz

-câstig: minim 3dBi pentru 2.4 GHz și minim 4dBi pentru 5GHz

-garanție minim 2 ani

-echipamentul permite alimentare electrică prin conexiunea de reţea LAN (Power over Ethernet – PoE+) folosind un injector sau un echipament de reţea cu capabilitate de alimentare prin port Ethernet, cât şi utilizarea unui alimentator extern, alimentarea echipamentului va fi initial realizata prin alimentator extern inclus (oferta va include toate componentele necesare alimentarii electrice de la o distanță de maxim 15ml) dar in viitor va fi realizata de la switch-uri Ethernet prin protocol 802.3at, echipamentul va suporta acest protocol

-temperatură de operare  10 – 50 °C

-temperatură de stocare  0 – 70 °C

-umiditate permisă la operare 10 – 90% (mediu fără condensare)

garanție: min. 2 ani

termen de livrare: maxim 45 de zile
	Marca / modelul produsului

Specificatii tehnice ofertate 



	LOT 4: DENUMIRE ACHIZIȚIE:  Sistem Ecran Interactiv

	A. Specificații tehnice solicitate
Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	1. Sistem Ecran Interactiv
Cantitate: 3

CARACTERISTICI: Sistem compus din ecran interactiv cu difuzoare incorporate, camera web cu microfon si tastatura si mouse cu urmatoarele specificatii minime:
 Ecranul LCD interactiv are urmatoarele caracteristici tehnice: tehnologie Direct LED, diagonala minima 65”, rezolutie minima 4kUHD (3840 x 2160), tehnologie touch pentru ecran IR, timp raspuns 6 ms, puncte simultane distincte de reactie la atingere minim 20 puncte (si pentru scriere si la atingere) in Windows si Mac si minim 10 puncte de atingere in Chrome, acuratetea punctului de atingere maxim 2 mm, durata de utilizare pana la epuizare morala a sistemului de atingere minim 50000 ore, luminozitate minim 400cd/mp nit, unghiul de vizualizare minim 178 orizontal si vertical, realizat din sticla securizata de grosime minima 4mm (mohs nivel 7), slot OPS (PC) cu alimentare de 60W, difuzoare integrate minim 2 bucati de minim 15W fiecare, dimensiuni minime suprafata activa 145.7 x 83.3 cm, greutate maxim 46,1 kg, include senzor lumina ambientala, certificat pentru consum de energie redus, conform cu cerintele europene CE, consum de maxim 0.5W in mod repaus si de maxim 109W in mod normal. Functionalitati incluse: display-ul trebuie sa permita selectarea automata a markerelor pentru scriere, palmei pentru stergere si degetelor pentru mutarea obiectelor fara a folosi meniuri sau moduri suplimentare. Caracteristici minime de conectare cu alte echipamente: 3 intrari HDMI 2.0 cu suport HDCP 2.2 (din care cel putin una pe panou frontal), 1 iesire HDMI 2.0 cu support HDCP 2.2, 1 intrare VGA, 1 intrare stereo 3,5 mm, 4 intrari USB 3.0 tip B pentru touch (din care cel putin una pe panoul frontal), 1 intrare USB 3.0, 2 intrari USB 2.0, 1 intrare RS-232, 2 intrari RJ-45 1000 baseT pentru conectare la retea prin cablu gigabit, suporta conexiune 10/100/1000, conectivitate fara fir conform cu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 si 5 GHz), 1 iesire S/PDIF digitala, 1 iesire stereo 3,5 mm, buton de pornire/oprire usor accesibil pe panoul frontal, reglarea volumului difuzoarelor este usor accesibila pe panoul frontal, sistem de umbrire a ecranului pe panoul frontal, selectarea surselor de intrare se poate face usor de pe panoul frontal, functie de inghetarea ecranului pentru adnotari disponibila tot prin panoul frontal. Player intern inclus in display fara alte echipamente suplimentare cu urmatoarele caracteristici tehnice: procesor minim Quad-Core de minim 2 GHz, memorie RAM minim 4GB, stocare inclusa de minim 32 GB, conectivitate wireless 802.11a/b/g/n/ac si bluetooth tehnologie minim 4.2, sistem propriu de operare – minim Android versiunea 8 sau echivalent. Functionalitati player intern: actualizare automata a firmware-ului, aplicatie de tip tabla alba colaborativa care permite modificarea interactiva de la distanta a continutului, librarie de aplicatii inclusiv aplicatii de videoconferinta, aplicatii de editare documente si vizualizare video si imagini direct de pe stick USB, aplicatie tip notebook care permite crearea de lectii interactive, crearea de pagini si derularea acestora, import documente PDF si PPT fara un computer, adnotare peste documente, salvare fisiere pe stick USB, browser web cu posibilitate de adnotare peste paginile web, screen sharing cu suport AirPlay, Google Cast si Miracast sau echivalente, pentru pana la 4 dispozitive simultan fara a folosi alte echipamente sau aplicatii, posibilitate adnotare peste orice sursa HDMI, selectare si previzualizare surse de intrare cu ajutorul touchscreen-ului display-ului. aplicatie inclusa tip cerneala inteligenta cu urmatorele functionalitati: suport pentru utilizarea instrumentelor simultane și recunoașterea automată a intrărilor atunci când utilizați un browser web, Adobe PDF și software de prezentare, posibilitatea de a scrie în aplicații Microsoft Word sau echivalent, Excel sau echivalent și PowerPoint sau echivalent și de a salva adnotări în formatul de fișier nativ (de exemplu .docx, .xlsx și .pptx sau respectiv echivalente), permite integrare cu Adobe Acrobat Reader care permite utilizatorilor să scrie, să tragă și să șteargă cerneala digitală direct din fișiere PDF, posibilitatea de a scrie cu un stilou peste mai multe file active ale browserului web și de a folosi un deget pentru a comuta între file și alte aplicații desktop fără a salva sau a renunța la adnotările acestora. Sistemul permite ca orice document PPT, PDF sa poata fi convertit intr-un spatiu colaborativ, participantii contribuind activ la predarea lectiei adaugand continut cu ajutorul dispozitivelor mobile, cu incorporare videoclipuri YouTube sau echivalent, inregistrare lectii pentru predare ulterioara, partajare lectii notebook, crearea, predarea si partajarea de lectii direct din Google Drive, Import Google Slide, Docs, Sheets sau echivalente, integrare cu aplicatia Microsoft Teams, Webex sau echivalenta, markere magnetice cel putin 2 incluse pentru display-uri interactive care nu necesita baterii, telecomanda IR inclusa. Suport de perete pentru montare ecran pe perete inclus. Displayul va fi completat cu kit tastatura si mouse fara fir.
 Camera cu microfon incorporat de tip web cu conectare prin USB, cu urmatoarele cerinte minime: certificata pentru utilizare in aplicatiile Zoom® Meetings si Microsoft Teams; calitate 4K Ultra HD la 30 fps sau 1080p la 30/60fps; zoom digital 5x; 3 setari pentru campul vizual: 65°, 78° sau 90°; corectie automata a luminii. camera va veni cu cablu de comunicatii USB si suport pentru montare la o distanta de minim fata de 3 m de display-ul interactiv de mai sus prin prindere pe perete prin suport fix.

 Pat de cabluri inclus pentru alimentare electrica si de date cu o lungime desfasurata de minim 5ml prevazut cu toate sistemele pentru prindere pe perete. Cablurile de alimentare 220V si de comunicatii minim 1Gb incluse cu o lungime minima de 6m fiecare.
Instalarea componentelor sistemului si interconectarea cu toate cablurile necesare, punerea in functiune a sistemului trebuie trebuie realizate de furnizor făra costuri suplimentare pentru Beneficiar.

garanție: min. 2 ani

termen de livrare: maxim 45 de zile
	Marca / modelul produsului

Specificatii tehnice ofertate 



	LOT 5: DENUMIRE ACHIZIȚIE:  Tabla alba, magnetica, din sticla

	A. Specificații tehnice solicitate
Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	1. Tabla alba, magnetica, din sticla
Cantitate: 7
CARACTERISTICI: 

Tabla alba, magnetica din sticla cu urmatoarele caracteristici minime:

-dimensiuni 106x188cm,  toleranta pe fiecare dimensiune de 2cm

-cu tavita detasabila pentru instrumente de scris

-sistem de fixare ce nu este la vedere, cu elementele de montare incluse

-include instrument de scris de acelasi producator si un set de magneti extra puternici pentru tabla de sticla

-suprafata pe care se scrie sa fie din sticla rezistenta la zgarieturi si loviri accidentale 
garanție: min. 25 de ani

termen de livrare: 45 de zile
	Marca / modelul produsului

Specificatii tehnice ofertate 



	Detalii specifice valabile pentru  produsele aferente loturilor  de mai sus:

Produsele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii lor în funcţiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate în mod expres în prezentul formular de specificații tehnice

Toate produsele trebuie să fie noi, nefolosite, să nu fie de tip refurbished integral sau componente ale lor.

Acolo unde s-a specificat: produsele avea instalate programele informatice solicitate. 

Produsele vor fi însoțite la livrare de :

-manual de utilizare în limba română/engleză.

-certificate de garanție;

-declarații de conformitate;

Specificațiile tehnice de mai sus și care indică o anumită marcă de fabrică sau de comerț sau un sistem de operare, sunt menționate DOAR pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor ofertanți sau a anumitor produse.

Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la cerințele precizate mai sus, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care, caracteristicile din propunerea tehnică a ofertantului presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale de mai sus. 

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor precizate mai sus și termen de livrare mai mare decât cel solicitat atrage descalificarea ofertantului.
	Detalii/condiții ofertate




8. Valabilitatea ofertei este de ................ de zile (minim 60 de zile)  de la data termenului limită de depunere a ofertelor. 

9. Oferta este insotita de o copie  a certificatului constatator eliberat, în 2020/2021, de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:
� Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).


 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.








