Anexa   
Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de Echipamente Media și IT  
Proiect: Centrul de Învățare LEARN & CONNECT 
ACORD DE GRANT AG 286/SGU/CI/III-18.12.2019
Beneficiar: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Ofertant: ____________________

1.
Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.

(1)
	Denumirea produselor

(2)
	Cant.

(3)
	Preț unitar, lei fără TVA
(4)
	Valoare Totală fără TVA

(5=3*4)
	TVA

(6=5* %TVA)
	Valoare totală cu TVA

(7=5+6)

	Lot 1 –   Laptopuri și HDD-uri externe

	1.
	Laptop cu sistem de operare si pachet aplicatii Office
	12
	
	
	
	

	2.
	Harddisk extern, portabil, capacitate minima 2TB
	4
	
	
	
	

	Lot 2 – Monitor pentru informare

	1
	Monitor pentru informare
	1
	
	
	
	

	Lot 3 –   Multifuncțională

	1.
	Multifuncțională
	1
	
	
	
	

	Lot 4–   Sistem de tip Switch

	1.
	Sistem de tip switch pentru conexiuni multiple de date
	1
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	


2.
Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.
Grafic de livrare: în cel mult 90 de zile  de la semnarea Contractului, la destinația  finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	
	
	
	

	
	
	
	


4.      Plata facturii se va efectua în lei, 100%, către contractant în termen de până la 30 de zile de la recepţia produselor, în baza facturii fiscale, a procesului - verbal de recepţie şi a documentelor emise de beneficiar pentru recepție. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Magazia Centrală /Centrul de Învățare LEARN & CONNECT.

Livrarea efectivă a produselor se va face conform Graficului de livrare.

5.
Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului pentru o perioadă cel puțin egală cu cea indicată în specificațiile tehnice solicitate, calculată de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi în ofertă perioada de garanţie.
6.
Instrucţiuni de ambalare:



Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală. 
7. 
Specificaţii Tehnice: 
	LOT 1: DENUMIRE ACHIZIȚIE:  Laptopuri și HDD-uri externe

	A. Specificații tehnice solicitate
Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	1. Laptopuri 
Cantitate: 12 buc 

CARACTERISTICI: 

Diagonala minim 17”, procesor cu minim 4 nuclee si minim 8 fire de executie, frecventa de baza minim 1.3GHz, din generatie lansata cel devreme in trimestrul 3 din 2019, frecventa magistralei de minim 4GT/s,  minim 16GB RAM DDR4, minim 512GB SSD, placa video cu minim 2GB memorie proprie, rezolutie full HD, sistem de operare Windows 10 Pro sau echivalent inclus cu licenta perpetua, aplicatii de creare și prelucrare avansată a textelor, tabelelor si prezentarilor multimedia de tipul Word 2019, Excel 2019 sau PowerPoint 2019 sau echivalente cu acestea, cu licenta perpetua pentru mediul Educational, care să permită salvarea fișierelor în format nativ .docx, .xlsx, .pptx sau echivalente

greutate maxima 2.8kg, 

(Laptopurile vor fi avea instalate, la livrare, sistemele de operare și licențele  precizate mai sus)

garanție: min. 2 ani

termen de livrare: maxim 90 de zile
	Marca / modelul produsului

Specificatii tehnice ofertate 



	2. HDD extern
Cantitate: 4 buc 

CARACTERISTICI: 
Harddisk extern portabil, capacitate minima 2TB, format 2.5”, conectivitate USB minim 3.0, compatibil cu SO Windows 10 Pro, 

greutate maxima 125g, 

garanție: min. 2 ani

termen de livrare: maxim 90 de zile
	Marca / modelul produsului

Specificatii tehnice ofertate 



	LOT 2: DENUMIRE ACHIZIȚIE:  Monitor pentru informare

	B. Specificații tehnice solicitate
Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	1. Monitor pentru informare
Cantitate: 1 buc 

CARACTERISTICI: 
Monitor special pentru utilizare 24/24, 55”, interfete HDMI, USB si RJ45 pentru furnizare continut audio-video, difuzoare incorporate, luminozitate 400cd/mp, cu posibilitatea de programare inchis/deschis la ore fixe (model de referinta LG 55UL3G sau echivalent), cu suport de fixare de tavan, licență perpetuă pentru management de continut compatibilă cu modelul de monitor ofertat inclusă, cablu UTP cat 5e si switch 4 porturi de tip cat 5e pentru comunicatii de date pe o lungime 20m inclus, montaj inclus (inclusiv a canalului de cabluri până la biroul recepție/secretariat, se impune o vizită a locației pentru stabilirea exactă a locațiilor și necesarului de materiale înainte de ofertare), instalare licenta software pe calculatorul de redare continut (existent) inclusa, 
Instalarea/montajul componentelor sistemului si interconectarea cu toate cablurile necesare, punerea in functiune a sistemului, instruirea personalului utilizator,  trebuie trebuie realizate de furnizor fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.
garanție: min. 2 ani

termen de livrare: maxim 90 de zile
	Marca / modelul produsului

Specificatii tehnice ofertate 



	LOT 3: DENUMIRE ACHIZIȚIE:  Multifuncțională

	A. Specificații tehnice solicitate
Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	1. Multifuncțională
Cantitate: 1 buc 

CARACTERISTICI: 

monocrom, A4, laser, ADF min 50 coli inclus, conectivitate Wifi, retea, USB, functii de printare, copiere, scanare, duplex automat, cablu USB inclus, consumabile starter pentru 3000 copii incluse, display touchscreen, volum printare min 3500 copii/luna, viteza min.40ppm, rezolutie 1200x1200, functie de scanare fata-verso inclusa. 

garanție: min. 2 ani

termen de livrare: maxim 90 de zile
	Marca / modelul produsului

Specificatii tehnice ofertate 



	LOT 4: DENUMIRE ACHIZIȚIE:  Sistem de tip Switch 

	A. Specificații tehnice solicitate
Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	1.Sistem de tip Switch

Cantitate: 1 buc 

CARACTERISTICI: 

Sistem de tip switch pentru conexiuni multiple de date compus din maxim trei componente interconectate între ele

(toate materialele și cablurile necesare interconectării și alimentării trebuie incluse în ofertă, montajul se realizează în locațiile indicate de responsabilul logistic al proiectului Learn&Connect și pentru corecta ofertare recomandăm vizitarea locației împreună cu acesta înainte de ofertare).

Oferta trebuie sa includa toate materialele de montaj, fixare, mascare si cablurile de interconectare si alimentare electrica necesare functionarii impreuna a componentelor descrise in continuare.

Cele trei componente au urmatoarele specificatii minime pentru diferite tipuri de conexiuni.

Cerinte pentru componenta care realizeaza conexiuni multiple prin cablu:

-minim 24 porturi RJ45 de 1 Gbps

-minim 4 porturi de uplink format SFP echipate astfel:

· 2 module (transceiver) SFP 1000Base-T Ethernet pe cupru, hot-swappable, permite conectarea la o distantă de cel puțin 100 m, compatibil 100 % cu switch-ul,

· se accepta ca porturile să fie fixe sau printr-un modul suplimentar instalat în echipamentul ofertat

-minim 4 GB flash pentru stocare sistem de operare

-minim 2 GB memorie activă (DRAM)

Performanţe:

-lărgime de bandă de transfer totală (măsurat în transmisiune duplex) minim 56 Gbps însumat pe porturile de rețea Ethernet și minim 130 Gbps însumat porturi de rețea Ethernet și modul de interconectare de tip stack

-rată de transfer wire-speed minim 40 Mpps (pentru pachete de 64 octeţi)

-suportă minim 15000 de adrese MAC

-unitate maximă de transfer (MTU) configurabilă până la cel puţin 9000 octeţi

-minim 4000 identificatoare de VLAN si minim 500 de interfețe de comutare virtuale

-minim 3000 prefixe IPv4 și minim 1500 prefixe IPv6 (pentru componenta de rutare)

-minim 1500 intrări de tip liste de acces

-minim 6 MB buffer la pachete

-minim 15000 de flow-uri pentru monitorizare

Conectori reţea de date şi management:

-minim 24 porturi RJ45 de 1 Gbps,

-minim 4 porturi de uplink de tip SFP din care două porturi echipate cu modul optic SFP pe cupru cu caracteristicile descrise mai sus

-minim un port serial pentru configurare de tip conector RJ45 (cablu serial cu adaptare la DB9 inclus),

-minim un port pentru configurare de tip Ethernet format RJ45

-echipamentul trebuie să permită instalarea de module pentru dezvoltare ulterioară, precum: modul de interconectare cu alte dispozitive (stack) cu lărgime de bandă de minim 80Gbps

Indicatori: componenta va avea un sistem de semnalizare luminoasă alcătuit din

-LED-uri indicatoare pentru fiecare port care afişează diverse informaţii cum ar fi: conexiune validă, port dezafectat, activitate pe port

-LED-uri indicatoare stare sistem

Standarde respectate (cele mai noi versiuni aplicabile):

-IEEE 802.1s, IEEE 802.1p CoS, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol,

-IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x full duplex on 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X,

-RMON I şi II,

-SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3,

MTBF estimat: minim 500.000 de ore

Caracteristici:

-echipamentul poate transfera date și fără intervenţii în configurare din partea utilizatorului sistemul de operare instalat pe echipament permite configurare în mod CLI (acces inclusiv prin SSHv2) și prin interfață web

-sistemul de operare instalat pe echipament permite configurare în mod CLI (acces inclusiv prin SSHv2) și prin interfață web

-sistemul de operare permite actualizarea acestuia prin TFTP, FTP, SCP

-acces de la consolă şi prin reţea pe mai multe nivele de securitate, cu posibilitate de activare/dezactivare comenzi pentru diferite nivele de acces

-autodetectare polaritate, viteză şi mod duplex pentru interfetele Ethernet pe cablu UTP

-posibilitate dezafectare VLAN1 pe orice conexiune de tip trunchi

-VLAN separat pentru trafic de tip VoIP

-control per port la inundare unicast, multicast, broadcast

-pentru compatibilitatea cu echipamentele de rețea instalate si utilizate, cele ofertate trebuie să suporte sau să aibă echivalențe pentru următoarele: PVST+, VTP prunning, layer 2 load sharing, Dynamic Trunking Protocol (DTP), detectarea conexiunilor unidirecţionale - UniDirectional Link Detection (UDLD) (compatibilitate)

-IEEE 802.1s MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol), IEEE 802.1w RTSP (Rapid Spanning Tree)

-suport pentru formate adiţionale de cadru: Ethernet II (tagged şi untagged), şi 802.3 SNAP (tagged şi untagged)

-permite agregarea porturilor folosind LACP

-suport pentru trafic multicast IGMP v1-v4, MVR și MLD v1-v2

-filtre de acces la nivel  2, 3, 4 OSI, standard sau extinse, cu aplicabilitate si la nivel de interfata virtuala

-posibilitatea filtrări traficului IPv6

-monitorizarea traficului prin intermediul pachetelor de tip flow

-clasificare a pachetelor din punctul de vedere al securităţii la nivel 2: după adresă MAC sursă, adresă MAC destinaţie şi identificator Ethertype pe 16 biti

-clasificare a pachetelor din punctul de vedere al securităţii la nivel 3 şi 4: adresă IP sursă/destinaţie, port TCP sursă/destinaţie, port UDP sursă/destinaţie; posibilitate de filtrare după DSCP

-suport pentru autentificare 802.1x, cu atribuire dinamică a VLAN şi bypass pentru voice VLAN; blocarea traficului către adrese MAC necunoscute

-posibilitate autentificare locală sau folosind servicii de tip RADIUS şi TACACS+

-notificare adrese MAC utilizatori

-BPDU Guard, Spanning Tree Root Guard

-QoS –clasificarea pachetelor de intrare după câmpuri nivele OSI 2, 3 sau 4;

marcarea pachetelor pe baza mapării DSCP la 802.1p şi 802.1p la DSCP, 14 valori cunoscute de DSCP.

-QoS– suport de planificare a cozilor de ieşire; coadă de prioritate strictă pentru aplicaţii sensibile tip VoIP

-identificarea traficului pe baza DSCP (DiffServ Code Point )

-limitarea ratei de transfer se poate face pe baza adresei MAC sursă şi destinaţie, a adresei IP sursă şi destinaţie, a infomaţiilor de nivel 4, TCP şi UDP

-minim 50 de politici de limitare a ratei de transfer, agregate sau individuale, pentru fiecare port

-notificare adrese MAC utilizatori conectaţi

-layer 2 traceroute

-RMON I şi II, SNMPv1, 2c, 3

-monitorizare a traficului pe un port sau un grup de porturi, local sau la distanță (SPAN, RSPAN)

-sincronizare ceas/dată prin NTP sau similar

-sistemul de operare să aibă facilități Network Essentials image sau echivalent

-are inclus in sistemul de operare facilități pentru: RIP, OSPF, PBR, PIM, VRRP, 802.1X, MACsec-128, IP SLA, NETCONF, RESTCONF, PnP

Alimentare electrică:

-echipamentul va include o sursă de alimentare în configuție ce va permite pe viitor adăugarea unei surse pentru redundantă de tip 1+1, având putere de minim 120W fiecare, în curent alternativ; sursa acceptă tensiuni în intervalul 100 – 240 Vac, 50 – 60 Hz

-cablu de alimentare la priză cu împământare incluse

Dimensiuni: O unitate de rack (1RU) componenta aceasta nu ocupa decat o unitate de rack (1RU) dupa montaj si kitul de instalare in rack va fi inclus

Condiţii de mediu:

 -temperatură de operare între 10 până la +45 °C cel puțin

 -umiditate 10 – 95%

Altele: Kit-ul de instalare în rack va fi inclus

Garanție:

-minim 3 ani suport, cu acces online la actualizări de software și cu soluționarea completă a problemelor sesizate în maxim 24 de ore

-componenta trebuie să fie certificata CE conform normelor europene privind siguranța funcționării și să respecte normativele europene privind emisiile electromagnetice.

Echipamente acces WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2 (punct de acces reţea wireless)

Cerinte pentru fiecare dintre cele doua componente care realizeaza conexiuni multiple fara fir:

Configurație:

-echipament modular, cu antene interne

-2 interfeţe de reţea LAN 10/100/1000 Mbps

-interfaţă USB

-software pentru controller wireless gratuit, inclus în oferta

-antene omnidirecționale duale in 2.4 GHz și 5GHz

-componenta trebuie sa fie insotita de certificat de calitate, certificat de garanție, documente care certifică conformitatea cu cerinţele din aceasta lista

Caracteristici:

-dimensiuni maxime: 225 x 225 x 50 mm

greutate cu seturi de montare: aprox. 1000 g

-interfețe de rețea: 2 x 10/100/1000, 2 x Ethernet RJ45

-buton de resetare

-metoda de alimentare: PoE 802.3at

-sursa de alimentare PoE Injector 48 VDC @ 0.5A, Gigabit inclusă

-consum maxim de energie 17W

-putere max TX 25 dBm -BSSID’s: minimum 8 per radio

-economisire energie acceptată

-securitate wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF

-autentificare: utilizatori se vor putea autentifica la rețeaua wireless prin intermediul protocolului RADIUS suportat de către echipamentele acess rețea wireless ofertate.

-certificări CE, IC

-montare pe perete / tavan (seturi de montare incluse)

-VLAN: 802.1Q

-QoS avansat: Limitarea ratei per utilizator

-suportă izolarea traficului utilizatorilor tip guest

-suportă WMM Voce, video, background

-clienți simultani +1000

-echipamentele vor veni cu sistem de operare ce facilitează funcționarea echipamentului ca punct de acces la rețea wireless

Standarde respectate (cele  mai noi versiuni): respectă cel puțin standardele:

-802.11a (6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps),

-802.11n (6.5 Mbps to 450 Mbps; MCS0 - MCS23, HT 20/40),

-802.11ac (6.5 Mbps to 1.7 Gbps; MCS0 MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80 și 58 Mbps to 1.7 Gbps; MCS0 MCS9 NSS1/2, VHT 160)

-802.11b (1, 2, 5.5, 11 Mbps)

-Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2

Management:

-software de management integrat (controller) pentru mai multe AP-uri gratuit, compatibilitate cu sistemul de management existent în instituție

-software de management va fi compatibil cu sisteme de operare de tip linux (Debian sau CentOS), sau o masina virtuala instalata prin virtualizare de tip KVM la beneficiar cu drept de folosinta nelimitat,

-nu se accepta management-ul echipamentelor de la host-uri din afara retelei de date a institutiei

Antene -număr de antene:

-minim 4,

-minim 2 x antene interne cu bandă unică 2.4GHz, polaritate dublă și minim 2 x antene interne cu bandă unică 5GHz, polaritate dublă,

-tip antene: omnidirecționale duale in 2.4 GHz și 5GHz

-câstig: minim 3dBi pentru 2.4 GHz și minim 4dBi pentru 5GHz

Garanție: minim 2 ani

Alimentare electrică:

-echipamentul permite alimentare electrică prin conexiunea de reţea LAN (Power over Ethernet – PoE+) folosind un injector sau un echipament de reţea cu capabilitate de alimentare prin port Ethernet, cât şi utilizarea unui alimentator extern

- alimentarea echipamentului va fi va fi realizata de la sursa PoE+ prin protocol 802.3at, echipamentul va suporta acest protocol

Condiții de mediu:

-temperatură de operare 10 – 50 °C

-umiditate permisă la operare 10 – 90% (mediu fără condensare)

Garanție echipament : min. 2 ani

termen de livrare: maxim 90 de zile

Instalarea/montajul componentelor sistemului si interconectarea cu toate cablurile necesare, punerea in functiune a sistemului, instruirea personalului utilizator,  trebuie trebuie realizate de furnizor fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.
	Marca / modelul produsului

Specificatii tehnice ofertate 



	Detalii specifice valabile pentru  produsele aferente loturilor  de mai sus:

Produsele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii lor în funcţiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate în mod expres în prezentul formular de specificații tehnice

Toate produsele trebuie să fie noi, nefolosite, să nu fie de tip refurbished integral sau componente ale lor.

Acolo unde s-a specificat: produsele avea instalate programele informatice solicitate. 

Produsele vor fi însoțite la livrare de :

-manual de utilizare în limba română/engleză.

-certificate de garanție;

-declarații de conformitate;

Specificațiile tehnice de mai sus și care indică o anumită marcă de fabrică sau de comerț sau un sistem de operare, sunt menționate DOAR pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor ofertanți sau a anumitor produse.

Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la cerințele precizate mai sus, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care, caracteristicile din propunerea tehnică a ofertantului presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale de mai sus. 

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor precizate mai sus și termen de livrare mai mare decât cel solicitat atrage descalificarea ofertantului.
	Detalii/condiții ofertate



	Cerințe valabile pentru toate produsele:

În perioada de garanție furnizorul are obligația de a remedia orice defecțiune și/sau nefuncționalitate cu privire la produsele furnizate, în maxim 5 (cinci) zile de la data la care primește notificarea  de la beneficiar, fără costuri suplimentare pentru acesta.

În cazul în care nu este posibilă remedierea defecțiunilor semnalate, furnizorul are obligația de a asigura înlocuirea produselor defecte, cu altele noi, cu titlu definitiv, fără costuri suplimentare pentu  Beneficiar. Înlocuirea produselor va fi realizată într-un termen stabilit de comun acord, care însă nu va depăși 30 de zile.

Produsele înlocuite beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii acestora, respectiv de la semnării de către ambele părți a procesului verbal prin care se consemnează înlocuirea produselor defecte.
	


8. Valabilitatea ofertei este de ................ de zile (minim 60 de zile)  de la data termenului limită de depunere a ofertelor. 

9. Oferta este insotita de o copie  a certificatului constatator eliberat, în 2021/2022, de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:
� Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).


 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.








