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SPECIFICAȚII TEHNICE
SERVICII DE VERIFICARE TEHNICĂ PERIODICĂ  
LA INSTALAŢII  DE  UTILIZARE GAZE NATURALE


1. INFORMAȚII GENERALE
1.1       Denumirea serviciilor: SERVICII DE. VERIFICARE TEHNICĂ PERIODICĂ LA INSTALAŢIILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE, INCLUSIV CURĂȚAREA COȘURILOR DE FUM
1.2 Surse de finanțare: venituri proprii și venituri proprii cămine/cantine.
1.3      Termeni și abrevieri
  În sensul prezentei proceduri următorii termeni și abrevieri se definesc după cum urmează:
a) ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;
b) OSD - operatorul sistemlui de distribuție a gazelor naturale;
c) CT – Centrala termică.
1.4       Cadrul legislativ care reglementează domeniul și impune realizarea acestor servicii
a) Ordinul ANRE nr. 179 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea “Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale“
b) Normele Tehnice NTPEE - 2008 actualizat, aprobate prin Ordinul A.N.R.E 5 /2009 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 225/16.04.2009 cu modificările şi completările aduse de Ordinul ANRE nr. 19/ 2010 (Monitorul Oficial al României nr. 531/29.07.2010) - Ordinul ANRE nr. 111 /2013 (Monitorul Oficial al României nr. 828/23.12.2013) - Ordinul ANRE nr. 179 /2015 (Monitorul Oficial al României nr. 969/28.12.2015);
c) Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/13.07.2006 – MO nr. 646/26.07.2006;
d) Legea privind Apararea Impotriva Incendiilor, nr. 307/12.07.2006 – MO nr. 633/21.07.2006
e) HG privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, nr.300/02.03.2006 – MO nr. 252/21.03.2006;
f) Norme generale de apărare împotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007. 
2. [bookmark: bookmark0]OBIECTUL ACHIZIŢIEI
	Îl reprezintă achiziționarea de servicii de verificare/ tehnică periodică la punctele de consum specificate în tabelul 1 pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale  pe care le are în propietate și exploatare Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, inclusiv reparații și serviciile de curățare a coșurilor de fum acolo unde acestea fac parte din instalațiile  ce utilizează gaze naturale. 
       Scopul serviciilor îl reprezintă eliminarea riscului producerii unor avarii provocate de  instalațiile de utilizare ce alimentează aparatele consumatoare de gaze naturale din cadrul Universității. 
[bookmark: bookmark1]3. CERINŢE SPECIFICE
Verificarea tehnică periodică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale este obligatorie pentru toți clienții finali de gaze naturale și se efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.
*extras din Normele Tehnice NTPEE - 2008 actualizat, aprobate prin Ordinul A.N.R.E 5 /2009 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 225/16.04.2009 cu modificările şi completările aduse de: - Ordinul ANRE nr. 19/ 2010 (Monitorul Oficial al României nr. 531/29.07.2010); - Ordinul ANRE nr. 111 /2013 (Monitorul Oficial al României nr. 828/23.12.2013); - - Ordinul ANRE nr. 179 /2015 (Monitorul Oficial al României nr. 969/28.12.2015) 
art. 14.40. (1) Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se face conform instrucţiunilor specifice şi constă din efectuarea următoarelor operaţiuni:
 a) verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente;
 b) verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi; 
c) verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii; 
d) verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă; e) demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente; f) verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare; 
g) verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente; 
h) verificarea documentelor, prezentate de consumator, din care să reiasă ca a fost efectuată curăţirea coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse, de către operatori economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării periodice a instalaţiei de utilizare; 
i) verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare–măsurare.
 j) verificarea documentelor, prezentate de consumator, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, de către operatori economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare. 
              (2) Se efectuează şi verificarea tehnică periodică conform alin.(1) a instalaţiilor de utilizare comune, care deservesc mai mulţi consumatori, cuprinse între staţiile sau posturile de reglare şi contoare. 
......
art. 14. 43. (1) Verificările şi reviziile tehnice periodice se consemnează, după caz, în: 
a) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice, întocmită conform cu Anexa 19; 
b) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice, întocmită conform cu Anexa 20; 
c) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, întocmită conform cu Anexa 21; 
d) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, întocmită conform cu Anexa 22. 
(2) Operatorul economic autorizat care efectuează verificarea sau revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare are următoarele obligaţii: 
a) să preia de la operatorul SD copii ale fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice, anterior efectuării verificărilor sau reviziilor tehnice; 
b) să transmită operatorului SD un exemplar original al fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice, întocmite în conformitate cu alin. (1), completate, semnate şi stampilate. 
(3) Fişele de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare şi revizie tehnică se păstrează, în câte un exemplar, la: 
a) consumator; 
b) operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea instalaţiei de utilizare; 
c) operatorul SD; 
d) furnizorul de gaze naturale. 
14.44. (1) Remedierile defecţiunilor constatate în instalaţiile de utilizare şi înlocuirea elementelor defecte sunt obligaţia consumatorului şi se realizează de către operatori economici autorizaţi de ANRE, pe cheltuiala consumatorului
Observatii privitoare la curatarea cosurilor de fum: se va curata coșul de fum cu hornar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curătarii coșului (art.85 alin.3, Normă generală de apărare împotriva incendiilor din 28/02/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007 CAPITOLUL IV Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor SECŢIUNEA 1 Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor).

Tabelul 1
	Nr crt.
	Loc de consum și adresă
	Tipul serviciilor
verificare tehnică periodică (la 2 ani)

	1
	Cantina Titu Maiorescu
B-dul Carol I, nr 17, Iasi
Masina de gatit plita + cuptor  8 buc
Marmita pe gaz 2 buc
Cuptor patiserie 2 buc
Friteuza 1 buc
Grill pe gaz 1 buc
Cuptor pe gaz 2 buc
	verificare tehnică periodică


	2
	Centrala Termica Titu Maiorescu
B-dul Carol I, nr 17, Iasi, 
Cazan apa calda ERENSAN 3 buc x 120 Nmc/h                   1 buc x151 Nmc/h  
	verificare tehnică periodică


	3
	Centrala Termica Cămin C2
Str.Stoicescu nr 1
Cazan apa calda WIESMAN 6buc x32Nmc/h 
	verificare tehnică periodică

	4
	Centrala Termica Cămin C4
Str.Stoicescu nr 1
Cazan apa calda WIESMAN 2buc x32Nmc/h 
	verificare tehnică periodică

	5
	Centrala Termica Corp D
Str.Toma Cozma, nr.3
Cazan apa calda FBG 2 buc x42 Nmc/h   
2 buc x boiler 2Nmc/h  
Centrala murala 1 buc x 3,5  Nmc/h   
	verificare tehnică periodică


	6
	Centrala Termica Gradina Botanică
Str.Dumbrava Rosie nr.5-7
Cazan apa calda ERENSAN 3 buc x 151Nmc/h
	verificare tehnică periodică


	7
	Centrala Termica Cămin G4 scara.A si scara B
B-dul. Nicolae Iorga nr 32
Scara A 
Cazan apa calda IC CALDAE    
1 bucx24Nmc/h   1 buc x19Nmc/h
Scara B 
Cazan apa calda IC CALDAE    
1 bucx24Nmc/h   1 buc x19Nmc/h
	verificare tehnică periodică


	8
	Centrala Termica corp A 
B-dul Carol I, nr 11, Iasi
Cazan apa calda ERENSAN    4 buc x 151Nmc/h                             
	verificare tehnică periodică


	9
	Centrala Termica corp A Juridic
B-dul Carol I, nr 11, Iasi
Cazan apa calda FEROLLI 3 buc x 53 Nmc/h      
	verificare tehnică periodică


	10
	 Laboratoare Facultatea de Biologie, Corp B, camerele :442, 463, 461, 464, 382, 343, 381, 204, 205, 203, 234A, 242, 244, 240, 239, 238A, 236, 124, 224, 225, 122B, 122K, 122C, 122F, 122A, 125, 127   B-dul Carol I nr 20
	verificare tehnică periodică


	11
	 Centrala Termica Editura Universitatii
 Strada Pinului, nr 2
	verificare tehnică periodică




O estimare a cantitatilor este dată în continuare :

· pentru punctul de consum “Cantina Titu Maiorescu”, B-dul Carol I, nr 11:
	Nr.
crt.
	Simbol
 
	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
 
	UM
 

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15A1
	VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT. DN 3/8-1 T
	50.000
	M

	002
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	40.000
	M

	003
	RPGC11A1
	REVIZUIRE REGULATOR DE PRESIUNE GAZE PN.INTR.2ATM DEBIT 10MC/H DN INTR.3/4" DN IESIRE 3/4"
	10.000
	BUC.

	004
	RPGC03C1
Asimilat 
	REVIZUIRE APARAT  DE UTILIZARE CU Q<16 MC/H
	16.000
	BUC.

	005
	RPIC79A1
	INLOCUIT SAU INTERCALAT FITINGURI (RACORD OLANDEZ,DOP RADIATOR,MUFA REGLAJ) 3/8-1 "
	4.000
	BUC.

	005
	4122246
	RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA FILET INTERIOR EXTERIOR U2 S482 DN 32 11/4
	4.000
	BUC.

	006
	ID20E1
	ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE INCHIDERE CU D 2 '' *
	2.000
	BUC.

	006
	4508969
	ROBINET CEP DOUA CAI N PU BZ/FC PN=10 D= 50 120 N 5054
	2.000
	BUC.













· pentru punctul de consum “Centrala Termică Titu Maiorescu”, B-dul Carol I, nr 11:
	Nr.
crt.
	Simbol
 
	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
 
	UM
 

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	40.000
	M

	002
	RPGC11A1
	REVIZUIRE REGULATOR DE PRESIUNE GAZE PN.INTR.2ATM DEBIT 10MC/H DN INTR.3/4" DN IESIRE 3/4"
	4.000
	BUC.

	003
	RPSD29C1
asimilat
	REVIZUIRE APARAT  DE UTILIZARE CU Q>80 MC/H
	4.000
	BUC.

	004
	ID20E1
	ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE INCHIDERE CU D 2 '' *
	2.000
	BUC.

	004
	4508969
	ROBINET CEP DOUA CAI N PU BZ/FC PN=10 D= 50 120 N 5054
	2.000
	BUC.

	005
	RPIC72T1
	TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.TEAVA OTEL FARA SUDURA PT CONSTRUCTII  168X8 MM
	3.000
	M

	006
	PK50A1
	SUDURA EL.MAN.PT.IMBIN PIESELOR MET.PRIN SUPRAPUNERE AVIND GROSIMEA DE 5-10 MM
	1.000
	M

	007
	RPGD15B1
	VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT. DN 3/8-1 T
	10.000
	M

	008
	CN13H1
	VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU EMAIL ALCHIDIC PE CONDUCTE CU D EXTER >34 MM                                           
	1.000
	M

	009
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat autorizat (cos caramida cu H =aprox16 m, sectiunea 1x1 m, racordat la „ursoaica”)
	
	


Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării

· pentru punctul de consum “CT Grădina Botanică” , str.Dumbrava Rosie, nr 7
	Nr.
crt. 
	Simbol
 
	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire 
	Cantitatea
 
	UM
 

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	30.000
	M

	002
	RPGC03G1
asimilat
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE CU Q>80 MC/H
	3.000
	BUC.

	003
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat (cos metalic cu H =aprox23 m, diametru 1,0 m)
	
	


Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării





· pentru punctul de consum “CT Cămin C2”- Tg.Copou , str.Stoicescu, nr 1:
	Nr.
crt.
	Simbol
 
	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
 
	UM
 

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPSD29C1
asimilat
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE CU 16 MC/H <Q<80 MC/H
	6.000
	BUC.

	002
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	45.000
	M

	003
	RPGC03G1
	REVIZUIRE ROBINET CU CEP-CANA PENTRU GAZE PRESIUNE REDUSA AIND DIAM.3-4 TOLI
	2.000
	BUC.

	004
	SD31G1
	RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D=2 TOLI
	1.000
	BUC.

	005
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat (2buc cos metalic cu H =aprox17 m, diametru 0, 5 m)
	
	


Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării

· pentru punctul de consum “CT Cămin C4”- Tg.Copou, str.Stoicescu, nr 1 :
	Nr.
crt.
	Simbol
 
	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
 
	UM
 

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPSD29C1
asimilat
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE CU 16 MC/H <Q<80 MC/H
	2.000
	BUC.

	002
	RPGC03G1
	REVIZUIRE ROBINET CU CEP-CANA PENTRU GAZE PRESIUNE REDUSA AIND DIAM.3-4 TOLI
	2.000
	BUC.

	003
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	30.000
	M

	004
	ID20E1
	ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE INCHIDERE CU D 2 '' *
	1.000
	BUC.

	004
	4508969
	ROBINET CEP DOUA CAI N PU BZ/FC PN=10 D= 50 120 N 5054
	1.000
	BUC.

	005
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat (2buc cos metalic cu H =aprox13 m, diametru 0,3 m)
	
	


Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării

· pentru punctul de consum “CT  Cămin G4 scara A+B” str. Nicolae Iorga nr 32 :
	Nr.
crt.
	Simbol
 
	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire 
	Cantitatea
 
	UM
 

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	60.000
	M

	002
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	6.000
	M

	003
	RPSD29C1
asimilat
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE CU 16 MC/H <Q<80 MC/H  ( scara A)
	2.000
	BUC.

	004
	RPSD29C1
asimilat
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE CU 16 MC/H <Q<80 MC/H  ( scara B)
	2.000
	BUC.

	005
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat (2buc cos metalic cu H =aprox16 m, diametru 0,3 m)
	
	


Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării

· pentru punctul de consum “CT Corp “D”, str.Toma Cozma nr 3
	Nr.
crt. 
	Simbol
 
	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
 
	UM
 

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	12.000
	M

	002
	RPGD15A1
	VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT. DN 3/8-1 T
	30.000
	M

	003
	RPSD29C1
asimilat
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE CU 16 MC/H <Q<80 MC/H
	2.000
	BUC.

	004
	RPGC03B1
asimilat
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE CU Q< 16 MC/H 
	3.000
	BUC.

	004
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat (cos metalic cu H =aprox16 m, diametru 0,4 m)
	
	


Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării

· pentru obiectivul “Centrala Termică Corp A + Juridic:
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata) Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	CT CORP ‚A”

	001
	RPGD15B1
	EFECTUAREA VERIFICARII PREALABILE LA ETANSEITATE CONDUCTE DE GAZE APARENTE DIAM 2 1/2''
	36.000
	ML.

	002
	
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE Q>100 MC/H 
	4.000
	BUC
	

	002
	RpGC03X
	REVIZUIREA ROBINETULUI ( CU CEP, CU SERTAR SAU CU VENTIL )
	12.000
	buc

	004
	YB01RON
	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON 
curatare cos de fum cu cosar autorizat autorizat (cos caramida cu H =aprox25 m, diametru 1,2 m)
	1050,000
	LEI.

	CT JURIDIC

	001
	RPGD15B1
	EFECTUAREA VERIFICARII PREALABILE LA ETANSEITATE CONDUCTE DE GAZE APARENTE DIAM 2 1/2''
	20.000
	ML.

	002
	
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE Q=53MC/H
	3.000
	BUC

	003
	RpGC03X
	REVIZUIREA ROBINETULUI ( CU CEP, CU SERTAR SAU CU VENTIL )
	6.000
	BUC

	004
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat (cos caramida cu H =aprox29 m, diametru 0,6 m)
	
	


Observatii : pentru aceste obiective  CT CORP ‚A” si CT ”JURIDIC” si se vor curata coșurile de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării.

-pentru obiectivul Laboratoare Facultatea de Biologie Corp B, camerele :442, 463, 461, 464, 382, 343, 381, 204, 205, 203, 234A, 242, 244, 240, 239, 238A, 236, 124, 224, 225, 122B, 122K, 122C, 122F, 122A, 125, 127 - (15 becuri Bunsen)  
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	220,000
	M

	002
	RPGB15A1
	REVIZUIREA ARZATORULUI TIP BUNZEN,TECLU MECKER RACORDAT LA CONDUCTA DE GAZE 
	15,000
	BUC.

	003
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	30,000
	M.

	004
	RPAA12A1
	DEMONTARE SI INLOCUIRE PE POZITIE EXIST.CU HOLENDER A ROBINETULUI DE LINIE CU DESCARC DN= 20 MM* 
asimilat demontare si inlocuire robinet cu sfera pentru gaz dn50                               
	1.000
	BUC.

	005
	RPAA08B1
	DEMONTARE SI INLOCUIRE TRONSOANE PE BRANSAMENTE DE OTEL   
asimilat demontare si inlocuire teava otel d=50mm       
	30.000
	M.

	006
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	30.000
	M.

	007
	CN13H1
	VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU EMAIL ALCHIDIC PE CONDUCTE CU D EXTER >34 MM                                           
	2.000
	MP




· pentru obiectivul  centrala termica Editura Universitatii -(1 CT murală)   
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata)
Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	3,000
	M

	002
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 1/2 -2 1/2 TOLI*
	2,000
	BUC.



LIVRABILE
Pentru fiecare loc de consum, la sfârşitul operaţiilor de verificare/revizie se va întocmi : “Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice” la care se va atașa o copie după dovada curățării cosului de fum și care vor fi transmise astfel :
· un exemplar va fi depus de către prestator la operatorul sistemlui de distribuție a gazelor naturale (OSD)
· un exemplar transmis achizitorului, împreună cu copia adresei de depunere a fișelor de evidență la OSD. 

GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR 
· În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile vor fi colectate, transportate şi depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizării lor. 
· Deşeurile menajere şi cele asimilabile acestora vor fi colectate în interiorul şantierului în puncte speciale prevăzute cu containere tip pubele. Deşeurile vor fi transportate periodic la o rampă de gunoi în condiţii de siguranţă de către un operator specializat.
· Nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol și nici nu se vor îngropa deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri (lavete, recipienţi pentru vopsele etc.).
· Deşeurile metalice respectiv furnitura inlocuită vor fi colectate şi depozitare temporar în locatiile indicate şi vor fi valorificate de catre achizitor la unităţile specializate.

CONDIŢII TEHNICE ŞI DE CALITATE
· Furnitura folosită trebuie să fie omologată CE, să fie acceptate conform legislaţiei în vigoare. 
· 	Se vor respecta în timpul prestării serviciilor  normele de protecţie a muncii şi normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.
· 	Prestatorul îşi asuma răspunderea pentru eventualele pagube cauzate de/în urma montajului sau a service-ului, din vina sau culpa angajaţilor săi şi va răspunde direct de siguranţa bunurilor aflate în spaţiul beneficiarului şi securităţii angajaţilor care operează aparatele supuse intervenţiilor. 	

GARANŢII
-Garanţia pentru serviciile de verificare  este de 24 luni de la data recepției serviciilor.
-Garantia pentru armăturile și aparatele înlocuite este de minim 24 luni de la data recepției (dacă furnizorul nu oferă mai mult).

CONDIŢII DE RECEPŢIE
	Recepţia serviciilor se va face de o comisie constituită din specialiştii achizitorului si ai prestatorului, care vor întocmi procesul verbal de recepţie a serviciilor.

PLĂȚI
Plata serviciilor efectuate şi recepţionate de Autoritatea contractanta se va face în termen de până la 30 de zile de la primirea facturii la sediul său. Factura va fi emisă şi transmisă Autorităţii contractante dupa semnarea de ambele parti a procesului verbal de recepţie a serviciilor.
OFERTA TEHNICĂ si FINANCIARĂ
Oferta tehnică va fi intocmita într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul specificațiilor tehnice si va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului, prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante
Oferta financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la  diversele condiții financiare și comerciale legate de formarea prețului ofertat (cum ar fi prețuri unitare aplicabile, exprimate în Lei, fără TVA), astfel încât să se poată proba asigurarea realizării tuturor serviciilor, cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin specificatiile tehnice, în marja prețului ofertat.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

CERINȚE MINIME DE CALIFICARE
Ofertantul  trebuie să prezinte 
· autorizații valabile A.N.R.E. tip EDIB – Executie instalaţii de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusă şi joasă presiune (conform Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în  sectorul gazelor naturale);
· atestat de hornar autorizat.

Se va prezenta Lista subcontractanților, cu precizarea părții din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși (dacă este cazul).


Prezentele specificaţii stau la baza întocmirii ofertei.
Prevederile prezentelor specificaţii sunt obligatorii pentru ofertanţi.
  Prevederile prezentelor specificaţii nu anulează obligaţiile ofertanţilor de a respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data prestarii serviciilor care fac obiectul prezentelor specificații.

În vederea elaborării ofertei, ofertantul poate să viziteze amplasamentul împreună cu reprezentantul Achizitorului, - ing. Radu Prună din cadrul Direcției Tehnice, telefon 0232201141, fax 0232201144.

Director Tehnic
Ing Dorina PRISECARU



Întocmit,
Ing. Radu PRUNĂ
	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201044, 0232201141
FAX: 0232201144, 

	Cod fiscal: 4701126
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