


ANEXA

SPECIFICAȚII TEHNICE

Echipament acces WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2 (punct de acces reţea wireless cu echipament alimentare POE inclus)

CONFIGURAȚIE:
· echipament modular, cu antene interne
· 2 interfeţe de reţea LAN 10/100/1000 Mbps
· interfaţă USB 
· software pentru controller wireless gratuit, inclus în oferta
· antene omnidirecționale duale in 2.4 GHz și 5GHz   

DOCUMENTE CARE ÎNSOȚESC PRODUSUL:
· certificat de calitate
· certificat de garanție
· documente care certifică conformitatea cu cerinţele din anexă

CARACTERISTICI:
· dimensiuni maxime: 225 x 225 x 50 mm
· Greutate cu seturi de montare: aprox. 1000 g
· Interfețe de rețea: 2 x 10/100/1000, 2 x Ethernet RJ45
· buton de resetare
· Metoda de alimentare: PoE 802.3at 
· Sursa de alimentare PoE Injector 48 VDC @ 0.5A, Gigabit inclusă
· Consum maxim de energie 17W 
· Putere max TX 25 dBm 
· BSSID’s: minimum 8 per radio 
· Economisire energie acceptată 
· Securitate wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF
· Autentificare: utilizatori se vor putea autentifica la rețeaua wireless prin intermediul protocolului RADIUS suportat de către echipamentele acess rețea wireless ofertate.
· Certificări CE, IC 
· Montare pe perete / tavan (seturi de montare incluse) 
· VLAN: 802.1Q
· QoS avansat: Limitarea ratei per utilizator 
· Suportă izolarea traficului utilizatorilor tip guest 
· Suport WMM Voce, video, background
· Clienți simultani +1000
· Echipamentele vor veni cu sistem de operare ce facilitează funcționarea echipamentului ca punct de acces la rețea wireless
STANDARDE RESPECTATE (cele  mai noi versiuni):
· 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
· 802.11n: 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40)
· 802.11ac: 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0  MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80), 58 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0   MCS9 NSS1/2, VHT 160)
· 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
· Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2
MANAGEMENT:
· Software de management integrat (controller) pentru mai multe AP-uri gratuit, compatibilitate cu sistemul de management existent în instituție
· Software de management va fi compatibilil cu sisteme de operare de tip linux (Debian sau CentOS), sau o masina virtuala instalata prin virtualizare de tip KVM la beneficiar cu drept de folosinta nelimintat.
· Nu se accepta management-ul echipamentelor de la host-uri din afara retelei de date a institutiei
ANTENE:
· Număr de antene: 4
· 2 x antene interne cu bandă unică 2.4GHz, polaritate dublă, 2 x antene interne cu bandă unică 5GHz, polaritate dublă
· Tip antene: antene omnidirecționale duale in 2.4 GHz și 5GHz
· Câstig: minim 3dBi pentru 2.4 GHz și minim 4dBi pentru 5GHz
Garanție: minim 2 ani

ALIMENTARE ELECTRICĂ:
· echipamentul permite alimentare electrică prin conexiunea de reţea LAN (Power over Ethernet – PoE+) folosind un injector sau un echipament de reţea cu capabilitate de alimentare prin port Ethernet, cât şi utilizarea unui alimentator extern
· Alimentarea echipamentului va fi realizata de la switch-uri Ethernet prin protocol 802.3at, echipamentul va suporta acest protocol

CONDIȚII DE MEDIU:
· temperatură de operare  10 – 50 °C
· umiditate 10 – 90% (mediu fără condensare)

Echipamentele trebuie să fie marcate CE
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