ANEXA B.2
Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de Mobilier amfiteatru 110 locuri
Proiect: Centrul de Învățare LEARN & CONNECT 
ACORD DE GRANT AG 286/SGU/CI/III-18.12.2019
Beneficiar: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Ofertant: ____________________
1.
Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.

(1)
	Denumirea produselor

(2)
	Pret unitar
(3)
	Cantitate

(4)
	Preț unitar, lei fără TVA
(5)
	Valoare Totală fără TVA

(5=3*4)
	TVA

(6=5* %TVA)
	Valoare totală cu TVA

(7=5+6)

	Lot  2 Mobilier amfiteatru 110 locuri format din

	1.
	Modul Pupitru frontal  3 locuri
	buc
	2
	
	
	
	

	2.
	Modul Pupitru frontal  5 locuri
	buc
	1
	
	
	
	

	3.
	Modul Scaun mijloc cu masuta -3 locuri
	buc
	18
	
	
	
	

	4.
	Modul Scaun mijloc cu masuta -5 locuri
	buc
	9
	
	
	
	

	5.
	Modul Scaun rand spate -3 locuri
	buc
	2
	
	
	
	

	6.
	Modul Scaun rand spate -5 locuri
	buc
	1
	
	
	
	

	7.
	Masa prezidiu- 4 locuri
	buc
	1
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	


2.
Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.
3.
Grafic de livrare și instalare/montare: în cel mult 120 de zile  de la semnarea Contractului, dar numai devreme de data finalizării lucrărilor executate conform Anexei B.1.  la destinația  finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare, instalare/montare

	
	
	
	

	
	
	
	


4.      Platile facturilor se vor efectua în lei, 100%, către contractant în termen de până la 30 de zile de la recepţia produselor, în baza facturii fiscale, a proceselor - verbale de recepţie şi a documentelor emise de beneficiar pentru recepții. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Centrul de Învățare LEARN & CONNECT -Corpul D al UAIC.

Livrarea efectivă a produselor se va face conform Graficului de livrare produse.
5.
Garanţie: 
Bunurile livrate vor fi acoperite de garanţia producătorului pentru o perioadă cel puțin egală cu cea indicată în specificațiile tehnice solicitate, calculată de la data livrării către Beneficiar. 
Vă rugăm să menţionaţi în ofertă perioada de garanţie.
6.
Instrucţiuni de ambalare:



Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală. 
7. 
Specificaţii Tehnice: 
	LOT 2: DENUMIRE ACHIZIȚIE:   Mobilier amfiteatru, 110 locuri.

	A. Specificații tehnice solicitate
Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	Mobilier amfiteatru configurat dupa cum urmeaza:

Descriere produs

UM

Cantitate

Modul Pupitru frontal  3 locuri

buc

2

Modul Pupitru frontal  5 locuri

buc

1

Modul Scaun mijloc cu masuta -3 locuri

buc

18

Modul Scaun mijloc cu masuta -5 locuri

buc

9

Modul Scaun rand spate -3 locuri

buc

2

Modul Scaun rand spate -5 locuri

buc

1

Masa prezidiu- 4 locuri

buc

1

CARACTERISTICI: 
Descriere:  Mobilier amfiteatru, 110 locuri, configurat dupa cum urmeaza:
1)Module pupitre frontale: 3 buc din care 2 pentru câte 3 locuri și 1 pentru 5 locuri, in total 11 locuri
Caracteristici: Structura portanta realizata din elemente metalice verticale, profile orizontale extrudate din aluminiu inalt aliat si placaj de inalta densitate. Profilele din aluminiu trebuie să fie sablate si să fie prevazute cu sisteme de montare pentru pupitru culisabil. 

Sistem de ancorare in pardoseala: se va face în 2 puncte, fixate cu conexpand. 

Platforma de fixare este triunghiulara cu baza de 300 mm (±10%):.

Partea frontala este executata din profile orizontale extrudate din aluminiu inalt aliat.

Dimensiuni (±10%):
Inaltime totala: 760 mm 

Inaltime la pupitru: 750 mm

Adancime pupitru: 300 mm

Latime pupitru: 495 mm

Distanta interax pentru picioare: 500-600 mm (reglabila)

Baza piciorului: 300mm
[image: image1.png]



Pupitrul va fi:

· realizat din MDF melaminat de cel putin 16mm cu adancime de 300 mm (±10%). 
· montat pe profilul superior impreuna cu un sistem culisabil. Culisarea trebuie să fie realizată pe sine cu protectie teflonata. Se va fixa in pozitie orizontala prin blocare mecanica automata. Suprafata va fi tratata cu material ignifug. Partile de lemn ale mobilierului vor fi in aceeasi nuanta de culoare.
· Certificari :
SR EN 1729-1
SR EN 1729-2
SR EN 1730
2) Module Scaun mijloc cu măsuță –cu cate 3 si respectiv 5 locuri (total 99 locuri)
Caracteristici:

Structura portanta va fi realizata din elemente metalice verticale, profile orizontale extrudate din aluminiu inalt aliat si placaj de inalta densitate.

Profilele din aluminiu trebuie să fie sablate si să fie prevazute cu sisteme de montare pentru pupitru culisabil.

Sezutul va fi realizat din placaj multistrat melaminat de cel putin 14 mm grosime. Sistemul de rabatare automat, la ridicare, mecanismul va fi prevazut cu arcuri, bucse de cauciuc si opritori cu garnitura antifonica. Prinderea sezutului de sistemul automat de rabatare se va face prin fixare perimetrala multipunct. Distanta interax va fi reglabila prin culisare  pe canalul structurii portante.

Sezutul se va rabata automat datorita mecanismului cu arcuri. Va fi prevazut cu bucse de cauciuc si opritori cu garnitura pentru antifonarea zgomotului.

Spatarul: va fi executat din profile orizontale extrudate din aluminiu inalt aliat si placaj de inalta densitate.

Masuta rabatabila va fi realizata din MDF melaminat de cel putin 16mm, cu adancimea de 300 mm (±10%).

Dimensiuni: (±10%):
Inaltimea la pupitru: 760 mm

Adancime pupitru: 300 mm

Latime pupitru: 495 mm

Adancime sezut: 380 mm

Latime sezut: 450 mm

Inaltime sezut: 450 mm

Latime laterala totala: 860 mm

Distanta interax pentru picioare: 500-600 mm

Baza picior: 300mm
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Certificari solicitate:

SR EN 12727

SR EN 1728

SR EN 1729-1

SR EN 1729-2

SR EN 1730

3) Module Scaun rand spate cu cate 3 si respectiv 5 locuri 

Structura portanta va fi realizata din elemente metalice verticale profile orizontale extrudate din aluminiu inalt aliat si placaj de inalta densitate. Profilele din aluminiu vor fi sablate si vor fi prevazute cu sisteme de montare pentru pupitru culisabil.

Sezutul va fi realizat din placaj multistrat melaminat de cel putin 14 mm grosime. Sistemul de rabatare trebuie să fie automat, la ridicare, mecanismul va fi prevazut cu arcuri, bucse de cauciuc si opritori cu garnitura antifonica. Prinderea sezutului de sistemul automat de rabatare se va face prin fixare perimetrala multipunct. Distanta interax este reglabila prin culisare  prin canalul structurii portante.

Sezutul va trebui să rabateze automat datorita mecanismului cu arcuri. Acesta va fi prevazut cu bucse de cauciuc si opritori cu garnitura pentru antifonarea zgomotului.

Spatarul: va fi executat din profile orizontale extrudate din aluminiu inalt aliat si placaj de inalta densitate.

Dimensiuni: (±10%):
Adancime sezut: 380 mm

Latime sezut: 450 mm

Inaltime sezut: 450 mm

Distanta interax pentru sezut: 500-600mm (reglabila)

Distanta interax pentru picioare: 500-600mm (reglabila)

Baza picior: 300mm
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Certificari solicitate::
SR EN 12727
SR EN 1728
SR EN 1729-1
SR EN 1729-2
SR EN 1730

4) Masa prezidiu de 4 locuri din PAL de  cel putin 35mm. Va avea incadrata priza simpla +USBA+USB- C. Culoarea va fi selectata de catre beneficiar din mostrarul pe care furnizorul îl va pune la dispozitie.

Dimensiuni: (±10%): L= 3500mm x ad=700mm x h=800mm
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Se vor avea în vedere schițele atașate (anexa 2)
garanție: min. 3 ani

termen de livrare, montare/instalare: maxim 120 de zile de la semnarea contractului, dar nu mai devreme de data finalizării lucrărilor executate conform Anexei B.1. (lotul 1 din cadrul achiziției)  
În acest sens, Beneficiarul va informa periodic furnizorul  asupra stadiului lucrărilor realizate în spațiul în care trebuie montate produsele ce fac obiectul achiziției 
	Marca / modelul produsului

Specificatii tehnice ofertate 



	Detalii specifice valabile pentru  lucrările și  produsele aferente lotului  de mai sus:
Produsele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii lor în funcţiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate în mod expres în prezentul formular de specificații tehnice

Toate produsele trebuie să fie noi, nefolosite, să nu fie de tip refurbished integral sau componente ale lor.

Furnizorul va trebui să asigure livrarea, transportul și montajul produselor astfel încât să nu producă daune în spațiile beneficiarului, în caz contrar, urmând să asigure plata stricăciunilor aduse.
Produsele vor fi însoțite la livrare de :

-manual de utilizare în limba română/engleză.

-certificate de garanție;

-declarații de conformitate;

Specificațiile tehnice de mai sus și care indică o anumită marcă de fabrică sau de comerț sau un sistem de operare, sunt menționate DOAR pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor ofertanți sau a anumitor produse.

Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la cerințele precizate mai sus, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care, caracteristicile din propunerea tehnică a ofertantului presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale de mai sus. 

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor precizate mai sus și termen de livrare mai mare decât cel solicitat atrage descalificarea ofertantului.
	Detalii/condiții ofertate



	Pentru verificarea conformității produselor ofertate, comisia de evaluare/beneficiarul are dreptul de a solicita fisele tehnice ale produselor ofertate.
	

	Cerințe valabile pentru toate produsele:

În perioada de garanție furnizorul are obligația de a remedia orice defecțiune și/sau nefuncționalitate cu privire la produsele furnizate, în maxim 5 (cinci) zile de la data la care primește notificarea  de la beneficiar, fără costuri suplimentare pentru acesta.

În cazul în care nu este posibilă remedierea defecțiunilor semnalate, furnizorul are obligația de a asigura înlocuirea produselor defecte, cu altele noi, cu titlu definitiv, fără costuri suplimentare pentu  Beneficiar. Înlocuirea produselor va fi realizată într-un termen stabilit de comun acord, care însă nu va depăși 30 de zile.

Produsele înlocuite beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii acestora, respectiv de la semnării de către ambele părți a procesului verbal prin care se consemnează înlocuirea produselor defecte.
	

	
	


8. Valabilitatea ofertei este de ................ de zile (minim 60 de zile)  de la data termenului limită de depunere a ofertelor. 

9. Oferta este insotita de o copie  a certificatului constatator eliberat, în 2023, de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:
� Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).


 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.








