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Specificații tehnice pentru servicii conexe tipăririi
Prin prezenta vă aducem în atenție o serie de detalii care trebuiesc cuprinse în contractul ce se va încheia pentru achiziţionarea unor servicii necesare asigurării procesului de finisare al producţiilor editoriale realizate la Editura UAIC.
1. Transport şi manipulare.
· Transportul materialelor ce vor face obiectul prestărilor de servicii, de la beneficiar către prestator şi retur, se va efectua cu autoutilitara aflată în dotarea editurii.

· Manipularea materialelor ce vor face obiectul prestărilor de servicii, de la beneficiar către prestator şi retur, se va efectua de către angajaţii editurii, în intervalul orar 08,00 – 16,00.

2. Serviciul de laminare.

· Laminarea materialelor tipărite de editură, prin procedeu digital sau offset, trebuie să se poată realiza pe suport de carton dublu cretat cu gramaje cuprinse între 110 - 300 g/m2.
· Laminarea materialelor tipărite de editură trebuie să se poată realiza cu folie OPP, PET sau Nylon.
· Suprafaţa laminată nu trebuie să prezinte bule de aer, zgârieturi sau zone de exfoliere.
· Marginile colilor laminate trebuiesc să fie lipsite de bavuri.

· Suprafaţa laminată nu trebuie să prezinte tendinţa de îndoire la capete, este necesară detensionarea (decurling) după laminare.

· Timpul estimat pentru laminarea a 100 de coli, format 33 x 48 cm este de 50 de minute respectiv o viteză de 2,0 m/s.

· Termenul de procesare al comenzilor este de 24 ore.

3. Serviciul de broşare cu termoclei.

· Boşare cu termoclei a cotorului blocului de file carte.

· Riţuire (frezare) cotor bloc file până la adâcimea de 4 mm.

· Aplicare termoclei pe trei laturi ale cotorului blocului de file.

· Practicare biguri de deschidere la copertă.

· Strângere laterală a blocului de file pentru asigurarea încleierii suprafeţelor aferente bigurilor de deschidere de cel puţin 3 mm.

· Posibilitatea de broşare la blocul de file a coperţilor prevăzute cu clapete.

· Gramaj acceptat coli bloc file 60 -170 g/m2.
· Dimensiuni necesare broşării blocului de file: 

înălţime min 105 mm – max 360 mm

lăţime min 105 mm – max 330 mm

grosime min 1,5 mm – max 60 mm

· Dimensiuni necesare coperţii de carte:

gramaj acceptat pentru broşare 80 – 300 g/m2.

lungime  min 210 mm – max 720 mm

lăţime min 105 mm – max 370 mm

· Timpul estimat pentru broşarea  a 100 de cărţi, format 21 x 29,7 cm este de 40 de minute 

Observaţii:

Timp de execuţie a lucrărilor este de 24 de ore.

Condiţii de calitate impuse:

· Broşare fără goluri de umplere cu termoclei între bloc file şi copertă.

· Cotor carte nedeformat (fără încreţituri).

4. Seviciu de tăiere (debitare) la format.
· Finisare prin tăiere la trei laturi a blocului de carte cu diverse formate standardizate.

· Debitare la format predefinit a colilor tipo cu dimensiunile de mai jos.

· Dimensiuni acceptate:

lăţime min 610 mm – max 780 mm
lungime  min 860 mm – max 1040 mm
· Lăţime minimă pentru debitare 50 mm.
· Grosime mximă ce se poate debita 200 mm

· Gramaj coli tipo acceptat pentru debitare min 50 g/m2  -  max 350 g/m2.
· Timpul estimat pentru finisarea pe trei laturi  a 100 de cărţi, format 21 x 29,7 cm este de 15 minute.

· Timpul estimat pentru debitarea la format şi rotunjirea pe patru laturi  a 5000 de file, format 700 x 1000 mm la un format standardizat A4, A5, B4 sau B5 este de 60 de minute.

· Termenul de procesare al comenzilor este de 24 ore.

Condiţii de calitate impuse:
· Tăieturi fără bavuri sau zgârieturi pe laturile debitate.

· Tăieturi fără efectul de diagonală a colii (condiţii de paralelism şi perpendicularitate a laturilor colilor debitate – se impune un unghi de 90 de grade între oricare două laturi consecutive).

· Lipsa încreţiturilor şi bavurilor la cotorul blocului de carte.
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