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SPECIFICAȚII TEHNICE
SERVICII DE VERIFICARE TEHNICĂ PERIODICĂ  
LA INSTALAŢII  DE  UTILIZARE GAZE NATURALE

1. INFORMAȚII GENERALE
1.1       Denumirea serviciilor: SERVICII DE. VERIFICARE TEHNICĂ PERIODICĂ LA INSTALAŢIILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE, INCLUSIV CURĂȚAREA COȘURILOR DE FUM
1.2 Surse de finanțare: venituri proprii și venituri proprii cămine/cantine.
1.3      Termeni și abrevieri
  În sensul prezentei proceduri următorii termeni și abrevieri se definesc după cum urmează:
a) ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;
b) OSD - operatorul sistemlui de distribuție a gazelor naturale;
c) CT – Centrala termică.
1.4       Cadrul legislativ care reglementează domeniul și impune realizarea acestor servicii
a) Ordinul ANRE nr. 179 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea “Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale“
b) Normele Tehnice NTPEE - 2018 actualizat, aprobate prin Ordinul A.N.R.E Ord. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Data: 10.05.2018. publicat in Monitorul Oficial nr.  462/5.06.2018. Abroga Ordinul 5/2009. Si modificat prin Ordinul 2/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale din 18.01.2023 publicat in Monitorul Oficial nr.  67/26.01.2023;
c) Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/13.07.2006 – MO nr. 646/26.07.2006;
d) Legea privind Apararea Impotriva Incendiilor, nr. 307/12.07.2006 – MO nr. 633/21.07.2006
e) HG privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, nr.300/02.03.2006 – publicat in Monitorul Oficial nr. 252/21.03.2006; 
f) Norme generale de apărare împotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007. 
2. [bookmark: bookmark0]OBIECTUL ACHIZIŢIEI
	Îl reprezintă achiziționarea de servicii de verificare/ tehnică periodică la punctele de consum specificate în tabelul 1 pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale  pe care le are în propietate și exploatare Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, inclusiv reparații și serviciile de curățare a coșurilor de fum acolo unde acestea fac parte din instalațiile  ce utilizează gaze naturale. 
       Scopul serviciilor îl reprezintă eliminarea riscului producerii unor avarii provocate de  instalațiile de utilizare ce alimentează aparatele consumatoare de gaze naturale din cadrul Universității. 
[bookmark: bookmark1]3. CERINŢE SPECIFICE
Verificarea tehnică periodică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale este obligatorie pentru toți clienții finali de gaze naturale și se efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile în domeniul gazelor naturale.
Verificările şi reviziile tehnice periodice se consemnează, după caz, în: 
a) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice, întocmită conform cu Anexelor NTPEE; 
b) Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice, întocmită conform cu Anexelor NTPEE; 
Operatorul economic autorizat care efectuează verificarea sau revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare are următoarele obligaţii: 
a) să preia de la operatorul SD copii ale fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice, anterior efectuării verificărilor sau reviziilor tehnice; 
b) să transmită operatorului SD un exemplar original al fişelor de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice, întocmite în conformitate cu alin. (1), completate, semnate şi stampilate. 
(3) Fişele de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare şi revizie tehnică se păstrează, în câte un exemplar, la: 
a) consumator; 
b) operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea instalaţiei de utilizare; 
c) operatorul SD; 
d) furnizorul de gaze naturale. 
Remedierile defecţiunilor constatate în instalaţiile de utilizare şi înlocuirea elementelor defecte sunt obligaţia consumatorului şi se realizează de către operatori economici autorizaţi de ANRE, pe cheltuiala consumatorului
Observatii privitoare la curatarea cosurilor de fum: se va curata coșul de fum cu hornar autorizat și se va anexa la fișa de evidenţă dovada curătarii coșului (art.85 alin.3, Normă generală de apărare împotriva incendiilor din 28/02/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007 CAPITOLUL IV Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor SECŢIUNEA 1 Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor).

Tabelul 1
	Nr crt.
	Loc de consum și adresă
	Tipul serviciilor
verificare tehnică periodică /curatare cos de fum

	1
	Cantina Titu Maiorescu
B-dul Carol I, nr 17, Iasi
Masina de gatit plita + cuptor  8 buc
Marmita pe gaz 2 buc
Cuptor patiserie 1 buc
Friteuza 1 buc
Grill pe gaz 1 buc
Cuptor pe gaz 2 buc
	verificare tehnică periodică


	2
	Centrala Termica Titu Maiorescu
B-dul Carol I, nr 17, Iasi, 
Cazan apa calda ERENSAN 3 buc x 120 Nmc/h                   
Cazan apa calda WIESMAN 1 buc x151 Nmc/h  
	verificare tehnică periodică
+ curatare cos de fum


	3
	Centrala Termica Cămin C2
Str.Stoicescu nr 1
Cazan apa calda WIESMAN 4buc x32Nmc/h 
Cazan apa calda ACK2- 2 bucx66 Nmc/h
	verificare tehnică periodică
+ curatare cos de fum


	4
	Centrala Termica Cămin C4
Str.Stoicescu nr 1
Cazan apa calda WIESMAN 2buc x32Nmc/h 
	verificare tehnică periodică
+ curatare cos de fum


	5
	Centrala Termica Corp D
Str.Toma Cozma, nr.3
Cazan apa calda DeDietrich buc x42 Nmc/h   
Boiler cu incalzire directa 2 buc x 2Nmc/h  
Centrala de sol 1 buc x 3,5  Nmc/h   
	verificare tehnică periodică
+ curatare cos de fum +
reparatii structura metalica SRM



	6
	Centrala Termica Gradina Botanică
Str.Dumbrava Rosie nr.5-7
Cazan apa calda ERENSAN 3 buc x 151Nmc/h
	verificare tehnică periodică
+ curatare cos de fum



	7
	Centrala Termica Cămin G4 
B-dul. Nicolae Iorga nr 32
Scara A 
Cazan apa calda IC CALDAE    1 bucx24Nmc/h   
Scara B 
Cazan apa calda IC CALDAE    1 bucx24Nmc/h   

	verificare tehnică periodică
+ curatare cos de fum



	8
	Centrala Termica corp A 
B-dul Carol I, nr 11, Iasi
Cazan apa calda ERENSAN    4 buc x 151Nmc/h                             
	verificare tehnică periodică
+ curatare cos de fum


	9
	Centrala Termica corp A Juridic
B-dul Carol I, nr 11, Iasi
Cazan apa calda FEROLLI 2 buc x 53 Nmc/h      
	verificare tehnică periodică
+ curatare cos de fum


	10
	 Laboratoare Facultatea de Biologie, Corp B, camerele :442, 463, 461, 464, 382, 343, 381, 204, 205, 203, 234A, 242, 244, 240, 239, 238A, 236, 124, 224, 225, 122B, 122K, 122C, 122F, 122A, 125, 127   B-dul Carol I nr 20
	verificare tehnică periodică


	11
	Gradinita Universitatii 
strada Gh.Asachi, nr.16
Centrala termica murala 1x10Nmc/h
	verificare tehnică periodică


	12
	Statiunea de Cercetare si Biologie Marina “Ion Borcea”, Agigea, jud Constanta
Pavilion central  
Cazan apa calda FERROLI  PREXTHERM 1x50 Nmc/h
Plite de gatit 1 buc
Turn 
Centrala murala 1x3 Nmc/h
	verificare tehnică periodică
+ curatare cos de fum pavilion central  






O estimare a cantitatilor este dată în continuare :
· pentru punctul de consum “Cantina Titu Maiorescu”, B-dul Carol I, nr 11:
	Nr.
crt.
	Simbol
 
	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire
	Cantitatea
 
	UM
 

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15A1
	VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT. DN 3/8-1 T
	50.000
	M

	002
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	40.000
	M

	003
	RPGC11A1
	REVIZUIRE REGULATOR DE PRESIUNE GAZE PN.INTR.2ATM DEBIT 10MC/H DN INTR.3/4" DN IESIRE 3/4"
	10.000
	BUC.

	004
	RPGC03C1
Asimilat 
	REVIZUIRE APARAT  DE UTILIZARE CU Q<16 MC/H
	15.000
	BUC.

	005
	RPIC79A1
Asimilat inlocuire regulator de presiune plite gatit
Regulatoarele de presiune NOI sunt puse la dispozitie de achizitor
	INLOCUIT SAU INTERCALAT FITINGURI (RACORD OLANDEZ,DOP RADIATOR,MUFA REGLAJ) 3/8-1 "
	3.000
	BUC.

	005
	RPIC79A1
	INLOCUIT SAU INTERCALAT FITINGURI (RACORD OLANDEZ,DOP RADIATOR,MUFA REGLAJ) 3/8-1 "
	4.000
	BUC.

	006
	4122246
	RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA FILET INTERIOR EXTERIOR U2 S482 DN 32 11/4
	4.000
	BUC.

	007
	ID20E1
	ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE INCHIDERE CU D 2 '' *
	2.000
	BUC.

	008
	4508969
	ROBINET CEP DOUA CAI N PU BZ/FC PN=10 D= 50 120 N 5054
	2.000
	BUC.



· pentru punctul de consum “Centrala Termică Titu Maiorescu”, B-dul Carol I, nr 11:
	Nr.
crt.
	Simbol
 
	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata Denumire
	Cantitatea
 
	UM
 

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	40.000
	M

	002
	RPGC11A1
	REVIZUIRE REGULATOR DE PRESIUNE GAZE PN.INTR.2ATM DEBIT 10MC/H DN INTR.3/4" DN IESIRE 3/4"
	4.000
	BUC.

	003
	RPSD29C1
asimilat
	REVIZUIRE APARAT  DE UTILIZARE CU Q>80 MC/H
	4.000
	BUC.

	004
	ID20E1
	ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE INCHIDERE CU D 2 '' *
	2.000
	BUC.

	004
	4508969
	ROBINET CEP DOUA CAI N PU BZ/FC PN=10 D= 50 120 N 5054
	2.000
	BUC.

	005
	RPGD15B1
	VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT. DN 3/8-1 T
	10.000
	M

	006
	CN13H1
	VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU EMAIL ALCHIDIC PE CONDUCTE CU D EXTER >34 MM                                           
	1.000
	M

	007
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat autorizat (cos caramida cu H =aprox16 m, sectiunea 1x1 m, racordat la „ursoaica”)
	
	


Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării


· pentru punctul de consum “CT Grădina Botanică” , str.Dumbrava Rosie, nr 7
	Nr.
crt. 
	Simbol
 
	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire 
	Cantitatea
 
	UM
 

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	30.000
	M

	002
	RPGC03G1
asimilat
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE CU Q>80 MC/H
	3.000
	BUC.

	003
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat (cos metalic cu H =aprox23 m, diametru 1,0 m)
	
	


Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării

· pentru punctul de consum “CT Cămin C2”- Tg.Copou , str.Stoicescu, nr 1:
	Nr.
crt.
	Simbol
 
	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire
	Cantitatea
 
	UM
 

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPSD29C1
asimilat
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE CU 16 MC/H <Q<80 MC/H
	6.000
	BUC.

	002
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	45.000
	M

	003
	RPGC03G1
	REVIZUIRE ROBINET CU CEP-CANA PENTRU GAZE PRESIUNE REDUSA AIND DIAM.3-4 TOLI
	2.000
	BUC.

	004
	SD31G1
	RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D=2 TOLI
	1.000
	BUC.

	005
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat (2buc cos metalic cu H =aprox17 m, diametru 0, 5 m)
	
	


Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării

· pentru punctul de consum “CT Cămin C4”- Tg.Copou, str.Stoicescu, nr 1 :
	Nr.
crt.
	Simbol
 
	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire
	Cantitatea
 
	UM
 

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPSD29C1
asimilat
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE CU 16 MC/H <Q<80 MC/H
	2.000
	BUC.

	002
	RPGC03G1
	REVIZUIRE ROBINET CU CEP-CANA PENTRU GAZE PRESIUNE REDUSA AIND DIAM.3-4 TOLI
	2.000
	BUC.

	003
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	30.000
	M

	004
	ID20E1
	ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE INCHIDERE CU D 2 '' *
	1.000
	BUC.

	004
	4508969
	ROBINET CEP DOUA CAI N PU BZ/FC PN=10 D= 50 120 N 5054
	1.000
	BUC.

	005
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat (2buc cos metalic cu H =aprox13 m, diametru 0,3 m)
	
	


Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării

· pentru punctul de consum “CT  Cămin G4 scara A+B” str. Nicolae Iorga nr 32 :
	Nr.
crt.
	Simbol
 
	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire 
	Cantitatea
 
	UM
 

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	60.000
	M

	002
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	6.000
	M

	003
	RPSD29C1
asimilat
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE CU 16 MC/H <Q<80 MC/H  ( scara A)
	1.000
	BUC.

	004
	RPSD29C1
asimilat
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE CU 16 MC/H <Q<80 MC/H  ( scara B)
	1.000
	BUC.

	005
	RPCXI05A
Asimilat
demontare recorduri la cos de fum pentru cazanele scoase din functiune 
	DEMONTARE JGHEABURI BURLANE GLAFURI ETC
	8.000
	M

	006
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat (2buc cos metalic cu H =aprox16 m, diametru 0,3 m)
	
	


Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării

· pentru punctul de consum “CT Corp “D”, str.Toma Cozma nr 3
	Nr.
crt. 
	Simbol
 
	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire
	Cantitatea
 
	UM
 

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	12.000
	M

	002
	RPGD15A1
	VERIFICAREA LA PRESIUNE A CONDUCTELOR INAINTE DE REPARATII PT DETECTAREA NEETANSEIT. DN 3/8-1 T
	30.000
	M

	003
	RPSD29C1
asimilat
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE CU 16 MC/H <Q<80 MC/H
	2.000
	BUC.

	004
	RPGC03B1
asimilat
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE CU Q< 16 MC/H 
	3.000
	BUC.

	005
	RPCXP03
	CONFECTII METALICE DIN PROFILE TABLA OTEL BETON INGLOBATE PARTIAL
asimilat reparatii structura metalica protectie SRM
	100.000
	KG

	006
	RPCXP04
	MONTARE CONFECTII METALICE DE ORICE TIP
asimilat montare structura metalica protectie SRM
	100.000
	KG

	007
	CN12A1
	VOPSITORII OBISNUITE PE SUPRAFETE METALICE
	3.000
	MP

	008
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat (cos metalic cu H =aprox16 m, diametru 0,4 m)
	
	


Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării

· pentru obiectivul “Centrala Termică Corp A + Juridic:
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata) Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	CT CORP ‚A”

	001
	RPGD15B1
	EFECTUAREA VERIFICARII PREALABILE LA ETANSEITATE CONDUCTE DE GAZE APARENTE DIAM 2 1/2''
	36.000
	ML.

	002
	
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE Q>100 MC/H 
	3.000
	BUC
	

	002
	RpGC03X
	REVIZUIREA ROBINETULUI ( CU CEP, CU SERTAR SAU CU VENTIL )
	12.000
	buc

	004
	YB01RON
	DIFERENTA PRET MANOPERA - RON 
curatare cos de fum cu cosar autorizat autorizat (cos caramida cu H =aprox25 m, diametru 1,2 m)
	1050,000
	LEI.

	CT JURIDIC

	001
	RPGD15B1
	EFECTUAREA VERIFICARII PREALABILE LA ETANSEITATE CONDUCTE DE GAZE APARENTE DIAM 2 1/2''
	20.000
	ML.

	002
	
	REVIZUIREA APARAT  DE UTILIZARE Q=53MC/H
	2.000
	BUC

	003
	RpGC03X
	REVIZUIREA ROBINETULUI ( CU CEP, CU SERTAR SAU CU VENTIL )
	4.000
	BUC

	004
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat (cos caramida cu H =aprox29 m, diametru 0,6 m)
	
	


Observatii : pentru aceste obiective  CT CORP ‚A” si CT ”JURIDIC” si se vor curata coșurile de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării.

-pentru obiectivul Laboratoare Facultatea de Biologie Corp B, camerele :442, 463, 461, 464, 382, 343, 381, 204, 205, 203, 234A, 242, 244, 240, 239, 238A, 236, 124, 224, 225, 122B, 122K, 122C, 122F, 122A, 125, 127 - (15 becuri Bunsen)  
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata) Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	220,000
	M



pentru obiectivul  centrala termica Gradinita Universitatii  -(1 CT murală)   
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata) Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	30,000
	M

	002
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 1/2 -2 1/2 TOLI*
	2,000
	BUC.







pentru obiectivul Statiunea de Cercetare si Biologie Marina “Ion Borcea”, Agigea, jud Constanta
	Nr.
crt.
	Simbol
	Capitol de lucr.
 sau Subcapitol (norma comasata) Denumire
	Cantitatea
	UM

	0
	1
	2
	3
	4

	Pavilion central  

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	16,000
	M

	002
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 1/2 -2 1/2 TOLI*
	6,000
	BUC.

	003
	YB01RON
	curatare cos de fum cu cosar autorizat (cos de zidarie cu H =aprox10 m, diametru 0,4 m)
	
	

	Turn

	001
	RPGD15B1
	VERIFICARE LA PRESIUNE CONDUCTE INAINTE DE REPARATII PT DETECTARE NEETANSEITATI DIAM.1 1/4-2 TOL
	10,000
	M

	002
	RPSD29C1
	REVIZUIREA UNUI ROBINET DE TRECERE (CU SAU FARA DESCARCARE) AVIND DN. 1/2 -2 1/2 TOLI*
	2,000
	BUC.


Observatii : pentru acest obiectiv se va curata coșul de fum cu hornar autorizat si se va anexa la fisa de evidenţă dovada curățării

LIVRABILE
Pentru fiecare loc de consum, la sfârşitul operaţiilor de verificare/revizie se va întocmi : “Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aparţinând consumatorilor persoane juridice” la care se va atașa o copie după dovada curățării cosului de fum și care vor fi transmise astfel :
· un exemplar va fi depus de către prestator la operatorul sistemlui de distribuție a gazelor naturale (OSD)
· un exemplar transmis achizitorului, împreună cu copia adresei de depunere a fișelor de evidență la OSD. 

GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR 
· În conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile vor fi colectate, transportate şi depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizării lor. 
· Deşeurile menajere şi cele asimilabile acestora vor fi colectate în interiorul şantierului în puncte speciale prevăzute cu containere tip pubele. Deşeurile vor fi transportate periodic la o rampă de gunoi în condiţii de siguranţă de către un operator specializat.
· Nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol și nici nu se vor îngropa deşeuri menajere sau alte tipuri de deşeuri (lavete, recipienţi pentru vopsele etc.).
· Deşeurile metalice respectiv furnitura inlocuită vor fi colectate şi depozitare temporar în locatiile indicate şi vor fi valorificate de catre achizitor la unităţile specializate.

CONDIŢII TEHNICE ŞI DE CALITATE
· Furnitura folosită trebuie să fie omologată CE, să fie acceptate conform legislaţiei în vigoare. 
· 	Se vor respecta în timpul prestării serviciilor  normele de protecţie a muncii şi normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.
· 	Prestatorul îşi asuma răspunderea pentru eventualele pagube cauzate de/în urma montajului sau a service-ului, din vina sau culpa angajaţilor săi şi va răspunde direct de siguranţa bunurilor aflate în spaţiul beneficiarului şi securităţii angajaţilor care operează aparatele supuse intervenţiilor. 	
Durata de prestare a serviciilor  este de  maxim 30 de zile  de la semnarea contractului de ambele părți contractante.
GARANŢII
-Garanţia pentru serviciile de verificare  este de 24 luni de la data recepției serviciilor.
-Garantia pentru armăturile și aparatele înlocuite este de minim 24 luni de la data recepției (dacă furnizorul nu oferă mai mult).

CONDIŢII DE RECEPŢIE
	Recepţia serviciilor se va face de o comisie constituită din specialiştii achizitorului si ai prestatorului, care vor întocmi procesul verbal de recepţie a serviciilor.

PLĂȚI
Conform Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite Autorității contractante prin sistemul national privind facture electronica  RO e-factura. 
Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de :
a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția lucrarilor este anterioară acestei date;
b) 30 de zile calendaristice de la data recepției lucrarilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
II) în cazul operatorilor economici străini:
Operatorii economici străini au opțiunea de a utiliza sistemul de facturare electronică, situație în care autoritatea contractantă are obligația de a accepta acest tip de emitere a facturii. În acest caz condițiile de plată sunt cele prezentate mai sus.
   În cazul în care factura are elemente greşite şi/sau greşeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, şisunt necesare revizuiri: se vor aplica dispozițiile O.U.G. 120/2021, plata urmând a fi realizată în baza facturii corectate.

OFERTA TEHNICĂ si FINANCIARĂ
Oferta tehnică va fi intocmita într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul specificațiilor tehnice si va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului, prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității contractante
Oferta financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la  diversele condiții financiare și comerciale legate de formarea prețului ofertat (cum ar fi prețuri unitare aplicabile, exprimate în Lei, fără TVA), astfel încât să se poată proba asigurarea realizării tuturor serviciilor, cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin specificatiile tehnice, în marja prețului ofertat.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

CERINȚE MINIME DE CALIFICARE
Ofertantul  trebuie să prezinte 
· autorizații valabile A.N.R.E. tip EDIB – Executie instalaţii de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusă şi joasă presiune (conform Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în  sectorul gazelor naturale);
· atestat de hornar autorizat.

Se va prezenta Lista subcontractanților, cu precizarea părții din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși (dacă este cazul).

Prezentele specificaţii stau la baza întocmirii ofertei.
Prevederile prezentelor specificaţii sunt obligatorii pentru ofertanţi.
  Prevederile prezentelor specificaţii nu anulează obligaţiile ofertanţilor de a respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data prestarii serviciilor care fac obiectul prezentelor specificații.

În vederea elaborării ofertei, ofertantul poate să viziteze amplasamentul împreună cu reprezentantul Achizitorului, - ing. Radu Prună din cadrul Direcției Tehnice, telefon 0232201141, fax 0232201144.

Director Tehnic
Ing Dorina PRISECARU



Întocmit,
Ing. Radu PRUNĂ
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