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Specificații tehnice
Aferente atribuirii contractului de achiziţie publică pentru:
furnizare sisteme de control acces auto (bariere) inclusiv montajul la parcările Universității

1. Elemente generale
1.1.Denumirea autorității contractante:
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI, cu sediul în Iaşi, B-dul Carol I, nr.11.
1.2. Obiectul achiziției
Furnizare sisteme de control acces auto (bariere) inclusiv montajul la parcările aparținând Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
2. Descrierea achiziției
Se dorește înlocuirea barierelor existente, care sunt vechi și necesită reparații frecvente, cu unele noi care sa raspunda la solicitarile actuale de calitate și performanță. Astfel prin amplasarea de bariere pentru limitarea accesului auto Universitatea iși propune controlul căilor de acces în scopul limitării acesului persoanelor neautorizate.

Acestea vor fi montate la următoarele obiective:
1. Parcare Corp A, Bulevardul Carol I – 2 bariere (intrare și ieșire)
2. Parcare Corp A, Strada Toma Cozma – 1 barieră (intrare/iesire)
3. Parcare Corp B, Bulevardul Carol I – 2 bariere (intrare și ieșire)
4. Parcare Corp B, Strada Pinului – 1 barieră (intrare/iesire)
5. Parcare Corp C, Strada General Henri Mathias Berthelot – 1 bariera (intrare/iesire)
6. Parcare Corp J, Bulevardul Carol I – 1 barieră (intrare/iesire)
7. Parcare Corp O, Bulevardul Carol I – 1 barieră (intrare/iesire)
8. Parcare Cămin Akademos, Strada Gheorghe Lascar – 1 barieră (intrare/iesire)
9. Parcare Cămin Akademos, Strada anastasie Fătu - 2 bariere (intrare și ieșire)
10. Parcare Liceul Universității, Strada Oastei – 1 barieră (intrare/iesire)
11. Parcare Corp D, Strada Toma Cozma – 1 barieră (intrare/iesire)
		3. Intocmirea ofertei
Ofertanţii eligibili au recomandarea să viziteze, obiectivele. Accesul în incinte se va efectua pe baza actului de identitate şi a unei delegaţii emisă de ofertant. După vizitarea amplasamentului se va întocmi un proces verbal din care să rezulte faptul că s-au edificat asupra obiectivelor.
Oferta se va depune cu respectarea solicitărilor din specificațiile tehnice.
Oferta se va depune pentru  unul sau mai  multe loturi cu respectarea solicitărilor de la fiecare lot în parte din specificațiile tehnice, atribuirea se va face pentru fiecare lot în parte.
Lot 1. Sistem control acces (barieră) Parcare Corp A, Bulevardul Carol I – Bariera de acces, intrare deschidere cu camera LPR (identificare numar auto) și ieșire cu deschiderea automata a brațului prin acționare cu bucla inductivă. Protecție coborâre braț cu buclă inductivă (fără fotocelule).
	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Barieră auto stânga/dreapta cu braț telescopic 3,6-6 m
	buc
	2

	2
	Suport mobil barieră
	buc
	2

	3
	Acumulator 12V/7Ah
	buc
	4

	4
	Camera LPR 4.0MP cu AI, DarkFighter, lentila 2.8-12 mm, IR 50m, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128GB
	buc
	1

	5
	Switch 4 porturi PoE + 2 porturi uplink
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, gri, rotund, H 2400mm, D 48mm / suport adaptiv din Al pentru fixare pe barieră
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică
	buc
	2

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	20

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	20

	11
	Cablu CYABY 3x1.5
	ml
	20

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	100

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	2

	14
	Priză cu montaj pe șină DIN 2P+E, 16A
	buc
	3

	15
	Soclu beton + reparație șliț buclă inductivă
	buc
	2

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, prestupe, etc.)
	buc
	1



Lot 2. Sistem control acces (barieră) Parcare Corp A, strada Toma Cozma – Bariera de acces, intrare deschidere cu camera LPR (identificare numar auto) și ieșire cu deschiderea automata a brațului prin acționare cu bucla inductivă. Protecție coborâre braț cu buclă inductivă (fără fotocelule).
	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Barieră auto stânga/dreapta cu braț telescopic 3,6-6 m
	buc
	1

	2
	Suport mobil barieră
	buc
	1

	3
	Acumulator 12V/7Ah
	buc
	2

	4
	Camera LPR 4.0MP cu AI, DarkFighter, lentila 2.8-12 mm, IR 50m, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128GB
	buc
	1

	5
	Switch 4 porturi PoE + 2 porturi uplink
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, gri, rotund, H 2400mm, D 48mm / suport adaptiv din Al pentru fixare pe barieră
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	10

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	10

	11
	Cablu CYABY 3x1.5
	ml
	10

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	100

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	1

	14
	Priză cu montaj pe șină DIN 2P+E, 16A
	buc
	2

	15
	Soclu beton + reparație șliț buclă inductivă
	buc
	1

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, prestupe, etc.)
	buc
	1



Lot 3. Sistem control acces (barieră) Parcare Corp B, Bulevardul Carol I – Bariera de acces, intrare deschidere cu camera LPR (identificare numar auto) și ieșire cu deschiderea automata a brațului prin acționare cu bucla inductivă. Protecție coborâre braț cu buclă inductivă (fără fotocelule).
	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Barieră auto stânga/dreapta cu braț telescopic 3,6-6 m
	buc
	2

	2
	Suport mobil barieră
	buc
	2

	3
	Acumulator 12V/7Ah
	buc
	4

	4
	Camera LPR 4.0MP cu AI, DarkFighter, lentila 2.8-12 mm, IR 50m, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128GB
	buc
	1

	5
	Switch 4 porturi PoE + 2 porturi uplink
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, gri, rotund, H 2400mm, D 48mm / suport adaptiv din Al pentru fixare pe barieră
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică
	buc
	2

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	20

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	20

	11
	Cablu CYABY 3x1.5
	ml
	20

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	100

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	2

	14
	Priză cu montaj pe șină DIN 2P+E, 16A
	buc
	3

	15
	Soclu beton + reparație șliț buclă inductivă
	buc
	2

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, prestupe, etc.)
	buc
	1



Lot 4. Sistem control acces (barieră) Parcare Corp B, strada Pinului – Bariera de acces, intrare deschidere cu camera LPR (identificare numar auto) și ieșire cu deschiderea automata a brațului prin acționare cu bucla inductivă. Protecție coborâre braț cu buclă inductivă (fără fotocelule).

	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Barieră auto stânga/dreapta cu braț telescopic 3,6-6 m
	buc
	1

	2
	Suport mobil barieră
	buc
	1

	3
	Acumulator 12V/7Ah
	buc
	2

	4
	Camera LPR 4.0MP cu AI, DarkFighter, lentila 2.8-12 mm, IR 50m, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128GB
	buc
	1

	5
	Switch 4 porturi PoE + 2 porturi uplink
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, gri, rotund, H 2400mm, D 48mm / suport adaptiv din Al pentru fixare pe barieră
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	10

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	10

	11
	Cablu CYABY 3x1.5
	ml
	10

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	100

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	1

	14
	Priză cu montaj pe șină DIN 2P+E, 16A
	buc
	2

	15
	Soclu beton + reparație șliț buclă inductivă
	buc
	1

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, prestupe, etc.)
	buc
	1



Lot 5. Sistem control acces (barieră) Parcare Corp C, Strada General Henri Mathias Berthelot – Bariera de acces, intrare deschidere cu camera LPR (identificare numar auto) și ieșire cu deschiderea automata a brațului prin acționare cu bucla inductivă. Protecție coborâre braț cu buclă inductivă (fără fotocelule).
	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Barieră auto stânga/dreapta cu braț telescopic 3,6-6 m
	buc
	1

	2
	Suport mobil barieră
	buc
	1

	3
	Acumulator 12V/7Ah
	buc
	2

	4
	Camera LPR 4.0MP cu AI, DarkFighter, lentila 2.8-12 mm, IR 50m, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128GB
	buc
	1

	5
	Switch 4 porturi PoE + 2 porturi uplink
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, gri, rotund, H 2400mm, D 48mm / suport adaptiv din Al pentru fixare pe barieră
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	10

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	10

	11
	Cablu CYABY 3x1.5
	ml
	10

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	100

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	1

	14
	Priză cu montaj pe șină DIN 2P+E, 16A
	buc
	2

	15
	Soclu beton + reparație șliț buclă inductivă
	buc
	1

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, prestupe, etc.)
	buc
	1



Lot 6. Sistem control acces (barieră) Parcare Corp J, Bulevardul Carol I – Bariera de acces, intrare deschidere cu camera LPR (identificare numar auto) și ieșire cu deschiderea automata a brațului prin acționare cu bucla inductivă. Protecție coborâre braț cu buclă inductivă (fără fotocelule).
	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Barieră auto stânga/dreapta cu braț telescopic 3,6-6 m
	buc
	1

	2
	Suport mobil barieră
	buc
	1

	3
	Acumulator 12V/7Ah
	buc
	2

	4
	Camera LPR 4.0MP cu AI, DarkFighter, lentila 2.8-12 mm, IR 50m, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128GB
	buc
	1

	5
	Switch 4 porturi PoE + 2 porturi uplink
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, gri, rotund, H 2400mm, D 48mm / suport adaptiv din Al pentru fixare pe barieră
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	10

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	10

	11
	Cablu CYABY 3x1.5
	ml
	40

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	100

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	1

	14
	Priză cu montaj pe șină DIN 2P+E, 16A
	buc
	2

	15
	Soclu beton + reparație șliț buclă inductivă
	buc
	1

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, prestupe, etc.)
	buc
	1



Lot 7. Sistem control acces (barieră) Parcare Corp O, Bulevardul Carol I – Bariera de acces, intrare deschidere cu camera LPR (identificare numar auto) și ieșire cu deschiderea automata a brațului prin acționare cu bucla inductivă. Protecție coborâre braț cu buclă inductivă (fără fotocelule).
	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Barieră auto stânga/dreapta cu braț telescopic 3,6-6 m
	buc
	1

	2
	Suport mobil barieră
	buc
	1

	3
	Acumulator 12V/7Ah
	buc
	2

	4
	Camera LPR 4.0MP cu AI, DarkFighter, lentila 2.8-12 mm, IR 50m, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128GB
	buc
	1

	5
	Switch 4 porturi PoE + 2 porturi uplink
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, gri, rotund, H 2400mm, D 48mm / suport adaptiv din Al pentru fixare pe barieră
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	10

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	10

	11
	Cablu CYABY 3x1.5
	ml
	10

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	100

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	1

	14
	Priză cu montaj pe șină DIN 2P+E, 16A
	buc
	2

	15
	Soclu beton + reparație șliț buclă inductivă
	buc
	1

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, prestupe, etc.)
	buc
	1



Lot 8. Sistem control acces (barieră) Parcare cămin Akademos, Strada Gheorghe Lascăr – Bariera de acces, intrare deschidere cu camera LPR (identificare numar auto) și ieșire cu deschiderea automata a brațului prin acționare cu bucla inductivă. Protecție coborâre braț cu buclă inductivă (fără fotocelule).
	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Barieră auto stânga/dreapta cu braț telescopic 3,6-6 m
	buc
	1

	2
	Suport mobil barieră
	buc
	1

	3
	Acumulator 12V/7Ah
	buc
	2

	4
	Camera LPR 4.0MP cu AI, DarkFighter, lentila 2.8-12 mm, IR 50m, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128GB
	buc
	1

	5
	Switch 4 porturi PoE + 2 porturi uplink
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, gri, rotund, H 2400mm, D 48mm / suport adaptiv din Al pentru fixare pe barieră
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	10

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	10

	11
	Cablu CYABY 3x1.5
	ml
	40

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	100

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	1

	14
	Priză cu montaj pe șină DIN 2P+E, 16A
	buc
	2

	15
	Soclu beton + reparație șliț buclă inductivă
	buc
	1

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, prestupe, etc.)
	buc
	1



Lot 9. Sistem control acces (barieră) Parcare Cămin Akademos, Strada Anastasie Fătu – Bariera de acces, intrare deschidere cu camera LPR (identificare numar auto) și ieșire cu deschiderea automata a brațului prin acționare cu bucla inductivă. Protecție coborâre braț cu buclă inductivă (fără fotocelule).
	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Barieră auto stânga/dreapta cu braț telescopic 3,6-6 m
	buc
	2

	2
	Suport mobil barieră
	buc
	2

	3
	Acumulator 12V/7Ah
	buc
	4

	4
	Camera LPR 4.0MP cu AI, DarkFighter, lentila 2.8-12 mm, IR 50m, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128GB
	buc
	1

	5
	Switch 4 porturi PoE + 2 porturi uplink
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, gri, rotund, H 2400mm, D 48mm / suport adaptiv din Al pentru fixare pe barieră
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică
	buc
	2

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	20

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	20

	11
	Cablu CYABY 3x1.5
	ml
	20

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	100

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	2

	14
	Priză cu montaj pe șină DIN 2P+E, 16A
	buc
	3

	15
	Soclu beton + reparație șliț buclă inductivă
	buc
	2

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, prestupe, etc.)
	buc
	1



Lot 10. Sistem control acces (barieră) Parcare Liceul Universității, Strada Oastei – Bariera de acces, intrare deschidere cu camera LPR (identificare numar auto) și ieșire cu deschiderea automata a brațului prin acționare cu bucla inductivă. Protecție coborâre braț cu buclă inductivă (fără fotocelule).
	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Barieră auto stânga/dreapta cu braț telescopic 3,6-6 m
	buc
	1

	2
	Suport mobil barieră
	buc
	1

	3
	Acumulator 12V/7Ah
	buc
	2

	4
	Camera LPR 4.0MP cu AI, DarkFighter, lentila 2.8-12 mm, IR 50m, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128GB
	buc
	1

	5
	Switch 4 porturi PoE + 2 porturi uplink
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, gri, rotund, H 2400mm, D 48mm / suport adaptiv din Al pentru fixare pe barieră
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	10

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	10

	11
	Cablu CYABY 3x1.5
	ml
	40

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	100

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	1

	14
	Priză cu montaj pe șină DIN 2P+E, 16A
	buc
	2

	15
	Soclu beton + reparație șliț buclă inductivă
	buc
	1

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, prestupe, etc.)
	buc
	1



Lot 11. Sistem control acces (barieră) Parcare Corp D, Strada Toma Cozma – Bariera de acces, intrare deschidere cu camera LPR (identificare numar auto) și ieșire cu deschiderea automata a brațului prin acționare cu bucla inductivă. Protecție coborâre braț cu buclă inductivă (fără fotocelule).
	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Barieră auto stânga/dreapta cu braț telescopic 3,6-6 m
	buc
	1

	2
	Suport mobil barieră
	buc
	1

	3
	Acumulator 12V/7Ah
	buc
	2

	4
	Camera LPR 4.0MP cu AI, DarkFighter, lentila 2.8-12 mm, IR 50m, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128GB
	buc
	1

	5
	Switch 4 porturi PoE + 2 porturi uplink
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, gri, rotund, H 2400mm, D 48mm / suport adaptiv din Al pentru fixare pe barieră
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	10

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	10

	11
	Cablu CYABY 3x1.5
	ml
	10

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	100

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	1

	14
	Priză cu montaj pe șină DIN 2P+E, 16A
	buc
	2

	15
	Soclu beton + reparație șliț buclă inductivă
	buc
	1

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, prestupe, etc.)
	buc
	1



Toate barierele vor avea incluse in pachet cate 2 telecomenzi fiecare, acestea vor fi programate conform indicatiilor beneficiarului. De asemenea toate barierele vor fi dotate cu sistem de deschidere manuală (în caz de lipsă tensiune).
Ofertantul va asigura programarea utilizatorilor (minim 250 de utilizatori). Softul de programare va fi predat catre autoritata contractantă pentru alte operațiuni ulterioare. 
Ofertantul va preda instrucțiunile de utilizare în limba română către autoritatea contractantă. 
Demontarea barierelor existente intră în sarcina ofertantului fără alte costuri suplimentare. Acestea vor fi demontate cu grijă fără a fi deteriorate și depozitate în locul indicat de autoritatea contractantă.
Pentru fiecare lot în parte, oferta de preț în lei fără TVA trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare, instalare și serviciile accesorii solicitate.
Cerinţele enumerate vor fi considerate ca fiind minimale.
În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale.
Ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificațiile tehnice vor fi declarate neconforme în temeiul art. 137 alin. 3 lit. a din HG nr. 395/2016. 
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”.
Ofertantul va prezenta specificațiile tehnice astfel încât să se poată demonstra corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice.

Caracteristici tehnice minime valabile pentru toate loturile
1. Barieră de acces
1. Tip automatizare..........................................barieră auto, stânga – dreapta
2. Corp bariera..................................................oțel tratat anticoroziv, galvanizat
3. Lampă semnalizare RGB.............................inclusă în corp barieră
4. Lungime braț (aluminiu)..............................3.6 - 6 metri
5. Ciclu de lucru deschidere / închidere...........5 secunde
6. Fregvența de lucru........................................100% (trafic intens)
7. Tensiune alimentare......................................AC 230V 50/60Hz
8. Tensiune operare motor.................................DC 24V
9. Tip operare motor...........................................fără perii
10. Temperatura de lucru.....................................de la -25°C la 55°C
11. Grad protecție.................................................IP54
12. Consum funcționare........................................150W
2. Cameră video cu LPR
1. Senzor..........................................................1/1.8” Progressive Scan CMOS
2. Rezoluție......................................................30FPS -4MP (2688x1520)
3. Compresie video..........................................H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
4. Iluminare minima.........................................color 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR
5. Iluminare nocturnă.......................................Led IR, 50m
6. Lentilă..........................................................2.8-12 mm, Autofocus 
7. Inregistrare...................................................Micro SD/SDHC/SDXC pana la 256 GB
8. Interfața comunicare.....................................RJ45 10/100/1000Mb/s, RS485
9. Alimentare....................................................12 V DC ± 20% , PoE (802.3at), 
10. Consum.........................................................max. 16.8W
11. Temperatura de operare.................................-40°C~+60°C, IP67
12. Protecție antivandal........................................IK10
13. Dimensiuni......................................................140 × 351 mm
14. Alarmă	............................................................2 IN / 2 OUT (max 24 VDC, 1A)
15. Audio..............................................................1 IN / 1 OUT
16. Grad protecție..................................................IP 67
3. Buclă de inducție magnetică
1. Tensiune alimentare.....................................AC 230V 50Hz
2. Sensibiliatate detecție..................................4 praguri selectabile
3. Frecventa detecție........................................ 20 sau 170 MHz 
4. Ieșiri releu.....................................................2 x NO
5. Numar de bucle.............................................2
6. Tip detecție....................................................Inducție magnetică
7. Temperatura de funcționare...........................-20°C ~ +55°C

	4. Condiții de participare
-	Operatorii economici ce depun ofertă au obligația de a prezenta o licenţă de funcţionare eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române (în temeiul sect. 2, art. 31, cap. 4 din Legea 333/2003 Republicată), pentru desfăşurarea activităţilor de instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției.
-	Oferta va fi insoțita de o copie a certificatului constator emis de Oficiul National al Registrului Comertului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
5. Termen de livrare și instalare
Termenul de livrare și instalare este de 60 de zile de la data semnării contractului de către ambele părți.
	6. Garanția produselor ofertate
       Garanția sistemelor de control acces (bariere) este de  minim 24 luni, de la data încheierii procesului-verbal de recepție 
Garantia pentru produsele/furniturile componente minim 24 de luni de la data receptiei, daca producatorul nu acorda mai mult. 
       In perioada de garanție, ofertantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie.
	7. Alte mențiuni
           Facturarea și plata se vor face în termenii stabiliți în contract.


Director Tehnic
Ing. Dorina PRISECARU

Întocmit,
ing. Andrei Adumitroaie
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