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Nr. 2047/26.09.2024
Specificații tehnice
Aferente atribuirii contractului de achiziţie publică pentru:
furnizare sisteme de control acces auto (bariere) inclusiv montajul la parcările Universității

1. Elemente generale
1.1.Denumirea autorității contractante:
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI, cu sediul în Iaşi, B-dul Carol I, nr.11.
1.2. Obiectul achiziției
Furnizare sisteme de control acces auto (bariere) inclusiv montajul la parcările aparținând Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
2. Descrierea achiziției
Se dorește înlocuirea barierelor existente, care sunt vechi și necesită reparații frecvente, cu unele noi care sa raspunda la solicitarile actuale de calitate și performanță. Astfel prin amplasarea de bariere pentru limitarea accesului auto Universitatea iși propune controlul căilor de acces în scopul limitării acesului persoanelor neautorizate.

Acestea vor fi montate la următoarele obiective:
1. Parcare Corp A, Bulevardul Carol I – 2 bariere (intrare și ieșire)
2. Parcare Corp A, Strada Toma Cozma – 1 barieră (intrare/iesire)
3. Parcare Corp B, Bulevardul Carol I – 2 bariere (intrare și ieșire)
4. Parcare Corp B, Strada Pinului – 1 barieră (intrare/iesire)
5. Parcare Corp C, Strada General Henri Mathias Berthelot – 1 bariera (intrare/iesire)
6. Parcare Corp J, Bulevardul Carol I – 1 barieră (intrare/iesire)
7. Parcare Corp O, Bulevardul Carol I – 1 barieră (intrare/iesire)
8. Parcare Cămin Akademos, Strada Gheorghe Lascar – 1 barieră (intrare/iesire)
9. Parcare Cămin Akademos, Strada Anastasie Fătu - 2 bariere (intrare și ieșire)
10. Parcare Liceul Universității, Strada Oastei – 1 barieră (intrare/iesire)
11. Parcare Corp D, Strada Toma Cozma – 1 barieră (intrare/iesire)
		3. Intocmirea ofertei
Ofertanţii eligibili au recomandarea să viziteze, obiectivele. Accesul în incinte se va efectua pe baza actului de identitate şi a unei delegaţii emisă de ofertant. După vizitarea amplasamentului se va întocmi un proces verbal din care să rezulte faptul că s-au edificat asupra obiectivelor.
Oferta se va depune cu respectarea solicitărilor din specificațiile tehnice.
Oferta se va depune pentru  unul sau mai  multe loturi cu respectarea solicitărilor de la fiecare lot în parte din specificațiile tehnice, atribuirea se va face pentru fiecare lot în parte.
Lot 1. Sistem control acces (barieră) Parcare Corp A, Bulevardul Carol I 

	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Kit Barieră auto stânga/dreapta cu braț la 5 m, Functionare motor 24V, Temperatura de lucru de la - 30°C la + 60°C, Tratament carcasa metalica - vopsea in camp electrostatic,Putere motor 300W, Frecventa de utilizare – foarte intensiva, 2000 cicluri/zi, Lampa led - 1 buc, Fotocelule 2 set, Telecomenzi 2 canale - 4 buc.
	buc
	2

	2
	Suport fix barieră din otel galvanizat.
	buc
	2

	3
	Kit Baterii, alimentare 230V, functionare 24V, acumulatori 12V 7Ah – 2buc, putere 10w, capacitate acumulatori 21,6V
	buc
	2

	4
	Camera LPR/ANPR 4.0MP cu AI, lentila 2.8-12 mm, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128 GB
	buc
	1

	5
	Alimentator 12v 3Ah
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, H 2400mm, D 48mm 
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică (pentru ieșire)
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.5, CUPRU 100%
	ml
	20

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	20

	11
	Cablu CYABY 3x1.5 + teava PEHD
	ml
	20

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm
	ml
	100

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A
	buc
	2

	14
	Releu 220V cu soclu
	buc
	2

	15
	Soclu beton, minim 400x400x400mm conform indicațiilor producătorului + reparație șliț buclă inductivă și fotocelule
	buc
	2

	16
	Materiale diverse (șină omega, copex, cleme, etc.)
	buc
	1



Lot 2. Sistem control acces (barieră) Parcare Corp A, strada Toma Cozma 

	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Kit Barieră auto stânga/dreapta cu braț la 5 m, Functionare motor 24V, Temperatura de lucru de la - 30°C la + 60°C, Tratament carcasa metalica - vopsea in camp electrostatic,Putere motor 300W, Frecventa de utilizare – foarte intensiva, 2000 cicluri/zi, Lampa led - 1 buc, Fotocelule 1 set, Telecomenzi 2 canale - 2 buc.
	buc
	1

	2
	Suport mobil barieră 
	buc
	1

	3
	Kit Baterii, alimentare 230V, functionare 24V, acumulatori 12V 7Ah – 2buc, putere 10w, capacitate acumulatori 21,6V
	buc
	1

	4
	Camera LPR/ANPR 4.0MP cu AI, lentila 2.8-12 mm, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128 GB
	buc
	1

	5
	Alimentator 12v 3Ah
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, H 2400mm, D 48mm
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică (pentru ieșire)
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	10

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	10

	11
	Cablu CYABY 3x1.5+ teava PEHD
	ml
	5

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	50

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	1

	14
	Releu 220V cu soclu
	buc
	1

	15
	Soclu beton, minim 400x400x400mm conform indicațiilor producătorului + reparație șliț buclă inductivă și fotocelule
	buc
	1

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, copex, etc.)
	buc
	1



Lot 3. Sistem control acces (barieră) Parcare Corp B, Bulevardul Carol I 

	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Kit Barieră auto stânga/dreapta cu braț la 6 m, Functionare motor 24V, Temperatura de lucru de la - 30°C la + 60°C, Tratament carcasa metalica - vopsea in camp electrostatic,Putere motor 300W, Frecventa de utilizare – foarte intensiva, 2000 cicluri/zi, Lampa led - 1 buc, Fotocelule 2 set, Telecomenzi 2 canale - 4 buc.
	buc
	2

	2
	Suport fix barieră din otel galvanizat.
	buc
	2

	3
	Kit Baterii, alimentare 230V, functionare 24V, acumulatori 12V 7Ah – 2buc, putere 10w, capacitate acumulatori 21,6V
	buc
	2

	4
	Camera LPR/ANPR 4.0MP cu AI, lentila 2.8-12 mm, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128 GB
	buc
	1

	5
	Alimentator 12v 3Ah
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, H 2400mm, D 48mm
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică (pentru ieșire)
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	20

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	20

	11
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	100

	12
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	2

	13
	Releu 220V cu soclu
	buc
	2

	14
	Soclu beton, minim 400x400x400mm conform indicațiilor producătorului + reparație șliț buclă inductivă și fotocelule
	buc
	2

	15
	Materiale diverse (șină omega, cleme, copex, etc.)
	buc
	1



Lot 4. Sistem control acces (barieră) Parcare Corp B, strada Pinului 

	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Kit Barieră auto stânga/dreapta cu braț la 6 m, Functionare motor 24V, Temperatura de lucru de la - 30°C la + 60°C, Tratament carcasa metalica - vopsea in camp electrostatic,Putere motor 300W, Frecventa de utilizare – foarte intensiva, 2000 cicluri/zi, Lampa led - 1 buc, Fotocelule 1 set, Telecomenzi 2 canale - 2 buc.
	buc
	1

	2
	Suport fix barieră din otel galvanizat.
	buc
	1

	3
	Kit Baterii, alimentare 230V, functionare 24V, acumulatori 12V 7Ah – 2buc, putere 10w, capacitate acumulatori 21,6V
	buc
	1

	4
	Camera LPR/ANPR 4.0MP cu AI, lentila 2.8-12 mm, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128 GB
	buc
	1

	5
	Alimentator 12v 3Ah
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, H 2400mm, D 48mm
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică (pentru ieșire)
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	10

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	10

	11
	Cablu CYABY 3x1.5+ teava PEHD
	ml
	10

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	50

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	1

	14
	Releu 220V cu soclu
	buc
	1

	15
	Soclu beton, minim 400x400x400mm conform indicațiilor producătorului + reparație șliț buclă inductivă și fotocelule
	buc
	1

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, copex, etc.)
	buc
	1



Lot 5. Sistem control acces (barieră) Parcare Corp C, Strada General Henri Mathias Berthelot 

	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Kit Barieră auto stânga/dreapta cu braț la 6 m, Functionare motor 24V, Temperatura de lucru de la - 30°C la + 60°C, Tratament carcasa metalica - vopsea in camp electrostatic,Putere motor 300W, Frecventa de utilizare – foarte intensiva, 2000 cicluri/zi, Lampa led - 1 buc, Fotocelule 1 set, Telecomenzi 2 canale - 2 buc.
	buc
	1

	2
	Suport mobil bariera
	buc
	1

	3
	Kit Baterii, alimentare 230V, functionare 24V, acumulatori 12V 7Ah – 2buc, putere 10w, capacitate acumulatori 21,6V
	buc
	1

	4
	Camera LPR/ANPR 4.0MP cu AI, lentila 2.8-12 mm, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128 GB
	buc
	1

	5
	Alimentator 12v 3Ah
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, H 2400mm, D 48mm
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică (pentru ieșire)
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	10

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	10

	11
	Cablu CYABY 3x1.5+ teava PEHD
	ml
	20

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	50

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	1

	14
	Releu 220V cu soclu
	buc
	1

	15
	Soclu beton, minim 400x400x400mm conform indicațiilor producătorului + reparație șliț buclă inductivă și fotocelule
	buc
	1

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, copex, etc.)
	buc
	1



Lot 6. Sistem control acces (barieră) Parcare Corp J, Bulevardul Carol I

	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Kit Barieră auto stânga/dreapta cu braț la 6 m, Functionare motor 24V, Temperatura de lucru de la - 30°C la + 60°C, Tratament carcasa metalica - vopsea in camp electrostatic,Putere motor 300W, Frecventa de utilizare – foarte intensiva, 2000 cicluri/zi, Lampa led - 1 buc, Fotocelule 1 set, Telecomenzi 2 canale - 2 buc.
	buc
	1

	2
	Suport fix barieră din otel galvanizat.
	buc
	1

	3
	Kit Baterii, alimentare 230V, functionare 24V, acumulatori 12V 7Ah – 2buc, putere 10w, capacitate acumulatori 21,6V
	buc
	1

	4
	Camera LPR/ANPR 4.0MP cu AI, lentila 2.8-12 mm, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128 GB
	buc
	1

	5
	Alimentator 12v 3Ah
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, H 2400mm, D 48mm
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică (pentru ieșire)
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	10

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	10

	11
	Cablu CYABY 3x1.5+ teava PEHD
	ml
	40

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	50

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	1

	14
	Releu 220V cu soclu
	buc
	1

	15
	Soclu beton, minim 400x400x400mm conform indicațiilor producătorului + reparație șliț buclă inductivă și fotocelule
	buc
	1

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, copex, etc.)
	buc
	1



Lot 7. Sistem control acces (barieră) Parcare Corp O, Bulevardul Carol I 

	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Kit Barieră auto stânga/dreapta cu braț la 6 m, Functionare motor 24V, Temperatura de lucru de la - 30°C la + 60°C, Tratament carcasa metalica - vopsea in camp electrostatic,Putere motor 300W, Frecventa de utilizare – foarte intensiva, 2000 cicluri/zi, Lampa led - 1 buc, Fotocelule 1 set, Telecomenzi 2 canale - 2 buc.
	buc
	1

	2
	Suport mobil barieră
	buc
	1

	3
	Kit Baterii, alimentare 230V, functionare 24V, acumulatori 12V 7Ah – 2buc, putere 10w, capacitate acumulatori 21,6V
	buc
	1

	4
	Camera LPR/ANPR 4.0MP cu AI, lentila 2.8-12 mm, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128 GB
	buc
	1

	5
	Alimentator 12v 3Ah
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, H 2400mm, D 48mm
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică (pentru ieșire)
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	10

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	10

	11
	Cablu CYABY 3x1.5+ teava PEHD
	ml
	10

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	50

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	1

	14
	Releu 220V cu soclu
	buc
	1

	15
	Soclu beton, minim 400x400x400mm conform indicațiilor producătorului + reparație șliț buclă inductivă și fotocelule
	buc
	1

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, copex, etc.)
	buc
	1



Lot 8. Sistem control acces (barieră) Parcare cămin Akademos, Strada Gheorghe Lascăr 

	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Kit Barieră auto stânga/dreapta cu braț la 6 m, Functionare motor 24V, Temperatura de lucru de la - 30°C la + 60°C, Tratament carcasa metalica - vopsea in camp electrostatic,Putere motor 300W, Frecventa de utilizare – foarte intensiva, 2000 cicluri/zi, Lampa led - 1 buc, Fotocelule 1 set, Telecomenzi 2 canale - 2 buc.
	buc
	1

	2
	Suport fix barieră din otel galvanizat.
	buc
	1

	3
	Kit Baterii, alimentare 230V, functionare 24V, acumulatori 12V 7Ah – 2buc, putere 10w, capacitate acumulatori 21,6V
	buc
	1

	4
	Camera LPR/ANPR 4.0MP cu AI, lentila 2.8-12 mm, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128 GB
	buc
	1

	5
	Alimentator 12v 3Ah
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, H 2400mm, D 48mm
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică (pentru ieșire)
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	10

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	10

	11
	Cablu CYABY 3x1.5+ teava PEHD
	ml
	10

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	50

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	1

	14
	Releu 220V cu soclu
	buc
	1

	15
	Soclu beton, minim 400x400x400mm conform indicațiilor producătorului + reparație șliț buclă inductivă și fotocelule
	buc
	1

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, copex, etc.)
	buc
	1



Lot 9. Sistem control acces (barieră) Parcare Cămin Akademos, Strada Anastasie Fătu 

	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Kit Barieră auto stânga/dreapta cu braț la 6 m, Functionare motor 24V, Temperatura de lucru de la - 30°C la + 60°C, Tratament carcasa metalica - vopsea in camp electrostatic,Putere motor 300W, Frecventa de utilizare – foarte intensiva, 2000 cicluri/zi, Lampa led - 1 buc, Fotocelule 2 set, Telecomenzi 2 canale - 4 buc.
	buc
	2

	2
	Suport fix barieră din otel galvanizat.
	buc
	2

	3
	Kit Baterii, alimentare 230V, functionare 24V, acumulatori 12V 7Ah – 2buc, putere 10w, capacitate acumulatori 21,6V
	buc
	2

	4
	Camera LPR/ANPR 4.0MP cu AI, lentila 2.8-12 mm, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128 GB
	buc
	1

	5
	Alimentator 12v 3Ah
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, H 2400mm, D 48mm
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică (pentru ieșire)
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	20

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	20

	11
	Cablu CYABY 3x1.5+ teava PEHD
	ml
	80

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	100

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	2

	14
	Releu 220V cu soclu
	buc
	2

	15
	Soclu beton, minim 400x400x400mm conform indicațiilor producătorului + reparație șliț buclă inductivă și fotocelule
	buc
	2

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, copex, etc.)
	buc
	1



Lot 10. Sistem control acces (barieră) Parcare Liceul Universității, Strada Oastei 

	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Kit Barieră auto stânga/dreapta cu braț la 6 m, Functionare motor 24V, Temperatura de lucru de la - 30°C la + 60°C, Tratament carcasa metalica - vopsea in camp electrostatic,Putere motor 300W, Frecventa de utilizare – foarte intensiva, 2000 cicluri/zi, Lampa led - 1 buc, Fotocelule 1 set, Telecomenzi 2 canale - 2 buc.
	buc
	1

	2
	Suport fix barieră din otel galvanizat.
	buc
	1

	3
	Kit Baterii, alimentare 230V, functionare 24V, acumulatori 12V 7Ah – 2buc, putere 10w, capacitate acumulatori 21,6V
	buc
	1

	4
	Camera LPR/ANPR 4.0MP cu AI, lentila 2.8-12 mm, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128 GB
	buc
	1

	5
	Alimentator 12v 3Ah
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, H 2400mm, D 48mm
	buc
	1

	7
	Soclu beton, minim 400x400x400mm conform indicațiilor producătorului + reparație șliț buclă inductivă și fotocelule
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică (pentru ieșire)
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	10

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	10

	11
	Cablu CYABY 3x1.5+ teava PEHD
	ml
	50

	12
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	50

	13
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	1

	14
	Releu 220V cu soclu
	buc
	1

	15
	Soclu beton + reparație șliț buclă inductivă
	buc
	1

	16
	Materiale diverse (șină omega, cleme, copex, etc.)
	buc
	1



Lot 11. Sistem control acces (barieră) Parcare Corp D, Strada Toma Cozma 

	Nr.
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	crt
	
	
	

	1
	Kit Barieră auto stânga/dreapta cu braț la 6 m, Functionare motor 24V, Temperatura de lucru de la - 30°C la + 60°C, Tratament carcasa metalica - vopsea in camp electrostatic,Putere motor 300W, Frecventa de utilizare – foarte intensiva, 2000 cicluri/zi, Lampa led - 1 buc, Fotocelule 1 set, Telecomenzi 2 canale - 2 buc.
	buc
	1

	2
	Suport fix barieră din otel galvanizat. 
	buc
	1

	3
	Kit Baterii, alimentare 230V, functionare 24V, acumulatori 12V 7Ah – 2buc, putere 10w, capacitate acumulatori 21,6V
	buc
	1

	4
	Camera LPR/ANPR 4.0MP cu AI, lentila 2.8-12 mm, PoE, IP 67, IK10. Include card de memorie minim 128 GB
	buc
	1

	5
	Alimentator 12v 3Ah
	buc
	1

	6
	Stâlp zincat, H 2400mm, D 48mm
	buc
	1

	7
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	8
	Buclă de inducție magnetică (pentru ieșire)
	buc
	1

	9
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	10

	10
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	10

	11
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	50

	12
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă B
	buc
	1

	13
	Releu 220V cu soclu
	buc
	1

	14
	Soclu beton, minim 400x400x400mm conform indicațiilor producătorului + reparație șliț buclă inductivă și fotocelule
	buc
	1

	15
	Materiale diverse (șină omega, cleme, copex, etc.)
	buc
	1



Telecomenzi vor fi programate conform indicatiilor beneficiarului. De asemenea toate barierele vor fi dotate cu sistem de deschidere manuală (în caz de lipsă tensiune).
Ofertantul va asigura programarea utilizatorilor (minim 250 de utilizatori). 
Ofertantul va preda instrucțiunile de utilizare și programare/înrolare uitilizatori în limba română către autoritatea contractantă. 
	Modulele GSM din barierele existente (Corp B si corp C) vor fi integrate in barierele noi pentru comanda prin telefon.
Toate barierele vor fi configurate astfel încât să permita accesul cu telecomanda, camera LPR/ANPR (identificare numar auto) și comanda prin apelator telefonic (corpurile B și C), după caz.
Demontarea barierelor existente intră în sarcina ofertantului fără alte costuri suplimentare. Acestea vor fi demontate cu grijă fără a fi deteriorate și depozitate în locul indicat de autoritatea contractantă.
Pentru fiecare lot în parte, oferta de preț în lei fără TVA trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare, instalare și serviciile accesorii solicitate.
Cerinţele sunt minimale și obligatorii, se acceptă și oferte cu caracteristici superioare.
În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale.
Ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificațiile tehnice vor fi declarate neconforme în temeiul art. 137 alin. 3 lit. a din HG nr. 395/2016. 
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”.
Ofertantul va prezenta specificațiile tehnice astfel încât să se poată demonstra corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice.

Caracteristici tehnice minime valabile pentru toate loturile

1. Barieră de acces
1. Tip automatizare..........................................barieră auto, stânga – dreapta
2. Corp bariera..................................................vopsea în cămp electrostatic
3. Lungime maximă braț ..................................5 - 6 metri
4. Ciclu de lucru deschidere / închidere...........5 secunde
5. Frecvență de lucru........................................100% (foarte intens)
6. Tensiune alimentare......................................AC 230V 
7. Tensiune operare motor.................................DC 24V
8. Încetinire la capetele de cursă.........................Da
9. Temperatura de lucru.....................................de la -30°C la 60°C
10. Grad protecție.................................................IP54
11. Consum funcționare........................................300W
12. protecție antistrivire.........................................Da

2. Cameră video cu LPR/ANPR
1. Senzor..........................................................1/1.8” Progressive Scan CMOS
2. Rezoluție......................................................25-30FPS -4MP (2688x1520)
3. Compresie video..........................................H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
4. Iluminare minima.........................................color 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR
5. Iluminare nocturnă.......................................Led IR,  minim 30m
6. Lentilă..........................................................2.8-12 mm, Autofocus 
7. Inregistrare...................................................Micro SD/SDHC/SDXC pana la 256 GB
8. Interfața comunicare.....................................RJ45 10/100/1000Mb/s, RS485
9. Alimentare....................................................12 V DC ± 20% , PoE (802.3at), 
10. Consum.........................................................max. 17W
11. Temperatura de operare.................................-40°C~+60°C, IP67
12. Protecție antivandal........................................IK10
13. Alarmă	............................................................2 IN / 2 OUT (max 24 VDC, 1A)
14. Audio..............................................................1 IN / 1 OUT
15. Grad protecție..................................................IP 67

3. Buclă de inducție magnetică
1. Tensiune alimentare.....................................AC 230V 50Hz
2. Sensibiliatate detecție..................................4 praguri selectabile
3. Frecventa detecție........................................ 20 sau 170 MHz 
4. Ieșiri releu.....................................................1 
5. Numar de bucle.............................................1
6. Tip detecție....................................................Inducție magnetică
7. Temperatura de funcționare...........................-20°C ~ +55°C

	4. Condiții de participare
-	Operatorii economici ce depun ofertă au obligația de a prezenta o licenţă de funcţionare eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române (în temeiul sect. 2, art. 31, cap. 4 din Legea 333/2003 Republicată), pentru desfăşurarea activităţilor de instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției.
-	Oferta va fi insoțita de o copie a certificatului constator emis de Oficiul National al Registrului Comertului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
5. Termen de livrare și instalare
Termenul de livrare și instalare este de 45 de zile de la data semnării contractului de către ambele părți contractante, dar nu mai târziu de 10.12.2024, indiferent care din cele două termene se împlinește primul.
	6. Garanția produselor ofertate
       Garanția sistemelor de control acces (bariere) este de  minim 24 luni, de la data încheierii procesului-verbal de recepție 
Garantia pentru produsele/furniturile componente minim 24 de luni de la data receptiei, daca producatorul nu acorda mai mult. 
       In perioada de garanție, ofertantul va asigura garanția conform legislației în vigoare.


Director Tehnic
Ing. Dorina PRISECARU

Întocmit,
ing. Andrei Adumitroaie
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