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Serviciul Achizitii Publice





NR  219/AP/21.01.2025
Solicitare ofertă de preţ

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți, până la data de 28.01.2025 inclusiv, oferta de preț (în lei, fara TVA) pentru următoarele produse:
	Nr. lot.
	Denumire produs
	UM
	Cant 

	1.
	Kit Raspberry PI 4 model B 8 GB Combo, card 64 GB, cu specificatii:
· Procesor Broadcom 2711; Arhitectura procesor: Cortex - A72, 64 biti; Frecventa procesor: 1.5 GHz; Numar nuclee fizice: 4;

· Memorie RAM: 8GB LPDDR4 SDRAM;
· Conectivitate: WiFi: 2.4 GHz si 5 GHz  IEE 802.11 b/g/n/ac; Bluetooth: 5.0 BLE; Ethernet: Gigabit; 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0;

· Header GPIO cu 40 pini (compatibil cu versiunile anterioare);

· Video & audio: 2 x conector micro HDMI cu suport 4k; 1 x conector MIPI DSI (Display Serial Interface); 1 x conector MIPI CSI (Camera Serial Interface); Output audio stereo si video composite;

· Multimedia: H.265 decode (4kp60); H.264 decode (1080p60);

· H.264 encode (1080p30); OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0 graphics;

· Slot card microSD pentru rularea sistemului de operare si stocare date;

· Alimentare USB Type C: 5V, 3A;

Pachetul/kitul va contine:

1x Raspberry Pi 4b 8GB;
1x Carcasa metalica cu ventilator X825 - C8 compatibila cu placa de baza X825;
1x Placa multifunctionala de gestiune a alimentarii si de modificare a RPM-ului ventilatorului X735 V3;
1x Placa de extensie a memoriei X825 V2
1x Alimentator 5V-4A;
1x Cablu Ethernet CAT5E;
1x Cablu Micro to HDMI;
1x Pachet 3 radiatoare;
1x Card 64 GB MicroSD;
1x Cititor de carduri cu USB.
	buc
	2

	2
	Placa de dezvoltare cu microcontroller (Arduino Uno Rev 3 SMD), cu specificatii:
· Microcontroller: ATmega328p
- USB Chip: Atmega16U2
- Operating Voltage: 5V
- Input Voltage (recomandat): 7-12V
- Input Voltage (limite): 6-20V
- Digital I/O Pins: 14 (of which 6 provide PWM output)
- Analog Input Pins: 6
- DC Current per I/O Pin: 40 mA
- DC Current for 3.3V Pin: 50 mA
- Flash Memory: 32 KB (ATmega328) of which 0.5 KB used by bootloader
- SRAM: 2 KB (ATmega328)
- EEPROM: 1 KB (ATmega328)
- Clock Speed: 16 MHz
	buc
	2

	3
	Adaptor multi-camera pentru placa dezvoltare microcontroller (Arducam B0074), cu specificatii:

· 4 intrari pentru modulul mini camera Arducam

· Memorie SD/TF integrată (numai pentru Arduino)

· Intrare suplimentară de alimentare

· Compatibil cu Arduino, Raspberry Pi și BeagleBone Black
	buc
	2

	4
	Camera video pentru placa dezvoltare microcontroller (OmniVision OV5647), cu specificatii:

· Tip senzor: OmniVision OV5647 Color CMOS QSXGA (5-megapixel)

· Dimensiune modul: 25 x 24 mm (fără cablu)

· Dimensiune senzor: 3.67 x 2.74 mm

· Dimensiune pixel: 1.4 x 1.4 um

· Lentilă: f=3.6 mm, f/2.9

· Video: 1080p la 30 fps cu codec H.264 (AVC)

· Până la 90 fps cu filmare VGA

· Compatibilitate: Raspberry Pi 4/ 3 / 2 / B+
	buc
	8

	5
	Camera video pentru placa dezvoltare microcontroller (Fish Eye TTGO OV2640 2 Mgp), cu specificatii:

· Dimensiunea matricei: UXGA: 1600 x 1200

· Alimentare electrică: Miezul: 1.2VDC + 5%; Analogic: 2.5 ~ 3.0VDC; I / O: 1,7V până la 3,3V

· Cerinte de putere: Activ: 125 mW (pentru 15 fps, modul UXGA YUV); 140 mW (pentru 15 fps, modul comprimat UXGA); Așteptare: 600 uA

· Temperatura: Operațiune: -30 ° C până la 70 ° C

· Gamă: Imagine stabilă: 0 ° C până la 50 ° C

· Formate de ieșire (8 biți): YUV (422/420) / YCbCr422; RGB565 / 555; Date comprimate pe 8 biți; Date RGB de 8/10 biți

· Dimensiunea obiectivului: 1/4 "

· Chief ray angle: 25 ° neliniar

· Maxim: UXGA / SXGA: 15 fps; 

· Imagine: SVGA: 30 fps

· Rata de transfer: CIF: 60 fps

· Sensibilitate: 0,6 V / Lux-sec

· Raport S / N: 40 dB

· Gama dinamică: 50 dB

· Mod scanare: Progresist

· Intervalul maxim de expunere: 1247 x aruncat

· Corecție gamma: Programabil

· Dimensiunea pixelilor: 2,2 µm x 2,2 µm
	buc
	6

	6
	Adaptor multi-camera pentru placa dezvoltare microcontroller (Arducam B012001 V2.2 module), cu specificatii:

· Soluție cu mai multe camere: Până la 4 camere Raspberry Pi pe o singură placă Rpi

· Camere suport: Camera Raspberry Pi V3 (12MP IMX708)/ 5MP OV5647 / 8MP IMX219 / 12MP IMX477

· Platformă suport: Raspberry Pi Model A/B/B+, Pi 2 și Raspberry Pi 5, 4B, 3,3B+

· Fotografie de înaltă rezoluție
	buc
	1

	7
	Camera video pentru placa dezvoltare microcontroller (Raspberry-Pi SC0874), cu specificatii:

· Rezoluție: 11.9mpx

· Dimensiune senzor: 7.4mm diagonal sensor

· Dimensiune pixel: 1.4μm × 1.4μm

· Orizontal/vertical: 4608 x 2592 px

· Video:1080p50, 720p100, 480p120

· Output: RAW10

· IR filtru: Integrat în variante standard; nu sunt prezente în variantele NoIR

· Sistem autofocus: Phase Detection Autofocus

· Dimensiuni: 25 × 24 × 11,5 mm (înălțime de 12,4 mm pentru variantele Wide)

· Conector: 15 × 1mm FPC 

· Conformitate: FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B Digital Device Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
	buc
	4


Produsele vor fi incadrate la CPV 31711100-4 Componente electronice.
Oferta poate fi transmisa la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro sau poate fi depusă în plic închis la Registratura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Oferta în lei, fără TVA, va include toate cheltuielile ocazionate de livrarea și manipularea produselor la sediul beneficiarului: Magazia Centrala a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Camin C5, Titu Maiorescu nr. 7-9.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut pentru fiecare produs in parte; se pot depune oferte pentru unul sau mai multe produse.

Termenul de livrare al produselor: maxim 30 de zile de la data primirii comenzii scrise. 

Oferta trebuie să fie valabilă: minim 30 zile.

Termen de garantie: minim 12 luni

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorităţii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.
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