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Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro
Serviciul Achizitii Publice





NR  1180/AP/19.03.2025
Solicitare ofertă de preţ

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 26.03.2025  inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele produse:
Lot 1. Module accelerometru
	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant 

	1.
	Modul accelerometru ADXL355 (EVAL-ADXL355-PMDZ)
	buc
	11


Lot 2. Kituri/seturi componente electronice
	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant 

	1.
	Placa dezvoltare Raspberry PI 5: 4GB:
Procesor: Broadcom BCM2712, Quad-core ARM Cortex-A76 la 2.4GHz
Memorie RAM: 4GB LPDDR4X-4267 SDRAM
Afisaj: Dual 4Kp60 HDMI cu suport pentru HDR
Conectivitate wireless: Dual-band 2.4GHz si 5.0GHz 802.11ac WiFi, Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)
Stocare: Slot pentru card microSD
Porturi USB: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0
Ethernet: Gigabit Ethernet, cu suport PoE+ (necesita HAT suplimentar)
PCIe: Interfata PCIe 2.0 x1 pentru periferice rapide (necesita HAT M.2 sau alt adaptor)
Alimentare: 5V/5A DC prin USB-C, cu suport pentru Power Delivery
Interfeta GPIO: 40 pini
Real-time Clock (RTC): Integrat, alimentat de la o baterie externa
	buc
	4

	2
	Kit de electronica tip Stem cu ESP32 (Bitmi 10239), contine:
1x Placa dezvoltare ESP32 ESP-32S; 5x LED-uri albe; 5x LED-uri galbene; 5x LED-uri albastre; 5x LED-uri rosii;
1x Buzzer pasiv; 1x Buzzer activ;  
1x Modul senzor PIR HC-SR501; 1x Modul senzor cu fotorezistor LDR; 1x Modul senzor IR; 1x Modul releu 2 canale 5V;
5x Intrerupatoare cu capac galben;
1x Breadboard 830 puncte;
1x Modul senzor DHT11; 1x Modul Display OLED 128x64p;

100x Rezistori 10R - 1M tip film metal; 
65x Fire conexiune tata-tata; 20x Fire conexiune tata-mama 20cm; 20x Fire conexiune mama-mama 20cm.
	buc
	1

	3
	Kit interactiv pentru electronica cu Arduino Uno R4 Wi-Fi (Bitmi 11686), contine:

1x Cutie de depozitare
1x Placa de dezvoltare compatibila UNO R4 Wifi, 1x Cablu USB Type-C de 30 cm
1x Breadboard 830 puncte MB-102, 1x Modul RFID RC522 13.59MHz cu card si tag, 
1x Senzor ultrasonic HC-SR04, 1x Releu 5V, 1x Buzzer activ, 1x Buzzer pasiv, 
1x Tastatura matriciala 4x4, 
120x Rezistori 10R (10 buc), 100R (10 buc), 220R (10 buc), 330R (10 buc), 510R (10 buc), 1K (10 buc), 2K (10 buc), 5.1K (10 buc), 10K (10 buc), 100K (10 buc), 1M (10 buc), 5.6M (10 buc),
1x Modul Joystick cu 2 axe XY, 1x Modul sursa de alimentare 3.3V / 5V pentru breadboard MB102, 
1x Display LED 1 digit 7 segmente, 0.56", catod comun, 1x Servomotor SG90 180 grade 9G, 1x Senzor senzor de temperatura si umiditate DHT11, 
1x Motor pas cu pas 28BYJ-48, 5V DC, 1x Modul driver ULN2003 pentru motoarele pas cu pas, 1x Ecran OLED 0.96" cu interfata IIC/I2C, 
1x Display LCD1602 HD44780 cu ecran albastru iluminat, 
1x Senzor PIR HC-SR501 pentru detectia miscarii, 
10x Buton 6 x 6 x 5 mm, 4x Buton patrat cu 4 picioare 12 * 12 * 7.3mm
4x Capac buton 12 x 12, 1x Potentiometru reglabil precis 3386P
1x Elice cu 3 pale, 1x Motor DC 3V-6V pentru proiecte electronice, 
1x Senzor de umiditate a solului capacitiv, 1x Mini pompa de apa submersibila 1.6L/min, 1x Set de 65 fire Dupont tata-tata, 9 - 16 cm, 
1x 40 Fire Dupont tata-mama 20cm, 1x Modul senzor GY-87, 
1x Senzor de vibratii SW-520D, 5x Condensatori electrolitici (10uF/50V)
5x Condensatori ceramici (104), 1x Termistor de precizie 1% NTC-MF52-103
1x Fotorezistor LDR 5516 , 5x Dioda 1N4007
1x LED RGB 5mm cu 4 pini, 25x LED-uri 5mm galben (5 buc), verde (5 buc), rosu (5 buc), albastru (5 buc), alb (5 buc), 1x Recepter IR TL1838
1 x Telecomanda IR cu 21 de butoane, 
3x Senzor de temperatura LM35DZ, TO92, 1x Circuit integrat 74HC595N
1x Modul amplificator audio Super Mini HXJ8002, 1x Modul senzor tactil capacitiv MPR121, 1x Modul bara cu lumini LED WS2812, 1x Difuzor 2W
1x Instructiuni de asamblare, programare, utilizare  
	buc
	1

	4
	Kit pentru nivel intermediar compatibil cu Arduino Uno R3 CH340 (Bitmi 10171), contine:

1x Cutie depozitare
1x Placa de dezvoltare compatibila Arduino Uno R3 ATMega328P-AU CH340G, 
1x Cablu USB, 1x Set 65 fire tata-tata pentru breadboard,  
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 100R,  
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 220R
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 560R
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 1K
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 4.7K
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 10K
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 47K
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 100K
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 10M
5x LED rosu 5mm,  5x LED galben 5mm, 5x LED verde 5mm, 5x LED albastru 5mm
5x LED alb 5mm, 2x Dioda 1N4007, 2x Fotorezistor LDR 5516
1x Termistor NTC-MF52-103/3435 10K 3435±1, 1x LED RGB cu 4 pini 5mm
2x Tranzistor NPN  PN2222A
1x Shield cu mini breadboard pentru prototipuri, compatibil Arduino UNO R3, 
1x Driver ULN2003 pentru motor stepper,  1x Motor Stepper 28BYJ-48 5V,  
1x Servomotor SG90, 180 grade, 9g, 1x  Modul Joystick cu 2 axe XY, 
1x Circuit integrat  74HC595N, 1x Circuit integrat L293D
1x Senzor de inclinatie SW-520D, 1x Potentiometru 10K B10K
1x  Ecran LCD1602 cu modul I2C/IIC, 5x Mini buton pentru breadboard
1x Buzzer activ 5V, 1x Buzzer pasiv, 
1x Display LED 0.56 inch 1x 7 segmente (catod comun),  
1x Display LED 0.56 inch 4x 7 segmente (catod comun),  
1x Releu 5V cu 5 pini 10A 250VAC JQC-3FF
1x  Modul sursa de alimentare 3.3V / 5V pentru breadboard MB102, 1x  Conector baterie 9V cu mufa 5.5 x 2.1 mm, 
1x Senzor temperatura si umiditate DHT11 compatibil Arduino, 1x  Modul receptor IR VS1838B, 1x Senzor nivel apa, compatibil Arduino,  1x  Senzor ultrasonic HC-SR04, 
1x Senzor de sunet microfon cu LM393
1x  Breadboard 830 puncte MB-102, 
1x Telecomanda IR
1x  Tastatura matriceala 4x4 Keypad, 
1x Set 10 fire Dupont tata-mama 20cm pentru breadboard,  
1x Motor DC 3V, 1x Elice cu 3 pale
	buc
	1

	5
	Kit educativ pentru electronisti, compatibil cu Arduino Uno R3 CH340 (Bitmi 10172), contine:

1x Cutie depozitare
1x Placa de dezvoltare compatibila Arduino Uno R3 ATMega328P-AU CH340G, 
1x Cablu USB, 1x Set 65 fire tata-tata pentru breadboard,  10x Rezistor cu film de metal 0.25W 100R
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 220R
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 560R
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 1K
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 4.7K
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 10K
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 47K
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 100K
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 10M
5x LED rosu 5mm, 5x LED galben 5mm, 5x LED verde 5mm, 5x LED albastru 5mm
5x LED alb 5mm, 1x  Ecran LCD1602 cu modul I2C/IIC, 
1x Servomotor SG90, 180 grade, 9g, 
1x Display LED 0.56 inch 1x 7 segmente (catod comun),  
1x Display LED 0.56 inch 4x 7 segmente (catod comun),  
1x Shield cu mini breadboard pentru prototipuri, compatibil Arduino UNO R3, 
1x Breadboard 400 puncte,  
1x Driver ULN2003 pentru motor stepper,  1x Motor Stepper 28BYJ-48 5V,  
5x Mini buton pentru breadboard, 1x  Conector baterie 9V cu mufa 5.5 x 2.1 mm, 
1x Buzzer activ,  1x Buzzer pasiv,  1x Motor DC 3V
1x  Modul Joystick cu 2 axe XY, 
1x  Matrice LED rosie MAX7219, 8 x 8, 3.75mm, catod comun, 
1x Telecomanda IR
1x Modul releu 1 canal KY-019, control dispozitive AC prin 5 VDC, 
1x  Senzor ultrasonic HC-SR04, 
1x Suport de plexiglass pentru senzor HC-SR04
1x  Alimentator 12V 2A de la 220VAC, 1x Circuit integrat MAX7219 DIP24, 1x Circuit integrat  74HC595N, 1x Circuit integrat L293D DIP16
1x Set 10 fire Dupont tata-mama 20cm pentru breadboard, 
5x Dioda 1N4007, 5x Tranzistor BC557, 5x Tranzistor BC547, 5x Tranzistor NPN  PN2222A, 1x Receptor IR TL1838 VS1838B 38Khz
1x Termistor NTC-MF52-103/3435 10K 3435±1
1x LED RGB cu 4 pini 5mm
2x Capacitor electrolitic 10uF 50V
2x Capacitor electrolitic 100uF 50V
5x Capacitor ceramic 100PF
5x Capacitor ceramic 22PF
2x Potentiometru 50K B50K
2x Fotorezistor LDR 5516
1x Modul accelerometru si giroscop cu 3 axe GY-521 MPU-6050
	buc
	1

	6
	Kit educativ compatibil cu Arduino Uno R3 RFID (Bitmi 10173), contine:

1x Cutie depozitare
1x  Modul Joystick cu 2 axe XY, 
1x Modul RFID RC522 cu card S50 13.56MHz,  
1x Placa de dezvoltare compatibila Arduino Uno R3 ATMega328P-AU CH340G, 
1x Cablu USB, 1x Driver ULN2003 pentru motor stepper, 1x Telecomanda IR
1x Modul releu 1 canal KY-019, control dispozitive AC prin 5 VDC, 

1x  Ecran LCD1602 cu modul I2C/IIC, 1x  Tastatura matriceala 4x4 cu butoane
1x  Matrice LED rosie MAX7219, 8 x 8, 3.75mm, catod comun, 1x Senzor temperatura si umiditate DHT11 compatibil Arduino, 1x LED RGB cu 4 pini 5mm
1x Senzor de sunet microfon cu LM393, 1x Senzor nivel apa, compatibil Arduino,  
1x  Modul ceas RTC DS1302, compatibil Arduino, 
1x Display LED 0.56 inch 1x 7 segmente (catod comun),  
1x Display LED 0.56 inch 4x 7 segmente (catod comun),  
1x Servomotor SG90, 180 grade, 9g, 
1x Motor Stepper 28BYJ-48 5V,  5x Mini buton pentru breadboard
5x Capac galben mini buton, 1x  Conector baterie 9V cu mufa 5.5 x 2.1 mm, 
1x Set 65 fire tata-tata pentru breadboard,  
1x Set 10 fire Dupont tata-mama 20cm pentru breadboard,  
1x Buzzer activ 5V, 1x Buzzer pasiv, 2x Senzor de inclinatie SW-520D
1x Senzor flacara YS-17, 1x  Modul receptor IR VS1838B, 
1x Senzor temperatura LM35DZ TO-92, 3x Fotorezistor LDR 5516
1x Circuit integrat  74HC595N, 5x LED rosu 5mm, 5x LED galben 5mm
5x LED verde 5mm
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 220R
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 1K
10x Rezistor cu film de metal 0.25W 10K
1x  Breadboard 830 puncte MB-102
	buc
	1

	
	Set 200 led-uri de diferite culori, 3mm/5mm (Bitmi 10508):

Cantitate 200 buc

Culori: alb rece, albastru, rosu, verde, galben

Dimensiuni 3mm / 5 mm
	buc
	2

	
	Set de 1400 componente active si pasive (Bitmi 11303), contine:

300 buc condensator ceramic (30 valori x 10 buc); 
120 buc condensator electrolitic (12 valori x 10 buc);

600 buc rezistente (30 valori x 20 buc);

100 buc diode;

100 buc led-uri (5 modele x 20 buc)

180 buc tranzistori (18 valori x 10 buc)

Cutie compartimentata pentru depozitare
	buc
	1

	6
	Set de 500 buc condensatori ceramici multistrat 0.1 uf – 10 uf (Bitmi 11305), contine:

50x 0.1uF (104); 50x 0.15uF (154); 50x 0.22uF (224); 50x 0.33uF (334); 
50x 0.47uF (474); 50x 0.68uF (684); 50x 1uF (105); 50x 2.2uF (225)
50x 4.7uF (475); 50x 10uF (106) 
Cutie compartimentata pentru depozitare
	buc
	1

	7
	Set de 200 buc tranzistori diferite valori (Bitmi 10531), contine:

20x BC337 Tranzistor bipolar (BJT) NPN 45V 800mA 100MHz 625mW
20x BC327 Tranzistor bipolar (BJT) PNP 45V 800mA 100MHz 625mW
20x 2N2222 Tranzistor bipolar (BJT) NPN 40V 600mA 200MHz 625mW
20x 2N2907 Tranzistor bipolar (BJT) PNP 40V 600mA 200MHz 625mW
20x 2N3904 Tranzistor bipolar (BJT) NPN 40V 200mA 200MHz 625mW
20x 2N3906 Tranzistor bipolar (BJT) PNP 40V 200mA 200MHz 625mW
20x S8050 Tranzistor bipolar (BJT) NPN 25V 0.5A 100MHz 1W
20x S8550 Tranzistor bipolar (BJT) PNP 25V 0.5A 100MHz 1W
20x A1015 Tranzistor bipolar (BJT) PNP 50V 150mA 80MHz 400mW
20x C1815 Tranzistor bipolar (BJT) NPN 50V 150mA 80MHz 400mW

Cutie compartimentata pentru depozitare
	buc
	1

	8
	Set de 500 buc condensatori electrolitici THT (Bitmi 11300):

Capacitate 0.1uF - 1000uF

Tensiune nominala 10-50V

Cutie compartimentata pentru depozitare
	buc
	1

	9
	Set de 50 buc circuite integrate logice (Bitmi 11307):

10x 74LS00; 10x 74LS02; 10x 74LS04; 10x 74LS08; 10x 74LS30

Cutie compartimentata pentru depozitare
	buc
	1

	10
	Set de 140 buc cabluri jumper pentru Breadboard (Bitmi 11693):

Tip cablu: Tata-Tata
Lungime: diverse dimensiuni
Material conductor: Cupru de inalta calitate pentru transmisie eficienta a semnalului
Izolatie: PVC flexibil pentru durabilitate si siguranta
Cutie compartimentata pentru depozitare
	buc
	2

	11
	Set de 328 buc tuburi termocontractabile, multicolore: 

Culori disponibile: negru, galben, verde, rosu, albastru
Cantitate: 382 bucati
Material: poliolefina
Rata contractie: 2:1
Temperatura contractie: min. 70°C, max. 110°C
Temperatura de operare: -55°C / +125°C
Grad de rezistenta: 10.4 Mpa
Rezistenta dielectrica: 15 kV/mm
Flamabilitate: Ignifug
120x Tuburi 1.0 x 40mm; 60x Tuburi 2.0 x 40mm; 32x Tuburi 3.0 x 40mm
32x Tuburi 4.0 x 40mm; 32x Tuburi 6.0 x 40mm; 20x Tuburi 8.0 x 80mm
16x Tuburi 10 x 80mm; 16x Tuburi 14 x 80mm
	buc
	2

	12
	Set de 65 fire Dupont tata-tata, 9-16 cm:

Lungime: Aleatorie intre 9 si 16 cm
Culori: galben, verde, rosu, portocaliu, alb, albastru
	buc
	3

	13
	Set de 40 fire Dupont mama-mama, 20 cm
	buc
	3

	14
	Set de 40 fire Dupont tata-tata, 20 cm
	buc
	3

	15
	Set de 40 fire Dupont tata-mama, 20 cm
	buc
	3

	16
	Set de 40 fire Dupont mama-mama, 30 cm
	buc
	3

	17
	Set de 40 fire Dupont tata-tata, 30 cm
	buc
	3


Lot 3. Componente electronice
	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant 

	1
	Modul convertor AD ADS1115, 16 biti I2C, 4 canale cu amplificator:

Interfata: I2C, 16 biti
Cai de intrare: 4 canale (AN0, AN1, AN2, AN3)
Tensiune de intrare: 2-5.5 V
Dimensiune: 18 x 28 mm
Rata de date programabila: 8-860 SPS
Adrese I2C:  pe 7 biti intre 0x48 si 0x4B
	buc
	4

	2
	Modul multiplexor, I2C/IIC, 8 canale, 3.3V/5V DC, TCA9548A:

Tensiunea de alimentare: 3.3/ 5VDC
Frecventa: 0-400kHz
Adresa I2C: selectabila, intre 0x70 si 0x77
Nr. canale: 8 
Dimensiune: 26 x 22 x 31mm
	buc
	4

	3
	Modul registru de deplasare pe 8 biti, SN74HC164D:

Tensiunea de alimentare: 2V - 6V DC
Consum de putere: 80μA
Tpd (duration pulse time): 20 ns la 4.5V
Curent: ±4mA la 5 V
Curent de intrare: 1μA 
Intrari seriale poarta "SI": Activat / Dezactivat
	buc
	4

	4
	Motor DC 3V-6V:
Tensiunea de operare: 3 - 6V DC
Curent de referinta: 0.2 - 0.4A
Forta nominala: 10 g*cm
Curent in gol: 70 mA max
Viteza in gol: 9100 ±1800 rpm
Curent in sarcina: 250 mA max
Viteza in sarcina: 4500 ±1500 rpm
Forta de pornire: 20 g*cm
Temperatura de functionare: -10°C ~ +60°C
Dimensiuni ax: 2mm diametru
	buc
	4

	5
	Modul releu 1 canal KY-019, control dispozitive AC prin 5 VDC:

Nr. de canale: 1
Tensiune de alimentare: 5 VDC
Tensiune comutata maxima: 250 VAC
Curent maxim de contact: 10A
	buc
	3

	6
	Modul releu 2 canale cu optocuplor 5V:

Tensiunea de operare: 5V DC
Sarcina maxima: AC 250V/10A, DC 30V/10A
Trigger curent: 5mA
	buc
	3

	7
	Matrice LED rosie MAX7219:

Driver: MAX7219
Conectare: Catod comun
Tensiunea de alimentare: 2.1 - 2.5V DC
Curent de operare: max. 20mA
Lungime de unda: 620 ~ 630nm
Interfata: SPI
Culoare LED: rosu
Nr. LED-uri: 64
Aranjament LED-uri: 8 x 8
Dimensiune LED: 3.75 mm
Dimensiune matrice: 32 x 32 mm
	buc
	3

	8
	Display LED 1 digit 7 segmente, 0.56’’, catod comun:

Culoare LED: Rosie
Tensiune alimentare: 5V DC
Curent pe segment: max. 20mA
Numar pini: 10
Tip: Catod comun
Dimensiune caracter: 0.56 inch
Numar caractere: 1
Dimensiuni: 19 x 12.7 x 8 mm 
	buc
	3

	9
	Display LED 4x7 segmente, 0.56’’, catod comun:

Culoare LED: Rosie
Tensiune alimentare: 5V DC
Curent pe segment: max. 20mA
Numar pini: 10
Tip: Catod comun
Dimensiune caracter: 0.56 inch
Numar caractere: 4
	buc
	3

	10
	Modul driver ULN2003 pentru motoarele pas cu pas:

Tensiunea de operare: 4.5-20VDC
Tensiunea de iesire: semnal High/Low 3.3V 
Cuplu de auto-pozitionare: >34,3mN*m
Dimensiuni: 32 x 24 x 18mm
	buc
	3

	11
	Motor pas cu pas 28BYJ-48, 5V DC:

Tensiune de alimentare: 5V DC
Numar de faze: 4
Reductie: 1/64
Unghiul pasului: 5.625/64
Lungime cabu: 20 cm
	buc
	3

	12
	Servomotor SG90, 360 grade, 9g:
Tip servo: servo analogic
Tensiune de operare: 3.5V - 6V DC
Consum curent: 220 ± 50 mA
Unghi rotire: 360°
Viteza de functionare: 0.12 s / 60° la 4.8V; 0.10 s / 60° la 6V
Cuplu in blocare: 1.2kg/cm la 4.8V, 1.6kg/cm la 6.0V
Temperatura de functionare: -30° C / +60° C
Lungime cablu: 25cm
Dimensiuni: 23 x 12 x 29 mm
	buc
	3

	13
	Servomotor MG995, 180 grade:

Curent de lucru: 100mA
Grad de rotire: 180 grade
Tensiune de functionare: 3 - 7.2V
Materiale: dinti din cupru metalic, motor fara miez, rulmenti cu bile duble
Viteza de functionare (fara sarcina):
0.17 secunde/60 grade (4.8V);
0.13 secunde/60 grade (6V)
Lungime cablu: 30 cm
	buc
	2

	14
	Servomotor SG5010, 360 grade:

Tensiune de alimentare: 4.8V sau 6V DC
Consum curent: 100mA
Tip servomecanism: analogic
Viteza de functionare: 0,11 s/60° (6V), 0,14 s/60° (4,8V)
Cuplu in blocare: 8 kg/cm (4,8V), 11 kg/cm (6V)
Unghi rotatie: 360°
Temperatura de operare: -30°C / +60°C
Material angrenaje: nailon
Lungime cablu: 280mm
Greutate totala: 0,053 kg
Dimensiuni: 41 x 40 x 20 mm
	buc
	2

	15
	Servomotor SG5010, 180 grade:

Tensiune de alimentare: 4.8V sau 6V DC
Consum curent: 100mA
Tip servomecanism: analogic
Viteza de functionare: 0,11 s/60° (6V), 0,14 s/60° (4,8V)
Cuplu in blocare: 8 kg/cm (4,8V), 11 kg/cm (6V)
Unghi rotatie: 180°
Material angrenaje: nailon
Lungime cablu: 280mm
Greutate totala: 0,056 kg
Dimensiuni: 41 x 40 x 20 mm
	buc
	2

	16
	Modul receptor IR VS1838B KY-022:
Modul: KY-022
Senzor IR: VS18388
Frecventa senzor: 38KHz
Tensiune de alimentare: 2.7V pana la 5.5V DC
Consum curent: max. 1.5mA;
Raza de detectie: 90°
Distanta de receptie: 17 m, pentru radiatie perpendiculara pe receptor;
Lungime de unda: 940nm;
Dimensiuni: 6.4 x 7.4 x 5.1mm
	buc 
	3

	17
	Modul giroscop + accelerometru pe 3 axe, MCU 6050, GY-521:

Tensiunea de alimentare: 3 - 5VDC (stabilizator intern de tensiune)
Comunicare: standard IIC
Raza giroscop: + 250 500 1000 2000 ° /s
Raza accelerometru: ± 2 ± 4 ± 8 ± 16 g
Dimensiuni: 21 x 15 mm
	buc
	1

	18
	Modul RFID RC522 13.59MHz, cu card si tag:

Tensiune de alimentare: 3.3 V DC
Curent inactiv: 10 - 13 mA
Curent in stand-by: 80 uA
Consum curent maxim: <30 mA
Frecventa de operare: 13.56MHz
Tipuri de carduri acceptate: S50, S70, UltraLight, Pro și Desfire
Protocoale de comunicare: UART, SPI, I2C
Rata de transfer a datelor: max. 10Mbps
Buffer: FIFO
	buc
	4

	19
	Senzor PIR HC-SR501 pentru detectia miscarii:
Senzor PIR: LHI778
IC: BISS0001
Tensiunea de operare: 4.5V pana la 20V DC
Consum curent: 65mA
Curent de repaus: <50uA
Raza de detectare: <120°, 7 metri
Temperatura de functionare: -15°C / +70°C
Dimensiune lentila senzor: diametru de 23mm
Dimensiuni placa: 32 x 24 mm
	buc
	4

	20
	Modul 4 in 1 10DOF GY-87:

Cip: MPU6050, HMC5883L, BMP180
Module 10DOF: giroscop cu trei axe, accelerometru cu trei axe, magnetometru cu trei axe, presiune atmosferica
Tensiunea de operare: 3V - 5V DC
Inferfata de comunicare: IIC
Dimensiuni: 22 x 17 mm
	buc
	1

	21
	Telecomanda IR cu 21 butoane:

Distanta transmisie date: pana la 8m 
Unghi efectiv: 60°
Frencventa: 38kHz
Lungimea de unda: 940nm
Alimentare: 1* CR2025 
	buc
	4

	22
	Modul bara cu lumini LED WS2812

Dimensiune: 10.2 x 54.2 mm
LED: pachet 5050 RGB full color 
Tensiune de alimentare: 5V
Porturi: Digital
	buc
	2

	23
	Modul de incalzire prin inductie ZVS, 5V-12V DC, cu bobina:

Inductie Zero Voltage Switching

Tensiunea de alimentare: 5V - 12V DC
Putere maxima: 150W la 12V 
Dimensiuni: 5.5x4x2cm
	buc
	1

	24
	Modul termoelectric de racire Peltier TEC1-12706

Tensiunea de alimentare: recomandat 12V DC
Temperatura: -30°C pana la 138°C
Consum maxim de energie: 60W
Material ceramic: Alumina (Al2O3)
Durata de viata: 200,000 ore
Dimensiune: 40mm x 40mm
	buc
	3

	25
	Modul emisie receptie 433MHz

Tensiune de alimentare receptor: 5 VDC
Frecventa receptor: 433.92 MHz 
Sensibilitate receptor: -105 DB
Tensiune alimentare emitator: 3.5-12VDC
Distanta emisie: intre 20 si 200m
Dimensiune receptor: 30 x 14 x 7 mm
Dimensiune emitator: 19 x 19mm
	buc
	3

	26
	Modul senzor tactil capacitiv TTP223B

Tensiune de functionare: 3 – 5V 
Dimensiuni: 24 x 24 x 7.2 mm
Numar de pini: 3 
	buc
	2

	27
	Modul senzor radar detectie prezenta umana cu Bluetooth, HLK-LD2410C
Frecventa de operare: 24GHz

Distanta detectie: Pana la 5 metri

Unghi detectie: 100° orizontal, 40° vertical

Interfata comunicare: Bluetooth si port serial(UART) pentru ajustare parametrilor

Tip detectie: Prezenta umana si miscare

Tensiunea de alimentare: 5V DC
	buc
	1

	28
	Switch senzor fotoelectric IR E18-D80NK

Tensiunea de alimentare: 5V DC

Tip: NPN

Consum curent: <25mA

Timp raspuns: 2ms

Iesire: Digitala, poate activa un releu la 5V, 100mA

Unghi: <15°

Distanta: 3 pana la 80 cm, ajustabila

Lungime cablu: 45cm
	buc
	2

	29
	Senzor inductiv NPN de proximitate LJ12A3-4-Z/BX

Senzor: LJ12A3-4-Z/BX

Tensiunea de alimentare: 6V pana la 36 V DC

Consum curent: 300 mA

Distanta de detectare: ≤4mm

Materiale detectate: Metale feroase si neferoase (fier, otel, cupru, aluminiu etc)

Frecventa raspuns: 1ms

Lungime senzor: 6cm

Grad de protectie: IP67
	buc
	2

	30
	Modul senzor fotoelectric IR pentru masurarea vitezei

Comparator: LM393

Optocuplor: H2010

Tensiunea de operare: 5V DC

Cadere de tensiune LED: 1.2V;

Curent LED: max. 50mA

Iesire: Digitala

Distanta dintre brate: 10mm
	buc
	3

	31
	Modul senzor calitate aer MQ135

Tensiunea de alimentare: 5V DC

Putere: <800mW

Interval concentratia de detectie: 10 - 1000 ppm

Temperatura de operare: -10°C / +45 °C

Iesire analogica: 0V - 5V (voltajul creste sau scade in functie de concentratia de gaz detectata)

Iesire digitala: TTL

Dimeniuni: 32 x 20 x 24 mm
	buc
	2

	32
	Modul senzor de gaze MQ3
Comparator: LM393

Tensiunea de alimentare: 5V DC

Consum: max. 750mW

Rezistenta la incarcare: 200KΩ

Rezistenta la incalzire: 33Ω±5%

Temperatura de utilizare: -10℃ / +50℃

Dimensiuni: 32 x 22 x 22 mm
	buc
	2

	33
	Modul senzor optic de amprente, compatibil Arduino

Tensiune de alimentare: 3.6V - 6.0 V DC

Curent alimentare: < 120 mA

Rezolutie: 500 dpi

Capacitate stocare: 162 imagini

Timp de scanare: < 1.0s

Dimensiune sticla: 14 x 18 mm

Fisier semnatura: 265 biti

Fisier model: 512 biti

Rata de acceptare falsa (FAR): <0.001%

Rata de respingere falsa (FRR): <1.0%

Interfata: UART

Baud rate comunicare: 9600, 19200, 28800, 38400, 57600

Dimensiuni: 55 x 21 x 21.5 mm
	buc
	1

	34
	Celula de sarcina/senzor de greutate, 1 kg

Capacitatea: max. 1Kg

Tensiunea de operare: 3V - 12V DC

Impedanta de intrare: 1115±10%Ω

Impedanta de iesire: 1000±10%Ω

Dimensiune: 13 x 13 x 75 mm
	buc
	2

	35
	Modul HX711 pentru citire senzori de greutate/celule de sarcina

Tensiune de alimentare: 3.3V - 5.5V DC

Consum curent: 10mA

Rezolutie ADC: 24 biti

Nr. canale: 2
	buc
	2

	36
	Senzor radar cu microunde RCWL-0516

Tensiune de operare: 4V - 28V DC

Tehnologie: radar cu microunde (efect Doppler)

Distanta de detectare: maxim 7 metri

Frecventa de operare: 3.18 GHz
	buc
	3

	37
	Modul senzor de culoare TCS230
Tensiunea de intrare: 3V ~ 5V DC

Curent consumat: 3 mA

Cel mai bun domeniu de detectare: 10 mm

Dimensiune: 33 x 25 mm
	buc
	2

	38
	Senzor de temperatura cu IR, GY-906-BCC

Model: MLX90614ESF-BCC

Temperatura de functionare: 

-40...+125˚C pentru temperatura senzorului si 

-70...+380˚C pentru temperatura obiectului. 

Precizie: 0.5°C

Calibrare: precizie medicala 

Rezolutie de masurare: 0.02°C 

Compatibilitate: SMBus
	buc
	1

	39
	Senzor rezistiv de presiune FSR402, 10kg

Tip senzor: piezoelectric

Tensiunea de alimentare: 3.3V - 5V DC

Interval sensibilitate forta: 100g - 10Kg

Diametru senzor: ~12 mm

Durata de viata: >10 milioane de actionari
	buc
	1

	40
	Senzor de miscare cu microunde HB100, 10.525 GHz, 40 mA

Tensiune de alimentare: +5V DC ±0.25V

Consum curent: max. 40mA

Frecventa: 10.525GHz

Distanta detectie: 10m

Putere iesire: min. 13dBm EIRP

Dimensiuni: 46.4mm x 40mm x 6.5mm
	buc
	2

	41
	Placa de dezvoltare compatibila Arduino R4 WiFi

Procesor: Arm Cortex M4

Tensiunea de operare: 5V

Tensiunea de intrare: 4 ~ 18V

Momorie: 256kB Flash / 32kB SRAM

Port de programare: USB-C

WiFi/Bluetooth: ESP32-S3-MINI

Matrice LED: 12x8

Pini digitali I/O: 14

Pini PWM: 6

Pini ADC: 6

Pini DAC: 1

Protocoale de comunicare: SPI, I2C, CAN, UART

Conexiuni suplimentare: Conector Qwiic, pin OFF, pin VRTC
	buc
	4

	42
	Senzor de indoire 5.5 cm compatibil Arduino

Dimensiune: 5.5 cm

Rezistenta plata: 10K Ohmi ± 30%

Rezistenta la indoire: de cel putin 2 ori mai mare decat rezistenta plata la o indoire de 180 de grade

Putere nominala continua: 0.5 W

Putere nominala maxima: 1 W
	buc
	1

	43
	Senzor de recunoastere a culorilor TCS34725

Tensiune de operare: 3.3 V - 5 V DC

Interfata de comunicare: I2C
	buc
	2

	44
	Modul senzor debit YF-S301, 0.3-10 L/min

Tensiune de operare: 3.5 ~ 24 V 

Debit: 0.3 - 10 L/min

Rezistenta de izolare: ≥ 100MΩ

Presiune maxima apa: < 0.8 mpa

Diametru interior: 9.7 mm

Precizie: ±10%
	buc
	2

	45
	Element de incalzire PTC 12V
Dimensiune: 35 x 21 x 5 mm

Tensiune nominala: 12V

Temperatura: 0~110°C

Material carcasa: Aluminiu

Material de incalzire: Placa ceramica PTC

Lungime fire: 15 cm

Eroare temperatura: ±10°C
	buc
	2

	46
	Modul sursa de alimentare 3.3V/5V pentru breadboard MB102

Tensiune de intrare: 7V-12V DC

Tensiune de iesire: 3.3V sau 5 V

Curent: max. 700mA

Stabilizatori: AMS1117-5.0 si AMS1117-3.3

Dimensiuni: 53 x 35 mm
	buc
	4

	47
	Shield cu mini breadboard pentru prototipuri, compatibil Arduino Uno R3

Compatibilitate: Arduino UNO R3

Nr. LED-uri: 2

Nr. butoane: 2

Tip breadboard: mini, 170 puncte

Dimensiuni mini breadboard: 4.4 x 3.4 x 1 cm

Dimensiuni placa: 7 x 5.5 x 2 cm
	buc
	4

	48
	Alimentator 12V 2A de la 220VAC

Tensiune la iesire: 12V DC

Curent la iesire: max. 2A

Tensiune intrare: 100- 240V AC

Protectie la scurtcircuit: Da

Protectie la supratensiune: Da

Protectie la suprasarcina: Da

Tip mufa: tata 5.5 x 2.5 mm
	buc
	4


Produsele vor fi incadrate la CPV 31711100-4 Componente electronice.
Oferta în lei, fără TVA, va include toate cheltuielile ocazionate de livrarea și manipularea produselor la sediul beneficiarului: Magazia Centrala a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Camin C5, Titu Maiorescu nr. 7-9.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut pentru fiecare lot in parte; se pot depune oferte pentru unul sau pentru ambele loturi.

Termenul de livrare al produselor: maxim 30 de zile de la data primirii comenzii scrise. 

Oferta trebuie să fie valabilă: minim 30 zile.

Termen de garantie: minim 12 luni
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorităţii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.
Directia Achiziţii Publice si Urmarire Contracte
Ing. Gabriela Alexoaei
Responsabil achiziţie
Adm. fin. Cristian Ignat
	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J

TELEFON: 0232201147 int 2344 FAX: 0232201117, EMAIL: cristian.ignat@uaic.ro
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