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Nr. 497/27.02.2025
Specificații tehnice
Aferente atribuirii contractului de achiziţie publică pentru:
furnizare sisteme de control acces auto (bariere) inclusiv montajul la parcările Universității

1. Elemente generale
1.1.Denumirea autorității contractante:
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI, cu sediul în Iaşi, B-dul Carol I, nr.11.
1.2. Obiectul achiziției
Furnizare sisteme de control acces auto (bariere) inclusiv montajul la parcările aparținând Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
2. Descrierea achiziției
Se dorește înlocuirea barierelor existente, care sunt vechi și necesită reparații frecvente, cu unele noi care sa raspunda la solicitarile actuale de calitate și performanță. Astfel prin amplasarea de bariere pentru limitarea accesului auto Universitatea iși propune controlul căilor de acces în scopul limitării acesului persoanelor neautorizate.

Acestea vor fi montate la următoarele obiective:
1. Parcare Corp D, Strada Toma Cozma – 1 barieră (intrare/iesire)
2. Parcare Corp E, Strada Anastasie Fătu – 1 barieră (intrare/iesire)
3. Parcare Gradinita Universitatii iesire Strada Sararie – 1 barieră (ieșire)
		3. Intocmirea ofertei
Ofertanţii eligibili au recomandarea să viziteze, obiectivele. Accesul în incinte se va efectua pe baza actului de identitate şi a unei delegaţii emisă de ofertant. După vizitarea amplasamentului se va întocmi un proces verbal din care să rezulte faptul că s-au edificat asupra obiectivelor.
Oferta se va depune cu respectarea solicitărilor din specificațiile tehnice.
Oferta se va depune pentru  unul sau mai  multe loturi cu respectarea solicitărilor de la fiecare lot în parte din specificațiile tehnice, atribuirea se va face pentru fiecare lot în parte.

Lot 1. Parcare Corp D, Strada Toma Cozma
	Nr.
crt
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	1
	Barieră de acces BFT GIOTTO 60S BT echipată cu Lampă led - 1 buc, Fotocelule - 2 set, Telecomenzi 2 canale - 2 buc.
	buc
	1

	2
	Suport mobil bariera
	buc
	1

	3
	Stalp suport fotocelula zincat vopsit in camp electrostatic H1000mm
	buc
	3

	4
	Kit backup acumulatori (ridicare automata bariera lipsa tensiune), 12V/7Ah, alimentare 230V, montat in corpul barierei
	buc
	1

	5
	Cameră video cu Dahua AI ITC413-PW4D-IZ1 echipată cu card de memorie 128 GB.
	buc
	1

	6
	Sursa alimentare in comutatie 12V/ 3Ah
	buc
	1

	7
	Stâlp suport camera vopsit in camp electrostatiuc H1800mm 50x500mm
	buc
	1

	8
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	9
	Buclă de inducție magnetică (pentru ieșire) PD132 OKYN0814-5
	buc
	1

	10
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	50

	11
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	20

	12
	Cablu CYABY 3x1.5+ teava PEHD
	ml
	50

	13
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	75

	14
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă C
	buc
	1

	15
	Releu 220V cu soclu
	buc
	1

	16
	Soclu beton bariera, minim 400x400x400mm conform indicațiilor producătorului barierei + reparație șliț buclă inductivă și fotocelule
	buc
	1

	17
	Soclu beton fotocelule
	buc
	3

	18
	Modul conexiune wifi camera
	buc
	1

	19
	Materiale diverse (șină omega, cleme, copex, ancora chimica, etc.)
	buc
	1



Lot 2. Parcare Corp E, Strada Anastasie Fătu – 1 barieră (intrare/iesire)
	Nr.
crt
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	1
	Barieră de acces BFT GIOTTO 60S BT echipată cu Lampă led - 1 buc, Fotocelule - 2 set, Telecomenzi 2 canale - 2 buc.
	buc
	1

	2
	Suport mobil bariera
	buc
	1

	3
	Stalp suport fotocelula zincat vopsit in camp electrostatic H1000mm
	buc
	3

	4
	Kit backup acumulatori (ridicare automata bariera lipsa tensiune), 12V/7Ah, alimentare 230V, montat in corpul barierei
	buc
	1

	5
	Cameră video cu Dahua AI ITC413-PW4D-IZ1 echipată cu card de memorie 128 GB.
	buc
	1

	6
	Sursa alimentare in comutatie 12V/ 3Ah
	buc
	1

	7
	Stâlp suport camera vopsit in camp electrostatiuc H1800mm 50x500mm
	buc
	1

	8
	Suport de montaj pe stâlp pentru doză conexiuni + doză conexiuni
	buc
	1

	9
	Buclă de inducție magnetică (pentru ieșire) PD132 OKYN0814-5
	buc
	1

	10
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	50

	11
	Cablu MYY-UP 2x1
	ml
	20

	12
	Cablu CYABY 3x1.5+ teava PEHD
	ml
	50

	13
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	75

	14
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă C
	buc
	1

	15
	Releu 220V cu soclu
	buc
	1

	16
	Soclu beton bariera, minim 400x400x400mm conform indicațiilor producătorului barierei + reparație șliț buclă inductivă și fotocelule
	buc
	1

	17
	Soclu beton fotocelule
	buc
	3

	18
	Modul conexiune wifi camera
	buc
	1

	[bookmark: _GoBack]19
	Materiale diverse (șină omega, cleme, copex, ancora chimica, etc.)
	buc
	1



Lot 3. Parcare Gradinita Universitatii iesire Strada Sararie
	Nr.
crt
	Denumire articol
	UM
	Cant.

	1
	Barieră de acces BFT GIOTTO 60S BT echipată cu Lampă led - 1 buc, Fotocelule - 2 set, Telecomenzi 2 canale - 2 buc.
	buc
	1

	2
	Suport mobil bariera
	buc
	1

	3
	Stalp suport fotocelula zincat vopsit in camp electrostatic H1000mm
	buc
	3

	4
	Kit backup acumulatori (ridicare automata bariera lipsa tensiune), 12V/7Ah, alimentare 230V, montat in corpul barierei
	buc
	1

	5
	Sursa alimentare in comutatie 12V/ 3Ah
	buc
	1

	6
	Buclă de inducție magnetică (pentru ieșire) PD132 OKYN0814-5
	buc
	1

	7
	Cablu UTP, cat.6, CUPRU 100%
	ml
	20

	8
	Cablu CYABY 3x1.5+ teava PEHD
	ml
	50

	9
	Conductor electric FY / H07V-U 1,5mm roșu
	ml
	75

	10
	Siguranță automata modular 1P+N, 10A, clasă C
	buc
	1

	11
	Releu 220V cu soclu
	buc
	1

	12
	Soclu beton bariera, minim 400x400x400mm conform indicațiilor producătorului barierei + reparație șliț buclă inductivă și fotocelule
	buc
	1

	13
	Soclu beton fotocelule
	buc
	3

	14
	Materiale diverse (șină omega, cleme, copex, ancora chimica, etc.)
	buc
	1



Telecomenzi vor fi programate conform indicatiilor beneficiarului. De asemenea toate barierele vor fi dotate cu sistem de deschidere manuală (în caz de lipsă tensiune).
Ofertantul va asigura programarea utilizatorilor (minim 250 de utilizatori). 
Ofertantul va preda instrucțiunile de utilizare și programare/înrolare uitilizatori în limba română către autoritatea contractantă. 
Toate barierele vor fi configurate astfel încât să permita accesul cu telecomanda și/sau camera LPR/ANPR (identificare numar auto).
Demontarea barierelor existente intră în sarcina ofertantului fără alte costuri suplimentare. Acestea vor fi demontate cu grijă fără a fi deteriorate și depozitate în locul indicat de autoritatea contractantă.
Pentru fiecare lot în parte, oferta de preț în lei fără TVA trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare, instalare și serviciile accesorii solicitate.
Cerinţele sunt minimale și obligatorii, se acceptă și oferte cu caracteristici superioare.
În acest sens vor fi luate în consideraţie toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel superior al cerinţelor minimale.
Ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în specificațiile tehnice vor fi declarate neconforme în temeiul art. 137 alin. 3 lit. a din HG nr. 395/2016. 
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea “sau echivalent”.
Ofertantul va prezenta specificațiile tehnice astfel încât să se poată demonstra corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice.

	4. Condiții de participare
-	Operatorii economici ce depun ofertă au obligația de a prezenta o licenţă de funcţionare eliberată de Inspectoratul General al Poliţiei Române (în temeiul sect. 2, art. 31, cap. 4 din Legea 333/2003 Republicată), pentru desfăşurarea activităţilor de instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției.
-	Oferta va fi insoțita de o copie a certificatului constator emis de Oficiul National al Registrului Comertului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

5. Termen de livrare și instalare
Termenul de livrare și instalare este de 30 de zile de la data semnării contractului de către ambele părți contractante.

	6. Garanția produselor ofertate
       Garanția sistemelor de control acces (bariere) este de  minim 24 luni, de la data încheierii procesului-verbal de recepție 
Garantia pentru produsele/furniturile componente minim 24 de luni de la data receptiei, daca producatorul nu acorda mai mult. 
In perioada de garanție, ofertantul va asigura garanția conform legislației în vigoare.


Director Tehnic
Ing. Dorina PRISECARU
Întocmit,
ing. Andrei Adumitroaie
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