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Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro
Serviciul Achizitii Publice





NR  3464/AP/28.08.2026
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 04.09.2026 
inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele produse:
	
	Lot 1 – Aparate AC pentru Compartiment acte de studii
	
	

	Nr.
crt.
	Denumire produs     
(caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)
	UM
	Cant

	1
	Aparate de aer conditionat 18000 BTU, cu montaj inclus: 

Capacitate generala 18000 BTU; 
Clasa de eficienta energetica racire minim A++
Tehnologie inverter; Functii: racire, incalzire, ventilatie, dezumidificare 
Nivel de zgomot redus, mod operare silentios
Garantie: minim 24 luni
Instalare aparate noi si punere in functiune la urmatoarele locatii: 

· Birou Compartiment Acte de Studii, corpul A al Universitatii (exista aparate vechi la locatie, care vor fi demontate de beneficiar)
Trasee frigorifice necesare, in medie pe aparat: 8 ml
	buc
	2



Cod CPV: 39717000-1
Lot 2 – Aparate AC pentru Facultatea de Psihologie
	Nr.

crt.
	Denumire produs     

(caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)
	UM
	Cant

	1
	Aparat de aer conditionat multisplit 2 x 12000 BTU, cu montaj inclus: 

Capacitate generala minim 24000 BTU; 
Clasa de eficienta energetica racire minim A++
Tehnologie inverter; control Wi-Fi; flux aer 3D; Functii: racire, incalzire, ventilatie, dezumidificare; Alte functii: i-feel; generator tip ioni cold plasma, filtru suplimentar, ventilator 7 viteze, 3 setari in modul sleep, mod silentios, buton turbo, auto-restart, auto-diagnoza

Temperatura functionare racire -15 .. 50ºC; temperatura functionare incalzire -25 .. 30 ºC
Dimensiuni maxime unitati interne: 894 x 291 x 211 mm
Garantie: minim 24 luni
Model referinta: Gree Fairy GWH12AFC K6DNA2F/I (2 unitati interne) + Gree GWHD24NK6OO (unitate externa)
Dezinstalare aparate vechi, instalare aparate noi si punere in functiune la urmatoarea locatie: 

· Laborator informatica – D304 – corpul D al Universitatii
Trasee frigorifice necesare aprox: unitate interioara 1 = 4 ml + unitate interioara 2 = 12 ml.
	buc
	1

	2
	Aparat de aer conditionat 12000 BTU, cu montaj inclus: 

Capacitate generala 12000 BTU; SEER minim 7.1; SCOP minim 4.1.
Clasa de eficienta energetica racire minim A++

Tehnologie inverter; control Wi-Fi; flux aer 3D; Functii: racire, incalzire, ventilatie, dezumidificare; Alte functii: i-feel; generator tip ioni cold plasma, filtru suplimentar, ventilator 7 viteze, 3 setari in modul sleep, mod silentios, buton turbo, auto-restart, auto-diagnoza
Temperatura functionare racire -15 .. 50ºC; temperatura functionare incalzire -25 .. 30 ºC
Dimensiuni maxime unitate interna: 894 x 291 x 211 mm
Garantie: minim 24 luni
Model referinta: Gree Fairy GWH12AFC K6DNA2F/I - K6DNA2F/O
Dezinstalare aparat vechi, instalare aparat nou si punere in functiune la urmatoarea locatie: 

· Laborator camp social – D209, corpul D al Universitatii 
Traseu frigorific necesar ~ 8 ml
	buc
	1

	3
	Aparate de aer conditionat 12000 BTU, cu montaj inclus: 

Capacitate generala 12000 BTU; SEER minim 7.1; SCOP minim 4.1.
Clasa de eficienta energetica racire minim A++

Tehnologie inverter; control Wi-Fi; flux aer 3D; Functii: racire, incalzire, ventilatie, dezumidificare; Alte functii: i-feel; generator tip ioni cold plasma, filtru suplimentar, ventilator 7 viteze, 3 setari in modul sleep, mod silentios, buton turbo, auto-restart, auto-diagnoza

Temperatura functionare racire -15 .. 50ºC; temperatura functionare incalzire -25 .. 30 ºC
Dimensiuni maxime unitate interna: 894 x 291 x 211 mm
Garantie: minim 24 luni
Model referinta: Gree Fairy GWH12AFC K6DNA2F/I - K6DNA2F/O
Dezinstalare aparate vechi, instalare aparate noi si punere in functiune la urmatoarele locatii: 

· D207a, D207b, D314, D213, D214 - corpul D al Universitatii 
Trasee frigorifice standard.
	buc
	5



Cod CPV: 39717000-1
Lot 3 – Aparate AC pentru Facultatea de Informatica
	Nr.

crt.
	Denumire produs     

(caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)
	UM
	Cant

	1
	Aparate de aer conditionat 12000 BTU, cu montaj inclus: 

Capacitate generala 12000 BTU; 
Clasa de eficienta energetica racire minim A++; incalzire minim A+
Tehnologie inverter; Functii: racire, incalzire, ventilatie, dezumidificare 

Filtru purificare aer; functie auto-curatare; afisaj led
Garantie: minim 24 luni

Dezinstalare aparate vechi, instalare aparate noi si punere in functiune la urmatoarele locatii: 

· Laborator C413, birou C511, birou C902, corpul C al Universitatii 
Trasee frigorifice standard
	buc
	3

	2
	Aparate de aer conditionat 12000 BTU, cu montaj inclus: 

Capacitate generala 12000 BTU; 
Clasa de eficienta energetica racire minim A++; incalzire minim A+
Tehnologie inverter; Functii: racire, incalzire, ventilatie, dezumidificare 

Filtru purificare aer; functie auto-curatare; afisaj led
Garantie: minim 24 luni

Dezinstalare aparat vechi, instalare aparat nou si punere in functiune la urmatoarea locatie: 

· Laborator C134, corpul C al Universitatii 
Traseu frigorific standard
	buc
	1


Cod CPV: 39717000-1
	
	Lot 4 – Aparat AC pentru Facultatea de educatie Fizica si Sport
	
	

	Nr.

crt.
	Denumire produs     

(caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)
	UM
	Cant

	1
	Aparat de aer conditionat multisplit 2 x 12000 BTU, cu montaj inclus: 

Capacitate generala minim 21000 BTU; SEER min 7; SCOP min 4.2 (unitate interna)
Clasa de eficienta energetica racire minim A++, incalzire A+
Tehnologie inverter; Functii: racire, incalzire, ventilatie, dezumidificare 
Filtru aer; mod turbo, functie tip Follow Me; Culoare: alb
Garantie: minim 24 luni
Model referinta: Bosch Climate, UE 5000M + 2 UI 3000i

Instalare aparat nou si punere in functiune la urmatoarea locatie: 

· Sala D102, corpul D al Universitatii 
Este necesara realizarea unui circuit electric pentru alimentare (cablu electric + jgheab PVC ~40 ml, separator (siguranta) tablou, priza Schuko.
	buc
	1



Cod CPV: 39717000-1

Se va preciza marca si modelul produsului ofertat. Se vor transmite fise tehnice pentru produsele echivalente cu cele specificate ca modele de referinta. Aparatele de aer conditionat vor fi livrate, instalate si puse in functiune la locatiile specificate, cu demontarea unitatilor vechi existente, la locatiile unde se specifica acest lucru.

Oferta de pret va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, costurile instalarii si punerii in functiune, realizarii probelor funcţionale pentru echipamentul livrat, conform solicitarii. La intocmirea ofertei  vor fi luate in calcul si materialele necesare instalarii (lungime traseu frigorific, console, cablu alimentare, pat PVC, dibluri, holsuruburi, furtun condens, prize etc) respectiv costul lucrarilor de reparaţie a elementelor de zidarie (tencuială, umplere goluri de trecere), costul debarasarii deseurilor rezultate.
Se recomanda vizitarea amplasamentelor pentru intocmirea unei oferte corespunzatoare (pers. contact Adrian Istrimschi – Directia Tehnica)


Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru fiecare lot in parte, in conditiile respectarii specificatiilor tehnice solicitate. Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.


Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei, termenul de livrare si instalare (maxim 15 zile) si garantia acordata produselor (minim 24 luni).
Termenul de plată este:
a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.


Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.
Directia Achiziţii Publice si Urmarirea Contractelor
Ing. Gabriela Alexoaei

Responsabil achiziţie
Ec. Cristian Ignat
	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J

TELEFON: 0232201147 FAX: 0232201117, EMAIL: cristian.ignat@uaic.ro
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