
Nr. 2325 /AP / 30  .0 4.2020
Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-B)
Iași, 30    .04.2020
INVITAȚIE DE PARTICIPARE

pentru achiziția de Bunuri –Aer Conditionat  –ANUL I 
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1. Beneficiarul Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de produse BUNURI- Aer Conditionat, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:
BUNURI-Imprimanta  ANUL I 

BUNURI – Aer conditionat cu instalare 
	Nr. crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Cantitate

	1
	Aer conditionat 
	buc
	1


*specificații tehnice: conform formular de specificații tehnice, atașat.
2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă pentru toate produsele/serviciile.
Criteriul de atribuire este cel mai mic pret total evaluat fara TVA Oferta  va cuprinde toate cheltuielile legate de livrarea produselor ofertate la sediul beneficiarului. 

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare (Anexa –Termeni și condiții de livrare -atașată prezentei invitații de participare –va fi completată de dumneavoastră); 
4. Oferta va fi trimisă la:
Adresa: Universitatea „Alexandu Ioan Cuza” din Iași, Serviciul Achiziții Publice, B-dul Carol I, nr. 11, Iasi;
Telefon/Fax:0232/201039, 201148
E-mail: liliana.catana@uaic.ro

Persoană de contact: Liliana  CATANĂ
Notă: Se va menționa: ”Ofertă pentru:  BUNURI–Aer conditionat anul I – necesare în cadrul proiectului Finalizează studiile IT în FII (Facultatea de Informatică din Iași)! – InFIInit”
Se acceptă oferte transmise după cum urmează:

·  În original, în plic închis, la Registratura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, adresa B-dul Carol I nr.   11, Iași, program de lucru cu publicul zilnic între orele 08.00–16.00; Pe plic vor fi menționate următoarele: «   Ofertă pentru:  BUNURI–Aer conditionat  anul I  – necesare în cadrul proiectului Finalizează studiile IT în FII (Facultatea de Informatică din Iași)! – InFIInit »

· prin e-mail: la adresa liliana.catana@uaic.ro (dacă dimensiunea e-mail-ului depășește 8M, atunci vor fi  transmise   2 sau mai multe e-mail-uri);
· Pe fax: 0232/20.11.48. 
În cazul ofertelor transmise pe email/fax, Beneficiarul poate solicita și transmiterea ulterioară, în maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii, a ofertei în original.
5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: _07.05.2020, inclusiv. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă. 
6.  Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate costurile legate de livrarea produselor  la următoarea destinație: Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Magazia Centrală situată în  Iaşi,   Caminul C5, str T. Maiorescu nr. 7-9;  

7. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

8. Grafic de livrare:  Livrarea produselor  va fi  efectuată  după cum urmează:
Lotul I- în cel mult  35 de   zile  de la data semnării Contractului de către ambele părți.
9. Garanția produselor:   Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului. 

Garanția  acordată va fi minim cea solicitată de beneficiar în formularul Specificații Tehnice/ acolo unde este menționată. Vă rugăm să specificați în ofertă garanția pe care o acordați produselor (acolo unde se aplică).
10. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 de zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

11. Calificarea ofertantului: Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următorul document de calificare:

i. copie a certificatului constatator, eliberat, fie în 2018 fie în 2019, de Oficiul Național al Registrului Comerțului,  din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii și domeniul de activitate ce trebuie să includă și furnizarea bunurilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție.

12. Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul va fi acordat ofertantului care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA, pentru fiecare lot in parte.
13. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Întocmit:

Responsabil Achiziții,

Liliana CATANĂ
Anexa   

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de BUNURI– ANUL I
Proiect: Finalizează studiile IT în FII (Facultatea de Informatică din Iași)! – InFIInit
Beneficiar: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Ofertant: ____________________

1.
Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.

(1)
	Denumirea produselor

(2)
	Cant.

(3)
	Preț unitar, lei fără TVA
(4)
	Valoare Totală fără TVA

(5=3*4)
	TVA

(6=5* %TVA)
	Valoare totală cu TVA

(7=5+6)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	


2.Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.Grafic de livrare: Livrarea se efectuează după cum urmează:

maxim _____ de zile de la semnarea Contractului;

la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]
	Nr. lot./Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare.

5. Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului, pentru perioadele minime de garantie solicitate pentru fiecare produs( a se vedea specificatiile tehnice solicitate). Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.
Instrucţiuni de ambalare:  



Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală. 

7. 
Specificaţii Tehnice: 
	A. Specificații tehnice solicitate


	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	BUNURI- Aer conditionat ANUL I

	LOTUL I- Aer conditionat cu instalare  

	1.DENUMIRE ACHIZIȚIE: Aer conditionat cu instalare 
Cantitate: 1 

CARACTERISTICI: 
Suprafata de montare
Perete

Capacitate generala
9000 BTU

Capacitate de racire
9000 BTU

Capacitate de incalzire
9000 BTU

Eficienta energetica racire
A+

Eficienta energetica incalzire
A+

Temperatura minima de operare racire (-°C)
5

Temperatura maxima de operare racire (°+C)
43

Temperatura minima de operare incalzire (°-C)
-15

Temperatura maxima de operare incalzire (+°C)
24

Tip filtru
Anti-praf

Tip compresor
Inverter

Numar trepte ventilator
3

Inverter
Da

Kit instalare inclus
Da

UNITATE INTERNA

Nivel de zgomot unitate interna
20 dB

Culoare unitate interna
Alb

EFICIENTA ENERGETICA

Coeficient randament sezonier la racire SEER
5.8

Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP
4

FUNCTII

Functii climatizare
RacireIncalzireVentilatieDezumidificare

Tehnologie Wi-Fi
Da

Functii speciale
Autodiagnoza, Autocuratare, BMS Conectivity, Wi-Fi Ready

SPECIFICATII TEHNICE

Tensiune alimentare
220 V

Consum nominal la racire
0.71 kW

Consum nominal la incalzire
0.78 kW

Capacitate nominala la racire
2.5 kW

Capacitate nominala la incalzire
3.15 kW

Agent de racire
R-410 A

UNITATE EXTERNA

Nivel de zgomot unitate externa
48 dB

Culoare unitate externa
Alb
Garantie: minim 24  luni
	Marca / modelul produsului
Specificatii tehnice ofertate 



	Detalii specifice lot I:

Produsele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii lor în funcţiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate în mod expres în prezentul formular de specificații tehnice.

Toate produsele trebuie să fie noi, nefolosite, să nu fie de tip refurbished integral sau componente ale lor.Se vor lua in calcul si materialele necesare instalarii (lungime traseu frigorific, console, cabluri, dibluri, furtun condens etc) respectiv costul lucrarilor de reparaţie a elementelor de zidarie (tencuială, umplere goluri de trecere). 
Traseu frigorific standard.

Instalare si punere in functiune si va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, instalarii si punerii in functiune, realizarii probelor funcţionale pentru echipamentul livrat, 
Pentru produsele la care s-a specificat o marcă de referinţă, producator, origine, sursa, productie, brevet de inventie, etc. se poate oferta un produs echivalent, chiar dacă nu se face expres această precizare în text. 
La livrare produsele vor fi insotite de manual de utilizare in limba romana/engleză
Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la cerințele precizate mai sus, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care, caracteristicile din propunerea tehnică a ofertantului presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale de mai sus. 

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor precizate mai sus și termen de livrare mai mare decât cel solicitat atrage descalificarea ofertantului.
**Pentru o analiză facilă a ofertelor primite, ofertanții sunt rugați ca la elaborarea ofertei ordinea specificatiilor tehnice aferente produselor ofertate să  fie aceeasi cu cea din prezentul formular de specificatii tehnice.

Pentru verificarea conformității produselor ofertate, beneficiarul are dreptul de a solicita fisele tehnice ale produselor ofertate.
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de inventive, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii

vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent »
	


Valabilitatea ofertei ___________ zile de la termenul limită de depunere 

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:
Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S)
FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE 
	
	A. Specificații tehnice solicitate
	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	
	BUNURI – Aer conditionat cu instalare 

	1
	Denumire produs: Aer conditionat cu instalare 
	Marca / modelul produsului

	
	Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
DENUMIRE ACHIZIȚIE:  Aer conditionat cu instalare 
Cantitate: 1 
CARACTERISTICI:

Suprafata de montare
Perete

Capacitate generala
9000 BTU

Capacitate de racire
9000 BTU

Capacitate de incalzire
9000 BTU

Eficienta energetica racire
A+

Eficienta energetica incalzire
A+

Temperatura minima de operare racire (-°C)
5

Temperatura maxima de operare racire (°+C)
43

Temperatura minima de operare incalzire (°-C)
-15

Temperatura maxima de operare incalzire (+°C)
24

Tip filtru
Anti-praf

Tip compresor
Inverter

Numar trepte ventilator
3

Inverter
Da

Kit instalare inclus
Da

UNITATE INTERNA

Nivel de zgomot unitate interna
20 dB

Culoare unitate interna
Alb

EFICIENTA ENERGETICA

Coeficient randament sezonier la racire SEER
5.8

Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP
4

FUNCTII

Functii climatizare
RacireIncalzireVentilatieDezumidificare

Tehnologie Wi-Fi
Da

Functii speciale
Autodiagnoza, Autocuratare, BMS Conectivity, Wi-Fi Ready

SPECIFICATII TEHNICE

Tensiune alimentare
220 V

Consum nominal la racire
0.71 kW

Consum nominal la incalzire
0.78 kW

Capacitate nominala la racire
2.5 kW

Capacitate nominala la incalzire
3.15 kW

Agent de racire
R-410 A

UNITATE EXTERNA

Nivel de zgomot unitate externa
48 dB

Culoare unitate externa
Alb
Garantie: minim 24  luni

	Descriere generală
Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat

	
	Detalii specifice lot I, Produsele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii lor în funcţiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate în mod expres în prezentul formular de specificații tehnice.

Toate produsele trebuie să fie noi, nefolosite, să nu fie de tip refurbished integral sau componente ale lor.
Se vor lua in calcul si materialele necesare instalarii (lungime traseu frigorific, console, cabluri, dibluri, furtun condens etc) respectiv costul lucrarilor de reparaţie a elementelor de zidarie (tencuială, umplere goluri de trecere). 
Traseu frigorific standard.

Instalare si punere in functiune si va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, instalarii si punerii in functiune, realizarii probelor funcţionale pentru echipamentul livrat, 
Pentru produsele la care s-a specificat o marcă de referinţă, producator, origine, sursa, productie, brevet de inventie, etc. se poate oferta un produs echivalent, chiar dacă nu se face expres această precizare în text. 
La livrare produsele vor fi insotite de manual de utilizare in limba romana/engleză
Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la cerințele precizate mai sus, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care, caracteristicile din propunerea tehnică a ofertantului presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale de mai sus. 

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor precizate mai sus și termen de
livrare mai mare decât cel solicitat atrage descalificarea ofertantului.
**Pentru o analiză facilă a ofertelor primite, ofertanții sunt rugați ca la elaborarea ofertei ordinea specificatiilor tehnice aferente produselor ofertate să  fie aceeasi cu cea din prezentul formular de specificatii tehnice.

Pentru verificarea conformității produselor ofertate, beneficiarul are dreptul de a solicita fisele tehnice ale produselor ofertate.
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de inventive, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii

vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent »
	

	5
	
	

	
	
	


 Valabilitatea ofertei este de……………..( cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor și anume ______________)
NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:                                                                     Data:
� Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).


 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.








