Anexa   
Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția unui Sistem de supraveghere video și antiefracție
Proiect: CENTRUL DE ÎNVĂŢARE al UAIC: Performanţă Pas cu Pas! 

ACORD DE GRANT NR. 82/SGU/CI/I/18.12.2017
Beneficiar: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Ofertant: ____________________
1.
Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

	Nr. crt.

(1)
	Denumirea produselor

(2)
	Cant.

(3)
	Preț unitar, lei fără TVA
(4)
	Valoare Totală fără TVA

(5=3*4)
	TVA

(6=5* %TVA)
	Valoare totală cu TVA

(7=5+6)

	1
	Sistem de supraveghere video și antiefracție
(interior 8 camere și exterior 12 camere)
	1
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	


2.
Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.
3.
Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 60 de zile de la semnarea Contractului, la destinația 
finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	1
	Sistem de supraveghere video și antiefracție
(interior 8 camere și exterior 12 camere)
	
	


4.      Plata facturii se va efectua în lei, 100%, către furnizor în termen de până la 30 de zile de la recepţia sistemului, în baza facturii fiscale, a procesului - verbal de recepţie şi a documentelor emise de beneficiar pentru recepție. Recepţia sistemului se va face la destinaţia finală indicată - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Centrul de Învățare al UAIC, str. Pinului, nr.2, după îndeplinirea de către furnizor a tuturor obligațiilor ce-i revin, conform contractului încheiat între părți .
Livrarea efectivă a sistemului se va face conform Graficului de livrare.
5.
Garanţie: Sistemul și toate componentele sale, va fi acoperit de garanţia producătorului pentru o perioadă cel puțin egală cu cea indicată în formularul ”Specificații tehnice”, calculată de la data semnării procesului verbal de recepție, de către reprezentanții Beneficiarului. Vă rugăm să menţionaţi în ofertă perioada de garanţie.
6.
Instrucţiuni de ambalare:



Furnizorul va asigura ambalarea produselor ce intră în componența sistemului pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală. 

7. 
Specificaţii Tehnice: 
	A. Specificații tehnice solicitate
	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	DENUMIRE ACHIZIȚIE: Sistem de supraveghere video și antiefracție
(interior 8 camere și exterior 12 camere)

	Sistemul va constitui extindere la sistemul existent în corpul B. Cele două cladiri sunt interconectate funcțional, alimentare utilități, pază etc.

După finalizarea montajului, furnizorul va intocmi o documetație care se va integra pe baza de fisa  modificatoare în proiectul corpului B.

Toate proiectele au la baza normativele:

· Legea nr. 333/2003;

· H.G. nr. 301/2012;

· I18/1-2002 normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile si de producţie;

· I18/2-2002 normativul pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor, a sistemelor antiefractie si control acces;

· PSI vol.2 partea I – ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire și stingerea incendiilor; 

· legea Protecţiei Muncii nr. 90/1996;

· legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

· OMAI 712/2005 privind instruirea salariaţilor in domeniul situaţiilor de urgenta.
Sistemul de supraveghere video și antiefracție, (interior 8 camere și exterior 12 camere), va fi compus din:
1.Sistem de alarmare la efracție  


Se impune instalarea unui sistem de alarmare la efractie echipat cu comunicator GPRS, care va proteja  toate incaperile din cladire, centrala va permite minim 2 partiții si va fi echipată cu doua tastaturi si celelalte elemente, conform prevederilor legale. Sistemul de alarmare la efractie poate fi conectat la Dispeceratul unei firmei de paza avizate in domeniu, care sa asigure trimiterea echipajelor de interventie in cazul producerii unor evenimente deosebite, pentru aceasta se va include echipamentul necesar interconectarii cu dispeceratul, precum și conectare cu camera agenților de paza de la corpul B.
2.Sistem de supraveghere video


Echipamentele de  televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de  imagini din zona de  acces,  zona de depozitare și zona cu trafic intens și echipamente instalate. Subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure stocarea imaginilor pe  o perioadă de  20 de zile.


Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară recunoașterii persoanelor din interior.

In  principiu, subsistemul de  televiziune cu circuit închis are în componență camerele video,  echipamentele de  multiplexare, stocare și posibilitatea de  vizualizare a imaginilor preluate în vederea observării / recunoașterii / identificării persoanelor.

Imaginile de la camerele interioare și exterioare vor fi stocate și vizualizate pe un monitor amplasat în interiorul spațiului, pentru cele exterioare se va prevedea și vizualizarea lor de monitoarele existente la corpul B la poartă.


Este necesară instalarea unui sistem de supraveghere video care va supraveghea exteriorul clădirii pe toate laturile si intrările, in interior se vor supraveghea intrarile și holurile (in cazul holurilor separate de usi se vor monta camere pe ambele tronsoane ale holului, cat si doua sali importante (sală studiu si sala de conferinte). Camerele video de exterior vor fi dotate cu proiectoare cu IR separate.
Informații despre sistem
 Normative 
· Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
· Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor.
· Instrucţiunile Ministerului Afacerilor Interne nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor.
Oferta trebuie să includă toate costurile aferente materialelor /echipamentelor ce  intra în componența sistemului.
După finalizarea instalării sistemului, furnizorul va înainta Beneficiarului lista cu prețurile aferente echipamentelor instalate și a materialelor ce intră în componența acestuia.

Ofertantul declarat câștigător/Furnizorul va asigura gratuit, în cadrul contractului de furnizare a sistemului, următoarele:

· elaborarea proiectului privind realizarea sistemului;
· efectuarea montajului, punerea în funcțiune a echipamentelor/materialelor 
ce intră în componența sistemului;
·  realizarea tuturor reparațiilor aferente suprafețelor de zidărie, pentru a le 
reduce cel puțin la starea inițială;

· instruirea personalului desemnat de Beneficiar privind modul de utilizare a 
echipamentelor ce intră în componența sistemului de securitate și normele de utilizare în siguranță ale acestora. În acest sens, Ofertantul va întocmi procesele verbale de instruire ce vor fi certificate și contrasemnate de către Beneficiar.

Cerințe cu privire la conținutul proiectului:

Documentația trebuie să răspundă la toate prevederile rapoartelor auditului de risc.
Documentația se va preda în limba română, în 2 (două) exemplare pe suport de hârtie și 1 (un) exemplar pe suport optic în format electronic (format MS Word, MS Excel, MS Visio, MS Project; toate tabelele vor fi în format MS Excel).

Conţinutul proiectului

Proiectul trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete si să răspundă cerințelor tehnice si economice ale Beneficiarului.

Proiectul tehnic va avea în componenţă cel puţin următoarele materiale, fără a se limita la acestea:

· Memorii tehnice pe specialităţi;

· Specificaţiile tehnice ale echipamentelor active şi pasive;

· Listele cu cantități de lucrări şi devize;

· Schema conexiunilor
· Lista conexiunilor dintre rackuri dac este cazul;
· Planurile de amplasare a camerelor video si a senzorilor si sesizoarelor amplasate;
· Desenele pentru toate traseele de cablu, camerelor video si a senzorilor si sesizoarelor (incluzând şi codul acestora), având la bază planul clădirii;

· Desenele pentru toate traseele de cablu şi poziţiile dispozitivelor din componenţa sistemului electronic de securitate (incluzând şi codul acestora), elaborat pe subsistemele componente, având la bază planul clădirii;

Cerințe furnizor

· Activităţile/cerințele minime pe care Ofertantul declarat câștigător trebuie să le desfășoare, în cadrul contractului de furnizare a sistemului, fără a se limita la acestea;
· Montarea și instalarea echipamentelor;

· Instruirea utilizatorilor;

· Instalarea (montarea) canalului de cablu PVC/metalic pe tot traseul de cablare;

· Instalarea echipamentelor active şi pasive în dulapurile de comunicaţie (rack);

· Instalarea echipamentelor din sistemul electronic de securitate;  

· Verificarea circuitelor și certificarea rețelei prin realizarea măsurătorilor specifice;

· Remedierea defectelor înregistrate în urma verificărilor;

· Configurarea echipamentelor active conform cerinţelor beneficiarului;
· Realizarea documentației tehnice a infrastructurii realizate.
Termen de furnizare și punere în funcțiune a sistemului: maxim 60 de zile de la data semnării contractului (în acest termen sunt incluse toate operațiunile necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale, cum ar fi elaborare proiect, instalare echipamente, instruire personal etc.).

Cerințe privind perioada de garanţie a sistemului, respectiv a componentelor sistemului:

-În perioada de garanție furnizorul va asigura, gratuit, mentenanța sistemului, conform legii;
-Pentru Sistem/componentele sistemului perioada de garanţie care va trebui asigurată de către furnizor este de minim 2 ani, de la data semnării procesului verbal de recepţie.

 
	Marca / modelul produsului

Specificatii tehnice ofertate 



	Detalii specifice -pentru  sistemul solicitat:
Sistemul  va fi livrat împreună cu toate accesoriile necesare punerii lui în funcţiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate în mod expres.
Produsele ce intră în componența sistemului vor fi noi, nefolosite,  nu vor fi de tip refurbished integral sau componente ale lor.
La livrare produsele vor fi insotite de manuale de utilizare in limba romana/engleză, certificate de garanție.
	Detalii/condiții ofertate




8. Valabilitatea ofertei este de ................ de zile (minim 60 de zile)  de la data termenului limită de depunere a ofertelor. 
9. Oferta este insotita de documentele de calificare solicitate.
NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:
� Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).


 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.








