Termeni şi Condiţii de Livrare*[footnoteRef:2] [2: Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).
 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.
] 



Achiziția de bunuri – Truse de fizicămulticomponente
Titlul subproiectului: „Dezvoltarea competențelor academice și psiho-sociale ale studenților Facultății de Fizică pentru combaterea abandonului școlar - Evrika!”
Acord de grant nr. 216/SGU/NC/II din data de 18.09.2019
Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Facultatea de Fizică

1. Oferta de preț[a se completa de către Ofertant]

	Nrcrt
(1)
	Denumireaproduselor
(2)
	Canti
tate
(3)
	UM
(4)

	Preț unitar
(5)
	Valoare Totală fără TVA
(6=3*5)
	TVA
(7=5* TVA)
	Valoare totală cu TVA
(8=7+6)

	
	LOT 1
	
	
	
	
	
	

	1
	Truse de fizica multicomponente
	1
	buc
	
	
	
	

	TOTAL LOT
	
	
	
	



2. Preţ fix:Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3. Grafic de livrare:Livrarea se efectuează în cel mult 90 zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Termene de livrare

	1
	Truse de fizica multicomponente
	



4. Plată: Beneficiarul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşiva efectua plata în lei, 100%, către contractant în termen de până la 30 de zile de la recepţia produselor, în baza facturii fiscale, a procesului - verbal de recepţieşi a documentelor emise de beneficiar pentru recepție. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Magazia Centrală: Camin C5, str
T. Maiorescu nr. 7-9. Livrarea efectivă a produselor se va face conform Graficului de livrare.

5. Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puțin 1 an, de la data livrării către Beneficiar (acolo unde se aplică). Vă rugăm să menţionaţi în ofertă perioada de garanţie (acolo unde este cazul).

6.	Instrucţiuni de ambalare:  
		Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală. 

7. Specificaţii Tehnice:

	A. Specificații tehnice solicitate

	B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

	LOT 1 – Truse fizicămulticoponente
	

	Denumire produs 1:Datalogger(PS-3600 sau echivalent)
	

	Dispozitiv pentru achiziția și prelucarearea datelor experimentale compatibil cu pozițiile 2-3  din acest referat, dotat cu: 
-9.6" full color capacitive touchscreen (min.1200 x 800 pixels),
-min. 1.2 GHz quad-coreprocessor,
-min.1.5 GB Ram, min. 16 GB memory,
-Software: Lab Manager classroom management application sau echivalent,
-Wi-Fi, Bluetooth and USB connections,
-Poate exporta date spre alte aplicații,
- Lucru în mediu uscat și umed
-Poate opera atât online cât și offline,
-SPARKvue in-appproximitypairing,
- 2 porturi pentru senzori PASPORT,
- Port tensiune (Voltage Probe inclus),
-Port temperatură (Fast ResponseTemp Probe inclusă),
-Webcam (față și spate), accelerometer, microfon GPS
Garanție min.1 an
	

	Denumire produs 2:Truse (seturi) pentru experimente de fizică generală (mecanică, oscilații și unde, electricitate)
	

	Mecanică (EP-3576 sau echivalent):
- Șină de aluminiu –  min. 1.2 m lungime,
- Cărucior Smart cu senzori: Encoder Wheel, LoadCell, accelerometru și giroscop compatibil cu Datalogger (poz. 1); Mase etalon pentru cărucior; Picioare, suporturi, opritoare și cleme pentru șină scripete cu dispozitiv de fixare la capătul șinei
Oscilații și unde (EP-3578 sau echivalent):
· Resort (mai lung de 1.7 m) pentru studiul propagării undelor transversale,
· Resort (cu diametru mare) pentru studiul propagării undelor longitudinale
- Suporți pentru pendul gravitațional; 
- Tub pentru studiul rezonanței; 
- Diapazoane (256, 284, 320, 512 Hz)
Electricitate (EM-3536 sau echivalent):
Kit modular pentru experimente de electricitate cu senzori wireless de tensiune și curent, conectori în line dreaptă și la 90 de grade, comutatoare și întrerupătoare, module cu rezistori (10, 330, 100 Ohm), modul capacitor, bec, potențiometru, motor, LED, bobină cu 1000 de spire, diodă și modul baterie (2 buc) precum și anexe pentru conectarea lor.
Garanție min.1 an
	

	Denumire produs 3:  Trusă pentru experimente de termodinamică
	

	Trusă pentru experimente de termodinamică formată din:
- Conector wireless pentru senzori de temperatura (1 buc) care să accepte orice senzor de temperatură cu o conexiune de 3.5 mm si care să se conecteze folosind Bluetooth,
[bookmark: _GoBack]- Senzor wireless de presiune (1 buc), având capacitatea de conectare Bluetooth și USB,
- Senzor de temperatură din oțel inoxidabil (1 buc) pentru intervalul de temperaturi (-35...+135) grade Celsius, conector de 3.5 mm compatibil cu conectorul wireless pentru senzori de temperatură menționat mai sus.
Garanție min.1 an
	




8. Valabilitatea ofertei este de ................ de zile de la data termenului limită de depunere a ofertelor. 

9. Oferta este insotita de o copie a Certificatului de ÎnregistrareSAUcertificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

