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Nr.2831/AP /18.05.2021      
SOLICITARE DE PREŢ

În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de      24.05.2021, sa ne transmiteti oferta de pret (lei fără TVA), marca si modelul produsului ofertat, termenul de livrare şi instalare, perioada de garanţie acordată pentru reperele din tabelul următor:
	Lot
	Poz
	Denumire produs
	Cant.

	1
	1
	Ventilator tip SAF AF-D120VH  WITH VALVE+HIGRO-TIMER. Garantie minim 24 de luni.
	10

	
	2
	Ventilator tip SAF AF-D100VH  WITH VALVE+HIGRO-TIMER. Garantie minim 24 de luni.
	10

	2
	1
	Aparat de aer conditionat 12000 BTU, Clasa eficienta energetica racire  A++. Functii : racire, incalzire, ventilatie, dezumidificare , purificare aer, functionare silentioasa,  autorestart, turbo , filtru multifunctional, autodiagnoza.Demontare aparate existente.  Traseu frigorific standard .  Instalare si punere in functiune Garantie minim 24 de luni.
	12

	
	2
	Aparat de aer conditionat 24000 BTU, Clasa eficienta energetica racire  A++. Functii : racire, incalzire, ventilatie,  dezumidificare , purificare aer, functionare silentioasa,  autorestart, turbo , filtru multifunctional, autodiagnoza.Demontare aparate existente.  Traseu frigorific standard .  Instalare si punere in functiune Garantie minim 24 de luni.
	2

	3
	1
	Aparat de aer conditionat, 12000 BTU.  Clasa eficienta energetica racire minim A++, eficienta energetica incalzire minim A+ , Filtru multifunctional, Functii racire, incalzire, purificare,ventilatie, umidificare,dezumidificare , autodiagnoza, autorestart, functionare silentioasa, dezghetare inteligenta.Traseu frigorific standard . Demontare aparat existent  Instalare si punere in functiune Garantie minim 24 de luni.
	1

	4
	1
	Aparat de aer conditionat 12000BTU pentru camera server .Functioneaza doar  in modul racire, clasa energetica A+++, agent frigorific R32, Eficienta energetica minim 4,6,  SEER minim 9. Raceste la temperaturi exterioare de pina la -25°C., comenzi prin telecomanda, modul de programare si wifi. Traseu frigorific standard .  Instalare si punere in functiune Garantie minim 24 de luni.
	1


Termen de livrare si instalare pentru Lot 2,3,4  este maxim 45 de zile
Termen de livrare pentru Lotul 1 este maxim 45 de zile

Atribuirea se va face pe fiecare lot  in parte.

 La intocmirea ofertei  se vor lua in calcul si materialele necesare instalarii (lungime traseu frigorific, console, cabluri, dibluri, furtun condens etc) respectiv costul lucrarilor de reparaţie a elementelor de zidarie (tencuială, umplere goluri de trecere). 
Oferta de pret va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, instalarii si punerii in functiune, realizarii probelor funcţionale pentru echipamentul livrat, conform solicitarii.   

Ofertanti se oblige sa asigure curățenia în sala în care se va amplasa echipamentul, precum și protejarea bazei materiale existente în aceasta.
       
Produsele vor fi insotite de certificat de conformitate, certificat de garantie si manual de utilizare in limba romana.
Termenul de plată este:
a)30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția bunurilor este anterioară datei primirii facturii;

b)30 de zile calendaristice de la data recepţiei bunurilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepţiei ori anterior acestei date.
Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent” 
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