

Anexa   

Termeni şi Condiţii de Livrare*[footnoteRef:1] [1:  Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).
 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.
] 

Achiziția de Bunuri

Proiect: Scoala de vara „Vino la Facultatea VERDE”
Beneficiar: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Ofertant: ____________________



1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]
	
	Nr. lot.
(1)
	Denumirea produselor
(2)
	Cant.
(3)
	Preț unitar, fără TVA
(4)
	Valoare Totală fără TVA
(5=3*4)
	TVA
(6=5* %TVA)
	Valoare totală cu TVA
(7=5+6)

	1. 
	Stick memorie USB
	8 buc
	
	
	
	

	2. 
	Luxmetru digital portabil
	1 buc
	
	
	
	

	3. 
	Termohigrometru portabil
	1 buc
	
	
	
	



2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea se va efectua in maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

	Nr. lot
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	1.
	Stick memorie USB
	8 buc
	

	2.
	Luxmetru digital portabil
	1 buc
	

	3.
	Termohigrometru portabil
	1 buc
	



4.	Plata: Beneficiarul Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi va efectua plata in lei catre contractant in termen de pana la 30 de zile de la receptia produselor, in baza facturii fiscale si a documentelor emise de beneficiar pentru receptia produselor. Receptia produselor se va face la destinatia finala indicata de beneficiar: Magazia Centala a Universitatii, Str. Titu Maiorescu, nr. 7-9, Camin C5.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului, pentru perioadele minime de garantie solicitate pentru fiecare produs (a se vedea specificatiile tehnice solicitate). Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.	Instrucţiuni de ambalare:  Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală. 



7. 	Specificaţii Tehnice: 
	 
	A. Specificații tehnice solicitate
	B. Specificații tehnice ofertate

	
	
	[a se completa de către Ofertant]

	 
	Bunuri - ANUL II

	1.
	Denumire produs: Lot 1. Stick memorie USB
	Producator/marca/model

	
	 Descriere generala: Stick memorie USB 3.0, capacitate 128 GB
	Descriere generala, detalii specific si standardele tehnice ale produsului ofertat

	2.
	Denumire produs: Lot 2. Luxmetru digital portabil
	Producator/marca/model

	
	 Descriere generala: Luxmetru digital portabil cu afisaj digital, cu senzor foto dioda cu siliciu si filtru, cu un singur comutator pentru pornire si selectare a 4 domenii de masura. Intervalul de masură a luminii de la 0.01 lux pana la 50.000 lux.Dimensiune de buzunar. Afisaj LCD 3-1/2 digiti cu indicator de terminare a bateriei.
	Descriere generala, detalii specific si standardele tehnice ale produsului ofertat

	3.
	Denumire produs: Lot 3. Termohigrometru portabil
	Producator/marca/model

	
	 Descriere generala: Termohigrometru portabil pentru a  stabili cu exactitate umiditatea si temperatura aerului din orice tip de incapere. 
Specificatii: * Interval de temperatura: -20 ° C ~ 60 ° C; * Precizia temperaturii: ± 1 ° C sau ± 1.8 ° F; * Interval de umiditate: 0% RH ~ 100% RH; * Precizia umiditatii: ± 3% (30-95%); ± 5% (10-30%); * ° C / ° F selectare*; Oprire automata / manuala; * Indicatie de baterie descarcata; * Mentinerea datelor;  Rezolutie de temperatura: 0,1 ° C; * Rezolutie la umiditate: 0,1% RH; * Rata de esantionare: 2,5 ori / sec; * Functie Max; * Afisaj dual cu temperatura si umiditate ridicata LCD.
	Descriere generala, detalii specific si standardele tehnice ale produsului ofertat

	
	Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractant.
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de inventive, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de ”sau echivalent”.
	




Valabilitatea ofertei ___________ (minim 60 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor).
NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:

Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – SGCU-PV
BENEFICIAR: Universitatea „Alexandru IoanCuza” din Iași
TITLUL PROIECTULUI: Scoala de vara „Vino la Facultatea VERDE” - program punte pentru tranzitia de la liceu la Universitate
Acord de grant nr. 322/SGU/PV/III din data de 18.06.2020


FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE 
bunuri ( memory stick-uri, luxmetru portabil, termohigrometru portabil) (anul II de proiect)

Denumirea achizitiei: bunuri ( memory stick-uri, luxmetru portabil, termohigrometru portabil) (anul II de proiect)

	
	Specificații tehnice solicitate

	
	

	1.
	Denumire produs: Lot 1. Stick memorie USB

	
	 Descriere generala: Stick memorie USB 3.0, capacitate 128 GB

	2.
	Denumire produs: Lot 2. Luxmetru digital portabil

	
	 Descriere generala: Luxmetru digital portabil cu afisaj digital, cu senzor foto dioda cu siliciu si filtru, cu un singur comutator pentru pornire si selectare a 4 domenii de masura. Intervalul de masură a luminii de la 0.01 lux pana la 50.000 lux.Dimensiune de buzunar. Afisaj LCD 3-1/2 digiti cu indicator de terminare a bateriei.

	3.
	Denumire produs: Lot 3. Termohigrometru portabil

	
	 Descriere generala: Termohigrometru portabil pentru a  stabili cu exactitate umiditatea si temperatura aerului din orice tip de incapere. 
Specificatii: * Interval de temperatura: -20 ° C ~ 60 ° C; * Precizia temperaturii: ± 1 ° C sau ± 1.8 ° F; * Interval de umiditate: 0% RH ~ 100% RH; * Precizia umiditatii: ± 3% (30-95%); ± 5% (10-30%); * ° C / ° F selectare*; Oprire automata / manuala; * Indicatie de baterie descarcata; * Mentinerea datelor;  Rezolutie de temperatura: 0,1 ° C; * Rezolutie la umiditate: 0,1% RH; * Rata de esantionare: 2,5 ori / sec; * Functie Max; * Afisaj dual cu temperatura si umiditate ridicata LCD.

	
	Termenul de livrare va fi de maxim 15 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractant.
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de inventive, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de ”sau echivalent”.



Elaborat, ………………..

