
[bookmark: _GoBack]Anexa                     Va fi completata de Ofertant

Termeni şi Condiţii de Livrare*[footnoteRef:1] [1:  Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).
 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.
] 


Achiziția de (d) Bunuri(B) - Sistem integrat sonorizare, care va fi amplasat în sala de simulare a sedintelor de judecată, (activitatea II din  proiect – Activități de dotare)  pentru GT anul II de proiect

Proiect: O șansă pentru mine, o șansă pentru performanță în justiție (Perform Just)       
Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant
	Nr. crt.
(1)
	Denumirea produselor
(2)
	Cant.
(3)
	Preț unitar fără TVA
(4)
	Valoare Totală fără TVA
(5=3*4)
	TVA
(6=5* %TVA)
	Valoare totală cu TVA
(7=5+6)

	1
	2
	3
	4
	5=3*4
	6=5*%TVA
	7=5+6

	Lot
	1.1 Sistem integrat de sonorizare
	1 buc
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	



2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.	Grafic de livrare: Livrarea se efectuează in maxim 10 zile lucratoare de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante. Termenul de montare, instalare si punere in functiune a sistemului de sonorizare va fi de maxim 5 zile lucratoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . Termenele decurg de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda si sunt conforme următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare
	Termenul de montare, instalare si punere in functiune

	1.1
	Sistem integrat de sonorizare
	1 buc
	
	



4.	Plata facturii se va efectua în lei, 100% dupa livrarea, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de montare, instalare si punere in functiune a sistemului semnat fara obiectiuni de catre ambele parti contractante, conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Termenul de garantie al sistemului integrat de sonorizare va fi de minim 3 ani de la semnarea procesului verbal de punere in functiune, sau in cazul in care termenul de garantie oferit de producator pentru fiecare echipament in parte va fi mai mare, atunci va fi luat in considerare acest termen.
Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.	Instrucţiuni de ambalare:  
	Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală. 

7. 	Specificaţii Tehnice:    

	Nr. crt
	A. Specificații tehnice solicitate

	B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant pentru fiecare pozitie in parte]

	1.1.
	Denumire produs:  sistem integrat de sonorizare
	Marca/modelul produsului/producator

	
	Descriere si specificatii solicitate:
Sistem integrat sonorizare va avea minim urmatoarele caracteristici:
-	Sa fie eficient pentru o sala de 40 mp;
-	Sa permita inregistrarea discutiilor;
-	Sa cuprinda minim urmatoarele componente:
· Set 2 microfoane wireless, raza de operare 100m in camp deschis,  banda UHF duplex gap: 823 MHz - 832 MHz + 863 - 865 MH, 12 frecvente UHF presetate; transmitator putere RF de 10mW, autonomie max. 10 ore; tip microfon lavaliera, impedanta: 680 Ohmi, plaja de frecvete: 20 - 20.000 Hz, conector mini XLR cu 3 pini;
· Statia de baza, controleaza maxim 50 microfoane, conexiuni 8 RCA, 1 XLR, 2 x 7-pole DIN jack, alimentare 100-240 V˜/50-60 Hz/90 VA;
· 5 micorofane fixe functionale alimentate din statia de baza, cu frecventa intre 50 – 18000 Hz, lungime 400mm, conexiuni 2 x 3.5 mm jack, 1 x 2 m cablu de conectare cu 7-mufe DIN pol, 1 x 7-pole DIN jack;
· Amplificator 2 x 250 W 4 Ohms, 2 x 150 W 8 Ohms, frecventa 20 - 20000 Hz, Class A/B, THD 0.05%, Gain 30 dB, sensibilitate 0.85 V, protectie DC, supracurent, scurtcircuit, soft start, supraincalzire, control ground/lift, mode, on/off, volum, linii intrare Jack, XLR, 2 x linii iesire;
· mixer, conectivitate Bluetooth, efecte DSP de bord si functii de redare si inregistrare a cardurilor USB / SD; EQ cu 3 benzi, 2 auxiliari, conectori echilibrați pentru mic / linie, controlul compresorului si un comutator de mutare util pe toate canalele de intrare Mic și linie si EQ cu 2 benzi cu 2 auxiliari pentru ambele canale stereo; frecventa 10Hz – 20kHz (+1/-3dB); 16 DSP effects; 
· Set 2 boxe pasive pentru instalatii, sistem de impedanta joasa (8 Ohmi), utilizabil atat pentru interior cat si pentru exterior, cu grad de protecție IP55; woofer de 8" cu magnet de ferita si con din hartie rezistenta la intemperii, driver de inalte de 1" si bobina de 1", grila frontala din aluminiu rezistenta la coroziune; acoperire: 120° x 80° (-6 dB); putere manevrabila: 120W RMS / 240W varf, plaja frecvente: 62 Hz - 20 kHz (-10dB); sensibilitate: 88 dB; 
Sistemul  se livreaza cu toate materialele si accesoriile necesare instalarii si punerii in functiune a sistemului + manual de utilizare;
Garantie min 3 ani de la semnarea procesului verbal de punere in functiune.
	Specificatii tehnice ofertate
Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat
Garntie, conditii de garantie, termen livrare

	
	Termenul de livrare va fi de maxim 10 zile lucratoare de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante.  Termenul de montare, instalare si punere in functiune a sistemului de sonorizare va fi de maxim 5 zile lucratoare. La livrare toate produsele vor fi insotite de certificate de calitate si/sau declaratii de conformitate.
	

	
	Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de inventive, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent »
	



8. Valabilitatea ofertei este de……………..( cel puțin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor și anume ___________)

9. Oferta este insotita de o copie a Certificatului de Înregistrare SAU a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului in anul 2020/2021 din care să rezulte numele complet, sediul social și domeniul de activitate.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:
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