
Anexa 6.2.1 - Cerere de ofertă (CO-B)
Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂŢI – Programe de vară de tip punte (SGCU – PV)
Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Titlul subproiectului: Descoperim Pământul spre culmile cunoaşterii! - GEO-GEO
Acord de grant nr. 127/SGU/PV/II
Nr. inregistrare: 627/16.06.2022                                                                                     			          Iasi, 16.06.2022
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
[bookmark: _GoBack]pentru achiziția de materiale pentru instruire
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1.	Beneficiarul  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universitati-SGCU-PV derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția unor materiale necesare instruirii grupului țintă, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:
· Furnizarea de Materiale didactice specifice geografiei și geologiei, consumabile pedologie
care va include OBLIGATORIU urmatoarele produse:
	Nr. crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Cantitate

	Lot 1 – PH-metre

	1
	Kit pH-metru portabil 2 - 20 pH
	buc
	1

	2
	Ph-metru portabil
	buc
	1

	Lot 2 – Inregistrator de Umiditate si Temperatura

	1
	Inregistrator de Umiditate si Temperatura
	buc
	20

	Lot 3 - Altimetru, barometru, busolă, termometru, barometru multifuncțional

	1
	Altimetru, barometru, busolă, termometru, barometru multifuncțional
	buc
	2

	Lot 4 - Materiale didactice

	1
	Lampa UV
	buc
	1

	2
	PERHIDROL (PEROXID DE HIDROGEN, apa oxigenata 30%)- indigen
	L
	30

	3
	Acumulatori NiMH, C/HR 14, de 1,2 V, 4500 mAh
	buc
	8

	4
	Mojar de agat cu pistil 100 MM
	set
	1

	5
	Exicator de vid cu placa ceramica 300 mm
	buc
	1

	6
	Glob iluminat 37 cm, piedestal lemn de cires, rotire in 2 planuri
	buc
	1

	Lot 5 – Sectiuni geologie, glob pamantesc

	1
	Sectiuni geologie
	kit
	1

	2
	Cutie speciala din lemn pentru maxim 50 sectiuni microscopice
	buc
	1

	Lot 6 – Camera foto/video capcana

	1
	Camera foto/video capcana
	buc
	8



2.	Ofertanţii  pot depune o singură ofertă pentru unul sau ambele loturi care să includă toate produsele cerute in cadrul unui lot. Vor specifica in oferta acest lucru, sau vor enumera toate produsele enumerate in formularul de Specificatii tehnice.
3.	Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Telefon/Fax: 0232 201102 int 2343/2487; 201117
E-mail: ramona.creanga@uaic.ro
Persoană de contact: Ramona Creanga
4.	Se acceptă oferte transmise prin:
· E-mail: pe adresa ramona.creanga@uaic.ro 
· Fax: 0232 20 11 48; 201117 sau
· în original: la Registratura Universității Alexandru Ioan Cuza din iași, adresa B-dul Carol I nr.11. 
( program de lucru cu publicul: luni – vineri 08:00 – 16:00).
5.	Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 23.06.2022 inclusiv. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă. 
6. 	Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport şi orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Magazia centrala, Strada Titu Maiorescu nr.7-9, Camin C5, de luni pana vineri intre orele 9-15.00. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.
7.	Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.
8.	Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.
9.     Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA.
10.	Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

Responsabil de achiziţi: Ramona Creanga





















































Anexa                     Va fi completata de Ofertant

Termeni şi Condiţii de Livrare*[footnoteRef:1] [1:  Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).
 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.] 

Achiziția de Materiale instruire – Furnizarea de Materiale didactice specifice geografiei și geologiei, consumabile pedologie

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Beneficiar:  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

	Nr. crt.
(1)
	Denumirea produselor
(2)
	Cant.
(3)
	Preț unitar
(4)
	Valoare Totală fără TVA
(5=3*4)
	TVA
(6=5* %TVA)
	Valoare totală cu TVA
(7=5+6)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL oferta
	
	
	
	
	



2. Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3. Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 30 zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]

	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



4.        Plată: Beneficiarul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va efectua plata în lei, către contractant în termen de până la 30 de zile de la recepţia produselor, în baza facturii fiscale, a procesului - verbal de recepţie şi a documentelor emise de beneficiar pentru recepție. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Magazia Centrală: Camin C5, str T. Maiorescu nr. 7-9. Livrarea efectivă a produselor se va face conform Graficului de livrare.
 
5.	Garanţie: Produsele ofertate vor fi acoperite de garanţia producătorului. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

6.	Instrucţiuni de ambalare:  
	Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală. 



7. 	Specificaţii Tehnice:    Va fi completat de Ofertant
(de inserat specificațiile tehnice ale produselor):

· Furnizarea de Materiale didactice specifice geografiei și geologiei, consumabile pedologie pentru GT (anul IV de proiect)
	
	A. Specificații tehnice solicitate
	B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

	Lot 1 – PH-metre
	

	1
	Denumire produs: Kit pH-metru portabil 2 - 20 pH
	Marca / modelul produsului

	
	Descriere generala:
Kit pH-metru portabil 2 - 20 pH include: electrod pH "All-in-One", solutii tampon, husa, geanta pentru transport, 4 baterii AA si software de management al datelor. Masurare pH: 2-20 pH, masurare mV: cel putin pana la 2000 mV, acuratete 0,2; masurare temperatura:  10 -110 oC, acuratete 0,5 oC, afisaj LCD iluminat, interfata PC: min. IrDA, RS232, conexiune BNC
	Descriere generală
Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat

	2
	Denumire produs: Ph-metru portabil
	

	
	Descriere generala:
Domeniu: pH: -2.0...20.0; -2.00...20.00; -2.000...20.000; mV: ± 2000 mV; temp: -20.0...120.0ºC  Rezoluţie: pH: 0.1; 0.01; 0.001; mV: 0.1 mV; Temp: 0.1 ºC  Acuratete: pH: ±0,1; ±0,01; ±0,002; mV: ±0,2 mV; ±0,4 ºC (excluzând eroarea probei)  Calibrare pH: pană la 5 puncte de calibrare, 7 valori programate si 5 ale utilizatorului  Compensare termică: automată sau manuală (-20.0...120.0 ºC)  Memorare: min 200 probe (100 pentru pH şi 100 pentru mV)  Funcţie CAL Check™  Funcţie GLP  Funcţie AutoHold  Condiţii de mediu: 0-50 ºC, UR: 100%  Impermeabil, protecţie IP 67  Conectare PC prin interfată USB  Alimentare: 4 baterii 1,5V AA, aprox. 200h folosire continuă (fară lumină de fundal)  Greutate: max 400 g
Aparatul va fi livrat cu electrod de pH, soluţie pH 4.01 (230 ml), soluţie pH 7.01 (230 ml), soluţie curăţare electrozi (2 plicuri), 2 pahare plastic, software PC, cablu micro USB, 4 baterii AA, manual de instrucţiuni, ghid de utilizare rapidă si geantă de transport.
Aparatul va fi livrat impreuna cu soluţie tampon 4,01 pH, 500 ml, cu certificat de analiză pe lot 
Soluţie tampon 7,01 pH, 500 ml, cu certificat de analiză pe lot
Soluţie tampon 10,01 pH, 500 ml, cu certificat de analiză pe lot 
Soluţie păstrare electrozi, 500 ml
	

	Lot 2 - Inregistrator de Umiditate si Temperatura

	1
	Denumire produs: Inregistrator de Umiditate si Temperatura
	

	
	Descriere generala:
Domeniu de măsurare a senzorilor -40 ° C până la + 85 ° C (-40 ° F până la + 185 ° F).
Intervalul de temperatură de funcționare -40 ° C până la + 85 ° C (-40 ° F până la + 185 ° F).
Intervalul de măsurare a umidității 0% RH până la 100% RH, cu limitări.
Umiditate Domeniu de lucru 0% RH până la 100% RH, cu limitări.
Eroare maxima de înregistrare umiditate: 0,1% RH.
Eroare maxima de inregistrare temperatură: 0,1 ° C sau 0,1 ° F
Capacitate de înregistrare min 8.000 perechi de citiri de umiditate și temperatură
Interval de eșantionare configurabil de la 30 de secunde la mai multe ore.
Opțiunile de pornire a înregistrării prin buton Start sau programare dată și o anumită ora. 
Sursă de alimentare 3V Li-Mg baterie.
Ceas în timp real 
Compatibil cu interfata LogTag LTI-HID/LTI-WiFi
	

	Lot 3 - Altimetru, barometru, busolă, termometru, barometru multifuncțional

	1
	Denumire produs: Altimetru, barometru, busolă, termometru, barometru multifuncțional
	

	
	Descriere generala:
Aparat tip breloc,  altimetru portabil multifuncțional 4-în-unu,altimetru,  barometru, busolă și termometru este fabricat din metal de înaltă calitate + material ABS, greutate redusă.
Posibilitatea de ajustare a altitudinii absolute si posibilitate de calculare a altitudinii relative, afisare altitudine in m, afisare presiune atmosferica in hp sau mm/Hg
Posibilitatea prinderii de curea  prin intermediul unei carabiniere de metal
	

	Lot 4 – Materiale didactice

	1
	Denumire produs: Lampa UV
	

	
	Descriere generala:
Mini-lampa UV Lampa UV portabila , de dimeniuni reduse ( intra intr-un buzunar ) Carcasa din plastic rezistent la socuri 4 W Include o curea pentru a fi transportata usor Mini-lampa UV 365 nm
	

	2
	Denumire produs: PERHIDROL (PEROXID DE HIDROGEN, apa oxigenata 30%)- indigen
	

	
	Descriere generala:
PERHIDROL (PEROXID DE HIDROGEN, apa oxigenata 30%)- indigen
	

	3
	Denumire produs: Acumulatori NiMH, C/HR 14, de 1,2 V, 4500 mAh
	

	
	Descriere generala:
Acumulatori NiMH, C/HR 14, de 1,2 V, 4500 mAh
	                        

	4
	Denumire produs: Mojar de agat cu pistil 100 MM
	

	
	Descriere generala:
Mojar agat, forma hexagonala din agat , grad de duritate Mohs: min 6,5; polisat la interior si exterior, diametru exterior : 100 mm, Capacitate : 50 ml, si pistil agat
	

	5
	Denumire produs: Exicator de vid cu placa ceramica 300 mm
	

	
	Descriere generala:
Exicator de vid din sticla borosilicat, diam. 300 mm, cu placa ceramica
	

	6
	Denumire produs: Glob iluminat 37 cm, piedestal lemn de cires, rotire in 2 planuri
	

	
	Descriere generala:
Glob pamantesc iluminat diam. Min 35 cm, piedestal lemn de cires, rotire in 2 planuri, reprezentare politica si fizica
	

	Lot 5 – Sectiuni geologie, glob pamantesc
	

	1
	Denumire produs: Sectiuni geologie
	

	
	Descriere generala:
Sectiuni geologie - Kit cu min. 50 buc preparate pentru microscop, 30x45 mm, roci si minerale (minim : Granit, Sienit, Gabbro, Bazalt, Gneis, Micaschist, Cuarțit, Marmură, Gresie, Calcar, fosilizat, Andezit, Trahit, Tirolit, Dioritul, Microgranit, Cretă, Calcar oolitic, Piatră de moară, Cărbune, Schist, Granit modificat, Andezit, Bazalt, Bazalt cu olivină, Bazalt cu fenocristal și feldspat alb, Picrit bazalt, Bazalt toleitic, Granodiorit, Pernă de lavă, Dacit, Dioritul, Diorite quartzique, Dolerit, Doreit, Gabbro, Granit, Două granite micas, Granit porfir, Kimberlite, Laurvikite, Microdiorit, Microgranit, Peridotit, Fonolit, Riolit, Riolit roșu, Sienit, Tefrita, Trahandandita, Trahit Brecie vulcanică).
	

	2
	Denumire produs: Cutie speciala din lemn pentru maxim 50 sectiuni microscopice
	

	
	Descriere generala:
Cutie speciala din lemn pentru maxim 50 sectiuni microscopice
	

	Lot 6 – Camera foto/video capcana
	

	1
	Denumire produs: Camera foto/video capcana
	

	
	Descriere generala: 
Camera foto/video capcana cu banda de fixare, cablu USB, ghid de utilizare
• afișaj clar de min. 2.4"
• multi shot (mai multe imagini): 1, 3, 6 sau 9 fotografii
• interval 1, 5, 10, 30 secunde sau minute
• lungime video 10, 30, 60 sau 90 de secunde
• fiecare fotografie trebuie sa conțina data, ora, temperatura și starea bateriei la momentul efectuării
• min. patru tipuri de înregistrare: cameră foto, video, cameră foto + video, cameră cu redare accelerata
• câmp vizual 120°
• raza de acțiune a senzorilor PIR pana la minim 25 metri
• posibilitatea blocării cu ajutorul unui cod PIN
• posibilitatea setării fotografierii la un anumit interval de timp
• posibilitatea reglării intervalului de fotografiere de la 1 secundă la 30 de minute
• posibilitate de fixare a camerei de luat vederi cu ajutorul benzii de fixare sau posibilitatea așezării pe un suport
• protecție pentru ecranului 
• temperatură de operare:  -20°C ~ până la +70°C
• ieșiri: ieșire AV pentru televizor, USB, card micro SD, conector pentru sursa de alimentare
• alimentare: baterii sau alimentare externă
• greutate max 300 g
	

	
	Termenul de livrare va fi de maxim 30 zile de la semnarea contractului de catre ambele parti contractante
	

	
	Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de inventive, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii
vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent »
	



8. Valabilitatea ofertei este de……………..( cel puțin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor și anume ______________)
9. Oferta este insotita de o copie a Certificatului de Înregistrare SAU a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:                                                                     Data:
1

6

