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FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE
Achiziția de materiale pentru instruire

	Denumirea achiziției: Furnizarea de Materiale didactice specifice geografiei și geologiei, consumabile pedologie ( Kit pH-metru portabil; Ph-metru portabil; Inregistrator de umiditate si temperatură, Lampa UV; Altimetru, barometru, busolă, termometru, barometru multifunctional; Glob iluminat; Camera foto/video capcana; Sectiuni geologie; Cutie speciala pentru sectiuni, Perhidrol, Acumulatori; Mojar de agat cu pistil; Exicator de vid cu placa ceramică) pentru anul IV de proiect

	
	Specificații tehnice solicitate

	Lot 1 – PH-metre

	1
	Denumire produs: Kit pH-metru portabil 2 - 20 pH

	
	Descriere generala:
Kit pH-metru portabil 2 - 20 pH include: electrod pH "All-in-One", solutii tampon, husa, geanta pentru transport, 4 baterii AA si software de management al datelor. Masurare pH: 2-20 pH, masurare mV: cel putin pana la 2000 mV, acuratete 0,2; masurare temperatura:  10 -110 oC, acuratete 0,5 oC, afisaj LCD iluminat, interfata PC: min. IrDA, RS232, conexiune BNC

	2
	Denumire produs: Ph-metru portabil

	
	Descriere generala:
Domeniu: pH: -2.0...20.0; -2.00...20.00; -2.000...20.000; mV: ± 2000 mV; temp: -20.0...120.0ºC  Rezoluţie: pH: 0.1; 0.01; 0.001; mV: 0.1 mV; Temp: 0.1 ºC  Acuratete: pH: ±0,1; ±0,01; ±0,002; mV: ±0,2 mV; ±0,4 ºC (excluzând eroarea probei)  Calibrare pH: pană la 5 puncte de calibrare, 7 valori programate si 5 ale utilizatorului  Compensare termică: automată sau manuală (-20.0...120.0 ºC)  Memorare: min 200 probe (100 pentru pH şi 100 pentru mV)  Funcţie CAL Check™  Funcţie GLP  Funcţie AutoHold  Condiţii de mediu: 0-50 ºC, UR: 100%  Impermeabil, protecţie IP 67  Conectare PC prin interfată USB  Alimentare: 4 baterii 1,5V AA, aprox. 200h folosire continuă (fară lumină de fundal)  Greutate: max 400 g
Aparatul va fi livrat cu electrod de pH, soluţie pH 4.01 (230 ml), soluţie pH 7.01 (230 ml), soluţie curăţare electrozi (2 plicuri), 2 pahare plastic, software PC, cablu micro USB, 4 baterii AA, manual de instrucţiuni, ghid de utilizare rapidă si geantă de transport.
Aparatul va fi livrat impreuna cu soluţie tampon 4,01 pH, 500 ml, cu certificat de analiză pe lot 
Soluţie tampon 7,01 pH, 500 ml, cu certificat de analiză pe lot
Soluţie tampon 10,01 pH, 500 ml, cu certificat de analiză pe lot 
Soluţie păstrare electrozi, 500 ml

	Lot 2 - Inregistrator de Umiditate si Temperatura

	1
	Denumire produs: Inregistrator de Umiditate si Temperatura

	
	Descriere generala:
Domeniu de măsurare a senzorilor -40 ° C până la + 85 ° C (-40 ° F până la + 185 ° F).
Intervalul de temperatură de funcționare -40 ° C până la + 85 ° C (-40 ° F până la + 185 ° F).
Intervalul de măsurare a umidității 0% RH până la 100% RH, cu limitări.
Umiditate Domeniu de lucru 0% RH până la 100% RH, cu limitări.
Eroare maxima de înregistrare umiditate: 0,1% RH.
Eroare maxima de inregistrare temperatură: 0,1 ° C sau 0,1 ° F
Capacitate de înregistrare min 8.000 perechi de citiri de umiditate și temperatură
Interval de eșantionare configurabil de la 30 de secunde la mai multe ore.
Opțiunile de pornire a înregistrării prin buton Start sau programare dată și o anumită ora. 
Sursă de alimentare 3V Li-Mg baterie.
Ceas în timp real 
Compatibil cu interfata LogTag LTI-HID/LTI-WiFi

	Lot 3 - Altimetru, barometru, busolă, termometru, barometru multifuncțional

	1
	Denumire produs: Altimetru, barometru, busolă, termometru, barometru multifuncțional

	
	Descriere generala:
Aparat tip breloc,  altimetru portabil multifuncțional 4-în-unu,altimetru,  barometru, busolă și termometru este fabricat din metal de înaltă calitate + material ABS, greutate redusă.
Posibilitatea de ajustare a altitudinii absolute si posibilitate de calculare a altitudinii relative, afisare altitudine in m, afisare presiune atmosferica in hp sau mm/Hg
Posibilitatea prinderii de curea  prin intermediul unei carabiniere de metal

	Lot 4 – Materiale didactice

	1
	Denumire produs: Lampa UV

	
	Descriere generala:
Mini-lampa UV Lampa UV portabila , de dimeniuni reduse ( intra intr-un buzunar ) Carcasa din plastic rezistent la socuri 4 W Include o curea pentru a fi transportata usor Mini-lampa UV 365 nm

	2
	Denumire produs: PERHIDROL (PEROXID DE HIDROGEN, apa oxigenata 30%)- indigen

	
	Descriere generala:
PERHIDROL (PEROXID DE HIDROGEN, apa oxigenata 30%)- indigen

	3
	Denumire produs: Acumulatori NiMH, C/HR 14, de 1,2 V, 4500 mAh

	
	Descriere generala:
Acumulatori NiMH, C/HR 14, de 1,2 V, 4500 mAh

	4
	Denumire produs: Mojar de agat cu pistil 100 MM

	
	Descriere generala:
Mojar agat, forma hexagonala din agat , grad de duritate Mohs: min 6,5; polisat la interior si exterior, diametru exterior : 100 mm, Capacitate : 50 ml, si pistil agat

	5
	Denumire produs: Exicator de vid cu placa ceramica 300 mm

	
	Descriere generala:
Exicator de vid din sticla borosilicat, diam. 300 mm, cu placa ceramica
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	Denumire produs: Glob iluminat 37 cm, piedestal lemn de cires, rotire in 2 planuri

	
	Descriere generala:
Glob pamantesc iluminat diam. Min 35 cm, piedestal lemn de cires, rotire in 2 planuri, reprezentare politica si fizica

	Lot 5 – Sectiuni geologie, glob pamantesc

	1
	Denumire produs: Sectiuni geologie

	
	Descriere generala:
Sectiuni geologie - Kit cu min. 50 buc preparate pentru microscop, 30x45 mm, roci si minerale (minim : Granit, Sienit, Gabbro, Bazalt, Gneis, Micaschist, Cuarțit, Marmură, Gresie, Calcar, fosilizat, Andezit, Trahit, Tirolit, Dioritul, Microgranit, Cretă, Calcar oolitic, Piatră de moară, Cărbune, Schist, Granit modificat, Andezit, Bazalt, Bazalt cu olivină, Bazalt cu fenocristal și feldspat alb, Picrit bazalt, Bazalt toleitic, Granodiorit, Pernă de lavă, Dacit, Dioritul, Diorite quartzique, Dolerit, Doreit, Gabbro, Granit, Două granite micas, Granit porfir, Kimberlite, Laurvikite, Microdiorit, Microgranit, Peridotit, Fonolit, Riolit, Riolit roșu, Sienit, Tefrita, Trahandandita, Trahit Brecie vulcanică).

	2
	Denumire produs: Cutie speciala din lemn pentru maxim 50 sectiuni microscopice

	
	Descriere generala:
Cutie speciala din lemn pentru maxim 50 sectiuni microscopice

	Lot 6 – Camera foto/video capcana

	1
	Denumire produs: Camera foto/video capcana

	
	Descriere generala: 
Camera foto/video capcana cu banda de fixare, cablu USB, ghid de utilizare
• afișaj clar de min. 2.4"
• multi shot (mai multe imagini): 1, 3, 6 sau 9 fotografii
• interval 1, 5, 10, 30 secunde sau minute
• lungime video 10, 30, 60 sau 90 de secunde
• fiecare fotografie trebuie sa conțina data, ora, temperatura și starea bateriei la momentul efectuării
• min. patru tipuri de înregistrare: cameră foto, video, cameră foto + video, cameră cu redare accelerata
• câmp vizual 120°
• raza de acțiune a senzorilor PIR pana la minim 25 metri
• posibilitatea blocării cu ajutorul unui cod PIN
• posibilitatea setării fotografierii la un anumit interval de timp
• posibilitatea reglării intervalului de fotografiere de la 1 secundă la 30 de minute
• posibilitate de fixare a camerei de luat vederi cu ajutorul benzii de fixare sau posibilitatea așezării pe un suport
• protecție pentru ecranului 
• temperatură de operare:  -20°C ~ până la +70°C
• ieșiri: ieșire AV pentru televizor, USB, card micro SD, conector pentru sursa de alimentare
• alimentare: baterii sau alimentare externă
• greutate max 300 g


Nume, prenume: Creanga Ramona
Semnătură:
Data: ...........
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