Anexa   
Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de Table interactive 
Proiect: Centrul de Învățare LEARN & CONNECT 
ACORD DE GRANT AG 286/SGU/CI/III-18.12.2019
Beneficiar: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Ofertant: ____________________

1.
Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.

(1)
	Denumirea produselor

(2)
	Cant.

(3)
	Preț unitar, lei fără TVA
(4)
	Valoare Totală fără TVA

(5=3*4)
	TVA

(6=5* %TVA)
	Valoare totală cu TVA

(7=5+6)

	   Sistem Ecran Interactiv -Table interactive

	1.
	Sistem compus din ecran interactiv cu difuzoare incorporate, camera web cu microfon si tastatura si mouse
	3
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	


2.
Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.
Grafic de livrare: în cel mult 45 de zile  de la semnarea Contractului, la destinația  finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	
	
	
	

	
	
	
	


4.      Plata facturii se va efectua în lei, 100%, către contractant în termen de până la 30 de zile de la recepţia produselor, în baza facturii fiscale, a procesului - verbal de recepţie şi a documentelor emise de beneficiar pentru recepție. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Magazia Centrală /Centrul de Învățare LEARN & CONNECT.

Livrarea efectivă a produselor se va face conform Graficului de livrare.

5.
Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului pentru o perioadă cel puțin egală cu cea indicată în specificațiile tehnice solicitate, calculată de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi în ofertă perioada de garanţie.
6.
Instrucţiuni de ambalare:



Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală. 
7. 
Specificaţii Tehnice: 
	 1: DENUMIRE ACHIZIȚIE:  Sistem Ecran Interactiv (Table interactive)

	A. Specificații tehnice solicitate
Descriere generală & Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
	B. Specificații tehnice ofertate

[a se completa de către Ofertant]

	1. Sistem Ecran Interactiv (table interactive)
Cantitate: 3

CARACTERISTICI: 
Sistem compus din ecran interactiv cu difuzoare incorporate,  computer tip OPS, camera web cu microfon si tastatura si mouse cu urmatoarele specificatii minime:  

- ecranul LCD interactiv are urmatoarele caracteristici tehnice minime: tehnologie Direct  LED, diagonala minima 65”, rezolutie minima 4kUHD (3840 x 2160), tehnologie touch pentru ecran IR, timp raspuns 6 ms, puncte simultane distincte de reactie la atingere  minim 20 puncte (si pentru scriere si la atingere) in Windows si Mac si minim 10 puncte de atingere in Chrome, acuratetea punctului de atingere maxim 2 mm, durata de utilizare pana la epuizare morala a sistemului de atingere minim 50000 ore, luminozitate minim 400cd/mp nit, unghiul de vizualizare minim 178 orizontal si vertical, realizat din sticla securizata de grosime minima 4mm (mohs nivel 7), slot OPS (PC) cu alimentare de 60W, difuzoare integrate minim 2 bucati de minim 15W fiecare, dimensiuni minime suprafata activa 145.7 x 83.3 cm, include senzor lumina ambientala, certificat pentru consum de  energie redus, conform cu cerintele europene CE, consum de maxim 0.5W in mod repaus si de maxim 109W in mod normal. Player intern inclus in display cu urmatoarele caracteristici tehnice: procesor minim Quad-Core de minim 2 GHz, memorie RAM minim 4GB, stocare inclusa de minim 32 GB, conectivitate wireless 802.11a/b/g/n/ac si  bluetooth tehnologie minim 4.2, sistem propriu de operare – minim Android versiunea 8 sau echivalent. 

Functionalitati minime incluse: display-ul trebuie sa permita selectarea automata a markerelor pentru scriere, palmei pentru stergere si degetelor pentru mutarea obiectelor fara a folosi meniuri sau moduri suplimentare, o intrare HDMI 2.0 pe panou frontal, o intrare USB 3.0 tip B pentru touch pe panoul frontal, 2 intrari RJ-45 1000 baseT pentru conectare la retea prin cablu gigabit, suporta conexiune 10/100/1000, conectivitate fara fir conform cu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 si 5 GHz), buton de pornire/oprire usor accesibil pe panoul frontal, reglarea volumului difuzoarelor este usor accesibila pe panoul frontal, sistem de umbrire a ecranului pe panoul frontal, selectarea surselor de intrare se poate face usor de pe panoul frontal, functie de inghetarea ecranului pentru adnotari disponibila tot prin panoul frontal, actualizare automata a firmware-ului, aplicatie de tip tabla alba colaborativa care permite modificarea interactiva de la distanta a continutului, librarie de aplicatii inclusiv aplicatii de videoconferinta, aplicatii de editare documente si vizualizare video si imagini direct de pe stick USB, aplicatie tip notebook care permite crearea de lectii interactive, crearea de pagini si derularea acestora, import documente PDF si PPT fara un computer, adnotare peste documente, salvare fisiere pe stick USB, browser web cu posibilitate de adnotare peste paginile web, screen sharing cu suport AirPlay, Google Cast si Miracast sau echivalente, pentru pana la 4 dispozitive simultan fara a folosi alte echipamente sau aplicatii, posibilitate adnotare peste orice sursa HDMI, selectare si previzualizare surse de intrare cu ajutorul touchscreen-ului display-ului, aplicatie inclusa tip cerneala inteligenta cu urmatorele functionalitati: suport pentru utilizarea instrumentelor simultane și recunoașterea automată a intrărilor atunci când utilizați un browser web, Adobe PDF și software de prezentare, permite adnotarea peste fisiere deschise în aplicații Microsoft Word sau echivalent, Excel sau echivalent și PowerPoint sau echivalent și de a salva adnotări în formatul de fișier nativ (de exemplu .docx, .xlsx și .pptx sau respectiv echivalente),permite integrare cu Adobe Acrobat Reader care permite utilizatorilor să scrie, să tragă și să șteargă cerneala digitală direct din fișiere PDF, posibilitatea de a scrie cu un stilou peste mai multe file active ale browserului web și de a folosi un deget pentru a comuta între file și alte aplicații desktop fără a salva sau a renunța la adnotările acestora. 

Pentru asigurarea functionarii tuturor componentelor software displayul va avea conectat si instalat in slotul OPS un computer cu urmatoarele caracteristici minime: se monteaza in spatele display-ului fara a fi nevoie de cabluri suplimentare, procesor Intel Core I5 8250U sau echivalent, memorie 8 GB RAM DDR4, stocare 128 GB M2. SSD, grafica Intel HD 620, rezolutie 4K, gigabit ethernet RTL811, wireless 2.4 GHZ, 5 GHz; Wi-Fi 802.11A/B/G/N/AC, bluetooth® 4.2, intrari USB-C, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, iesire HDMI, licenta perpetua Windows 10 PRO sau echivalenta.  

- Displayul va avea conectate prin fire camera cu microfon incorporat de tip web cu conectare prin USB, cu urmatoarele cerinte minime: certificata pentru utilizare in aplicatiile Zoom® Meetings si Microsoft Teams; calitate 4K Ultra HD la 30 fps sau 1080p la 30/60fps; zoom digital 5x; 3 setari pentru campul vizual: 65°, 78° sau 90°; 

-corectie automata a luminii. camera va veni cu cablu de comunicatii USB si suport pentru montare la o distanta de minim fata de 3m de display-ul interactiv de mai sus prin prindere pe perete prin suport fix. Pat de cabluri inclus pentru alimentare electrica si de date cu o lungime desfasurata de minim 5ml prevazut cu toate sistemele pentru prindere  pe perete.  

- Accesorii incluse in pachet: markere magnetice cel putin 2 incluse pentru display-uri interactive care nu necesita baterii, telecomanda IR inclusa, suport pentru prindere si montare ecran pe perete inclus, kit tastatura si mouse fara fir de culoare alba, cablurile de alimentare 220V si de comunicatii minim 1Gb incluse cu o lungime minima de 6m fiecare, canal de cablu din PVC alb sau albastru, dimensiuni in sectiune minim 16x20, pentru mascarea cablurilor pe toata lungimea acestora. 

- Toate aplicatiile mentionate in oferta vor fi instalate de furnizor pe sistemul ofertat si trebuie sa fie compatibile cu componentele constructive ale acestuia. 

Instalarea componentelor sistemului si interconectarea cu toate cablurile necesare, punerea in functiune a sistemului trebuie trebuie realizate de furnizor făra costuri suplimentare pentru Beneficiar.
garanție: min. 2 ani

termen de livrare: maxim 45 de zile
	Marca / modelul produsului

Specificatii tehnice ofertate 



	Detalii specifice valabile pentru  produsele aferente loturilor  de mai sus:

Produsele vor fi livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii lor în funcţiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate în mod expres în prezentul formular de specificații tehnice

Toate produsele trebuie să fie noi, nefolosite, să nu fie de tip refurbished integral sau componente ale lor.

Acolo unde s-a specificat: produsele avea instalate programele informatice solicitate. 

Produsele vor fi însoțite la livrare de :

-manual de utilizare în limba română/engleză.

-certificate de garanție;

-declarații de conformitate;

Specificațiile tehnice de mai sus și care indică o anumită marcă de fabrică sau de comerț sau un sistem de operare, sunt menționate DOAR pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor ofertanți sau a anumitor produse.

Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la cerințele precizate mai sus, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care, caracteristicile din propunerea tehnică a ofertantului presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale de mai sus. 

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor precizate mai sus și termen de livrare mai mare decât cel solicitat atrage descalificarea ofertantului.
	Detalii/condiții ofertate




8. Valabilitatea ofertei este de ................ de zile (minim 60 de zile)  de la data termenului limită de depunere a ofertelor. 

9. Oferta este insotita de o copie  a certificatului constatator eliberat, în 2021/2022, de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:
� Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).


 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.








