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NR  5318/AP/07.09.2023
Solicitare de ofertă
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți până la data de 11.09.2023  inclusiv, oferta de preț în lei, fara TVA, la numărul de fax 0232/201117 sau la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro, pentru următoarele produse:
	
	
	
	

	Nr.
lot.
	Denumire produs     
(caracteristici tehnico-functionale, operationale etc.)
	UM
	Cant

	1
	Aparat de aer conditionat 36000 BTU, cu montaj inclus: 

Clasa de eficienta energetica racire minim A+, incalzire minim A
Tehnologie inverter; Agent racire R410 A; Tensiune alimentare 230V
Functii: Racire, Incalzire, Ventilatie, Dezumidificare, Purificare, Ionizare, Autodiagnoza

· Capacitate racire: 36000 BTU
· Capacitate incalzire: 38000 BTU
· Putere racire: 9.4 (3.1 – 9.4) kW
· Putere incalzire: 10.1 (3.6 – 12.0) kW
EER: 3.21 
SEER: 5.69
COP: 3.61
SCOP: 3.80
Consum energie electrica racire: 2.49 kW/h (max 2.5 kW/h)
Consum energie electrica incalzire: 2.44 kW/h (max 2.5 kW/h)
Model referinta: Fujitsu Inverter ASYG36LMTA-AOYG36LMTA (sau modele echivalente sau superioare)

Garantie: minim 5 ani
Instalare aparat nou si punere in functiune: 
· laboratorul de kinetoterapie al Facultatii de Educatie Fizica si Sport, corp D; traseu frigorific si de alimentare electrica standard
	buc
	1

	2
	Aparate de aer conditionat 12000 BTU, cu montaj inclus: 
Clasa de eficienta energetica racire minim A++, incalzire minim A+
Tehnologie inverter; Wi-Fi, autodiagnoza, mod turbo

Agent racire R32; Tensiune alimentare 230V
Model referinta: Gree Bora A4 Silver GWH12AAB (sau modele echivalente sau superioare)
Garantie: minim 2 ani
Instalare aparate noi si punere in functiune: 
· aparat 1: montare in corp A camera 302 (laborator cercetare chimie organica); traseu frigorific cu lungime de aprox 10 ml; traseu electric cu cablu 3x2.5mmp de aprox 12 ml conectat la tablou electric hol
· aparat 2: montare in corp A camera 303 (laborator cercetare chimie organica); traseu frigorific cu lungime de aprox 10 ml; traseu electric cu cablu 3x2.5mmp de aprox 20 ml conectat la tablou electric hol

· aparat 3: montare in corp A camera 286 (laborator studenti chimie organica); traseu frigorific cu lungime de aprox 10 ml; traseu electric cu cablu 3x2.5mmp de aprox 5 ml conectat la tablou electric hol
	buc
	3

	
	
	
	



Se va preciza marca si modelul produsului ofertat. Aparatele de aer conditionat vor fi livrate, instalate si puse in functiune la locatiile specificate.


Oferta de pret va include toate costurile necesare, transportul echipamentului, costurile instalarii si punerii in functiune, realizarii probelor funcţionale pentru echipamentul livrat, conform solicitarii. La intocmirea ofertei  vor fi luate in calcul si materialele necesare instalarii (lungime traseu frigorific, console, cablu alimentare, pat PVC, dibluri, holsuruburi, furtun condens, prize etc) respectiv costul lucrarilor de reparaţie a elementelor de zidarie (tencuială, umplere goluri de trecere), costul debarasarii deseurilor rezultate.

Se recomanda vizitarea amplasamentelor pentru intocmirea unei oferte corespunzatoare (pers. contact Andrei Adumitroaie – Directia Tehnica)

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru fiecare lot in parte, in conditiile respectarii specificatiilor tehnice solicitate.


Se va specifica perioada de valabilitate a ofertei, termenul de livrare si instalare (maxim 30 zile) si garantia acordata produselor (minim 5 ani pentru lot 1, minim 2 ani pentru lot 2).
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.


La livrare produsele vor fi însoțite de: factură fiscală /aviz de expediție; certificate de calitate/conformitate, certificate de garantie.
Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.
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