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Serviciul Achizitii Publice





Nr.  834/AP/22.02.2024
Solicitare ofertă de preţ

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți, până la data de 25.02.2024 inclusiv, oferta de preț (în lei, fara TVA) pentru următoarele produse:
Lot - electrice
	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant 

	1.
	Bec led tip deco tubular, clar,  1.7W (echivalent 15 W), 220-240V, soclu E14, tip frigider, lungime max 59 mm (model referinta Philips T25 E14)
	buc
	20

	2.
	Bec led tip candle (lumanare), 5,7W, 220-240V, soclu E14, temperatura culoare 2700 K, minim 470 lumeni (model referinta Osram cod 4052899326453)
	buc
	20

	3.
	Bec led tip tubular, 48W, soclu E27, temperatura culoare 6500k, minim 4560 lumeni (model referinta Hoff TB140)
	buc
	10

	4.
	Intrerupator simplu ST, nominal 10A, minim 2300W, material abs, culoare alb, borna fara surub,  standard IEC 60669-1 (model referinta Schneider Asfora EPH0100121)
	buc
	10

	5.
	Priza dubla ST cu CP, 16A, minim 3680W, material abs, culoare alba, borne lift,  standard IEC 60669-1 (model referinta Schneider Asfora EPH9900121)
	buc
	20

	6.
	Priza dubla PT, 2x2P+N, 16A, 230V/50hz,  material PP+PC, protectie minim IP20, culoare alba (model referinta Legrand Forix 782413)
	buc
	10

	7.
	Cap prelungitor (tripla) cu capac, 3x2P+N, 16A, protectie IP44, material cauciuc (modele referinta Orel OR-2106; Starke ST01434; Comtec MF0012-86250)
	buc
	2

	8.
	Stecher schuko CP cu inel extragere,  16A, culoare alba (model referinta Lohuis 11132295)
	buc
	10

	9.
	Siguranta automata IDPN Acti9  1P+N C6A, capacitate de rupere 4500A, durabilitate mecanica minim 10000 CIC, standard SR EN 60898-1  (model referinta Schneider EZ9P32606)
	buc
	10

	10.
	Siguranta automata IDPN Acti9  1P+N C10A, capacitate de rupere 4500A, durabilitate mecanica minim 10000 CIC, standard SR EN 60898-1  (model referinta Schneider EZ9P32610)
	buc
	5

	11.
	Siguranta automata IDPN Acti9  1P+N C32A, capacitate de rupere 4500A, durabilitate mecanica minim 10000 CIC, standard SR EN 60898-1  (model referinta Schneider EZ9P32632)
	buc
	5

	12.
	Cleme de capat (morsete) 6 mm, transparente
	buc
	10

	13.
	Cleme de capat (morsete) 10 mm, transparente
	buc
	10

	14.
	Banda montaj perforata, metalica, galvanizata, 26mm, M8, rola de 10 metri (model referinta Comtec MF0010-01176)
	buc
	2

	15.
	Tub termocontractibil cu gel, SRH2, raport minim 3:1, 8-2/1000mm (model referinta Cellpack 127416)
	buc
	4

	16.
	Tub termocontractibil cu gel, SRH2, raport minim 3:1, 12-3/1000mm (model referinta Cellpack 127417)
	buc
	2

	17.
	Tub termocontractibil cu gel, SRH2, raport minim 3:1, 22-6/1000mm (model referinta Cellpack 127418)
	buc
	2

	18.
	Tub termocontractibil cu gel, SRH2, raport minim 3:1, 27-8/1000mm (model referinta Cellpack 127419)
	buc
	2

	19.
	Colier cablu PVC 4.8 x 186 mm, poliamida, halogen free
	buc
	100

	20.
	Colier cablu PVC 4.8 x 360 mm, poliamida, halogen free
	buc
	100

	21.
	Banda izolatoare diverse culori (negru, rosu, albastru, alb) latime 19-20mm, role de 20 metri
	buc
	4


Notă: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.
Oferta poate fi transmisa la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro sau la numărul de fax 0232/201117. Oferta în lei, fără TVA, va include toate cheltuielile ocazionate de livrarea și manipularea produselor la sediul beneficiarului: Statiunea Biologica Marina "Prof. Dr. Ioan Borcea" din Agigea, str. Nicolae Titulescu nr. 163.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut pentru intreg lotul. Nu se accepta oferte partiale in cadrul lotului.

Termenul de livrare al produselor: maxim 15 zile de la data primirii comenzii scrise. 

Garantie: minim 12 luni pentru intrerupatoare, prize, sigurante (poz. 4-11)

Oferta trebuie să fie valabilă: minim 30 zile.
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorităţii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: factură fiscală /aviz de expediție; certificate de calitate/conformitate.
Directia Achiziţii Publice si Urmarire Contracte
Director Ing. Gabriela Alexoaei
Responsabil achiziţie
Adm. fin. Cristian Ignat
	ADRESA: Iaşi, bd.Carol I nr.11, Corpul J

TELEFON: 0232201147 FAX: 0232201117, EMAIL: cristian.ignat@uaic.ro
	



[image: image1.jpg]