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Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro
Serviciul Achizitii Publice





Nr.  2061/AP/12.04.2024
Solicitare ofertă de preţ

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm să ne transmiteți, până la data de 15.04.2024 inclusiv, oferta de preț (în lei, fara TVA) pentru următoarele produse:
	Lot  1. Burghie metal 
Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant

	1. 
	BURGHIU D 2,5 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica,  taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.
	buc
	20

	2. 
	BURGHIU D 3.0 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica,  taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.
	buc
	20

	3. 
	BURGHIU D 3,5 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica,  taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.
	buc
	10

	4. 
	BURGHIU D 4,0 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica,  taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.
	buc
	20

	5. 
	BURGHIU D 5.0 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica,  taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.
	buc
	20

	6. 
	BURGHIU D 5,5 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica,  taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.
	buc
	20

	7. 
	BURGHIU D 6.0 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica,  taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.
	buc
	20

	8. 
	BURGHIU D 7.0MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica,  taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.
	buc
	20

	9. 
	BURGHIU D 7,5 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica,  taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.
	buc
	10

	10. 
	BURGHIU D 8.0 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica,  taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.
	buc
	20

	11. 
	BURGHIU D 8,5 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica,  taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.
	buc
	10

	12. 
	BURGHIU D 9.0 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica,  taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.
	buc
	20

	13. 
	BURGHIU D 9,5 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica,  taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.
	buc
	10

	14. 
	BURGHIU D 10 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica,  taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.
	buc
	20

	15. 
	BURGHIU D 12,5 MM pentru metal DIN 338 HSS 4241. Material HSS- W4%, Mo2%, Cr4%, V1%.Burghiu spiralat, coada cilindrica,  taiere dreapta. Pentru metal, otel, fier, forjate, neferoase, plastic.
	buc
	10

	16. 
	Set panze fierastrau sabie bimetal TIP S511 DF, 100 mm, 6 dinti/inch, dantura standard, 5 bucati
	set
	2


Lot 2. Burghie SDS Plus 
	Nr. crt.
	Denumire produs
	UM
	Cant

	1.
	BURGHIU SDS PLUS 6X210 • DIN 8035. • Prindere tip SDS+. • Carbura Tungsten K20. • Temperatura de brazare: 1100 °C. • Varf de centrare. • pentru: Piatra, Granit, Marmura, Beton armat. Lu: 150 mm. Lt: 210 mm.
	buc
	20

	2.
	BURGHIU SDS PLUS 8X210 • DIN 8035. • Prindere tip SDS+. • Carbura Tungsten K20. • Temperatura de brazare: 1100 °C. • Varf de centrare. • pentru: Piatra Granit, Marmura, Beton armat. Lu: 150 mm. Lt: 210 mm.
	buc
	20

	3.
	BURGHIU SDS PLUS 10X210 • DIN 8035. • Prindere tip SDS+. • Carbura Tungsten K20. • Temperatura de brazare: 1100 °C. • Varf de centrare. • pentru: Piatra Granit, Marmura, Beton armat. Lu: 150 mm. Lt: 210 mm.
	buc
	10

	4.
	BURGHIU SDS PLUS 12X210 • DIN 8035. • Prindere tip SDS+. • Carbura Tungsten K20. • Temperatura de brazare: 1100 °C. • Varf de centrare. • pentru: Piatra Granit, Marmura, Beton armat. Lu: 150 mm. Lt: 210 mm.
	buc
	10

	5.
	BURGHIU SDS PLUS 14X210 • DIN 8035. • Prindere tip SDS+. • Carbura Tungsten K20. • Temperatura de brazare: 1100 °C. • Varf de centrare. • pentru: Piatra Granit, Marmura, Beton armat.  Lu: 150 mm. Lt: 210 mm.
	buc
	10

	6.
	BURGHIU SDS PLUS 30X400X450
	buc
	1


Notă: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.
Oferta poate fi transmisa la adresa de e-mail cristian.ignat@uaic.ro sau la numărul de fax 0232/201117. Oferta în lei, fără TVA, va include toate cheltuielile ocazionate de livrarea și manipularea produselor la sediul beneficiarului: Magazia Centrala a Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi, Camin C5, Titu Maiorescu nr. 7-9.
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut pentru fiecare lot in parte. Nu se accepta oferte partiale in cadrul lotului. Se pot depune oferte pentru oricare lot sau pentru ambele.

Termenul de livrare al produselor: maxim 15 zile de la data primirii comenzii scrise. 

Oferta trebuie să fie valabilă: minim 30 zile.
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorităţii contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.
Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date; 

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: factură fiscală /aviz de expediție; certificate de calitate/conformitate.
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