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INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de bunuri – Spirometru portabil, anul V de proiect (pozitia 41 din Planul de achizitii)


Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1.	Beneficiarul Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași  a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi Necompetitive pentru Universitati - SGNU derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:
 
	Nr crt
	Denumire produs
	Cantitatea
	UM

	1
	Spirometru portabil smart +oximetru
	1
	buc



2.	Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă produsele cerute mai sus in cantitatea solicitata.

3.	Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Telefon: 0232/201047
E-mail:  mihaela.minut@uaic.ro
Persoană de contact: Mihaela Minuț

4.	Se acceptă oferte transmise
 - prin E-mail: mihaela.minut@uaic.ro
 - prin fax: 0232201147
 - in original: la Registratura Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, adresa: B-dul Carol I, nr    11,  Iasi, program de lucru intre orele 8.00 – 16.00

5.	Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 24.04.2024, inclusiv. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă. 

6. 	Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate costurile legate de livrarea produselor la următoarea destinatie: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Magazia Centrala, str Titu Maiorescu nr 7-9, camin C5 de luni-vineri, intre orele 8,00-16,00. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.	Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8.	Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate ce trebuie sa includa si furnizarea bunurilor care fac obiectul achizitiei.

9.        Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA.
10.	Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu.









Responsabil achiziţie
Ec. Mihaela MINUȚ






	











Anexa   
Termeni şi Condiţii de Livrare*[footnoteRef:1] [1:  Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).
 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.
] 

Achiziția de bunuri - Spirometru portabil

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Titlul subproiectului:  „Cum ajung profesor/antrenor? (CAPA)”
Beneficiar: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Ofertant: ____________________

1.	Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]
	
	Nr. crt.
(1)
	Denumirea produselor
(2)
	Cant.
(3)
	Preț unitar, lei fără TVA
(4)
	Valoare Totală fără TVA
(5=3*4)
	TVA
(6=5* %TVA)
	Valoare totală cu TVA
(7=5+6)

	1
	Spirometru portabil smart +oximetru
	1
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	


2.	Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.
3.	Grafic de livrare: Livrarea se efectuează în cel mult 30 de zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: [a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.
	Denumirea produselor
	Cant.
	Termene de livrare

	1
	Spirometru portabil smart +oximetru
	1
	


4.      	Plata facturii se va efectua în lei, 100%, către contractant în termen de până la 30 de zile de la recepţia produselor, în baza facturii electronice descarcate din sistemul RO e-factura, a procesului - verbal de recepţie şi a documentelor emise de beneficiar pentru recepție. Recepţia produselor se va face la destinaţia finală indicată - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Magazia Centrală: Camin C5, str.T. Maiorescu nr. 7-9. 
Livrarea efectivă a produselor se va face conform Graficului de livrare.

5.	Garanţie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului pentru o perioadă cel puțin egală cu cea indicată în specificațiile tehnice solicitate (minim 12 luni), calculată de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi în ofertă perioada de garanţie.

6.	Instrucţiuni de ambalare:
		Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală. 
7. 	Specificaţii Tehnice: 
	A. Specificații tehnice solicitate
	B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

	 DENUMIRE ACHIZIȚIE:  
Spirometru portabil smart +oximetru

	Caracteristici:
Spirometru cu 10.000 de teste de capacitate de memorie, afișaj LCD monocromatic, tastatură cu membrană cu 6 taste. Alimentare cu baterie (3,7 V-1100 mA litiu) cu o autonomie de aprox. 50 de ore de utilizare continuă, reîncărcabilă cu port USB.
- conexiune prin cablu (USB 2.0) sau wireless (Bluetooth 4.0)
- senzor de temperatură internă pentru conversie automată BTPS
- înregistrarea automată a unei întregi sesiuni de spirometrie, inclusiv cel mai bun test
- cablu USB, husă de transport, CD manual, turbină reutilizabilă și software inclus
OXIMETRU: peste 300 de ore de înregistrări ale testului oximetric (SpO2% și teste de frecvență a impulsurilor).
Parametri măsurați: minim, maxim și mediu SpO2%, min, maxim și frecvența medie a impulsurilor, evenimente totale SpO2, durata testului, evenimente bradicardice (<40 BPM), evenimente tahicardice (> 120 BPM), T90% (timpul trecut cu SpO2 = 89%), T89% (timpul a trecut cu SpO2 = 88%).
SPECIFICAȚII TEHNICE - SPIROMETRIE
• Parametri măsurați: FVC, FEV1, FEV1 / FVC%, DTPEF, FEV 0,5, FEV0,5 / FVC%, FEV0,75, FEV0,75 / FVC%, FEV2, FEV2 / FVC%, FEV3, FEV3 / FVC%, FEV6, FEV1 / FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEF75-85%, FET, Vext, Lung Age, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1 / FIVC%, FIF25% , FIF50%, FIF75%, R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1 / VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti / t-tot, VT / ti, MVV
• Turbină digitală bidirecțională a senzorului de debit
• Interval de debit ± 16L / s
• Precizie de volum ± 3% sau 50 ml
• Precizie de curgere ± 5% sau 200 mL / s
• Rezistență dinamică <0,5 cm H2O / L / s
• Testele disponibile: FVC, VC, IVC, MVV, PRE - POST
• Conectivitate: USB 2.0, Bluetooth® 4.0
• Alimentare: litiu-ion 3,7 V, 1100 mAh
SPECIFICAȚII TEHNICE - OXIMETRIE
• Metoda de măsurare: absorbție roșu și infraroșu
• Interval SpO2: 0-99% ± 2% între 70-99% SpO2
• Intervalul pulsului: 18-300 BPM ± 2 BPM sau 2%
• Indicator de calitate a semnalului: 0-8 segmente afișate
• Capacitate de memorie: până la 300 de ore de oximetrie.
Cerințe de sistem pentru computer: XP, Seven, Vista, 8, 10
Afișaj 160 x 80 pixeli
Greutate 140 g
Dimensiuni 55 x 160 x 25 mm
Conexiune la computer prin USB sau Bluetooth®
Compatibil cu tablete iPad sau mini iPad
[image: https://med-pro.ro/wp-content/uploads/2023/03/SPIR.png]
Garanție: minim 12 luni
Termen livrare: maxim 30 de zile
	Marca / modelul produsului
Specificatii tehnice ofertate 


	Detalii specifice:
Produsul va fi livrat împreună cu toate accesoriile necesare punerii lui în funcţiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate în mod expres în prezentul formular de specificații tehnice. Produsul trebuie să fie nou, nefolosit.
La livrare produsul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana/engleză. 
Specificațiile tehnice de mai sus și care indică o anumită marcă de fabrică sau de comerț sau un sistem de operare, sunt menționate DOAR pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor ofertanți sau a anumitor produse.
Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la cerințele precizate mai sus, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care, caracteristicile din propunerea tehnică a ofertantului presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale de mai sus. 
Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor precizate mai sus atrage descalificarea ofertantului.

Pentru verificarea conformității produselor ofertate, beneficiarul are dreptul de a solicita fisele tehnice ale produselor ofertate.
	Detalii/condiții ofertate




8. Valabilitatea ofertei este de ...........(minim 60 de zile) de la data termenului limită de depunere a ofertelor. 

9. Oferta este insotita de o copie  a certificatului constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.


NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:








PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
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BENEFICIAR: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
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          FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE 
	Achiziția de bunuri – Spirometru portabil, anul V de proiect (pozitia 41 din Planul de achizitii)

	

	Denumirea achiziției: 
Spirometru portabil 

	

	
	Specificații tehnice solicitate 

	
1
	Denumire produs
Spirometru portabil 

	
	Descriere generală
Spirometru portabil smart +oximetru

	
	Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar

	
	Caracteristici:
Spirometru cu 10.000 de teste de capacitate de memorie, afișaj LCD monocromatic, tastatură cu membrană cu 6 taste. Alimentare cu baterie (3,7 V-1100 mA litiu) cu o autonomie de aprox. 50 de ore de utilizare continuă, reîncărcabilă cu port USB.
- conexiune prin cablu (USB 2.0) sau wireless (Bluetooth 4.0)
- senzor de temperatură internă pentru conversie automată BTPS
- înregistrarea automată a unei întregi sesiuni de spirometrie, inclusiv cel mai bun test
- cablu USB, husă de transport, CD manual, turbină reutilizabilă și software inclus
OXIMETRU: peste 300 de ore de înregistrări ale testului oximetric (SpO2% și teste de frecvență a impulsurilor).
Parametri măsurați: minim, maxim și mediu SpO2%, min, maxim și frecvența medie a impulsurilor, evenimente totale SpO2, durata testului, evenimente bradicardice (<40 BPM), evenimente tahicardice (> 120 BPM), T90% (timpul trecut cu SpO2 = 89%), T89% (timpul a trecut cu SpO2 = 88%).
SPECIFICAȚII TEHNICE - SPIROMETRIE
• Parametri măsurați: FVC, FEV1, FEV1 / FVC%, DTPEF, FEV 0,5, FEV0,5 / FVC%, FEV0,75, FEV0,75 / FVC%, FEV2, FEV2 / FVC%, FEV3, FEV3 / FVC%, FEV6, FEV1 / FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEF75-85%, FET, Vext, Lung Age, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1 / FIVC%, FIF25% , FIF50%, FIF75%, R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1 / VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti / t-tot, VT / ti, MVV
• Turbină digitală bidirecțională a senzorului de debit
• Interval de debit ± 16L / s
• Precizie de volum ± 3% sau 50 ml
• Precizie de curgere ± 5% sau 200 mL / s
• Rezistență dinamică <0,5 cm H2O / L / s
• Testele disponibile: FVC, VC, IVC, MVV, PRE - POST
• Conectivitate: USB 2.0, Bluetooth® 4.0
• Alimentare: litiu-ion 3,7 V, 1100 mAh
SPECIFICAȚII TEHNICE - OXIMETRIE
• Metoda de măsurare: absorbție roșu și infraroșu
• Interval SpO2: 0-99% ± 2% între 70-99% SpO2
• Intervalul pulsului: 18-300 BPM ± 2 BPM sau 2%
• Indicator de calitate a semnalului: 0-8 segmente afișate
• Capacitate de memorie: până la 300 de ore de oximetrie.
Cerințe de sistem pentru computer: XP, Seven, Vista, 8, 10
Afișaj 160 x 80 pixeli
Greutate 140 g
Dimensiuni 55 x 160 x 25 mm
Conexiune la computer prin USB sau Bluetooth®
Compatibil cu tablete iPad sau mini iPad
[image: https://med-pro.ro/wp-content/uploads/2023/03/SPIR.png]
Garanție: minim 12 luni
Termen livrare: maxim 30 de zile



Detalii specifice:

Produsul va fi livrat împreună cu toate accesoriile necesare punerii lor în funcţiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate în mod expres în prezentul formular de specificații tehnice. Produsul trebuie să fie nou, nefolosit.
La livrare produsul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana/engleză. 
Specificațiile tehnice de mai sus și care indică o anumită marcă de fabrică sau de comerț, sunt menționate DOAR pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor ofertanți sau a anumitor produse. 
Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».




Nume, prenume   MINUȚ Mihaela
Semnătură
Data:     
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