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	Programul Regional:
	Programul Regional Nord-Est 2021-2027

	Prioritate:
	PR/NE/2024/6/RSO4.2/1/Infrastructura scolara - Etapizate

	Apel:
	PRNE/339/PRNE_P6/OP4/RSO4.2/PRNE_A33

	Codul proiectului (SMIS):
	324456

	Nr./Data contract finantare:
	231/01.08.2024

	Titlul proiectului:
	”Consolidarea și refuncționalizarea  clădirii corpului O a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași”

	Denumire beneficiar:
	Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași” din Iași


Nr. 5236/AP/ 30.09.2024
SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ
În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 08.10.2024 inclusiv, să ne transmiteți oferta de preţ (lei fără TVA), pentru următoarele produse :
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Cant.

	1
	Display interactiv pentru prezentări online si on site compus din: display interactiv 75”, camera video 4k cu microfoane incluse în camera, stand de montaj mobil de podea cu sistem de management al cablurilor astfel încât acestea sa nu atârne, cabluri incluse in pachet, computer tip OPS cu licențe  instalate perpetue pentru software de tip SO Windows 11 Pro sau echivalent si pachet Office care sa includă minim Word+Excel+Power Point sau echivalente. Toate echipamentele din alcătuirea sistemului vor îndeplini standardele de siguranța in exploatare, mediu si sănătate si vor fi însoțite de certificat de conformitate europeana CE. Toate cablurile necesare interconectării echipamentelor din componenta sistemului si funcționarii lor împreună vor fi incluse si vor avea marcate pe mantaua PVC de protecție caracteristicile tehnice sau modelul, la vedere, astfel încât sa poată fi identificata calitatea acestora in conformitate cu Normativul I7/2023. Toate cablurile, mai puțin cel de alimentare generala care pornește de la baza standului mobil spre priza de alimentare vor fi montate in sistem de management al cablurilor dedicat si fixat pe spatele suportului mobil in așa fel încât sa nu fie vizibile din fata și să nu atârne. Alimentarea sistemului se va face printr-un singur cablu cu ștecher Schuko in lungime de minim 5m de la baza standului mobil. Nu sunt acceptate matisări pe cablurile de alimentare electrica ale componentelor sistemului; specificațiile tehnice sunt prezentate mai jos; garanție: min 24 luni
	4


FT1. Specificații tehnice display interactiv:

· Procesor minim Quadcore (1.7GHz) cu cache L2 minim 2MB

· Recunoaște atingeri cu mana: minim 20 de puncte

· Diagonala: minim 74”

· Rezoluție maxima: minim 3840x2160

· Timp de răspuns: maxim 6ms

· Timp de operare: minim 16 ore/zi

· Unghi de vizualizare orizontal/vertical: minim 178°/minim 178°

· Sistem de fixare integrat de tip VESA maxim 400x400

· Slot OPS integrat

· Player intern cu SO proprietar, licența perpetua inclusa si stocare de minim 32GB

· Speakere incorporate minim 2 x minim 10W

· Porturi intrări semnal video HDMI: minim 2 in total din care minim unul pe panoul din fata

· Porturi ieșire semnal video HDMI: minim 1

· Consum de energie: maxim 275W/h

· Conectivitate WiFi si Bluetooth integrate

FT2. Specificații tehnice computer tip OPS:

· Instalat in displayul de mai sus in slotul dedicat de tip OPS

· Procesor minim Intel core I5 generația 12 sau echivalent

· Memorie RAM minim 8GB DDR4 / Stocare interna de minim 256GB SSD / Procesor grafic inclus

· Conectivitate rețea prin WiFi sau Ethernet

· Conectivitate Bluetooth

· Ieșire HDMI

· Intrări USB 3.0 si USB 2.0 si USB type C: minim cate 1 de fiecare

· SO Windows 11 Pro sau echivalent preinstalat cu licența perpetua

· Pachet de aplicații office care sa includă minim aplicațiile Word, Excel si Powerpoint sau echivalente, cu licență  1 an

FT3. Specificații tehnice camera 4k:

· Compatibila cu computerul OPS de mai sus

· Montata pe suport special adaptat pentru prinderea pe displayul interactiv din componenta sistemului (descris prin specificațiile din FT1)

· Conectat la computerul OPS prin cablu HDMI dedicat si inclus

· Pixel 12; Sensor 1/ 2.3 - inch 12 MP Sony senzor; Rezoluție rată frame:  H24/Mpeg max.  3840 x 2160; 5x digital zoom Format de ieșire: M JPG; YUY2; H.2 64; Câmp vizualizare: minim 120 (D); Unghi ajustabil ± 15° (V); Distanță de focalizare: 1m; Caracteristici speciale: încadrare automată: ajustare automată a FOV pentru a se potrivi toți participanții/urmărirea difuzorului: urmărirea persoanelor declanșată prin voce/2 Pre-setări de zoom pentru configurare instantanee; Cerințe de putere: 12 V; Putere totală (max.): 10 W; Putere POE: IEEE 8 0 2.3 af sau 8 0 2.3 at; Presiunea sonoră maximă: 8 0 dBSPL@1m; Speaker: Canal de sunet:1.1/ Putere de ieșire: 8W+3WR Rezoluție maxima minim acceptata : 3840 x 2160 pixels @ 30 fps

· 6 Microfoane omnidirecționale incluse cu raza de acțiune de 8 m, sensitivitate minim -27dB Caracteristici speciale: reducerea zgomotului, anularea ecoului, anti-reverberație, Built in algoritm AGC;
· Difuzoare integrate cu volum ajustabil 
· Porturi de intrare/ieșire: USB 3.0 Type-C/ DC 2.0/ RJ45; Temperatura de funcționare: 0℃ - 4 0 ℃, în condiții de umiditate: 10% - 90%RH;
· Camera compatibila cu aplicații de tip Zoom, Skype, Webex, Vidyo, BlueJeans, Meet si certificata cel putin pentru 2 dintre aceste aplicații

· Alimentator inclus

· Cablu USB de interconectare cu computerul OPS inclus

FT4. Specificații tehnice stand mobil

· Stand mobil proiectat special pentru displayuri de minim 74” compatibil cu sistemul VESA al displayului descris prin FT1

· Nivelul de montaj al displayului ajustabil pe 4 niveluri de înălțime (reglare pe înălțime 106-136 cm)

· Prevăzut cu 4 roti pentru manevrabilitate ușoara din care minim 2 cu blocaj.

Locația unde se face livrarea și instalarea/ montarea: corpul O al Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iasi.
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».

Valoarea estimată totală a achiziției: 70.588 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut 
Termenul limită de livrare și instalare/ montare: maxim 30 zile
Oferta de preț în lei fără TVA trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare, instalare/ montare și serviciile accesorii solicitate precum și informații legate de perioada de garanție acordată produselor ofertate. 

Oferta trebuie să fie valabilă 30 de zile.
In conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligatia de a emite facturi electronice si de a le transmite autoritatii contractante prin sistemul national privind factura electronica RO e-factura. Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
La livrare produsele vor fi însoțite de:

a) factură fiscală/ aviz de expediție;

b) certificate de calitate/ conformitate;

c) certificate de garanție.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul său asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare/ prestare și facturare.
Vă solicităm să ne transmiteţi oferta prin e-mail pe adresa marius.jechel@uaic.ro sau prin fax la nr. 0232.201148, până la data specificată.

Director Achiziții Publice și Urmărire Contracte,    

      Manager Proiect,

Ing. Gabriela ALEXOAEI 
    


dr. Constantin HĂLĂNGESCU
Întocmit,

Ec. Marius JECHEL
	ADRESA: România, Iaşi, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147

FAX: 0232201148, 0232201117
	EMAIL: marius.jechel@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126
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