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	Programul Regional:
	Programul Regional Nord-Est 2021-2027

	Prioritate:
	PR/NE/2024/6/RSO4.2/1/Infrastructura scolara - Etapizate

	Apel:
	PRNE/339/PRNE_P6/OP4/RSO4.2/PRNE_A33

	Codul proiectului (SMIS):
	324456

	Nr./Data contract finantare:
	231/01.08.2024

	Titlul proiectului:
	”Consolidarea și refuncționalizarea  clădirii corpului O a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași”

	Denumire beneficiar:
	Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași” din Iași


Nr. 5661/AP/ 18.10.2024
SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ
În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 25.10.2024 inclusiv, să ne transmiteți oferta de preţ (lei fără TVA), pentru următoarele produse :
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Cant.

	1
	Display interactiv pentru prezentări online și on site compus din: display interactiv, computer tip OPS, cameră video, stand mobil de podea.
Toate echipamentele din alcătuirea sistemului vor îndeplini standardele de siguranță în exploatare, mediu și sănătate și vor fi însoțite de certificat de conformitate europeană CE. Toate cablurile necesare interconectării echipamentelor din componența sistemului și funcționării lor împreună vor fi incluse și vor avea marcate pe mantaua PVC de protecție caracteristicile tehnice sau modelul, la vedere, astfel încât sa poată fi identificată calitatea acestora în conformitate cu Normativul I7/2023. Toate cablurile, mai puțin cel de alimentare generală care pornește de la baza standului mobil spre priza de alimentare vor fi montate în sistem de management al cablurilor dedicat și fixat pe spatele suportului mobil în așa fel încât să nu fie vizibile din față și să nu atârne nici sistemul de management al cablurilor, nici cabluri. 
Alimentarea sistemului se va face printr-un singur cablu cu ștecher Schuko în lungime de minim 5m de la baza standului mobil. Nu sunt acceptate matisări pe cablurile de alimentare electrică ale componentelor sistemului; specificațiile tehnice sunt prezentate mai jos; garanție: min 24 luni
	4


FT1. Specificații tehnice display interactiv:

· Procesor minim Quadcore A55 sau echivalent
· Recunoaște atingeri cu mâna: minim 20 de puncte

· Diagonala: minim 75”
· Rezoluție maximă: minim 3840x2160@60Hz
· Timp de răspuns: maxim 5ms

· Unghi de vizualizare: minim 178°

· Sistem de fixare integrat de tip VESA

· Slot OPS integrat

· RAM minim 8GB
· Stocare internă de minim 64GB
· Player intern cu SO cu licență perpetuă inclusă
· Speakere încorporate minim 2 x minim 16W

· Porturi intrări semnal video HDMI: minim 3
· Porturi ieșire semnal video HDMI: minim 1
· Porturi RJ45: minim unul de intrare și unul de ieșire

· Consum de energie: maxim 185W

· Conectivitate WiFi și Bluetooth integrate

FT2. Specificații tehnice computer tip OPS:

· Instalat in displayul de mai sus în slotul dedicat de tip OPS

· Procesor minim Intel core I5 generația 12 sau echivalent

· Memorie RAM minim 8GB DDR4
· Stocare interna de minim 256GB SSD
· Procesor grafic inclus

· Conectivitate rețea prin WiFi și Ethernet incluse
· Conectivitate Bluetooth inclusă
· Ieșire HDMI minim 1
· Intrări minim 2 * USB 3.2 și minim 2 * USB 2.0

· SO Windows 11 Pro sau echivalent preinstalat cu licență perpetuă
· Pachet de aplicații de tip Office care sa includă minim aplicațiile Word, Excel și Powerpoint sau echivalente, cu licență perpetuă
FT3. Specificații tehnice cameră video:

· Compatibilă cu computerul OPS de mai sus și sistemul de operare al acestuia
· Montată pe suport special adaptat pentru prinderea pe displayul interactiv din componenta sistemului (descris prin specificațiile din FT1)

· Conectat la computerul OPS prin cablu HDMI dedicat și inclus

· 12 M pixeli  
· Rezoluție maximă: minim 3840x2160 (4K) pentru compresia H264
· Minim 5x digital zoom
· Format de ieșire: minim MJPG, H.264
· Câmp vizualizare: minim 120 (D)
· Unghi ajustabil minim ± 15° (V)
· Caracteristici speciale: reglare de zoom automată pentru a încadra toți participanții, urmărirea persoanelor declanșată prin voce, 3 pre-setări de zoom pentru identificarea cât mai precisă a vorbitorului
· Alimentare: 12 V cu alimentator inclus, să permita alimentare prin PoE;

· Minim 6 Microfoane omnidirecționale incluse 
· Caracteristici speciale microfoane: reducerea zgomotului, anularea ecoului, anti-reverberație, algoritm intern de control automat al puterii semnalului redat
· Difuzoare integrate cu volum ajustabil până la o presiune acustica maximă de minim 83dB@1m 
· Porturi de intrare/ieșire: minim USB 3.0 Type-C,  DC 2.0, RJ45
· Temperatura de funcționare: minim 0℃-40 ℃
· Camera compatibilă cu cel puțin 2 dintre aplicațiile de tip Zoom, Skype, Webex, Vidyo, BlueJeans, Meet

· Sistem de operare inclus cu licență perpetuă
· RAM minim 4GB

· ROM minim 16GB

· Procesor inclus

· Module WiFi și Bluetooth integrate

· Kit de montare pe displayul de la FT1 inclus

· Se conectează la OPS (FT2) prin USB și la displayul interactiv (FT1) prin HDMI, cabluri incluse

FT4. Specificații tehnice stand mobil

· Stand mobil proiectat special pentru displayuri, compatibil cu sistemul VESA al displayului descris prin FT1 și care să specifice că susține greutatea acestuia și a componentelor sale
· Cu sistem de management al cablurilor
· Nivelul de montaj al displayului ajustabil pe 3 niveluri de înălțime

· Prevăzut cu tavă depozitare pentru device portabil sau mobil
· Prevăzut cu 4 roți pentru manevrabilitate ușoară din care minim 2 roți cu blocaj 
Locația unde se face livrarea și instalarea/ montarea: corpul O al Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iasi.
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».

Valoarea estimată totală a achiziției: 70.588 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut 

Termenul de livrare și instalare este de 20 de zile de la data semnării contractului de către ambele părți contractante, dar nu mai târziu de 29.11.2024, indiferent care din cele două termene se împlinește primul.
Oferta de preț în lei fără TVA trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrare, instalare/ montare și serviciile accesorii solicitate precum și informații legate de perioada de garanție acordată produselor ofertate. 

Oferta trebuie să fie valabilă 30 de zile.
In conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligatia de a emite facturi electronice si de a le transmite autoritatii contractante prin sistemul national privind factura electronica RO e-factura. Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia bunurilor este anterioara acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.
La livrare produsele vor fi însoțite de:

a) factură fiscală/ aviz de expediție;

b) certificate de calitate/ conformitate;

c) certificate de garanție.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul său asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare/ prestare și facturare.
În cazul în care atașamentul la e-mail-ul prin care transmiteți oferta are o dimensiune mai mare de 15 MB, vă rugăm să utilizați pentru transmiterea acesteia un server de fișiere și/sau să solicitați telefonic confirmarea de primire a ofertei sau să transmiteți mai multe e-mail-uri cu atașamente mai mici decât această valoare.
Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 5 zile de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă termenul de 5 zile a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul.
Vă solicităm să ne transmiteţi oferta prin e-mail pe adresa marius.jechel@uaic.ro sau prin fax la nr. 0232.201148, până la data specificată.

Director Achiziții Publice și Urmărire Contracte,    

      Manager Proiect,

Ing. Gabriela ALEXOAEI 
    


dr. Constantin HĂLĂNGESCU
Întocmit,

Ec. Marius JECHEL
	ADRESA: România, Iaşi, Bd.Carol I, nr.11, Corpul J
TEL: 0232201039, 0232201147

FAX: 0232201148, 0232201117
	EMAIL: marius.jechel@uaic.ro
Cod fiscal: 4701126
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