[image: image1.jpg]UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU I0AN CUZA* din IASI PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Directia Achizitii Publice si Urmarire Contracte www.uaic.ro
Serviciul Achizitii Publice





Nr. 2270./AP/29.05.2025
Solicitare ofertă de preț
În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 05.06.2025 inclusiv, să ne transmiteți oferta de preț în LEI  pentru următoarele echipamente:
	LOT
	Denumire produs
	Cant
	Valoare estimată fără TVA
	Specificații tehnice

	1
	Baie de apă termostată 6,1 litri

Cod CPV

42940000-7

	1
	1.638,66
	Capacitate: 6.1
Carcasă metalică
Structură metalică la exterior acoperită cu
un strat epoxy  - tratament anti rugină 
Interior din oțel inox
Control digital al temperaturii: 5°C peste temperatura camerei
...100°C
Timer: 1 ....9999 minute
Displey digital dublu: temperatură și timp
Semnal acustic pentru supraîncălzire
Include: coș, capac cu găuri și reducțiile: 8 și 5cm
Supapă de golire
Putere: 500 W
Alimentare 220V/ 50-60Hz
Dimensiuni: aprox 300 x 135x 150 (lungime x lățime x înălțime)

Garanție – minim 1 an

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

Model de referință BAIE DE APA TERMOSTATATA 6.1 LITRI Cod: TWBA-002-001 Marca: LABBOX  sau echivalent

	2
	Ventilator portabil de birou

Cod CPV

42910000-8
	1
	139,50
	4 moduri de operare (silențios, mediu, puternic, super -puternic);
Nivel de zgomot 25 DB; putere 6W; 
formă bază rotund;
Diametru elice: aprox15cm; înălțime 25cm; 
Greutate: max 124g

Garanție – minim 1 an

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9
Model de referință Ventilator Portabil De Birou Freezy Air® AeroCool Pro, 4 Viteze, USB Type C, Acumulator 4500 mAh, Motor Brushless, Ultra Silentios, Pentru Casa, Camping, Alb sau echivalent

	3
	Tester de sol

Cod CPV

38410000-2
	1
	156,30
	Măsoară 6 indicatori: fertilitatea solului, umiditatea solului,
pH solului, temperatura solului, intensitate luminoasă,
umiditatea aerului.
display LCD, negru, 22.5cm
Necesită 3 baterii I.5V AAA 
Se va livra însoțit de: 1 X Manual de utilizare și 1 x Tester

Garanție – minim 1 an

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

	4
	Aparat pentru măsurat intensitate sunet, decibelmetru,
sonometru
Cod CPV

38410000-2
	1
	105,88
	Gamă de măsurare:30-130 dB (A)
Interval de temperatura de funcționare: 0-40 °C
Data Hold - oprirea măsurătorii curente
Alarma de valoare depășită care informează despre depășirea
82 dB(A)
Memorie mare de măsurători - până la 1000 de înregistrări
Oprire automată [10 min] - economisirea bateriilor
Tip display: LCD alb iluminat din spate
Alimentare: 3xl.5V; AAA
Dimensiuni: aprox 56x178x36 mm
Greutate: max 98 g (fără baterii)

Se va livra împreună cu:

· Intensimetru sonor (1 buc)

· Baterii (3xAAA)

· Manual de utilizare

Garanție – minim 1 an

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

Model de referință Sonometrul DEDRA MC0958  sau echivalent

	5
	Baie cu ultrasunete
Cod CPV

42940000-7

	1
	1.283,19
	Volum rezervor: aprox 10 L
Timer: 1-30 minute (LED Digital Display)
Setare temperatură: 0-80 °C
Material rezervor: Oțel inoxidabil
Putere de încălzire: 250 W
Frecvență: 40 kHZ
Dimensiuni interioare: aprox 300x240x150mm
Dimensiune totală baie cu ultrasunete: aprox 43 x 37 x
38 (L x W x H)
Temperatura: 0-80°
Reglaj timp funcționare: 1-99 minute
Garanție – minim 1 an

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

Model de referință Baie cu ultrasunete 10 L Icanclave Cod: HA-05  sau echivalent

	6
	Discuri zinc

Cod CPV

14700000-8

	2
	1.400,00
	-diametrul: 50,8mm
-grosime: 3,18mm
-puritate 99.99%

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

Model de referință PN: ZN-ST-2-3-4N sau echivalent


	7
	Substraturi de quartz

Cod CPV

14700000-8

	75
	1.950,00
	Substraturi dc quartz ( Fused silica JGS2)
-forma rectangulară
-dimensiune: 25 x 25 mm
-grosime: 700 ± 25 ţim
-finisate pe ambele feţe

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

Model de referință Cod: W9UA0250250700NNNNX 1sau echivalent

	8
	Agitator magnetic cu încălzire
Cod CPV

384360000-0

	1
	3.500,00
	 - 100 *1500 RPM
- încărcare maxima:10 l
- Putere motor:1020 W
- Număr poziții: 1
- Afișaj: LED
- Platforma agitare:Ceramica,180*180 mm
- încălzire: Da
- Interval de temperatura:0 - 500°C
- Putere încălzire:1000 W
- Viteza de încălzire:5 K/min
- Temperatura maximă:500 °C
-nu include termometru ETS-D5, tija suport H 16
V, tija de susținere H 38. clema de prindere H 44

Garanție – minim 2 ani

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

Model de referință IKA C-MAG HS 7  sau echivalent

	9
	Lampă Deurteriu de rezervă
Cod CPV

31515000-9

	1
	966,39
	Consumabilă pentru spectrofotometrul
MLUV1901 (Serie aparat: YH27202408007)
Garanție – minim 1 an

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

	10
	Lampă Tungsten de rezervă
Cod CPV

31515000-9

	1
	605,04
	
Consumabilă pentru spectrofotometrul
MLUV190 I (Serie aparat: YH27202408007)
Garanție – minim 1 an

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

	11
	Lampă arc Xenon

Cod CPV

31515000-9

	1
	7.016,81
	Diametru 11 mm, putere 100 W, fără ozon,
reflector integrat , timp mediu de viață de 750 ore, compatibilă cu simulatorul solar Newport LCS 100 (Model: 9401 IA, Serie aparat 574)
Garanție – minim 1 an
Model de referință XENON ARC LAMP 100 W OZONE FREE, INTEGRATED FULL REFLECTOR PN: 6252  sau echivalent

	12
	Balanță analitică
Cod CPV

38310000-1

	1
	3.718,49
	Capacitate maxima de cântărire 120 g
Material platan - Oțel inoxidabil

Dimensiuni platan - ø 90 mm
Marcaj M (metrologizare): Nu 
Precizie:0.0001 g
Linearitate:0.0004 g 
Reproductibilitate:0.0002 g
Greutatea minima a piesei [Numărare]:0.001 g
Funcții:
· Funcție de numărare si determinare procentuala 
· Funcție de oprire automata 
· Funcție de calibrare (CAL) 
· Funcție TARA 
Afișaj - LCD iluminat, cu înălțimea cifrelor de 16 mm
Accesorii incluse: Adaptor de rețea 
Garanție – minim 3 ani

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

Model de referință KERN ADB 100-4, 120 g sau echivalent

	13
	Sfera de integrare

Cod CPV

38430000-8

	1
	6.500,00
	Sfera de integrare
Consumabila pentru spectrofotometrul
MLUV1901 (Serie aparat: YH27202408007)
Garanție – minim 1 an

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9


La livrare produsele vor fi însoțite de: 

a) factură /aviz de expediție; 

b) certificate de calitate/conformitate /certificate de garanție 
c) instrucțiuni de operare în limba engleză/limba română ( unde este cazul)
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut per lot (se vor oferta toate produsele din cadrul lotului). Cerințele sunt minime și obligatorii.
Oferta de preț în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea la sediul beneficiarului, conform detaliilor din tabel, precum și garanția acordat echipamentelor. Oferta trebuie sa fie valabilă 60 de zile. Oferta va fi însoțită de fișele tehnice aferente echipamentelor ofertate
Notă: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent.
În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.
În funcție de situațiile descrise mai jos, termenul de plată este:
a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date, cu menționarea codului CPV

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date, cu menționarea codului CPV
a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date, cu menționarea codului CPV
b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date, cu menționarea codului CPV
Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă termenul de 3 zile a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractual. 
Sancțiuni aplicabile părților contractante, în situația depășirii:

- termenului de livrare: se vor aplica penalități de 0.25%/ zi întârziere,

- termenului de plată: se vor aplica penalități de întârziere de 0.06% zi întârziere.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport.

Vă solicităm să transmiteti oferta, prin e-mail pe adresa diana.popa@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.
Direcția Achiziții Publice și Urmărirea Contractelor
           Ing. Gabriela Alexoaei
Întocmit,

Diana Popa
FORULAR OFERTĂ
Ofertant: ____________________
Oferta de preț - Oferta este însoțită de fișele tehnice aferente echipamentelor ofertate

	Nr. crt.

(1)
	Denumirea produselor

(2)
	Cant.

(3)
	Preț unitar

(4)
	Valoare Totală fără TVA

(5=3*4)
	TVA

(6=5* %TVA)
	Valoare totală cu TVA

(7=5+6)

	Lot 1
	Baie de apă termostată 6,1 litri
	1
	
	
	
	

	Lot 2
	Ventilator portabil de birou
	1
	
	
	
	

	Lot 3
	Tester de sol
	1
	
	
	
	

	Lot 4
	Aparat pentru măsurat intensitate sunet, decibelmetru, sonometru
	1
	
	
	
	

	Lot 5
	Baie cu ultrasunete 
	1
	
	
	
	

	Lot 6
	Discuri zinc
	2
	
	
	
	

	Lot 7
	Substraturi de quartz
	75
	
	
	
	

	Lot 8
	Agitator magnetic cu încălzire
	1
	
	
	
	

	Lot 9
	Lampă Deurteriu de rezervă
	1
	
	
	
	

	Lot 10
	Lampă Tungsten de rezervă
	1
	
	
	
	

	Lot 11
	Lampă arc Xenon
	1
	
	
	
	

	Lot 12
	Balanță analitică
	1
	
	
	
	

	Lot 13
	Sfera de integrare
	1
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	


2.Preț fix:  Prețul indicat mai sus este ferm și fix și nu poate fi modificat pe durata executării contractului /comenzii.

3.Grafic de livrare: Livrarea se efectuează  după data semnării contractului de către ambele părți/ după data transmiterii comenzii ferme, la destinația finală indicată. Ofertanții vor preciza termenul în care pot asigura livrarea produselor ofertate la sediul autorității contractante.
4. Plată: În funcție de situațiile descrise mai jos, termenul de plată este:
a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date, cu menționarea codului CPV

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date, cu menționarea codului CPV
5.Garanție: Bunurile oferite vor fi acoperite de garanția producătorului pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada minimă solicitată, calculată  de la data recepției către autoritatea contractantă. Vă rugăm să menționați în ofertă perioada de garanție pe care o oferiți. ( acolo unde este cazul).
6. Instrucțiuni de ambalare:  Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinația finală. 

7.  Valabilitatea ofertei este de 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

8.  Specificații Tehnice:
(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor):

	LOT
	Denumire produs
	Specificații tehnice 

solicitate
	Specificații tehnice ofertate

Producător/ Marca / modelul produsului

Termen de livrare

	1
	Baie de apă termostată 6,1 litri


	Capacitate: 6.1
Carcasă metalică

Structură metalică la exterior acoperită cu
un strat epoxy  - tratament anti rugină 
Interior din oțel inox
Control digital al temperaturii: 5°C peste temperatura camerei
...100°C
Timer: 1 ....9999 minute
Displey digital dublu: temperatură și timp
Semnal acustic pentru supraîncălzire
Include: coș, capac cu găuri și reducțiile: 8 și 5cm
Supapă de golire
Putere: 500 W
Alimentare 220V/ 50-60Hz
Dimensiuni: aprox 300 x 135x 150 (lungime x lățime x înălțime)

Garanție – minim 1 an

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

Model de referință BAIE DE APA TERMOSTATATA 6.1 LITRI Cod: TWBA-002-001 Marca: LABBOX  sau echivalent
	

	2
	Ventilator portabil de birou
	4 moduri de operare (silențios, mediu, puternic, super -puternic);
Nivel de zgomot 25 DB; putere 6W; 

formă bază rotund;
Diametru elice: aprox15cm; înălțime 25cm; 

Greutate: max 124g

Garanție – minim 1 an

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

Model de referință Ventilator Portabil De Birou Freezy Air® AeroCool Pro, 4 Viteze, USB Type C, Acumulator 4500 mAh, Motor Brushless, Ultra Silentios, Pentru Casa, Camping, Alb sau echivalent
	

	3
	Tester de sol
	Măsoară 6 indicatori: fertilitatea solului, umiditatea solului,pH solului, temperatura solului, intensitate luminoasă,umiditatea aerului.

display LCD, negru, 22.5cm
Necesită 3 baterii I.5V AAA 

Se va livra însoțit de: 1 X Manual de utilizare și 1 x Tester

Garanție – minim 1 an

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9
	

	4
	Aparat pentru măsurat intensitate sunet, decibelmetru,
sonometru
	Gamă de măsurare:30-130 dB (A)
Interval de temperatura de funcționare: 0-40 °C
Data Hold - oprirea măsurătorii curente
Alarma de valoare depășită care informează despre depășirea
82 dB(A)
Memorie mare de măsurători - până la 1000 de înregistrări
Oprire automată [10 min] - economisirea bateriilor
Tip display: LCD alb iluminat din spate
Alimentare: 3xl.5V; AAA
Dimensiuni: aprox 56x178x36 mm
Greutate: max 98 g (fără baterii)

Se va livra împreună cu:

· Intensimetru sonor (1 buc)

· Baterii (3xAAA)

· Manual de utilizare

Garanție – minim 1 an

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

Model de referință Sonometrul DEDRA MC0958  sau echivalent
	

	5
	Baie cu ultrasunete 


	Volum rezervor: aprox 10 L
Timer: 1-30 minute (LED Digital Display)
Setare temperatură: 0-80 °C
Material rezervor: Oțel inoxidabil
Putere de încălzire: 250 W
Frecvență: 40 kHZ
Dimensiuni interioare: aprox 300x240x150mm
Dimensiune totală baie cu ultrasunete: aprox 43 x 37 x
38 (L x W x H)
Temperatura: 0-80°
Reglaj timp funcționare: 1-99 minute

Garanție – minim 1 an

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

Model de referință Baie cu ultrasunete 10 L Icanclave Cod: HA-05  sau echivalent
	

	6
	Discuri zinc


	-diametrul: 50,8mm
-grosime: 3,18mm
-puritate 99.99%

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

Model de referință PN: ZN-ST-2-3-4N sau echivalent
	

	7
	Substraturi de quartz


	Substraturi dc quartz ( Fused silica JGS2)
-forma rectangulară
-dimensiune: 25 x 25 mm
-grosime: 700 ± 25 ţim
-finisate pe ambele feţe

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

Model de referință Cod: W9UA0250250700NNNNX 1sau echivalent
	

	8
	Agitator magnetic cu încălzire


	 - 100 *1500 RPM
- încărcare maxima:10 l
- Putere motor:1020 W
- Număr poziții: 1
- Afișaj: LED
- Platforma agitare:Ceramica,180*180 mm
- încălzire: Da
- Interval de temperatura:0 - 500°C
- Putere încălzire:1000 W
- Viteza de încălzire:5 K/min
- Temperatura maximă:500 °C
-nu include termometru ETS-D5, tija suport H 16
V, tija de susținere H 38. clema de prindere H 44


Garanție – minim 2 ani

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

Model de referință IKA C-MAG HS 7  sau echivalent
	

	9
	Lampă Deurteriu de rezervă


	Consumabilă pentru spectrofotometrul
MLUV1901 (Serie aparat: YH27202408007)

Garanție – minim 1 an

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9
	

	10
	Lampă Tungsten de rezervă


	Consumabilă pentru spectrofotometrul
MLUV190 I (Serie aparat: YH27202408007)

Garanție – minim 1 an

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9
	

	11
	Lampă arc Xenon


	Diametru 11 mm, putere 100 W, fără ozon,
reflector integrat , timp mediu de viață de 750 ore, compatibilă cu simulatorul solar Newport LCS 100 (Model: 9401 IA, Serie aparat 574)

Garanție – minim 1 an
Model de referință XENON ARC LAMP 100 W OZONE FREE, INTEGRATED FULL REFLECTOR PN: 6252  sau echivalent
	

	12
	Balanță analitică
	Capacitate maxima de cântărire 120 g

Material platan - Oțel inoxidabil

Dimensiuni platan - ø 90 mm
Marcaj M (metrologizare): Nu 

Precizie:0.0001 g
Linearitate:0.0004 g 

Reproductibilitate:0.0002 g
Greutatea minima a piesei [Numărare]:0.001 g
Funcții:

· Funcție de numărare si determinare procentuala 

· Funcție de oprire automata 

· Funcție de calibrare (CAL) 

· Funcție TARA 

Afișaj - LCD iluminat, cu înălțimea cifrelor de 16 mm

Accesorii incluse: Adaptor de rețea 

Garanție – minim 3 ani

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9

Model de referință KERN ADB 100-4, 120 g sau echivalent
	

	13
	Sfera de integrare


	Sfera de integrare
Consumabila pentru spectrofotometrul
MLUV1901 (Serie aparat: YH27202408007)

Garanție – minim 1 an

Livrare –Magazia Centrală a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Cămin C5, Str T. Maiorescu nr. 7-9
	


NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:
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