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Nr.1166/10.06.2025
Specificații tehnice
Lucrări de reparații instalații electrice la postul de transformare PT709
1. ELEMENTE GENERALE

1.1.Denumirea autorității contractante:

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI, cu sediul în Iaşi, B-dul Carol I, nr.11.

1.2. Obiectul achiziției:
          Scopul achiziției îl   reprezintă lucrări de reparații instalații electrice la postul de transformare PT709, tablou de distribuție în conformitate cu cerințele legale în vigoare.
Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

In acest sens orice ofertă tehnică trebuie să corespundă cel puțin cerințelor minime prevăzute în prezentele specificațiile tehnice.

Obiect principal: Cod clasificare CPV: 45310000-3 - Lucrări de instalatii electrice

1.3.Amplasamentul obiectivului: 


Campus Titu Maiorescu, Strada Titu Maiorescu nr. 7-9, Iași 
1.4. Fundamentarea necesități și oportunității execuției lucrărilor de reparații: 

Aceste reparații sunt necesare pentru asigurarea condițiilor de alimenatare cu energie electrica a obiectivelor universității.
2. Descrierea lucrărilor de reparații

Se vor executa lucrări de reparații necesare remedierii defecțiunilor  apărute la postul de transformare PT709, conform listei de cantitați de la punctual 2.1.

Reparațiile se vor executa conform prevederilor normativului - I7/2011 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice până la 1000V c.a. şi 1500V c.c.

Ofertantul va prezenta minim atestatul de tip C2A pentru execuție de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV – 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune  a stațiilor de înaltă tensiune sau echivalent pentru operatorii econimici.
Personalul care va efectua reparațiile va prezenta minim atestatul ANRE gradul IIIB.
2.1. Antemasurători
	Nr. Crt.
	Capitol de lucrari
	U.M.
	Cantitatea

	1.
	EC11H1 - Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie si manta din pvc, cu conducte de aluminiu, avand sectiunea de 3X185 + 95 mmp, sau 3X240 + 120 mmp
	buc
	6.000

	2.
	RPCT49A1 - Forarea mecanica a gaurilor de 5 CM in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de 20CM
	buc
	1.000

	3.
	RPEG2OA1 - Demontare tablou distrib metalic
	buc
	1.000

	4.
	EF03A1 - MONTARE Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea pina la 150 kg
	buc
	1.000

	5.
	W2EO8J# - Tablou de distributie NOU CONIPLET ECHIPAT
	buc
	1.000

	5.1.
	234234 - TABLOU ELECTRIC COMPLET ECHIPAT  CU 3 SEPARATOARE 650A + 2 SEPARATOARE 160A
	buc
	1.000

	6.
	RTR1RT18A - INTREGIRE BARA CUPRU
	buc
	1.000

	6.1.
	3526939 - Bara dreptunghiulara trasa ha 80X5 cu 99,9%,° 710a
	buc
	1.000

	7.
	TCD09XB - Verificare, regIaj, punere in functiune, tabIou elec. redresor, gener.static, mas.apel, 301-2000 a
	buc
	1.000


	
	
	


2.2. Verificări

Verificarea în timpul executiei si inainte de punerea in functiune a instalatiilor electrice se va realiza urmarind in principal prevederile normativului I7-2011.

Branșamentul, o dată reparat, înainte de a fi pus sub tensiune, se supune unor verificări  prevăzute de normativele  tehnice în vigoare.

Nu se admit abateri de la normativele în vigoare.
3.
TERMENE DE EXECUŢIE
Termenul de execuție a lucrărilor de reparație este de maxim 7 zile calendaristice, după semnarea contractului/comenzii de la data înscrisă în ordinul de începere a lucrărilor. Durata contractului este până la îndeplinirea în totalitate a obligaților asumate de părțile contractate.
4.
SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE CĂTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTĂ
          Lucrările ce se vor executa sunt descrise și măsurabile conform descrierii de la punctul 2 din prezenta documentație.

          Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu prescripțiile   reglementărilor tehnice în vigoare conform legislației, fiind aplicabile pe toată durata Contractului.
Reglementări tehnice aplicabile:
Ordin nr. 134/2021 privind aprobarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice;

C56-85 – Normativ pentru verificarea și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente;
I7-2011 - Normativ pentru proiectarea execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;
NTE 007/08/00 Normativ aprobat prin Ordinul nr. 38 din 20.03.2008 al preşedintelui ANRE - normativ pentru proiectarea şl executarea reţelelor de cabluri electrice 
5. OBLIGAŢII CE REVIN EXECUTANTULUI

         Să execute lucrările prevăzute în prezentele specificații tehnice cu respectarea prevederilor   normativului I7/2011 şi normativului PE 107/1995 precum și orice alte prevederi legale și normative tehnice prevăzute de legislația română aplicabile pe durata executării contractului.

          Să asigure transportul deșeurilor prin mijloace proprii și/sau să încheie contracte cu operatori economici autorizați în vederea colectării, deșeurilor provenite din activitatea de construire – reparații.
6.  RECEPȚIA LUCRĂRILOR

       Recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate se face de o comisie a beneficiarului prin măsurare, examinare nemijlocită și analizarea documentelor calității (certificate de calitate/conformitate a materialelor, buletine de încercări) și prin compararea situațiilor de lucrări cu lista lucrărilor executate.

7. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

         Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte, cel puțin la nivel minimal, specificaţiile prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

         Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare pe baza informațiilor cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu termenii de referință prevăzuți la capitolul 2 din prezentul Caiet de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini în corespondență cu dispozițiile legale aplicabile.

Oferta tehnică trebuie să fie prezentată conținând toate elementele propuse de ofertant.

Nu sunt admise completări ulterioare ale conținutului   propunerii tehnice.

In cazul în care oferta tehnică nu respectă toate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.
Ofertanții trebuie să asigure corelarea informațiilor din propunerea tehnică cu informațiile din propunerea financiară.
 Se recomandă  pentru ofertanți vizitarea amplasamentul. 
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate  costurile legate de:

- execuţia lucrărilor prevăzute la capitolul 2 din prezenta documentație.; 
- protejarea mediului, conform reglementărilor și legislației române în vigoare, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor;

- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în operă a materialelor şi echipamentelor necesare  conform cerinţelor specificate;

Propunerea financiară va conţine,  pe lângă formularul de ofertă, și centralizatorul cu lucrările executate de asociaţi, subcontractanți, dacă este cazul;
Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi va conţine formularele prevăzute  în anexa la documentația de atribuire.

Prețurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA, și vor conţine două zecimale. 
8.CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.
9. GARANȚIA LUCRĂRILOR

       Garanția lucrărilor este de minim 24 luni calendaristice dacă producătorul nu dă mai mult, de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

       In perioada de garanție, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie.






Director tehnic,






Ing. Dorina PRISECARU

Întocmit,

Ing. Andrei Adumitroaie 
